<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<raw.bestek xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <raw.opmaak>
    <lettertype>Lucida Sans Unicode</lettertype>
    <lettergrootte>8</lettergrootte>
    <lettergrootte.dl22>8</lettergrootte.dl22>
  </raw.opmaak>
  <raw.contractinfo>
    <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
    <versie.release>2024-09</versie.release>
    <raw.xml.versie>1.10 01/09/2021</raw.xml.versie>
    <raw.bestek.nr>20.272</raw.bestek.nr>
    <raw.bestek.omschrijving>Reconstructie Aalsmeerderweg Zuid</raw.bestek.omschrijving>
    <raw.contr.aangemaakt>2025-07-07</raw.contr.aangemaakt>
    <raw.contr.gewijzigd>2025-07-07</raw.contr.gewijzigd>
    <raw.code.licentiehouder>9992</raw.code.licentiehouder>
    <raw.reg.nr>153042</raw.reg.nr>
    <raw.reg.datum>2025-05-23</raw.reg.datum>
    <raw.overeenkomst.nr>0331</raw.overeenkomst.nr>
    <raw.ontgrendelcode>6F700227356B7A4522E5886DD84BA41A</raw.ontgrendelcode>
  </raw.contractinfo>
  <dlx.koptekst>Besteksnr. 20.272, Reconstructie Aalsmeerderweg Zuid<br/>I&amp;A\2025\0111 - Projecten en Advies Buitenruimte<br/>Bestek incl. Nota van Inlichtingen<br/></dlx.koptekst>
  <dlx.voor.compleet>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte voor bestek</dlx.deel.naam>
  </dlx.voor.compleet>
  <dl1.compleet>
    <dlx.deel.naam>1. Algemeen</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">OPDRACHTGEVER</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Aalsmeer. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Raadhuisplein 1, </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Postbus 253, 1430 AG  Aalsmeer.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">DIRECTIE</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>De directie zal worden gevoerd door het hoofd van de afdeling Projecten en Advies.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie U.A.V. op te treden.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf />
        <alinea.paragraaf>De aangewezen directievoerder(s)  wordt (worden) bijgestaan door de  dienstdoende toezichthouder van het team Projecten die de dagelijkse leiding heeft.   </alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">03</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">LOCATIE</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Het uit te voeren werk is gelegen in de Aalsmeerderweg in de gemeente Aalsmeer vanaf het kruispunt met de Machineweg tot circa 75 m voor het kruispunt Stommemeerkade/Ophelialaan.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">04</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">ALGEMENE BESCHRIJVING</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Het werk bestaat in hoofdzaak uit:</alinea.paragraaf>
        <tabel.uitgebreid>
          <col width="66" />
          <col width="79" />
          <tr.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>het opbreken van elementenverharding;</alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
          </tr.uitgebreid>
        </tabel.uitgebreid>
        <tabel.uitgebreid>
          <col width="66" />
          <col width="79" />
          <tr.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>het opbreken van asfaltverharding; </alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
          </tr.uitgebreid>
        </tabel.uitgebreid>
        <tabel.uitgebreid>
          <col width="66" />
          <col width="79" />
          <tr.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>het uitvoeren van grondwerken;</alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
          </tr.uitgebreid>
        </tabel.uitgebreid>
        <tabel.uitgebreid>
          <col width="66" />
          <col width="79" />
          <tr.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>het aanbrengen van fundering;  </alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
          </tr.uitgebreid>
        </tabel.uitgebreid>
        <tabel.uitgebreid>
          <col width="66" />
          <col width="79" />
          <tr.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>het uitvoeren van asfaltwerken;</alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
          </tr.uitgebreid>
        </tabel.uitgebreid>
        <tabel.uitgebreid>
          <col width="66" />
          <col width="79" />
          <tr.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>het aanbrengen van asfaltwapening;</alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
          </tr.uitgebreid>
        </tabel.uitgebreid>
        <tabel.uitgebreid>
          <col width="66" />
          <col width="79" />
          <tr.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>het uitvoeren van bestratingswerken; </alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
          </tr.uitgebreid>
        </tabel.uitgebreid>
        <tabel.uitgebreid>
          <col width="66" />
          <col width="79" />
          <tr.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
            <td.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.</alinea.paragraaf>
            </td.uitgebreid>
          </tr.uitgebreid>
        </tabel.uitgebreid>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">05</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">TIJDSBEPALING</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Het werk starten week 34, 2025</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf />
        <alinea.paragraaf>Het gehele werk opleveren op uiterlijk 12 december 2025.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf />
        <alinea.paragraaf>De werkzaamheden gefaseerd uitvoeren. Zie par. 08. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf />
        <alinea.paragraaf>Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf />
        <alinea.paragraaf>Het bedrag van de korting, bedoeld in § 42 lid 1 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 1.000,- per dag, met een maximum van 5% van de aanneemsom.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>In afwijking van § 42 lid 3 dient gelezen te worden "kalenderdag" in plaats van "werkdag" voor elke dag dat de opleveringsdatum wordt overschreden.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">06</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">ONDERHOUDSTERMIJN</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.    </alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">07</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">KWALITEITSBORGING</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">08</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">FASERING</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Hiervoor dient de aannemer een faseringsplan op te stellen conform bestekspostnr. 806010 en par 01.13 in deel 3 van dit bestek. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf />
        <alinea.paragraaf>Uitgangspunten voor het faseringsplan: </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De bereikbaarheid van woningen en bedrijven aan de Aalsmeerderweg dient overdag (tussen 6:00 en 20:00) gegarandeerd te zijn. Om dit mogelijk te maken dient het werk in drie gelijke fasen uitgevoerd te worden tussen 20:00 en 6:00. Om 6:00 dient het werkvak te worden vrijgegeven en kunnen de aanwonenden aan één zijde het werkvak betreden/verlaten. Ook bij de uitvoering op de dag moet alles in het werk worden gesteld om bereikbaarheid zo veel als mogelijk te garanderen. Bij de bedrijven is het noodzakelijk dat de dagelijkse bedrijfsvoering niet in gevaar komt en dagelijkse aan en afvoer tot een minimum onderbroken wordt. Doorgaand verkeer kan het werkvak niet passeren en zal omgeleid moeten worden.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf />
        <alinea.paragraaf>Op basis van ervaring bij de reconstructie van de Aalsmeerderweg Noord wordt verwacht dat het haalbaar is om een fase binnen 1 werkweek uit te voeren, exclusief deklaag. De deklaag wordt in 1 fase over de gehele lengte aangebracht.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf />
        <alinea.paragraaf>De werkzaamheden aan het fietspad mogen overdag uitgevoerd worden. Het fietspad mag afgesloten worden. Bij voorkeur vindt uitvoering plaats tijdens een verkeersluwe periode ten gevolge van werkzaamheden aan de rijbaan.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf />
        <alinea.paragraaf>In het bestek zijn de totale hoeveelheden weergegeven. De hoeveelheden zullen per fase verschillen. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De fasering en werkwijze worden door de aannemer bepaald. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf />
        <alinea.paragraaf>Bij de tijdsbepaling dient er ook rekening te worden gehouden met werkzaamheden door derden waaronder de aanleg van de MS-kabel door derden. Zie deel 3 01 11 01 en bijlage 11 voor de aanleg-tekeningen en foto's van het tracé.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">09</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">ALGEMEEN TIJDSCHEMA</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.06 van de Standaard RAW Bepalingen.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">10</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">WET- EN KETENAANSPRAKELIJKHEID</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">11</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">SOCIAL RETURN</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Door de inschrijving op dit werk verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met toepassing van Social Return zoals bepaald is in hoofdstuk 01 26 01 volgens deel 3 van dit bestek. </alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dl1.compleet>
  <dl2.compleet>
    <dlx.deel.naam>2. Beschrijving</dlx.deel.naam>
    <dl21.compleet>
      <dlx.deel.naam>2.1.Algemene gegevens</dlx.deel.naam>
      <dlx.paragraaf verwijderen="nee">
        <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="nee">TEKENINGEN</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf />
          <tabel.uitgebreid>
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Tekeningnr.</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Omschrijving</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Datum</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>- K23-0093-005-01</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Opbreekwerkzaamheden blad 1 van 3</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>2-07-2025 (nota);</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>- K23-0093-005-02</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Opbreekwerkzaamheden blad 2 van 3</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>2-07-2025 (nota);</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>- K23-0093-005-03</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Opbreekwerkzaamheden blad 3 van 3</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>2-07-2025 (nota);</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>- K23-0093-005-04</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Ondergrondse inrichting blad 1 van 1</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>2-07-2025 (nota);</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>- K23-0093-005-05</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Bovengrondse inrichting blad 1 van 3</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>2-07-2025 (nota);</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>- K23-0093-005-06</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Bovengrondse inrichting blad 2 van 3</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>2-07-2025 (nota);</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>- K23-0093-005-07</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Bovengrondse inrichting blad 3 van 3</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>2-07-2025 (nota);</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>- K23-0093-005-08</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Profielen en details</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>2-07-2025 (nota);</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="nee">
        <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="nee">PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>De hoogteligging is ten opzichte van het N.A.P. aangegeven.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Afmetingen worden aangegeven in mm of m.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Door de directie zal in het werkterrein een hoogtepeil gegeven worden, waarvan uit de </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>hoogtepunten van de te maken werken uitgezet dienen te worden.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>De directie zet de hoofdassen uit.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">03</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">BIJLAGEN</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>De volgende bijlagen behoren tot het bestek:</alinea.paragraaf>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>bijlage 1:   </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>UEA;</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>bijlage 2:   </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Modelformulier declaratie; </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>bijlage 3:   </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Risicomatrix KL CROW 500 Aalsmeerderweg (nota);</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>bijlage 4:    </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Verklaring herkomst menggranulaat; </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>bijlage 5:</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>VGM-plan (nota);</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>bijlage 6:</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Grondbalans (nota); </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>bijlage 7:</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Puinbalans (nota); </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <alinea.paragraaf />
          <alinea.paragraaf>De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:</alinea.paragraaf>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>bijlage 8a:</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek d.d. 30-08-2021; </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>bijlage 8b:</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Verkennend Rapportage aanvullend asfalt d.d. 14-12-2022; </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>bijlage 9:   </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Acceptatiereglement Grondbank Amstelveen Composteerinrichting Escapade; </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>- </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>bijlage 10:  </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Huisregels die gelden op het terrein van de Krijgsman. </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="66" />
            <col width="79" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>- </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Bijlage 11: </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Aanleg MS-kabel Samosaweg</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <alinea.paragraaf> </alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">04</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">LOKATIES/TELEFOONNUMMERS</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>- </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Gemeentehuis Amstelveen,  afd. Projecten &amp; Advies </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Bezoekadres:  Laan Nieuwer Amstel 1,  1182 JR Amstelveen</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Postbus 4,  1180 BA    Amstelveen</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Tel. 020 – 540 49 11</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <alinea.paragraaf />
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>- </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Grondbank Amstelveen locatie Escapade t.b.v. ter beschikking te stellen grond </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>   </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Escapade 2  1183 NM Amstelveen</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf> </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Tel: 06-17 02 06 94 </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <alinea.paragraaf />
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>- </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Grondbank Amstelveen locatie Krijgsman t.b.v. af te voeren grond</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Locatie: Krijgsman (t.h.v. Krijgsman 25)</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf> </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>1186DM Amstelveen</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>  </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>E-mail: grondbank@amstelveen.nl</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>  </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>contactpersooon: Ton Wandelee</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>tel: 0610849156</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <alinea.paragraaf />
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>-  </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Grondbank Aalsmeer </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Locatie: Braam Kudelstaart</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>    </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>E-mail: grondbank@amstelveen.nl</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Tel. 020-5404 071 </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <alinea.paragraaf />
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>-  </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Composteerinrichting  Escapade </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Escapade 2  1183 NM Amstelveen</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <alinea.paragraaf>   </alinea.paragraaf>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>-  </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Magazijn van het bedrijf Centrale Beheer Taken:</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Langs de werf 10, op het bedrijventerrein "Legmeer",</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>1185 XT te Amstelveen</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="48" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Tel: 020- 540 4676</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">05</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">WATERSTANDEN EN GRONDWATERPEIL</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Grondwater is 1,30 m tot 1,50 m minus maaiveld. Afwijkingen hiervan geven de aannemer geen recht op verrekening  van extra kosten. De waterstand is -5.12 NAP, zomerpeil is -5,02 NAP. </alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">10</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">KWALITEITSBORGING</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>rekening houden met de volgende stoppunten:</alinea.paragraaf>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="63" />
            <col width="82" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>1.</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Aanleveren Kwaliteitsplan;</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="63" />
            <col width="82" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>2. </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Na aanbrengen fundering, voor aanbrengen onderlaag asfalt.</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="63" />
            <col width="82" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>3. </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Voor aanbrengen tussenlaag asfalt incl. controle asfaltwapening.</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
          <tabel.uitgebreid>
            <col width="63" />
            <col width="82" />
            <tr.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>4.</alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
              <td.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf>Na aansluiten kolkleiding, voor aanvullen sleuf. </alinea.paragraaf>
              </td.uitgebreid>
            </tr.uitgebreid>
          </tabel.uitgebreid>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
    </dl21.compleet>
    <dl22.compleet>
      <dlx.deel.naam>Deel 2.2 Nadere beschrijving</dlx.deel.naam>
      <dl22.verkl.compleet uitbreiden="nee">
        <dlx.deel.naam>2.2. Verklaring</dlx.deel.naam>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">03</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">HOEVEELHEID TER INLICHTING</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">04</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">GRENZEN VAN DE SITUERING</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
      </dl22.verkl.compleet>
      <dl22.vsub.compleet>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>V O O R B E R E I D E N D E W E R K E N</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>100</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>NULMETING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>100010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren nulmeting</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Uitvoeren nulmeting</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het uitvoeren van een nulmeting voor start werkzaamheden.<br/>Nulmeting uitvoeren samen met toezichthouder. Voor nadere specificatie van de nulmeting zie deel 3 - 01.01.13.03</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>101</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>VERWIJDEREN BEPLANTING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>101010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Schonen terrein</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>51</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Schonen terrein.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: binnen werkgrens</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Te schonen oppervlakte: ca. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">160</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>are</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Aard van het te verzamelen vuil: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>puin en vuil<br/>(Rekening houden met 1,5 ton)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkend stortbedrijf<br/>Transport- en acceptatiekosten voor rekening aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>101020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">are</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">158</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>07</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2023-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2023-03-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: diverse groenstroken in berm langs rijbaan en middenberm tussen rijbaan en fietspad<br/>Hoedanigheid oppervlak: gras</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bewerkingsdiepte: 0,10 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Frezen met de rijrichting mee</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>101030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maaien gewas.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">are</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">158</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>51</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maaien gewas.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>diverse groenstroken in berm langs rijbaan en middenberm tussen rijbaan en fietspad<br/>Hoedanigheid oppervlak: gras</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal direct vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar de Escapade<br/>Transportafstand ca. 10 km enkele reis.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>101040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen begroeiing (afvoeren)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">are</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">16</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>51</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>41</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2023-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2023-05-31</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen begroeiing.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: diverse groenstrook in middenberm tussen rijbaan en fietspad</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst> Karakter van de begroeiing: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>rozenbottel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verwijderen tot een diepte van ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,30</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar de composteerinrichting aan de Escapade met een transportafstand van 10 km (enkele rijafstand)<br/>Transportkosten voor rekening aannemer<br/>Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>102</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>OPBREKEN ASFALTBETONVERHARDING EN FUNDERING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1020</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opbreken fundering</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>De bestaande asfaltconstructie is op veel locaties dunner dan de beoogde nieuwe opbouw van 225 mm.<br/>Ten westen van de N201 (viaduct) is de bestaande constructie in de meeste gevallen minder dan 225 mm dik. Om het verwijderen van de gebonden fundering zoveel mogelijk te voorkomen, wordt het nieuwe wegprofiel hier 4,5 cm hoger aangelegd.<br/>Ten oosten van de N201 zijn de bestaande asfaltdiktes overwegend groter dan 225 mm. Hier wordt de huidige bovenkant van het asfalt aangehouden voor de bovenkant van de nieuwe asfaltconstructie.<br/>Uitgangspunt: In 50% van de rijbaan dient een deel van de bestaande toplaag te worden verwijderd. Deze bestaat voor circa 90% uit slakken en voor circa 10% uit menggranulaat. Exacte hoeveelheden worden in het werk vastgesteld.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opstellen frees- en hoogteplan</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Opstellen frees- en hoogteplan</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het opstellen van een definitief frees- en hoogteplan<br/>Uitgangspunten:<br/>- Zoveel mogelijk de bestaande gebonden fundering handhaven<br/>- Het nieuwe wegalignment aan de westzijde van de N201 tot ca. 4,5 cm hoger afwerken dan het bestaande wegprofiel<br/>- De totale dikte van de nieuwe asfaltopbouw bedraagt 225 mm.<br/>Inclusief hoogtemeting van de fundering na verwijderen asfalt<br/>Het definitieve hoogte- en freesplan opstellen in overleg met de toezichthouder en ter goedkeuring indienen bij de directie.<br/>Hoogteplan op tekeningen schaal 1:200<br/>Definitief plan aanleveren analoog in tweevoud en digitaal in PDF en DWG.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Loswerken / frezen gebonden funderingslaag, slakken</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">4143</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Loswerken / frezen gebonden funderingslaag, slakken</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het loswerken / frezen van de gebonden funderingslaag t.b.v. verwijderen toplaag volgens bestekspostnr. 102030<br/>Inclusief profileren en afwerken voor het aanbrengen van asfalt.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen funderingslaag, slakken</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">4143</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen teervrije funderingslaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het verwijderen van de toplaag van slakken<br/>Loswerken / frezen van de gebonden funderingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Breedte van 3,00 m en meer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte variabel, ca. 10 mm tot ca. 50 mm<br/>Gerekend met een gemiddelde dikte van 25 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ongebonden funderingsmateriaal</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>na loswerken/frezen volgens bestekpostnr. 102020<br/>van slakken<br/>gerekend met s.g. 2,1 ton/m3</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="218.00" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een<br/>erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702150</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Loswerken / frezen gebonden funderingslaag, menggranulaat</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">461</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Loswerken / frezen gebonden funderingslaag, menggranulaat</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het loswerken / frezen van de gebonden funderingslaag t.b.v. verwijderen toplaag volgens bestekspostnr. 102050<br/>Inclusief profileren en afwerken voor het aanbrengen van asfalt.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen funderingslaag, menggranulaat</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">461</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen teervrije funderingslaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Breedte van 3,00 m en meer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte variabel, ca. 10 mm tot ca. 50 mm<br/>Gerekend met een gemiddelde dikte van 25 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ongebonden funderingsmateriaal</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>na loswerken/frezen volgens bestekpostnr. 102040<br/>van menggranulaat<br/>gerekend met s.g. 1,9 ton/m3</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="22.00" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een<br/>erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702150</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1021</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Zagen asfalt</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen asfaltverharding, inritten</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">305</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: rijbaan Aalsmeerderweg<br/>Betreft: zagen inritten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>26</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Zaagdiepte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">250</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>tot ten hoogste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">300</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen asfaltverharding rijbaan, wegaansluitingen</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">115</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: rijbaan Aalsmeerderweg<br/>Betreft: zagen rijbaan t.b.v. wegaansluiting Middenweg, Samoaweg (2x), rijbaan kruising naar winkels Hoogvliet en getrapte aansluitingen Aalsmeerderweg</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>26</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Zaagdiepte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">250</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>tot ten hoogste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">300</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen asfaltverharding, rijbaan langs fietspad</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">262</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: langs bestaand fietspad<br/>Betreft: zagen t.b.v. opbreken asfalt rijbaan langs fietspad</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>26</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Zaagdiepte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">250</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>tot ten hoogste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">300</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen asfaltverharding, fietspad</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">6.6</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: fietspad Aalsmeerderweg<br/>Betreft: zagen t.p.v. verwijderen asfaltverharding fietspad</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>26</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Zaagdiepte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">120</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>tot ten hoogste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">150</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102150</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen asfaltverharding rijbaan, rijbaan</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">11.6</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: rijbaan Aalsmeerderweg, nabij tunneldek N201<br/>Betreft: zagen van overgang dekconstructie, na aanbrengen deklaag.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>14</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Zaagdiepte 50 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1022</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opbreken teervrij asfalt</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teervrij asfalt, toplaag fietpad</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1130</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: frezen asfalt<br/>Situering: fietspad kleur zwart</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>teervrij</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte van de af te frezen laag: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">66</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="187.00" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>702130</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, rijbaan</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">2270</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2021-01-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: rijbaan vanaf westzijde plangebied tot huisnr. 45 volgens tekening<br/>Inclusief reparatievakken</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teervrij asfalt: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,175</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een gebonden funderingslaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Sloopfrezen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="994.00" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>702130</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, rijbaan</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">275</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2021-01-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: rijbaan ter hoogte van het viaduct volgens tekening</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teervrij asfalt: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,20</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op zandbed</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Sloopfrezen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="138.00" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>702130</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102240</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, fietspad</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0.1</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: trapfrezen asfalt<br/>Situering: fietspad kleur zwart</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>niet teerhoudend</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>502420</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen te frezen laag:</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">30</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm en breedte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,5</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.25" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>702130</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102250</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, rijbaan</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0.35</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: trapfrezen asfalt<br/>Situering: rijbaan westzijde plangebied<br/></hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>niet teerhoudend</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>502240 en 502270</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen van de eerste te frezen laag:</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">35</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm en breedte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,0</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen van de tweede te frezen laag:</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm en breedte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,5</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.88" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>702130</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1023</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opbreken teerhoudend asfalt</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">6</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: t.p.v. aansluiting Middenweg, Samoaweg (2x) en aansluitingen oostzijde plangebied op bestaande rijbaan Aalsmeerderweg<br/>Oppervlak: ca. 100 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>502240 en 502270</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen van de eerste te frezen laag:</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">35</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm en breedte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,00</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen van de tweede te frezen laag:</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm en breedte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="15.00" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>702140, naar een Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde en erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen<br/>De opdrachtgever ontvangt van de betreffende Reinigingsinstallatie het TAG Certificaat, dat aangeeft dat het teerhoudend asfalt gereinigd is.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102330</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">3680</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2023-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-11-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: rijbaan, vanaf kruising Middenweg tot aan viaduct volgens tekening<br/>Inclusief reparatievakken</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,16</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een gebonden funderingslaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Sloopfrezen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1472.00" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>702140, naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde en erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen.<br/>De opdrachtgever ontvangt van de betreffende Reinigingsinstallatie het TAG Certificaat, dat aangeeft dat het teerhoudend asfalt gereinigd is.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102340</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">3010</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2023-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-11-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: rijbaan, vanaf viaduct tot aan oostzijde plangebied volgens tekening<br/>Inclusief reparatievakken</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,205</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een gebonden funderingslaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Sloopfrezen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1543.00" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>702140, naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde en erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen.<br/>De opdrachtgever ontvangt van de betreffende Reinigingsinstallatie het TAG Certificaat, dat aangeeft dat het teerhoudend asfalt gereinigd is.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102350</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, fietspad</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1130</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2023-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-11-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: fietspad kleur zwart na frezen toplaag volgens bestekspostnr. 102210</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,20</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op zandbed</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Sloopfrezen op zandbed (boring: FZ01, FZ02 en FZ03 meld tussen de 19 en 30 cm asfalt)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="565.00" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>702140, naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde en erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen.<br/>De opdrachtgever ontvangt van de betreffende Reinigingsinstallatie het TAG Certificaat, dat aangeeft dat het teerhoudend asfalt gereinigd is.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>102360</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">28.7</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: aansluiting op bestaande inritten aan de noordzijde<br/>Totaal aantal aansluitingen 33 (variabel in breedtes)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zie bijlage 8a en 8b</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>502330 en 502350</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen van de eerste te frezen laag:</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">35</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm en breedte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,5</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen van de tweede te frezen laag:</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm en breedte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,0</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="72.00" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>702140,<br/>naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde en erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen.<br/>De opdrachtgever ontvangt van de betreffende Reinigingsinstallatie het TAG Certificaat, dat aangeeft dat het teerhoudend asfalt gereinigd is.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>103</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>OPBREKEN BESTRATING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>103020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken betonstraatstenen k.f..</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">91</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betonstraatstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: parkeerstroken langs rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Kleur: grijs</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="17.47" aard="R">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>104</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>OPBREKEN TEGELVERHARDINGEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>104010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 (kleur zw/w).</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">11.07</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: bushaltes<br/>Situering: zwart-witte tegels langs bushalteband</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte: 0,30 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betontegels 300 x 300 x 45 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Kleur: zwart (50%) en wit (50%)<br/>Incl. vrijkomende tegels ontdoen van grond</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Onbeschadigde tegels pakketteren</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1.20" aard="R">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>104020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 (kleur grijs).</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">190</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering:  voetpad doorsteken tussen rijweg en fietspad</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte van 0,50 tot 1,50 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betontegels 300 x 300 x 45 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Kleur: grijs<br/>Incl. halve tegels en overige passtukken</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="20.52" aard="R">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>105</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>OPBREKEN KANTOPSLUITING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>105010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken betonbanden 130/150 met steunrug.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">93</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betonbanden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: banden langs rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief fundering en steunrug</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen en materiaal fundering: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>cementspecie dik ca. 0,04 m Afmetingen en materiaal steunrug: beton<br/>0,15 x 0,15 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="7.44" aard="R">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>105020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken betonbanden 180/200 met steunrug.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">708</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betonbanden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: banden langs rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief fundering en steunrug</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen en materiaal fundering: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>cementspecie dik ca. 0,04 m Afmetingen en materiaal steunrug: beton<br/>0,15 x 0,15 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="56.64" aard="R">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>105040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken betonbanden RWS met steunrug.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">105</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betonbanden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: banden langs langsparkeervakken en langs middengeleider ter hoogte van het viaduct</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief fundering en steunrug</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen en materiaal fundering: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>cementspecie dik ca. 0,04 m Afmetingen en materiaal steunrug: beton<br/>0,15 x 0,15 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>8</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Trottoirbanden 115/225 x 240 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="8.40" aard="R">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>105070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken betonbanden 60 x 200 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">130</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken betonbanden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: scheiding voetpad met groenstrook<br/>Op zandbed</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Opsluitbanden 60 x 200 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3.90" aard="R">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>105100</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken kop scheiding rijbaan met fietspad</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">40</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Opbreken kop scheiding rijbaan met fietspad</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: inritten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="174.00" aard="I">
                <hoofdcode.vrijetekst>Trottoirbanden 115/225 x 240 mm (2 x eindverloopband en 3 bochtstukken R=0,75)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m2" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="59.20" aard="I">
                <hoofdcode.vrijetekst>Betonverharding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="48.00" aard="R">
                <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>105110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken goottegel.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">430</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>17</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Opbreken goottegel.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betontegel 300 x 150 x 60 mm<br/>Inclusief stelspecie te rekenen met dik 60 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="9.29" aard="R">
                <hoofdcode.vrijetekst>Onbruikbare goottegels (ca. 100 %) en mortelresten afvoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 702110</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst />
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>106</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1061</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verwijderen lijnmarkering</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>106110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Volledig verwijderen markering, ononderbroken 0,1m</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">405</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>32</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>41</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Volledig verwijderen van een markering.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: diverse locaties rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Lengtemarkering</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>ononderbroken markering<br/>Lijnbreedte 0,1 meter<br/>Lengte: 4050 meter</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Van thermoplastisch markeringsmateriaal</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een dichte bitumineuze ondergrond</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verwijderen door middel van frezen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen voor rekening aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>106120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Volledig verwijderen markering, 1-1 0,10 m</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">31.25</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>32</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>41</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Volledig verwijderen van een markering.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: diverse locaties rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Lengtemarkering</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1-1 markering<br/>Lijnbreedte 0,1 meter<br/>Lengte: 625 meter</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Van thermoplastisch markeringsmateriaal</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een dichte bitumineuze ondergrond</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verwijderen door middel van frezen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen voor rekening aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>106130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Volledig verwijderen markering, 1-3 0,1m</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1.05</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>32</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>41</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Volledig verwijderen van een markering.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: kruispunt Aalsmeerderweg - Machineweg (oostzijde plangebied)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Lengtemarkering</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1-3 markering<br/>Lijnbreedte 0,3 meter<br/>Lengte: 14 meter</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Van thermoplastisch markeringsmateriaal</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een dichte bitumineuze ondergrond</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verwijderen door middel van frezen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen voor rekening aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>106150</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Volledig verwijderen markering, 0.3-2.7 0,1m</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">4.05</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>32</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>41</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Volledig verwijderen van een markering.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: fietspad</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Lengtemarkering</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>0,3-2,7 markering<br/>Lijnbreedte 0,1 meter<br/>Lengte: 405 meter</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Van thermoplastisch markeringsmateriaal</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een dichte bitumineuze ondergrond</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verwijderen door middel van frezen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen voor rekening aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>106160</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Volledig verwijderen markering, driehoeksmarkering</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">4.38</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>32</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>41</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Volledig verwijderen van een markering.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: fietspad</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dwarsmarkering: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst><br/>driehoekmarkering<br/>Breedte 0,5 meter<br/>Lengte: 35 meter</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Van thermoplastisch markeringsmateriaal</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een dichte bitumineuze ondergrond</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verwijderen door middel van frezen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen voor rekening aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1062</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verwijderen vlakmarkering</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>106210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Volledig verwijderen markering, pijlen</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">3</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>32</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>41</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Volledig verwijderen van een markering.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: kruispunt Aalsmeerderweg - Machineweg</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Pijlmarkering </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>(2 stuks, gerekend met gem. 1,5 m2 per pijl)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Van thermoplastisch markeringsmateriaal</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een dichte bitumineuze ondergrond</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verwijderen door middel van frezen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen voor rekening aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>107</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1070</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verwijderen straatmeubilair</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>107040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen hectometerpalen (afvoeren)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>32</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Verwijderen hectometerpalen (afvoeren)</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: in berm bij huisnr. 71<br/>Uit maaiveld<br/>Incl. grondwerk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1.00" aard="I">
                <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen voor rekening aannemer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>107050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen verkeersbordpaal zwart-wit (afvoeren)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>32</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Verwijderen verkeersbordpaal zwart-wit (afvoeren)</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: in voetpad bij bushalte huisnr. 89<br/>Uit een bestrating<br/>Incl. grondwerk<br/>Type: Stalen paal, diameter 100mm, hoogte ca. 3,80m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1.00" aard="I">
                <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen voor rekening aannemer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1071</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verwijderen bebording</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>107110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">3</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>32</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief bebording</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Uit een bestrating </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Paal met vast grondkruis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale paallengte: van 4 tot 5 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verkeersbord<br/>- E01<br/>- G11<br/>- verkeersspiegel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3.00" aard="H">
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>en tijdelijk opslaan in tijdelijk depot (incl. vervoer naar depot, incl. laden en lossen)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs een weg met gescheiden rijbanen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>R I O L E R I N G E N</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>201</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>RIOOLLEIDING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2012</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opbreken kolkafvoerleidingen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>201210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verw. kolkaansluitingen, PVC 125 mm + grondwerk</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Verw. kolkaansluitingen, PVC 125 mm + grondwerk</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: gehele werk t.b.v. te verwijderen kolken<br/>Kolkuitlegger te zoveel mogelijk te handhaven<br/>Gerekend met 1,0 meter per kolk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>201211</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">8</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Grondsoort: zand, Hgem. 0,80 m<br/>Hoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch profiel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>1 : 0</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten gescheiden ontgraven</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tot onderkant buizen, funderingen en putten</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>201212</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Verwijderen kunststofbuis.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">20</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen kunststofbuis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: te vervangen kolkaansluitingen<br/>Eventuele achterblijvende aansluitingen op rioolleidingen in</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="20.00" aard="T">
                <hoofdcode.vrijetekst>tijdelijke situatie afdoppen met combikap</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst />
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Materiaal: PVC</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn(en) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>125 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding door middel van mof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een<br/>PVC-depot volgens bestekspostnr. 703010</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>201213</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Aanvullen sleuf</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">8.0</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2019-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanvullen sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: aanvullen sleuf na verwijderen van de buizen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aanvullingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aanvullen tot onderkant cunet met zand, vrijgekomen bij bestekpostnr. 201211</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De aanvulling verdichten </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>laagsgewijs (max 0,50 m)<br/>Ter plaatse van tijdens bedrijfscontrole geconstateerde<br/>waarden lager dan 98 % nogmaals verdichten</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2013</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen kolkafvoerleidingen/hulpstukken</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>201310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbr. kolkaansluitingen, PVC 125 mm + grondwerk</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Aanbr. kolkaansluitingen, PVC 125 mm + grondwerk</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: gehele werk t.b.v. aansluiten nieuw geplaatste kolken</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>201311</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">8</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Grondsoort: zand, Hgem. 0,80 m<br/>Hoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch profiel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>0 : 1</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten gescheiden ontgraven</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tot onderkant buizen, funderingen en putten</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>201312</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Aanbrengen PVC-buis</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">20</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PVC-buis</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: aanbrengen kolkleiding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="20.00" aard="I">
                <hoofdcode.vrijetekst>Combikap aangebracht volgens bestekspostnr. 201210 vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens bestekspostnr. 703010</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="20.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vastetekst>Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Kleur grijs</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>21</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125  mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>201313</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Aanvullen sleuf</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">8.0</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2019-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanvullen sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: aanvullen sleuf kolkleiding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aanvullingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aanvullen tot onderkant cunet met zand, vrijgekomen bij bestekpostnr. 201311</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De aanvulling verdichten </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>laagsgewijs (max 0,50 m)<br/>Ter plaatse van tijdens bedrijfscontrole geconstateerde<br/>waarden lager dan 98 % nogmaals verdichten</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>201320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PVC-hulpstuk pvc (Ø 125 mm)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PVC-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: hulpstukken</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="80.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bochtstukken 45º (4 st. per aansl. nieuwe kolk)<br/>Totaal 20 kolken aanbrengen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>21</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 125 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>202</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>AANBRENGEN EN VERWIJDEREN KOLKEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2021</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verwijderen kolk.</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>202120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen trottoirkolk, hergebruik</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2014-10-13</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen kolk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: opbreken trottoirkolken band 18/20 binnen de werkgrens<br/>Incl. grondwerk<br/>Incl. schoonmaken</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kolk van beton/gietijzer combinatie</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Trottoirkolk </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>(16 st voor hergebruik opslaan)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Constructie: eendelig</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="20.00" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bruikbare materialen opslaan voor hergebruik in tijdelijk depot<br/>(incl. vervoer naar depot, incl. laden en lossen)<br/>Hergebruik volgens bestekspostnr. 202310</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="4.00" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Onbruikbare materialen (kapot) afvoeren naar erkende<br/>verwerkingsinrichting (4 st / aantal is geschat)<br/>Acceptatiekosten rekening opdrachtgever</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2022</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>202210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbr. trot.kolk kunststof/gietijzer combinatie,nw</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">4</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>26</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>14</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-19</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: tekortkomende trottoirkolken in gehele werkgebied<br/>Incl. grondwerk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="4.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vastetekst>Trottoirkolk, klasse C250 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Tegra kolk <br/>Leverancier: Wavin <br/>Onderbak: Tegra kolk (NEN7067)<br/>Vorm: rond<br/>Diameter: Ø454 mm<br/>Hoogte: 815 mm<br/>Materiaal: PP<br/>Kleur: zwart<br/>Uitwendig geribd<br/>Inhoud zandvang: 45 ltr<br/>Gietijzeren straatbovenkop 450x350 <br/>passend in 13/15 band</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale hoogte kleiner dan 1,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Constructie: tweedelig</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2023</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>202310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbr. trot.kolk beton/gietijzer combinatie, herg.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">16</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>26</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: hergebruik van trottoirkolken in gehele werkgebied<br/>Incl. grondwerk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="16.00" aard="H">
                  <hoofdcode.vastetekst>Trottoirkolk, klasse C250 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vrijgekomen volgens bestekspostnr. 202120 en tijdelijk opslaan in tijdelijk depot (incl. vervoer naar depot, incl. laden en lossen)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale hoogte kleiner dan 1,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Constructie: eendelig</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>203</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>OP HOOGTE STELLEN STRAATPOTTEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>203010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Op hoogte brengen opbouwgarnituur</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>28</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>38</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>62</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2014-08-18</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Op hoogte brengen opbouwgarnituur.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: binnen werkgrens</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>gas- en waterafsluiters</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Straatpot op hoogte brengen </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>van nieuwe straatpeilhoogtes</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met inbegrip van markeringstegel </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>G R O N D W E R K E N</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>401</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>ONTGRAVEN GROND</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4012</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Uit cunet</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>401210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond ontgraven uit cunet fietspad</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">245</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven uit </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>cunet fietspad</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: cunet fundering fietspad<br/>Betreft: cunet fundering fietspad (1625m2)<br/>Ontgraven tot 0,35 m onder toekomstige afwerkhoogte<br/>Bij het ontgraven rekening houden met bestaande K&amp;L</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zand zwak kleiig, zwak steenhoudend, indicatief klasse industrie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten niet gescheiden ontgraven </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,15</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">4,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>401220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond ontgraven uit cunet trottoir</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">57</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven uit </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>cunet trottoir</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: cunet voetpaden/doorsteekjes<br/>Betreft: cunet trottoir (190 m2)<br/>Bij het ontgraven rekening houden met bestaande K&amp;L</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zand zwak kleiig, zwak steenhoudend, indicatief klasse industrie<br/>Vervoeren volgens bestekspostnr. 701010</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten niet gescheiden ontgraven </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,30</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>401230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond ontgraven uit cunet plantvakken</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">315</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven uit </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>cunet plantvakken</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: plant- en groenvakken tussen rijbaan en fietspad volgens tekening<br/>Betreft: cunet plantvakken<br/>Ontgraven tot 0,20 m onder afwerkhoogte<br/>Bij het ontgraven rekening houden met bestaande K&amp;L, waaronder de OV-kabel.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zand zwak kleiig, zwak steenhoudend, indicatief klasse industrie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten niet gescheiden ontgraven </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,20</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,60</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>401240</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond ontgraven uit cunet uitbreiding fietspad</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">160</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven uit </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>cunet uitbreiding fietspad</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: cunet uitbreidingen fietspad<br/>Betreft: ontgraven grond t.b.v. aanbrengen cunetzand in uitbreidingen fietspad<br/>Ontgraven tot 0,65 m onder toekomstige afwerkhoogte<br/>Bij het ontgraven rekening houden met bestaande K&amp;L</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zand zwak kleiig, zwak steenhoudend, indicatief klasse industrie<br/>Vervoeren volgens bestekspostnr. 701010</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten niet gescheiden ontgraven </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,45</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingsbreedte op bodem van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">ca. 0,10</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>tot </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">ca. 0,65</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4013</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Grondwerkzaamheden verontreiniging</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>De sanering dient te worden uitgevoerd door een voor de BRL SIKB 7000 (beoordelingsrichtlijn uitvoering van bodemsaneringen) gecertificeerde bedrijf, die de werkzaamheden uitvoert conform protocol 7001 of 7005. De aannemer is geregistreerd bij Loket Rijkswaterstaat.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>401310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen maatregelen conform CROW400</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>12</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Toepassen maatregelen conform CROW400</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het toepassen van de benodigde maatregelen op basis van de uitgevoerde onderzoeken en CROW400.<br/>Hieronder vallen alle kosten voortvloeiend uit het werk conform de geldende richtlijnen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>401320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Melden bodemactiviteiten (MBA)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>12</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Melden bodemactiviteiten (MBA)</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het tijdig uitvoeren van de melding bodemactiviteiten in het kader van de uit te voeren grondwerkzaamheden. Graven boven interventiewaarde en tijdelijke uitplaatsing.<br/>Indienen melding bodemactiviteiten via het omgevingsloket.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>401340</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzet MKB-er</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzet MKB-er</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De aannemer dient zijn grondwerkenzaamheden ter plaatse van de<br/>verontreiging uit te voeren onder begeleiding van een mileukundig<br/>begeleider.<br/>De milieukundige begeleiding dient te worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 6000 (beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding van bodemsaneringen) en het protocol 6001 of 6005 en is geregistreerd bij Loket Rijkswaterstaat.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>401350</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond ontgraven uit bermen, PAK</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">62</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven uit </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>bermen, PAK</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: grond ontgraven t.b.v. werkzaamheden fundering / banden langs de rijbaan (noordzijde)<br/>Situering: bermen vanaf boringnr. BN01 t/m BN27 volgens bodemonderzoek (bijlage 8a)<br/>Lengte: ca. 1020 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met een breedte van 0,3 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Verontreiniging bevindt zich op een diepte van 0 tot 0,50 m minus maaiveld</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar, verontreiniging met PAK</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten niet gescheiden ontgraven </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,2</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>401360</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond verwerken in saneringslocatie</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">62</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond verwerken in </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>saneringslocatie</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: grond verwerken in saneringslocatie na de werkzaamheden t.a.v. fundering en banden langs het asfalt.<br/>Situering: bermen ontgraven volgens bestekspostnr. 401350</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst />
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst />
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="102.00" aard="I">
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kwaliteitsklasse: Niet Toepasbaar</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst />
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Gemiddelde hoogte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,2</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bovenoppervlakte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">510</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aanvullen in lagen van maximaal 0,40m<br/>De aanvulling verdichten</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>402</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>AANVULLEN GROND</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4021</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>In cunet</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>402110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond verwerken in cunet trottoir d=300 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">57</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond verwerken in </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>cunet trottoir d=300 mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: cunet trottoir t.h.v. doorsteekjes fietspad/rijbaan (190 m2)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="57.00" aard="I">
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zand, leveren volgens bestekspost 402310</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Gemiddelde hoogte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,30</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Profileren volgens bestekspostnr. 402420 en verdichten volgens bestekspostnr. 402410</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>402120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond verwerken in aanvulling trottoir, parkeervakken en middengeleider</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">12</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond verwerken in </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>aanvulling trottoir, parkeervakken en middengeleider</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: aanvulling trottoir t.h.v. parkeervakken en middengeleider</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="12.00" aard="I">
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zand, leveren volgens bestekspost 402310</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Gemiddelde hoogte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,08</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bovenoppervlakte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">140</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Profileren volgens bestekspostnr. 402420 en verdichten volgens bestekspostnr. 402410</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>402130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond verwerken in cunet uitbreidingen fietspad d=300 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">105</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond verwerken in </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>cunet uitbreidingen fietspad d=300 mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: cunet uitbreidingen fietspad</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="105.00" aard="I">
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zand, vrijkomend volgens bestekspost 401210</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Gemiddelde hoogte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,30</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Profileren volgens bestekspostnr. 402420 en verdichten volgens bestekspostnr. 402410</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4023</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Leveren zand</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>402310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren zand</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">69</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2021-02-17</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Leveren grond.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Wonen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="69.00" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: zand </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Leveren op de plaats van verwerking </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>volgens bestekspostnr. 402110 en 402120</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>volgens bestekspostnr. 402110 en 402120</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4024</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verdichten en profileren aanvullingen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>402410</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">174</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>12</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-02</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft de besteksposten 402110 t/m 402130</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zand<br/>Ter plaatse van tijdens bedrijfscontrole geconstateerde waarden lager dan 98 % nogmaals verdichten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>volgens theoretisch profiel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>402420</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Profileren van oppervlakken.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">480</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-31</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Profileren van oppervlakken.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: totaal oppervlak aan te brengen verhardingen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zand</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Oppervlakken boven water</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Oppervlakken: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>horizontaal</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Breedte oppervlak gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">ca. 1,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4025</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Profileren bermen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>402510</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Profileren van oppervlakken.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1385</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-31</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Profileren van oppervlakken.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: profileren berm (nieuw en bestaand)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>teelgrond</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Oppervlakken boven water</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Oppervlakken: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>horizontaal</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Breedte oppervlak gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>403</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>GROENWERKZAAMHEDEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4031</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanvullen grond</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>403110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond verwerken in bermen</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">70</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond verwerken in </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>bermen</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: aanvulling grasbermen langs rijbaan en fietspad</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="70.00" aard="I">
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>Humeuze grond vrijkomend volgens bestekspostnr. 401230, te vervoeren volgens bestekspostnr. 701020</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Gemiddelde hoogte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,05</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bovenoppervlakte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1385</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>licht aandrukken met bak of gelijkwaardig</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>403120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond verwerken in plantvakken</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">315</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond verwerken in </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>plantvakken</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: aanvulling plantvakken in berm tussen rijbaan/fietspad<br/>Betreft: verwerken teelaarde in plantvakken ontgraven volgens bestekspostnr. 401230</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="315.00" aard="T">
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>teelaarde met 3,5-5% organische stof</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Gemiddelde hoogte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,20</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Breedte bovenzijde gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>licht aandrukken met bak of gelijkwaardig</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>403140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Spitten of ploegen.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">are</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">15.6</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>05</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Spitten of ploegen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het spitten/loswerken van de plantvakken tot 0,40 onder afwerkhoogte<br/>Er dient rekening gehouden te worden met de bestaande kabels en leidingen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bewerkingsdiepte: 0,40 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>V E R H A R D I N G E N</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>501</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>FUNDERINGEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5011</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Voorbereidende werken</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>501110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afwerken zandbed.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1625</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2021-07-18</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft voor aanbrengen van fundering volgens bestekspostnr. 501230</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximum proctordichtheid met de proctorproef</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5012</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Ongebonden fundering</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>501230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen ongebonden wegfundering</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1625</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2024-09-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2024-05-27</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: ter plaatse van fietspad<br/>Betreft: aanbrengen fundering fietspad<br/>Gerekend met 1,9 ton per m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,25</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="772.00" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Menggranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering 0/31,5 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op het zandbed</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>502</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>ASFALTVERHARDING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5021</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Rijbaan buiten reguliere werktijden tussen 20.00 en 06.00 uur</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kleeflaag.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">4600</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kleeflaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: rijweg onder onderlaag op profileerlaag</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="1.84" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleeflaag van Bitumenemulsie: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type O</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid 0,4 kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">690</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: gerekend met 50 % van de totale rijbaan (4600 m2) <br/>Betreft: aanbrengen profileerlaag t.b.v. op hoogte brengen nieuwe rijbaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="690.00" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfalt: AC 16 base</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Mengsel ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 2,50 m en groter</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gemiddelde dikte 0,06 m (4-9 cm)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op bestaande ondergrond</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1623</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>31</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: zie tekening<br/>Betreft: aanbrengen onderlaag</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">9270</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="1623.00" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfalt: AC 22 base</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mengseleigenschappen: OL-IB</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 2,50 m en groter</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale laagdikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">70</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een funderingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>en/of profileerlaag volgens bestekspostnr. 502120</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kleeflaag.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">9270</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kleeflaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: rijweg tussen onderlagen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="2.78" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleeflaag van Bitumenemulsie: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type O</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid 0,3 kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502150</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kunststofinlage (Carbophalt o.g.).</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">8700</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>04</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen asfaltwapening.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: gehele rijbaanbreedte<br/>Betreft: wapening tussen de onderlagen<br/>Aanbrengen conform verwerkingsadvies leverancier<br/>Lengte: ca. 1500 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m2" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="8700.00" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Open grid van koolstofvezels (in lengte- én breedterichting) vooromhuld met gemodificeerd bitumen<br/>Type: Carbophalt G (200/200)<br/>Fabrikaat: S&amp;P Clever Reinforcement Company<br/>Overlap tussen rollen op basis van voorschriften leverancier.<br/>Treksterkte:<br/>- in lengterichting: &gt;200 kN/m1<br/>- in breedterichting: &gt; 200 kN/m1</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een gebroken kleeflaag emulsie</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Rollen dienen mechanisch, strak en gebrand aangebracht te worden middels een afrolset<br/>Tijdens aanbrengen aanwezige beschermfolie wegbranden</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502160</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1623</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>31</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: zie tekening<br/>Betreft: aanbrengen onderlaag</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">9270</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="1623.00" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfalt: AC 22 base</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mengseleigenschappen: OL-B</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 2,50 m en groter</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale laagdikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">70</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een asfaltwapening die is aangebracht volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>502150</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5022</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Rijbaan buiten reguliere werktijden tussen 20.00 en 06.00 uur</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft: tussen- en deklagen</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">9205</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: t.p.v. aan te brengen asfaltbeton op nieuwe onderlagen<br/>betreft tijdens de uitvoering ontstaan vuil</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 3,00 m en groter</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ondergrond: asfaltverharding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een erkende verwerkingsinrichting<br/>Transport en stortkosten voor rekening aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kleeflaag.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">9205</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kleeflaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: tussen onder- en tussenlaag</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="0.28" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleeflaag van Bitumenemulsie: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type O</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid 0,3 kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kunststofinlage (Carbophalt o.g.).</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">4725</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>04</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen asfaltwapening.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: rijstrook aan de waterzijde<br/>Betreft: wapening tussen de onderlaag en tussenlaag<br/>Aanbrengen conform verwerkingsadvies leverancier<br/>Lengte: ca. 1500 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m2" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="4725.00" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Open grid van koolstofvezels (in lengte- én breedterichting) vooromhuld met gemodificeerd bitumen<br/>Type: Carbophalt G (200/200)<br/>Fabrikaat: S&amp;P Clever Reinforcement Company<br/>Overlap tussen rollen op basis van voorschriften leverancier. Treksterkte:<br/>- in lengterichting: &gt;200 kN/m1<br/>- in breedterichting: &gt; 200 kN/m1</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een gebroken kleeflaag emulsie</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift leverancier</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Rollen dienen mechanisch, strak en gebrand aangebracht te worden middels een afrolset<br/>Tijdens aanbrengen aanwezige beschermfolie wegbranden</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502240</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1158</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: zie tekening <br/>Betreft: aanbrengen tussenlaag</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">9260</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="1158.00" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfalt: AC 16 bin</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mengseleigenschappen: TL-B</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 2,50 m en groter</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale laagdikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op de voorgaande verhardingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>aangebracht volgens bestekspostnr. 502160</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502250</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">9260</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: t.p.v. aan te brengen asfaltbeton op<br/>nieuwe tussenlaag<br/>betreft tijdens de uitvoering ontstaan vuil</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 3,00 m en groter</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ondergrond: asfaltverharding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een erkende verwerkingsinrichting<br/>Transport en stortkosten voor rekening aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502260</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kleeflaag.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">9260</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kleeflaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: tussen tussen- en deklaag</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="0.28" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleeflaag van Bitumenemulsie: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type O</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid 0,3 kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502270</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">815</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: zie tekening 1409402-T28-T34<br/>Betreft: aanbrengen deklaag</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">9310</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="815.00" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfalt: AC 11 surf</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mengseleigenschappen: DL-B</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 2,50 m en groter</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Laagdikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">35</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op de voorgaande verhardingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>aangebracht volgens bestekspostnr. 502240</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5023</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Inritten noordzijde</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">500</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: t.p.v. aan te brengen asfaltbeton op inritten noordzijde</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 3,00 m en groter</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ondergrond: asfaltverharding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een erkende verwerkingsinrichting<br/>Transport en stortkosten voor rekening aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kleeflaag.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">500</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kleeflaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: tussen onder- en tussenlaag</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="0.03" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleeflaag van Bitumenemulsie: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type O</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid 0,5 kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502330</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">62.5</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: zie tekening<br/>Betreft: aanbrengen tussenlaag<br/>Totaal 500 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="62.50" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfalt: AC 16 bin</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mengseleigenschappen: TL- </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">B</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 2,50 m en groter</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502340</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kleeflaag.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">500</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kleeflaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: tussen tussen- en deklaag</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="0.02" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleeflaag van Bitumenemulsie: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type O</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid 0,3 kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502350</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">43.75</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: zie tekening<br/>Betreft: aanbrengen deklaag</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">500</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="43.75" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfalt: AC 11 surf</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mengseleigenschappen: DL-B</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 2,50 m en groter</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Laagdikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">35</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op de voorgaande verhardingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>aangebracht volgens bestekspostnr. 502330</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5024</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Fietspad</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502410</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">250</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>31</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: fietspad, zie tekening 05<br/>Betreft: aanbrengen onderlaag</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">1425</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="250.00" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfalt: AC 22 base</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mengseleigenschappen: OL-IB</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 2,50 m en groter</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale laagdikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">70</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een funderingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>volgens bestekspostnrs. 501230</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502420</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">107</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: fietspad, zie tekening 05<br/>Betreft: rood asfalt<br/>Zwarte bitumen met 5% rood pigment</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">1425</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="107.00" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfalt: AC 8 surf</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mengseleigenschappen: DL-A</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte 2,50 m en groter</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Laagdikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">30</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op de voorgaande verhardingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>volgens bestekspostnr. 502410</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>502430</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kleeflaag.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1425</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kleeflaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: fietspad, zie tekening 05</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="0.43" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleeflaag van Bitumenemulsie: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type O</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid 0,3 kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>503</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>KANTOPSLUITINGEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5030</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Trottoirbanden 13/15</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>503010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen trottoirbanden van beton (13/15 st. lg)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">373</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>04</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: scheiding rijweg in asfalt met trottoir/berm<br/>Inclusief grond- en funderingswerkzaamheden</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="7.46" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="11.19" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>beton breed 100/350 mm tot 50 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>onder de band</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="365.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vastetekst>Profiel 130/150 x 250 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>rechte banden</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoekstukken 90º (uitw.)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="6.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>R=8,00 m (uitw.)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>verloopband naar 180/200x250mm (rechts)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>kleur licht grijs (glad)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>503020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen inritverloopbanden van beton.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">45</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>06</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen inritbanden van beton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: inritverloopbanden<br/>invalide-oversteekplaatsen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op fundering</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="13.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Profiel 130/150 x 250 mm  naar 150 x 130 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="19.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Profiel 150 x 130 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="13.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Profiel  150 x 130 mm naar 130/150 x 250 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>503030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen trottoirbanden van beton (13/15 st. lg)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">305</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>04</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: scheiding noordzijde rijweg in asfalt met trottoir/berm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verlijmen op asfalt volgens bestekspostnr. 503070<br/>Banden "vol en zat" in mortel plaatsen, hierbi uitgedrukte mortel verwijderen en de randen met vochtige stoffer glad afwerken</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="285.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vastetekst>Profiel 130/150 x 200 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>rechte banden</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="15.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verloopband naar MV (rechts)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="14.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verloopband naar MV (rechts)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verloopband naar 180/200x250mm (links)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>503050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Pasmaken van betonbanden.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">55</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>15</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Pasmaken van betonbanden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: pasmaken banden aangebracht volgens bestekspostnr. 503010</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>D.m.v. zagen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>13</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Trottoirband 130/150 x 250 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr.<br/>702110; betreft gem. 0,25 m band</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>503060</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Pasmaken van betonbanden.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">30</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>15</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Pasmaken van betonbanden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: pasmaken banden aangebracht volgens bestekspostnr. 503030</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>D.m.v. zagen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>12</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Trottoirband 130/150 x 200 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr.<br/>702110; betreft gem. 0,25 m band</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>503070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen van hechtmortel</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">45.75</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>15</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Aanbrengen van hechtmortel</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het in vier stappen aanbrengen van hechtmortel conform voorschriften leverancier.<br/>Stap 1:<br/>Bevochtigen van het te verlijmen oppervlak tot het oppervlak verzadigd is. Er mag geen water op het oppervlak blijven staan.<br/>Stap 2:<br/>Aanbrengen aanbrandlaag van verdunde hechtmortel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="91.50" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Hechtmortel met hoge aanvangshechtsterkte</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- leverancier: Morssinkhof Groep o.g.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- ca. 2 kg/m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Stap 3:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen hechtmortel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="915.00" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Hechtmortel met hoge aanvangshechtsterkte</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- leverancier: Morssinkhof Groep o.g.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- laagdikte ca. 10 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- ca. 2 kg/m2 per mm laagdikte</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Stap 4:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="45.75" aard="I">
                <hoofdcode.vrijetekst>Stellen van banden conform bestekpostnr. 503030</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>503080</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">45.75</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het reinigen en stofvrijmaken van het te verlijmen oppervlak.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ondergrond: asfaltverharding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Het verhardingsoppervlak schoonspuiten </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>zodat het volledig vlak, schoon en vrij van losse delen, olie of vet is. Indien nodig zandstralen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5032</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>RWS-banden</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>503210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen rwsbanden van beton</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">185</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>04</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen trottoirbanden van beton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: scheiding rijbaan/berm, langs de langsparkeervakken en de kopjes tussen fietspad en rijbaan<br/>Inclusief grond- en funderingswerkzaamheden</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op straatlaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>8</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="118.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vastetekst>Profiel 115/225 x 240 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>, recht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="84.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>R = 0,53</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="88.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>verloopband naar mv<br/>kleur licht grijs (glad)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>503220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Pasmaken van betonbanden.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">90</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>15</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Pasmaken van betonbanden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: pasmaken banden aangebracht volgens bestekspostnr. 503210</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>D.m.v. zagen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>18</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Trottoirband 115/225 x 240 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr.<br/>702110; betreft gem. 0,25 m band </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5033</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opsluitbanden 80x200</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>503310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen opsluitbanden van beton 80 x 200</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">143</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>05</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen opsluitbanden van beton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: langs trottoirs</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op zandbed</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="143.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vastetekst>Profiel 80 x 200 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>, recht<br/>Kleur : grijs</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>503320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Pasmaken van betonbanden.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">97</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>15</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Pasmaken van betonbanden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: zagen banden aangebracht volgens bestekspostnr. 503310</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>D.m.v. zagen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>24</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Opsluitband 80 x 200 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr.<br/>702110; betreft gem. 0,25 m band</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5034</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Opsluitbanden 120x250</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>503410</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen opsluitbanden van beton 120 x 250</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">14</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>05</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-15</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen opsluitbanden van beton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: langs langsparkeervaken volgens tekening</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op zandbed</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="14.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vastetekst>Profiel 120 x 250 mm </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>recht<br/>Kleur : grijs</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>503420</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Pasmaken van betonbanden.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">6</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>15</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Pasmaken van betonbanden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: zagen banden aangebracht volgens bestekspostnr. 503410</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>D.m.v. zagen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>26</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Opsluitband 120 x 250 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr.<br/>702110; betreft gem. 0,25 m band</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5036</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Goottegel</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>503610</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen goottegel.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">430</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Aanbrengen goottegel.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: langs rijbaan t.p.v. trottoirbanden</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="4.30" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>In cementspecie aanbrengen op fundering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1434.00" aard="T">
                <hoofdcode.vrijetekst>Goottegel 300 x 150 x 60 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kleur: grijs</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>504</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>BESTRATING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5041</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Voorbereidende werken</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>504110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen straatlaag.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">130</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-05-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen straatlaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: aanbrengen straatlaag t.b.v. herstraten particuliere opritten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Laagdikte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>mm; ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">30</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>mm en ten hoogste </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">70</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een funderingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>of bestaande straatlaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="6.50" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Straatzand </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>504120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">70</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>15</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2014-09-26</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betonstraatstenen: standaard keiformaat</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>D.m.v. schrapen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Materiaal na bewerking verwerken volgens </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 504210</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>504130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Sorteren betonstraatstenen voor machinaal straten.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">70</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>31</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>47</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Sorteren betonstraatstenen voor machinaal straten.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Sorteren voor machinaal straten op pallets t.b.v. van machinaal straten.<br/>Pallets t.b.v. van betonstraatstenen: standaard<br/>keiformaat in elleboogverband</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5042</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen betonstraatstenen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>504210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betonstraatstenen, zwart</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">92</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>12</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonstraatstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: langsparkeervakken<br/>Op pallets geschikt voor machinaal straten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In elleboogverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op straatlaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="4600.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>zwart<br/>(Uitgangspunt 50 st/m2)<br/>Op pallets geschikt voor machinaal straten.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.92" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>zand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>504220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betonstraatstenen, wit</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">31</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>12</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betonstraatstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen betonstraatstenen k.f..<br/>Situering: verkeersgeleider ter hoogte van viaduct<br/>Betreft onkruidvrije bestrating<br/>Op pallets geschikt voor machinaal straten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In halfsteensverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op zandbed</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="1395.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst>mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Kleur:wit<br/>type: Nevergreen steen, voorzien van verjongde kop en afstandnokken</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en inwassen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Intrillen door aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="124.00" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afstrooien en inwassen met Nevergreen voegmortel<br/>(Poltec 805 epoxy geleverd in emmers van 22 kg/st)<br/>Kleur : steengrijs<br/>Verwerken volgens verwerkingsadvies leverancier</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5043</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Herstraten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>504310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herstraten betonstraatstenen.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Herstraten betonstraatstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: parkeervakken langs rijbaan volgens tekening<br/>Inclusief parkeervakscheiding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 3,00 m en meer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.56" aard="R">
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110 (ca. 5 %)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="50.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Betonstraatstenen: standaard keiformaat  (tekort ca. 5%)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.10" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>straatzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>504320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herstraten betonstraatstenen.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">85</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Herstraten betonstraatstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: particuliere inritten aansluiting op rijbaan volgens tekening</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 3,00 m en meer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.60" aard="R">
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110 (ca. 5 %)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="300.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Betonstraatstenen, diverse afmetingen en kleuren (tekort ca. 5%)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.43" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Intrillen na afstrooien en invegen met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>straatzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>504330</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herstraten straatbakstenen.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">25</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Herstraten straatbakstenen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: particuliere inritten aansluiting op rijbaan volgens tekening</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 3,00 m en meer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.04" aard="R">
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare straatbakstenen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een<br/>erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 702110 (ca. 5 %)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="90.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Straatbakstenen, diverse afmetingen en kleuren (tekort ca. 5%)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.13" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Afstrooien met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>straatzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5044</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Overigen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>504410</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kopjes tussen rijbaan en fietspad</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">41</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>42</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>31</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Aanbrengen kopjes tussen rijbaan en fietspad</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: gehele werk<br/>Betreft: aanbrengen beton in kopjes tussen rijbaan en fietspad<br/>kop bestaande uit:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>RWS-banden aan te brengen volgens bestekspostnr. 503210</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="15.00" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Beton, dik 0,24 m, kleur grijs<br/>Gerekend met 1,50 m2 beton per kopje<br/>Betonspecie voor grondbeton:<br/>Milieuklasse XD3<br/>Consistentie: 2/3<br/>Maximum korrelafmeting: 0,16 mm<br/>Sterkteklasse C35/C45<br/>Inclusief hoogteverloop in beton<br/>Inclusief tijdelijke voorziening t.b.v. afscheiding groen/beton<br/>Inclusief maatregelen treffen om vochtonttrekking door de ondergrond te voorkomen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>505</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>TEGELVERHARDINGEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5052</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen betontegels</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>505210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betontegels.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">9.4</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2023-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2023-05-31</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: berijdbaar voetpad en inrit<br/>Materiaal zal op pallets geleverd worden die<br/>gesorteerd zijn op machinaal straten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In halfsteensverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op zandbed</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="105.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20"> incl. halve tegels </hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>grijs </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.05" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Afstrooien met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>straatzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>505220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen betontegels.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">156</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2023-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2023-05-31</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: voetpad in doorsteekjes <br/>Materiaal zal op pallets geleverd worden die<br/>gesorteerd zijn op machinaal straten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte tot 1,50 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In halfsteensverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op zandbed</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="1735.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">incl. halve tegels </hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>grijs</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.78" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Afstrooien met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>straatzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5054</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Herstraten betontegels</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>505410</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herstraten betontegels.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">10</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Herstraten betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: inrit ter hoogte van inrit huisnr. 13 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte tot 1,50 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In halfsteensverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.18" aard="R">
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare betontegels vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een<br/>erkende verwerkingsinrichting volgens<br/>bestekspostnr. 702110 (ca. 20 %)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="23.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Betontegels 300 x 300 x 45 mm (tekort ca. 20%)<br/>Kleur: grijs</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.05" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Afstrooien met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>straatzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>505420</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Herstraten betontegels.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">10</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>83</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Herstraten betontegels.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: naast parkeren ter hoogte van huisnr. 111-117 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte tot 1,50 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In halfsteensverband</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.18" aard="R">
                  <hoofdcode.vastetekst>Onbruikbare betontegels vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een<br/>erkende verwerkingsinrichting volgens<br/>bestekspostnr. 702110 (ca. 20 %)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="23.00" aard="T">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Betontegels 300 x 300 x 60 mm (tekort ca. 20%)<br/>Kleur: grijs</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.05" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Afstrooien met </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>straatzand</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>6</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>W E G M E U B I L A I R E N M A R K E R I N G</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>601</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>WEGBEBAKENING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>601010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">3</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>32</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: op locatie waar verwijderd volgens tekening</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>In het maaiveld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3.00" aard="H">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verkeersbordpaal, vrijgekomen uit het werk<br/>Inclusief vervoeren vanuit tijdelijk depot naar plaats van verwerking<br/>Inclusief vekeersbord: <br/>- E01<br/>- G11<br/>- verkeersspiegel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Langs een weg met gescheiden rijbanen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>603</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>MARKERING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>6031</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen lijnmarkering</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>603120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen lengtemark. -thermopl. mat- ononderbr.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">km</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0.82</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>32</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2021-06-16</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: zie tekening 05-07<br/>Betreft: asmarkering en langsmarkering<br/>Lengte: 820 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ononderbroken streep</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Breedte: 0,10 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een dichte bitumineuze ondergrond</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="574.00" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur markeringsmateriaal: wit</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>603130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen lengtemark. -thermopl. mat- onderbr.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">km</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">3.34</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>32</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2021-06-16</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: zie tekening 05-07<br/>Betreft: asmarkering, langsmarkering en kanalisatiestrepen<br/>Lengte: 1-1 (730 m), 3-3 (2610 m)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onderbroken streep </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1-1 en 3-3 </hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Breedte: 0,10 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een dichte bitumineuze ondergrond</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1169.00" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur markeringsmateriaal: wit</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>603140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen lengtemark. -thermopl. mat- onderbr.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">km</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0.41</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>32</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2021-06-16</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: zie tekening 05-07<br/>Betreft: asmarkering fietspad<br/>Lengte: 405 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Onderbroken streep </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">30 - 270  </hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Breedte: 0,10 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een dichte bitumineuze ondergrond</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="28.70" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur markeringsmateriaal: wit</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>603150</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen lengtemark. -thermopl. mat- ononderbr.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">km</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0.81</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>32</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2021-06-16</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: langs randen fietspad zie tekening 05-07, 50 mm uit kant asfalt<br/>Betreft: langsmarkering fietspad<br/>Lengte: 810 m (2 x 405 m)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ononderbroken streep</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Breedte: 0,05 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een dichte bitumineuze ondergrond</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="283.50" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleur markeringsmateriaal: wit</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>T R A N S P O R T</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>701</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>TRANSPORT GROND</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>701010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond vervoeren.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">602</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond vervoeren.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: grond vrijgekomen uit cunetten ongeschikt voor aanvulling<br/>Incl. eventuele tussendepots en laden</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zand zwak kleiig zwak steenhoudend</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grond vrijgekomen bij </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 401210 t/m 401240 en niet te verwerken volgens bestekspostnr. 701020</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een erkende verwerkingsinrichting op een afstand van ca. 10km (enkele transportafstand). Locatie nader door opdrachtgever te bepalen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>701020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond vervoeren naar plaats van verwerking</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">70</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond vervoeren.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 401230 en te verwerken volgens bestekspostnr. 403110<br/>Incl. eventuele tussendepots en laden</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>zand zwak kleiig zwak steenhoudend</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grond vrijgekomen bij </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnr. 401230</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vervoeren naar de plaats van verwerking</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7012</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Vanaf grondbank Amstelveen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>701220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond vervoeren.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">315</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>22</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond vervoeren.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: grond beschikbaar gesteld op de<br/>grondbank Amstelveen locatie Escapade<br/>Grond wordt geladen door opdrachtgever<br/>Vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 403120</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>teelaarde met 3,5-5% organische stof</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vervoeren naar de plaats van verwerking</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>702</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>TRANSPORT PUIN EN BESTRATING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7021</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Afvoeren (asfaltgebonden)puin</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>702110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afvoeren puin.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">178</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Afvoeren puin.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Cementgebonden bestratingsmaterialen,<br/>betonstraatstenen, betontegels, betonbanden, etc.<br/>Het te accepteren betonpuin dient schoon te zijn: Vervuilingen &gt;5% van slib of niet zijnde beton is niet toegestaan.<br/>Afmetingen &lt; 0,50 x1,00 m1<br/>Vrijgekomen uit de volgende bestekspostnr(s).<br/>103020, 104010, 104020, 105010, 105020, 105040, 105070, 105100, 105110,<br/>504120, 504310, 504320, 504330, 505410, 505420<br/>Incl. eventuele tussendepots en laden<br/>Afvoeren naar erkende verwerkingsinrichting<br/>Afvoeren naar erkende verwerkingsinrichting "Nieuw Vennep"<br/>gerekend met een transport afstand van 25 km<br/>Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>702130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Transport asfalt.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1320</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Transport asfalt.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen uit de volgende bestekspostnr(s).<br/>102210, 102220, 102230, 102240, 102250<br/>Incl. eventuele tussendepots en laden<br/>Afvoeren naar erkend asfaltrecyclingbedrijf<br/>Acceptatiekosten voor rekening aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>702140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afvoeren teerhoudend asfalt.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">3621</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Afvoeren teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen uit de volgende bestekspostnr(s).<br/>102310, 102320, 102330, 102340, 102350<br/>PAK-gehalte, deel 2.1 van dit bestek<br/>Afvoeren naar erkende verwerkingsinrichting<br/>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde en erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen<br/>Acceptatiekosten voor rekening aannemer<br/>De opdrachtgever ontvangt van de betreffende Reinigingsinstallatie het TAG Certificaat, dat aangeeft dat het teerhoudend asfalt gereinigd is.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>702150</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afvoeren gebonden funderingsmateriaal</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">218</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Afvoeren gebonden funderingsmateriaal</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: hoogovenslakken<br/>Vrijgekomen uit de volgende bestekspostnr(s).<br/>102030<br/>Incl. eventuele tussendepots en laden<br/>Afvoeren naar erkende verwerkingsinrichting<br/>Acceptatiekosten voor rekening aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>702160</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afvoeren ongebonden funderingsmateriaal</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">22</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Afvoeren ongebonden funderingsmateriaal</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: menggranulaat<br/>Vrijgekomen uit de volgende bestekspostnr(s).<br/>102050<br/>Incl. eventuele tussendepots en laden<br/>Afvoeren naar erkende verwerkingsinrichting<br/>Acceptatiekosten voor rekening aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7022</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Transport op werk</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>702210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Vervoeren bestratingsmateriaal.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">180</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Vervoeren bestratingsmateriaal.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: transport op het werk van nieuw ter beschikking gestelde materialen.<br/>Vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 503010, 503030, 503110, 503210, 503310, 503410, 503610, 504210, 504220, 504310, 504320, 504330, 505210, 505220, 505410, 505420<br/>Incl. eventuele tussendepots en laden.<br/>Vanaf loslocatie naar plaats van verwerking.<br/>Transportafstand: 1,5 kilometer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>703</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>VERVOEREN PVC MATERIAAL</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>703010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Transport PVC materiaal</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>13</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Transport PVC materiaal </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft uitkomend PVC materiaal wat niet geschikt<br/>is voor hergebruik<br/>Vrijkomend volgens bestekspostnr. 201210<br/>Incl. eventuele tussendepots en laden<br/>ca. 20 m diam. 125 incl. hulpstukken<br/>Vervoeren naar een erkend recyclingbedrijf<br/>Acceptatiekosten voor rekening aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>704</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>MATERIEEL T.B.V. FASERING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>E.e.a. afhankelijk van faseringsplan</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>704010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aan- en afvoeren asfaltset</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">15</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>08</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Aan- en afvoeren asfaltset</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: alle kosten benodigd voor het aan- en afvoeren van een asfaltset<br/>Gerekend met 1 keer per fase (15 fasen)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>O V E R I G E  W E R K Z A A M H E D E N</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>801</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>REVISIETEKENINGEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8010</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Rioleringstekeningen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>801010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inmeten en verwerken revisiegegevens.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>99</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inmeten en verwerken revisiegegevens.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Het vervaardigen van revisietekeningen.<br/>Revisietekening van de gelegde kolkaansluitingen, formaat A0.<br/>De gegevens dienen verwerkt te worden op door de<br/>directie geleverde tekeningen<br/>Zie ook artikel 25.13.02 van deel 3 van dit<br/>bestek .<br/>Situatietekeningen schaal 1:200<br/>Inmeten ten opzichten van putten<br/>Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,<br/>digitaal of analoog, ter keuze aannemer<br/>Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en diameters buizen) vermelden<br/>De revisietekeningen dienen elke 4 weken (bij elk termijn) in het bezit te zijn van de directie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>802</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>TER BESCHIKKING STELLEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8021</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Ter beschikking te stellen werknemers</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>802110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten werknemer grondwerker, reguliere werktijd</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2024-09-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2024-02-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>reguliere werktijd</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Werknemers: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Grondwerker wegenbouw</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>802120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten werknemer grondwerker, buiten reguliere werktijd</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">60</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2024-09-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2024-02-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>buiten reguliere werktijd</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Werknemers: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Grondwerker wegenbouw</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>802130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten werknemer staatmakersploeg, reguliere werktijd</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2024-09-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2024-02-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>reguliere werktijd</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao bouw &amp; infra): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Werknemers: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Straatmakersploeg bestaande uit:<br/>(2 man), incl. bus en aanhanger met materieel<br/>Materieel:<br/>- handgereedschap;<br/>- stenenknipper<br/>- bandenzaag;<br/>- trilplaat</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>802140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten werknemer staatmakersploeg, buiten reguliere werktijd</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">60</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2024-09-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2024-02-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>buiten reguliere werktijd</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao bouw &amp; infra): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Werknemers: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Straatmakersploeg bestaande uit:<br/>(2 man), incl. bus en aanhanger met materieel<br/>Materieel:<br/>- handgereedschap;<br/>- stenenknipper<br/>- bandenzaag;<br/>- trilplaat</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>802150</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten werknemer verkeersregelaar, reguliere werktijd</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">190</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2024-09-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2024-02-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>reguliere werktijd</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Werknemers: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verkeersregelaar in reguliere werktijd</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>802160</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten werknemer verkeersregelaar, buiten reguliere werktijd</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">600</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2024-09-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2024-02-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>buiten reguliere werktijd</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Werknemers: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verkeersregelaar buiten reguliere werktijd</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8022</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Ter beschikking te stellen materieel</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>802210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten wiellader, reguliere werktijd</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>17</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2024-09-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2024-02-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een wiellader.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>in reguliere werktijd</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst> Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bakinhoud: ten minste 1,5 m3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>802220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten wiellader, buiten reguliere werktijd</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">60</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>17</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2024-09-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2024-02-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een wiellader.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>buiten reguliere werktijd</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst> Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bakinhoud: ten minste 1,5 m3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>802230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten vrachtauto, reguliere werktijd</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>16</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2024-09-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2024-02-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een vrachtauto.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>in reguliere werktijd</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst> Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Laadvermogen: ten minste 5 ton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Zelflossend</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met hydraulische laad- en losinrichting</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>802240</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten vrachtauto, buiten reguliere werktijd</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">60</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>16</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2024-09-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2024-02-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een vrachtauto.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>buiten reguliere werktijd</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst> Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Laadvermogen: ten minste 5 ton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Zelflossend</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met hydraulische laad- en losinrichting</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>802250</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten hydraulische graafmachine, reguliere werktijd</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2024-09-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2024-02-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een hydraulische graafmachine.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>in reguliere werktijd</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bakinhoud: ten minste 1 m3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wielgraafmachine </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>802260</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten hydraulische graafmachine, buiten reguliere werktijd</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">60</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2024-09-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2024-02-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een hydraulische graafmachine.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>buiten reguliere werktijd</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bakinhoud: ten minste 1 m3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wielgraafmachine </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>803</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>VERKEERSMAATREGELEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8031</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen bouwhekken (stijlen en gaas)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>803110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen tijdelijke afrastering.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">100</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>15</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>12</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen tijdelijke afrastering.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: aanbrengen tijdelijke afrastering (bouwhek)<br/>Situering: ter plaatse van kruisingen met aanliggende wegen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afrastering(en) ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>het aanbrengen van bouwhekken rondom werkzaamheden riolering en rondom werkterrein.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet voldoen: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bouwhekken moeten minimaal 2,00 m hoog zijn, voorzien van stijlen en gaas en een stabiel voetstuk, of gelijkwaardig ter goedkeuring van de directie.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>803120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>In stand houden tijdelijke afrastering.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>15</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2019-10-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>In stand houden tijdelijke afrastering.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Instandhouden gedurende de uitvoering van het werk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>803110</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>803130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen tijdelijke afrastering.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">100</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>15</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>32</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2019-10-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen tijdelijke afrastering.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Verwijderen bouwhekken</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Verwijderen ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>803110<br/>De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8032</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verkeersmaatregelen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>803210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opstellen verkeersplan.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>30</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-01-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opstellen verkeersplan.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft een verkeersplan voor het tijdelijk afzetten van wegen, zijwegen, kruisingen en fietsverkeer, inclusief omleidingsroutes</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Ter goedkeuring indienen bij de directie</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>803220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opstellen verkeerstekening(en).</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>30</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2021-01-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opstellen verkeerstekening(en).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft uitvoeringstekeningen voor het tijdelijk afzetten van wegen, zijwegen, kruisingen en fietsverkeer, inclusief omleidingsroutes<br/>Per fase dient er een verkeerstekening<br/>E.e.a. ter goedkeuring van de directie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>conform het verkeersplan volgens bestekspostnr(s). 803210<br/>Digitale ondergrond beschikbaar in dwg en pdf formaat</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aantal uit te werken fases: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring van de directie</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Tekeningen aanleveren op schaal 1:200<br/>Formaat van de tekeningen: A1<br/>Tekeningen uitwerken in kleur</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>804</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>DEPOT</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>804110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inrichten, instandhouden en verwijderen depot</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inrichten, instandhouden en verwijderen depot</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het inrichten van een depot ten behoeve van het opslaan van nieuwe en her te gebruiken materialen (1 depot / 1 locatie)<br/>De aannemer dient zelf een locatie voor het depot te regelen/bepalen<br/>Afmetingen van het depot zijn ter keuze aannemer.<br/>De toegang tot het depot moet buiten werktijd afgesloten worden middels een slot. Er dienen 2 sleutels t.b.v. de toegang tot het depot ter beschikking te worden gesteld aan de directie.<br/>Het depot dient omheind te zijn middels bouwhekken, materiaal type "Cityfence" of gelijkwaardig, volledig gesloten. Minimale hoogte 2,0 m met koppelstukken en poeren met een minimaal gewicht van 40 kg.<br/>Het depot dient geheel voorzien te zijn van rijplaten ter bescherming van de ondergrond. Inclusief voorzieningen ten behoeve bescherming van aansluitende, buiten het werk liggende bestrating. Met materiaal van de aannemer.<br/>Binnen de bouwhekken mogen geen materialen die naar de stort moeten worden afgevoerd los worden opgeslagen, puin in bakken opslaan.<br/>Alle transportbewegingen van en naar depot behoren in de eenheidsprijzen opgenomen te zijn.<br/>Inclusief het in stand houden van het depot en verwijderen na afloop van de werkzaamheden. Terrein na afloop in oorspronkelijke staat herstellen<br/></hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>805</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>805010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen voorzieningen bereikbaarheid</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Toepassen voorzieningen bereikbaarheid</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: tijdelijke bereikbaarheid percelen<br/>Af te stemmen op de faseringen van het werk<br/>Om opritten van alle aanliggende percelen bereikbaar te houden voor de bewoners gedurende periode van het ontbreken van de verharding<br/>Het is aan de aannemer om een inschatting te maken van de benodigde voorzieningen. Rekening houdend met het werk in 3 fases uitvoeren en een fase voor de deklaag. Fietpad dient in een verkeersluwe periode uitgevoerd te worden waarbij de fietsers langs het werk zich kunnen verplaatsen. Werkzaamheden welke geen hiaat geven in de doorstroming dan wel de bereikbaarheid van woningen en bedrijven mogen op de dag plaatsvinden.<br/>Duur afhankelijk van de planning van de aannemer<br/>Met materialen van de aannemer<br/>Materiaal ter keuze van de aannemer<br/>Bijvoorbeeld: rubber matten, loopschotten, rijplaten.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>805020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Assistentie bij inzameling huisvuil</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Assistentie bij inzameling huisvuil</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het verplaatsten van de containers en/of afvalzakken<br/>binnen de afzetting c.q. verkeersmaatregelen<br/>naar een locatie bereikbaar voor de ophaaldienst.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>806</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>FASERING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>806010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Faseringsplan</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Faseringsplan</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het opstellen van een faseringsplan voor het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden<br/>E.e.a. conform lid 08 van deel 1. <br/>Faseringsplan ter goedkeuring aan de directie aanbieden<br/>Wijzigingen in het plan, dienen direct schriftelijk aan de directie te worden gemeld. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>806020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Kosten fasering</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>08</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Kosten fasering</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: alle werkzaamheden benodigd voor de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden die niet benoemd zijn in de overige besteksposten van deel 2.2. (zagen, frezen van asfalt, ect.)<br/>Inclusief rekening houden met frezen van de aanzetten bij de aansluitingen tussen de fases (3 fases)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>807</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>OMGEVINGSMANAGMENT</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>807010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Coördinatie werken derden</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Coördinatie werken derden</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het coördineren van de werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd, zoals beschreven in art. 01.11.01 van deel 3 van dit bestek.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>807020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Communicatie met omwonenden, bedrijven en overige belanghebbenden</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>23</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Communicatie met omwonenden, bedrijven en overige belanghebbenden</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: De aannemer is verantwoordelijk voor de communicatie met omwonenden, bedrijven en overige belanghebbenden in de aanloop naar en tijdens de werkzaamheden. Daarbij zijn de volgende verplichtingen: <br/>- Aanstellen en inzetten van een omgevingsmanager als dagelijks aanspreekpunt.<br/>- Inzet van een digitale communicatieapp, bij voorkeur De BouwApp (www.debouwapp.nl), met daarin:<br/>* Globale planning<br/>* Digitale bewonerscommunicatie<br/>* (alle (brief) documentatie<br/>* Regelmatige updates<br/>* Mogelijkheid voor omgeving om vragen te stellen, met actieve reactie van de omgevingsmanager<br/>- Registratie en afhandeling van meldingen/klachten; digitaal meldingendossier beschikbaar op verzoek van de directie.<br/>- Tijdige aanlevering van fasering en verkeersplan voor publicatie op de website van de gemeente.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>807030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Werkzaamheden en bijwonen bewonersavond</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>08</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Werkzaamheden en bijwonen bewonersavond</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het verzorgen en organiseren in samenwerking met de gemeente van een informatiebijeenkomst (bewonersavond) voor omwonenden en bedrijven (ca. 450 adressen) in de directe omgeving van het projectgebied.<br/>Tijdstip: rond 2 september 2025.<br/>De aannemer is verantwoordelijk voor:<br/>- Het opstellen van een (powerpoint)presentatie, waarin de volgende onderdelen aan bod komen:<br/>*Een toelichting over de aard en omvang van de werkzaamheden;<br/>*De uitvoeringsplanning en fasering;<br/>* De bereikbaarheid van woningen, bedrijven, ect. tijdens de werkzaamheden;<br/>*Informatie over omleidingsroutes en verkeersafsluitingen.<br/>- Het inhoudelijk afstemmen van de presentatie met de gemeente;<br/>- Het geven van de presentatie tijdens de bewonersavond.<br/>De gemeente Amstelveen neemt het initiatief voor het houden van de informatieavond, regelt de accommodatie, schrijft en verstuurt (evt. i.s.m. de aannemer) de uitnodiging voor de bewoners en bedrijven.  </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>807040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inventarisatie bedrijven en vervoersbewegingen</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>40</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inventarisatie bedrijven en vervoersbewegingen</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het bezoeken van een aantal interne en externe stakeholders (ca. 15-20) in het projectgebied t.b.v. tijdig informeren van stakeholders over de geplande werkzaamheden, fasering en bereikbaarheid, en het inventariseren van specifieke wensen of knelpunten. <br/>- Uiterlijk 4 weken voor start werkzaamheden<br/>- Uitvoering in bijzijn van vertegenwoordiger van de gemeente<br/>- Inclusief het vastleggen van de bezoeken/resultaten<br/>- Inclusief het waar mogelijk, rekening houden met de uitkomsten in de planning en uitvoering van het werk.<br/>De selectie van te bezoeken stakeholders wordt bepaald op basis van een door de gemeente opgestelde concept-stakeholdersanalyse. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>807050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Kosten SROI</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Kosten SROI</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: kosten die gemaakt moeten worden voor het toepasen van social return, zoals genoemd in Deel 3 Social Return van dit bestek.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>808</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>VEILIGHEID EN GEZONDHEID</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst />
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>808010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verontr.aspecten en veiligheidsklassen</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>17</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2019-07-02</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tot deze bestekspost te rekenen alle kosten van maatregelen en voorzieningen ter beperking van de risico's voor de veiligheid en gezondheid bij de uitvoering van de in dit bestek genoemde werkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Veiligheidsklasse: basisklasse</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>808020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opstellen en coördinatie VGM-plan</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Opstellen en coördinatie VGM-plan</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het opstellen van het gevraagde veiligheid gezondheid en milieu plan en het coördineren van de werkzaamheden tijdens de uitvoering.<br/>Betreft het opstellen van het VGM-plan uitvoeringsfase conform deel 3 - 01.19.01 en 01.19.02 van dit bestek.<br/>Dient onder andere te bevatten:<br/>- risicovolle taken en bijbehorende maatregelen<br/>- risico's die voortkomen uit omgevingsaspecten<br/>- betrokkenen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het project<br/>- de wijze waarop moet worden gehandeld bij calamiteiten.<br/>Inclusief het inzichtelijk maken van eventuele aanvullende werkzaamheden/benodigde voorzieningen.<br/>Kosten voor aanvullende werkzaamheden/benodigde voorzieningen kunnen worden verrekend op bestekspostnr. 950020</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
      </dl22.vsub.compleet>
      <dl22.staart.compleet>
        <romptekst>TRANSPORT SUBTOTAAL</romptekst>
        <dl22.staart.1cijfer>
          <dl22.staart.nr1>9</dl22.staart.nr1>
          <romptekst>Staartposten</romptekst>
        </dl22.staart.1cijfer>
        <dl22.staart.2cijfer.ek>
          <dl22.staart.nr2.ek>91</dl22.staart.nr2.ek>
          <romptekst>Eenmalige kosten</romptekst>
        </dl22.staart.2cijfer.ek>
        <dl22.staart.6cijfer.ek>
          <dl22.staart.6cijfer.0.ek>
            <dl22.staart.nr6.0.ek>910010</dl22.staart.nr6.0.ek>
            <romptekst>Inrichten werkterrein.</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.staart.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inrichten van werkterrein.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op tek.nr. </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.staart.6cijfer.0.ek>
        </dl22.staart.6cijfer.ek>
        <dl22.staart.6cijfer.ek>
          <dl22.staart.6cijfer.0.ek>
            <dl22.staart.nr6.0.ek>910020</dl22.staart.nr6.0.ek>
            <romptekst>Opruimen werkterrein.</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.staart.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>11</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opruimen van werkterrein.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Alle kabels en leidingen verwijderen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.staart.6cijfer.0.ek>
        </dl22.staart.6cijfer.ek>
        <dl22.staart.6cijfer.ek>
          <dl22.staart.6cijfer.0.ek>
            <dl22.staart.nr6.0.ek>910030</dl22.staart.nr6.0.ek>
            <romptekst>...................................</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.staart.hoev.res.verpl>
          </dl22.staart.6cijfer.0.ek>
        </dl22.staart.6cijfer.ek>
        <dl22.staart.6cijfer.ek>
          <dl22.staart.6cijfer.0.ek>
            <dl22.staart.nr6.0.ek>910040</dl22.staart.nr6.0.ek>
            <romptekst>...................................</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.staart.hoev.res.verpl>
          </dl22.staart.6cijfer.0.ek>
        </dl22.staart.6cijfer.ek>
        <dl22.staart.6cijfer.ek>
          <dl22.staart.6cijfer.0.ek>
            <dl22.staart.nr6.0.ek>910050</dl22.staart.nr6.0.ek>
            <romptekst>...................................</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.staart.hoev.res.verpl>
          </dl22.staart.6cijfer.0.ek>
        </dl22.staart.6cijfer.ek>
        <dl22.staart.6cijfer.ek.ovr>
          <dl22.staart.nr6.ek.ovr>919980</dl22.staart.nr6.ek.ovr>
          <romptekst>Overige eenmalige kosten</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.staart.hoev.res.verpl>
        </dl22.staart.6cijfer.ek.ovr>
        <dl22.staart.6cijfer.krt>
          <dl22.staart.nr6.krt>919990</dl22.staart.nr6.krt>
          <romptekst>Korting</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.staart.hoev.res.verpl>
        </dl22.staart.6cijfer.krt>
        <dl22.staart.2cijfer.uk>
          <dl22.staart.nr2.uk>92</dl22.staart.nr2.uk>
          <romptekst>Uitvoeringskosten</romptekst>
        </dl22.staart.2cijfer.uk>
        <dl22.staart.6cijfer.uk>
          <dl22.staart.nr6.uk>929990</dl22.staart.nr6.uk>
          <romptekst>Uitvoeringskosten</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.staart.hoev.res.verpl>
        </dl22.staart.6cijfer.uk>
        <dl22.staart.2cijfer.ak>
          <dl22.staart.nr2.ak>93</dl22.staart.nr2.ak>
          <romptekst>Algemene kosten</romptekst>
        </dl22.staart.2cijfer.ak>
        <dl22.staart.6cijfer.ak>
          <dl22.staart.nr6.ak>939990</dl22.staart.nr6.ak>
          <romptekst>Algemene kosten</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.staart.hoev.res.verpl>
        </dl22.staart.6cijfer.ak>
        <dl22.staart.2cijfer.wr>
          <dl22.staart.nr2.wr>94</dl22.staart.nr2.wr>
          <romptekst>Winst en risico</romptekst>
        </dl22.staart.2cijfer.wr>
        <dl22.staart.6cijfer.wr>
          <dl22.staart.nr6.wr>949990</dl22.staart.nr6.wr>
          <romptekst>Winst en risico</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.staart.hoev.res.verpl>
        </dl22.staart.6cijfer.wr>
        <dl22.staart.2cijfer.stelpost>
          <dl22.staart.nr2.stelpost>95</dl22.staart.nr2.stelpost>
          <romptekst>Stelposten</romptekst>
        </dl22.staart.2cijfer.stelpost>
        <dl22.staart.6cijfer.stelpost>
          <dl22.staart.6cijfer.0.stelpost>
            <dl22.staart.nr6.0.stelpost>950010</dl22.staart.nr6.0.stelpost>
            <romptekst>Stelpost toepassen van stalen rijplaten</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl.stelpost kenmerk="V">5000</dl22.staart.hoev.res.verpl.stelpost>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Stelpost </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>toepassen van stalen rijplaten</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Het toepassen van stalen rijplaten  voor een tijdelijke ontsluiting, niet zijnde t.b.v. opritten naar percelen volgens bestekspostnr. 805010.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.staart.6cijfer.0.stelpost>
        </dl22.staart.6cijfer.stelpost>
        <dl22.staart.6cijfer.stelpost>
          <dl22.staart.6cijfer.0.stelpost>
            <dl22.staart.nr6.0.stelpost>950020</dl22.staart.nr6.0.stelpost>
            <romptekst>Stelpost extra werkzaamheden/leveringen t.b.v. VGM-plan.</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl.stelpost kenmerk="V">5000</dl22.staart.hoev.res.verpl.stelpost>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Stelpost </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>extra werkzaamheden/leveringen t.b.v. VGM-plan.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Extra werkzaamheden/leveringen ten behoeve van VGM-plan</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.staart.6cijfer.0.stelpost>
        </dl22.staart.6cijfer.stelpost>
        <dl22.staart.6cijfer.stelpost>
          <dl22.staart.6cijfer.0.stelpost>
            <dl22.staart.nr6.0.stelpost>950030</dl22.staart.nr6.0.stelpost>
            <romptekst>Stelpost kleine directie leveranties en/of werkzaamheden.</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl.stelpost kenmerk="V">10000</dl22.staart.hoev.res.verpl.stelpost>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Stelpost </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>kleine directie leveranties en/of werkzaamheden.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst />
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.staart.6cijfer.0.stelpost>
        </dl22.staart.6cijfer.stelpost>
        <dl22.staart.6cijfer.stelpost>
          <dl22.staart.6cijfer.0.stelpost>
            <dl22.staart.nr6.0.stelpost>950040</dl22.staart.nr6.0.stelpost>
            <romptekst>Stelpost verkeersmaatregelen</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl.stelpost kenmerk="V">30000</dl22.staart.hoev.res.verpl.stelpost>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Stelpost </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>verkeersmaatregelen</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Het plaatsen, instandhouden en weghalen van omleidingsroutes, afzettingen, bebording, verkeersmaatregelen e.d.<br/>Voor het afdekken van transparante en aluminium<br/>wegwijzers toepassen van folie, type Protective<br/>3103 S. Dit produkt is verkrijgbaar bij BADO in<br/>Pijnacker (tel. 015- 3697685)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.staart.6cijfer.0.stelpost>
        </dl22.staart.6cijfer.stelpost>
        <dl22.staart.6cijfer.stelpost>
          <dl22.staart.6cijfer.0.stelpost>
            <dl22.staart.nr6.0.stelpost>950060</dl22.staart.nr6.0.stelpost>
            <romptekst>Stelpost aanhelen particuliere opritten</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl.stelpost kenmerk="V">5000</dl22.staart.hoev.res.verpl.stelpost>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Stelpost </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>aanhelen particuliere opritten</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst />
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Het aanhelen van particuliere opritten tot niveau asfalt<br/>Particuliere opritten van grind/halfverharding/puinverharding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.staart.6cijfer.0.stelpost>
        </dl22.staart.6cijfer.stelpost>
        <dl22.staart.6cijfer.stelpost>
          <dl22.staart.6cijfer.0.stelpost>
            <dl22.staart.nr6.0.stelpost>950110</dl22.staart.nr6.0.stelpost>
            <romptekst>Stelpost tijdelijke haltevoorziening</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl.stelpost kenmerk="V">10000</dl22.staart.hoev.res.verpl.stelpost>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Stelpost </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>tijdelijke haltevoorziening</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het aanbrengen en verwijderen tijdelijke haltevoorziening</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.staart.6cijfer.0.stelpost>
        </dl22.staart.6cijfer.stelpost>
        <dl22.staart.2cijfer.bijdrage>
          <dl22.staart.nr2.bijdrage>96</dl22.staart.nr2.bijdrage>
          <romptekst>Bijdragen</romptekst>
        </dl22.staart.2cijfer.bijdrage>
        <dl22.staart.6cijfer.bijdrage>
          <dl22.staart.6cijfer.0.bijdrage>
            <dl22.staart.nr6.0.bijdrage>960010</dl22.staart.nr6.0.bijdrage>
            <romptekst>Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl kenmerk="N">0.15</dl22.staart.hoev.res.verpl>
          </dl22.staart.6cijfer.0.bijdrage>
        </dl22.staart.6cijfer.bijdrage>
        <dl22.staart.6cijfer.bijdrage>
          <dl22.staart.6cijfer.0.bijdrage>
            <dl22.staart.nr6.0.bijdrage>960020</dl22.staart.nr6.0.bijdrage>
            <romptekst>Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl kenmerk="N">0.15</dl22.staart.hoev.res.verpl>
          </dl22.staart.6cijfer.0.bijdrage>
        </dl22.staart.6cijfer.bijdrage>
        <dl22.staart.eindtekst>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</dl22.staart.eindtekst>
      </dl22.staart.compleet>
    </dl22.compleet>
  </dl2.compleet>
  <dl3.compleet>
    <dlx.deel.naam>3.Bepalingen</dlx.deel.naam>
    <bpl.hoofdstuk0109>
      <hoofdstuk.nr0109>01</hoofdstuk.nr0109>
      <hoofdstuk.naam>ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF</hoofdstuk.naam>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>01</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>ALGEMENE BEPALINGEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In de gemeente Aalsmeer is in het kader van de Wet Natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en bestendig beheer en onderhoud de meest recente versie van de Gedragscode soortbescherming gemeenten van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland van toepassing. Deze is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>03</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>RAW-BESTEK: INSCHRIJFSTAAT</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>06</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen,</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>dient binnen 3 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten aan te leveren die inzicht geeft in uren/ kosten voor materieel, materiaal en personeel en eventuele onderaannemersbedragen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>10</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Wet ketenaansprakelijkheid.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Per eerste dag van elk kalenderkwartaal zal de aannemer aan de opdrachtgever doen toekomen betalingsgedragverklaringen, zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de bedrijfsvereniging, die niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij overschrijding van de termijn van 3 maanden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betalingen op te schorten.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring inzake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>13</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE U.A.V. 2012</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Paragraaf 6 lid 3 sub c van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Er is geen precario verschuldigd.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Paragraaf 15 lid 3 van de U.A.V .2012 wordt aangevuld met:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>teneinde discussie over de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te voorkomen zal de aannemer samen met de opdrachtgever een "0-meting" houden. Constateringen afwijkend van hetgeen de aannemer zou verwachten terstond bij de directie melden teneinde de toestand gezamenlijk vast te stellen. Indien de aannemer geen melding doet wordt de aannemer geacht akkoord te gaan met de in het bestek omschreven toestand.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Voor deze "0-meting" zal het gehele werk en werkterrein voor aanvang geschouwd worden en de bevindingen zullen door de aannemer op papier worden verwerkt.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Deze bevindingen dienen ingeleverd ter worden voor de startvergadering.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Bij goedkeuring van de directie en de aannemer gaan beide akkoord met de in het bestek omschreven toestand.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>14</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>GELUIDSHINDER</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (LAr,LT), op de gevel van de meest geluidgevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag);</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag) en</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>                tussen zaterdag 19.00 uur en maandag 07.00 uur).</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De aannemer zal stationaire geluidbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere personen plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (LAmax), voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT).</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding, zal de aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van controle voor rekening </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>van de aannemer komen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>02</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>OPNEMING</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Dit in afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012. Op aangeven van de directie dient de administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten" waarin de voor een </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven. Deze administratie dient digitaal te worden bijgehouden en moet voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen bevatten:</alinea.paragraaf>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>het besteknummer;</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>het ordernummer zoals vermeld in de opdrachtbon;</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>nummer van de opdracht(en), projectnummer;</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;</alinea.paragraaf>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>de naam van het werk / de locatie;</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>het weeknummer;</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen van de verrichte werkzaamheden;</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden ingediend.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Een "produktieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), dient door de aannemer binnen zeven dagen na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in lid 02 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>de wekelijks ingediende afschriften van de besteksadministratie.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt geacht niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door partijen ondertekende "P.V.", het ordernummer of het opdrachtnummer vanuit de opdrachtbrief ontbreekt</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>06</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>BESTEKSWIJZIGINGEN EN MEER EN MINDER WERK</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Alle aanspraken op meer en minder werk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van de UAV 2012 dienen voorafgaand aan de werkzaamheden d.m.v. een</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>afwijkingsrapport door de aannemer aan de directie te worden gemeld.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="48" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>1.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>Algemene kosten en winst &amp; risico bij bestekwijzigingen: Het opslagpercentage wordt gemaximeerd op het percentage zoals opgenomen in de inschrijfbegroting van de aannemer. Dit percentage geldt als maximum gedurende de overeenkomst.Daadwerkelijke kosten moeten bij iedere bestekwijziging onderbouwd worden; het maximale percentage mag niet automatisch worden toegepast.Deze afspraak achten wij proportioneel, omdat het percentage voortkomt uit een marktconforme, concurrerende inschrijving en zo een evenwichtige basis vormt.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="48" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>2.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>Uitvoeringskosten bij bestekwijzigingen: Indien een bestekwijziging aantoonbaar leidt tot extra uitvoeringskosten doordat: de werkplanning of uitvoering aantoonbaar wordt verstoord; én deze verstoring niet redelijkerwijs voorzienbaar was bij aanbesteding, kan de aannemer een schriftelijk en onderbouwd verzoek tot vergoeding van deze kosten indienen. De opdrachtgever beoordeelt dit op redelijkheid, mede op basis van paragraaf 35 lid 1 UAV 2012. Wij achten deze bepaling proportioneel, omdat hiermee een zorgvuldige balans ontstaat: aannemer wordt beschermd tegen onvoorziene uitvoeringsrisico’s, terwijl tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat alleen voldoende onderbouwde kosten worden vergoed.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>04</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Op wijzigingen in loonkosten, prijzen van brandstoffen (inclusief elektriciteit) en prijzen van bouwstoffen (inclusief wegenbouwbitumen) geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>06</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>INDIENEN DECLARATIES</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De verrekening van het meer en minderwerk geschiedt bij iedere termijnbetaling.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de standaard 2020 richten aan de opdrachtgever en opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In afwijking van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 berekent de directie op welke bedragen de aannemer aanspraak maakt. De directie doet de aannemer zo spoedig mogelijk de berekeningen toekomen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De declaratie, met de bijbehorende akkoordverklaring van de directie dient met kenmerk en contactpersoon te worden verzonden naar het factuuradres aangegeven op het opdrachtformulier</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>07</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>ZEKERHEIDSTELLING</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 14 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>08</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>BIJDRAGEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Op de specificatie het volgende vermelden:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>I&amp;A/2025/0111</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>bestek 20.272 van gem. Aalsmeer</alinea.paragraaf>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>aann.som excl. BTW:</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>€ ...........,....</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>bijdrage RAW excl. BTW:</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>€ ...........,....</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>bijdrage RAW incl. BTW: </alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>€ ...........,... </alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>bestekschrijvende instantie: ................. (zie lid 03)</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>I&amp;A/2025/0111</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>bestek 20.272</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>bijdrage RAW</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De opdrachtgever, als bedoeld in artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2020, die op de specificatie vermeld moet worden is:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>gem. Amstelveen, afdeling Projecten en Advies, team Projectbureau </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Afdracht RAW vóór afrekening eerste termijn; betalingsbewijs aan de directie overhandigen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2020, wordt verlangd.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>I&amp;A/2025/0111</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>bestek 20.272 Aalsmeer</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>bijdrage FCK-CT</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Afdracht bijdrage Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT vóór afrekening eerste termijn; betalingsbewijs aan de directie overhandigen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>09</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>KABELS EN LEIDINGEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard RAW Bepalingen gelden voor deze overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces'.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De genoemde CROW-publicatie 500 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>U kunt informatie aanvragen via internet: http://www.kadaster.nl/klic/</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer moet vooraf de locatie van de brandkranen controleren aan de hand van de meegeleverde tekening. Na afloop van het werk zal de aannemer controleren of alle brandkranen weer in zicht zijn. Dit wordt  verrekend aan de hand van een bestekpost in deel 2.2..</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Mocht dit niet vermeld staand in het bestek dan zal het als meerwerk worden verrekend.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>10</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De directie draagt zorg voor de conform dit bestek benodigde vergunningen en meldingen waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is..</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Bij startoverleg dient de aannemer hierna te vragen of deze vergunningen aanwezig zijn.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Het betreft:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- vergunningen via omgeving wet</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- melding Arbo</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>11</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>VERBAND MET ANDERE WERKEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: </alinea.paragraaf>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>- </alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>afvalverzameling</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-  </alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>De opdrachtgever heeft ter kennis gekregen dat de opdrachtnemer rekening dient te houden met de aanleg van MS kabels in week 42 tm 48, welke verricht worden door een aannemer van Liander. Werkzaamheden houden in graafwerk in de zuidelijke voetpaden langs het fietspad en een gedeelte in het platsoen tussen de rijbaan en het fietspad in nabij de Samoaweg en gestuurde boringen vanaf de zuidelijke berm onder de Aalsmeerderweg door naar de noordzijde. </alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>12</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>ALGEMEEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie en/of wegbeheerder de te treffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien het onvermijdelijk is een obstakel op de openbare weg te plaatsen, het obstakel markeren overeenkomstig CROW-publicatie 130, Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels, laatste druk.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De CROW-publicatie is verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede. </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Indien het obstakel niet is gemarkeerd overeenkomstig deze publicatie dan voorzieningen treffen conform publicatie 96b als bedoeld in hoofdstuk 62 van de Standaard 2020</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>03</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Alleen het schoonmaken van de verontreinigde wegen waarvan de veroorzaker van de vervuiling niet is vast te stellen, zal op basis van regie worden verrekend.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>06</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VERPLICHTINGEN AANNEMER</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Binnen het werkterrein is de aannemer verantwoordelijk voor de te nemen veiligheids- en verkeersvoorzieningen. Overige maatregelen buiten het werkterrein van de aannemer wordt verrekend op een stelpost.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Op plaatsen waar de verharding is verwijderd loopschotten leggen, ten behoeve van het voetgangersverkeer, totdat de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld. De loopschotten worden door de aannemer op het werk beschikbaar gesteld en weer opgehaald.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De loopschotten worden verrekend via een bestekspost in deel 2.2 van dit bestek</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen, aanvoer bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer rijplaten aan te voeren en te leggen op door de directie aan te wijzen plaatsen. Na gebruik, deze rijplaten opnemen en afvoeren. Er dient rekening te worden gehouden met transporten van 25 ton. Deze zal worden verrekend via een stelpost.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein met bijbehorende verlichting en de banen met loopschotten en rijplaten te onderhouden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het bepaalde in de leden 02, 03 en 04 is tevens van toepassing om aan omwonenden de gelegenheid te geven hun woningen en bedrijven zo goed mogelijk, ook met voertuigen, te blijven bereiken.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>07</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, A.N.W.B.-borden enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie  De kosten voor het herstellen, respectievelijk herplaatsen van merken en dergelijke worden verrekend via een stelpost.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>13</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>06</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Naast een algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012  wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende: </alinea.paragraaf>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="48" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>de inzet van materieel en personeel per onderdeel van het algemeen tijdschema.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In het algemeen tijdschema (en gedetailleerd werkplan) vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>Werkzaamheden door derden worden gecoördineerd; opdrachtgever levert hiervoor gegevens aan.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>Werkzaamheden per straat(gedeelte) moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>De doorstroming van het verkeer gemotoriseerd dan wel langzaamverkeer dient gewaarborgd te blijven.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>Start nieuw werkvak pas na afronding en openstelling van het vorige werkvak, (uitgesloten het aanbrengen van de rijbaan deklaag en werkzaamheden aan het fietspad).</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>Wijkontsluiting moet tijdens de uitvoering te allen tijde gewaarborgd blijven.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>Woningen moeten bereikbaar blijven voor hulpdiensten; indien nodig tijdelijke voorzieningen treffen.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>Bewoners moeten bij nood het terrein veilig kunnen verlaten.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>Tijdens weekenden en feestdagen: losliggend materiaal opruimen en achter afsluitbaar hekwerk plaatsen.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>08</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>RIJ- EN WERKSTROKEN, TRANSPORTROUTES</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De transportroutes behoeven goedkeuring van de directie.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De aannemer mag geen gebruik maken van:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- de Oosteinderweg. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>09</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VOORSCHRIFTEN BRANDWEER E.D.</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor de politie, brandweer en GGD niet bereikbaar zijn.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>14</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>BOUWSTOFFEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de directie in onderling overleg, na een tijdig verzoek van de aannemer, rekening houdend met de transportwijze van de leverancier:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf> - betonnen duikers;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- PVC-buizen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- drainage materialen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- alle PVC-hulpstukken;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- betonbuizen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- betonputten;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- straat- en trottoirkolken;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- straatklinkers;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- betontegels;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- betonstraatstenen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- betonbanden;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- straatmeubilair;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- zitbanken;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- zandbakelementen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- beschoeiïngsonderdelen. </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen worden door de leverancier op het werk afgeleverd.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- de datum van aflevering;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- het besteknummer;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- het nummer van de geleidebon;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- de soort bouwstof en het aantal;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- de plaats van aflevering.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Paragraaf 20 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane vermiste of beschadigde bouwstoffen of materialen, zal de waarde van die bouwstoffen of materialen verhoogd met een opslag van 20 % bij de aannemer in rekening worden gebracht.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Teelaarde en bomenzand wordt beschikbaar gesteld op de</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Grondbank</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient deze grond  te transporteren naar het werk, waarbij de grond door de opdrachtgever wordt geladen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>06</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>CONFORMITEITSVERKLARING VOOR ASBEST IN GRANULATEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de aannemer (metsel-, meng- en of beton-) granulaten levert, dienen deze voorzien te zijn van : </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- een erkend bewijsmiddel, zijnde een certificaat of een partijkeuring conform    </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>  het besluit bodemkwaliteit.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- een verklaring dat gewerkt is volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Deze verklaring dient voor aanvoer aan de directie overlegd te worden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>08</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VERKLARING VOOR GEEN TEERHOUDEND ASFALT IN GRANULATEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de aannemer (metsel-, meng- en of beton-) granulaten levert, dienen deze voorzien te zijn van : </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- een erkend bewijsmiddel, zijnde een certificaat of een partijkeuring conform   </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>   het besluit bodemkwaliteit.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- een verklaring dat er geen teerhoudend asfalt in het granulaat aanwezig is.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Deze verklaring dient voor aanvoer aan de directie overlegd te worden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>16</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>VERZEKERINGEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>BOUW- (CAR-)VERZEKERING</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de U.A.V. 2012 wordt bepaald:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>2. Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>d. beschadiging van persoonlijke eigendommen van personeel. </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>3. In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>4. Als verzekerde som voor de dekking onder punt a. als bedoeld in lid 2 zal o.a. gelden het bedrag van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. Het eigen risico dat van toepassing is bedraagt ten </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>minste 5.000 EUR per gebeurtenis.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>5. De verzekerde som voor de dekking onder punt b. als bedoeld in lid 2 bedraagt 1.250.000 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis. </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt 500.000 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De verzekerde som voor de dekking onder punt d als bedoeld in lid 2 bedraagt 12.500 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 250 EUR per gebeurtenis.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>6. Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>7. De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>b welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>8. Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek voor de aanvang van het werk worden verstrekt. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>9. De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten worden ontleend.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>10. De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>11. De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>12. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal 2.500.000 EUR is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan 5.000 EUR bedragen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>17</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>VRIJGEKOMEN MATERIALEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>11</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>AFVOER GROENAFVAL</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het vrijgekomen groenafval dient gescheiden in organisch- en anorganisch materiaal aangeboden te worden aan de composteerinrichting aan de Escapade, volgens de geldende aanvoerprocedure. (Zie bijlage 9 bij dit bestek). Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het op vrijdag verzamelde materiaal mag geen weekeinde blijven liggen en moet dus afgevoerd worden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>12</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>AFVOER GROND</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer mag pas grond afvoeren naar de grondbank Amstelveen als</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>de opzichter van de gemeente Amstelveen een prognose in de verwachte grondbeweging en ingediend heeft bij de Grondbank.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Dit dient 5 dagen voor storten grond bij de grondbank te gebeuren.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>13</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>AFVOER BESTRATINGS- EN RIOLERINGSPUIN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Bij uitvoering van het werk de vrijkomende materialen afvoeren naar verwerkings- bedrijf "Nieuwe Vennep", waar conform BRL 2506 deel 1-2 "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw en grondbouwwerken" worden geproduceerd.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Het terrein zal vrij toegankelijk zijn voor u als leverancier voor het aanbieden van de vrijkomende betonpuinstroom vanuit de gemeente zal per gemeente een afvalstroomnummer worden afgegeven om daarmee de stroom puin te kunnen afvoeren / aanbieden op deze locatie.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De melding moet minimaal 1 dag van tevoren gemeld worden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>18</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op art. 01.18.01, lid 01 van de Standaard 2020 wordt de wortelzone die gespaard moet blijven gedefinieerd als het gebied begrensd door de grootste van de navolgende waarden:</alinea.paragraaf>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>de kroonprojectie</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="25" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>ca. 2 m uit de stam</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <alinea.paragraaf>Onder de kroonprojectie van een boom mogen geen machines,</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>bouwketen, nood toiletten e.d. worden geplaatst, er mag geen materiaal- of grondopslag plaatsvinden en er mag geen vloeibare afvalstof worden gedeponeerd.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>In de stam mogen nooit spijkers e.d. worden geslagen of stroppen worden aangebracht.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In afwijking van het gestelde in art. 01.18.01, lid 03 van de Standaard 2020 moeten wortels met een dikte van 20 mm of meer intact worden gelaten en bij uitvoering van werkzaamheden zorgvuldig worden gepasseerd. Indien dit nagenoeg onmogelijk is, eerst met de directie in overleg treden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien noodzakelijk zal Wijkbeheer van de gemeente Aalsmeer vooruitlopend op de werkzaamheden maaiwerk verrichten.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Ter bescherming van de unieke kruidenvegetatie in de bermen en groenstroken, dienen deze onder geen beding gebruikt te worden als opslag/depot.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Hieronder valt ook het tijdelijk wegzetten van vrijgekomen/te verwerken materiaal tijdens de werkzaamheden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Op aanwijzing van de opzichter dienen bomen te worden voorzien van een stambescherming. Toepassing wordt verrekend op de daartoe aanwezige bestekspost dan wel verrekend als meer werk. Zie ook bijgevoegd detail </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>"BOOMBESCHERMING OP BOUWLOCATIE"</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de boom moet worden gesnoeid of andere ingrepen noodzakelijk zijn dan bedoeld in art. 01.18.02 van de Standaard 2020, dan moet de aannemer dit doorgeven aan de directie. Bovengronds snoeiwerk en eventuele andere ingrepen zullen normaliter alleen door het bedrijf Wijkbeheer van de gemeente Aalsmeer worden verricht.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de werkzaamheden met zich meebrengen dat wortels gesnoeid moeten worden de directie tijdig op de hoogte stellen van het tijdstip van uitvoering zodat de directie de snoeihandeling aan de wortels kan waarnemen</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>04</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>SCHADEVERGOEDING  I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan (struiken), heesters, hagen, bosplantsoen, vaste planten of grassen en kruiden:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>€ 48,-- per m2 meerjarige bloemenweide of bosplantsoen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>€ 31,-- per m2 heesters en hagen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>€ 41,-- per m2 vaste planten vegetatie;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>€   5,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op paragraaf 01.18 van de Standaard 2020.:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Uitval van bomen en plantmateriaal geconstateerd bij het begin van het volgende plantseizoen en als gevolg van geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden wordt gezien als 100 % schade als bedoeld in deze paragraaf.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De extra nazorg (snoeien, watergeven e.d.) is van toepassing gedurende het groeiseizoen waarin de boom of plant is vervangen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>08</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>BESTAANDE TOESTAND, NA AFLOOP VAN HET WERK</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand schouwen teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te handhaven toestand.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de directie besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 01.18 van het bestek en paragraaf</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>01.18 van de Standaard 2020. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze was bij aanvang kan de directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de aannemer.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>19</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VEILIGHEIDS,- GEZONDHEIDS- EN MILIEUPLAN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- gezondheids- en Milieuplan, uitvoeringsfase, overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. Het definitieve VGM-plan uitvoeringsfase dient voor gezien </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>getekend te zijn, voordat de werkzaamheden kunnen starten.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>In dit Veiligheids- Gezondheids- en Milieuplan dienen tevens voor zover aanwezig de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers te zijn verwerkt. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen aan de hoofdaannemer ten behoeve van totaal coördinatie.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na opdracht, houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- Gezondheids- en Milieuplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit. De opdrachtnemer draagt tevens zorg voor een schriftelijk verslag van de bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VEILIGHEIDS,- GEZONDHEIDS- EN MILIEUCOÖRDINATIE</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de opdrachtnemer.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtnemer een afschrift.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde Veiligheids- Gezondheids- en Milieuplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>26</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>SOCIAL RETURN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>SOCIAL RETURN: 2 % - REGELING</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Social Return</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De gemeente Aalsmeer heeft als doelstelling dat een investering door de gemeente, naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Onder Social Return wordt verstaan het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten, zodat opdrachtnemers een bijdrage leveren aan de uitvoering van het Aalsmeers beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt ingevuld door het realiseren van reguliere banen, leerwerkplekken, stageplekken en ervaringsplaatsen aan specifieke doelgroepen werkzoekenden. Social Return maakt onderdeel uit van deze overeenkomst die door middel van dit bestek in de markt wordt geplaatst.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Doelstelling</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Doelstelling van Social Return is het creëren van werkgelegenheid voor WWB gerechtigden, klanten van het UWV-werkbedrijf zoals WW-, Wajong, en WIA gerechtigden, WSW- geïndiceerde, en eventueel voortijdige schoolverlaters.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De Opdrachtnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het aantrekken van werkzoekenden.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Aalsmeer monitort deze doelstelling en kan eventueel helpen bij het vinden van personeel. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Definities in het kader van deze Social Return-paragrafen:</alinea.paragraaf>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="74" />
                <col width="69" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>1.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>werkloos-werkzoekende: iemand die minimaal 3 maanden werkzoekend is en die staat ingeschreven bij UWV Werkbedrijf. De werkloos-werkzoekende heeft een WWB-, een WW-, een WIA of een Wajong-uitkering of geen uitkering.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="74" />
                <col width="69" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>2.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>duurzame reguliere arbeidsplaats: het aanbieden van minimaal een contract van zes (6) maanden.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="74" />
                <col width="69" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>3.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>Stage: een instrument voor een klant om te leren werken en vakkennis te ontwikkelen.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="74" />
                <col width="69" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>4.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>Leerwerkstage: een klant doet met behoud van de bijstandsuitkering werkervaring op en leert vaardigheden in een bepaald vakgebied.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="74" />
                <col width="69" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>5.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>Leerwerkbaan (beroepsbegeleidende leerweg (bbl)): De klant is in dienst van de werkgever en volgt daarnaast een opleiding. Naast het werk volgt de klant één of twee dagen in de week een opleiding. De betreffende werkgever is een door de brancheorganisatie erkend leerbedrijf.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="74" />
                <col width="69" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>6.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>Aanneemsom: het totaal van het bedrag waarvoor u heeft ingeschreven op onderhavig bestek.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="74" />
                <col width="69" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>7.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>Loonkosten: de brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten van de werknemer.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>ALGEMEEN 2%- REGELING</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer is verplicht minimaal 2% van de loonsom (exclusief BTW) te besteden aan minimaal één van de volgende mogelijkheden:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- het inzetten van werkloos-werkzoekenden (reguliere baan);</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- het bieden van stages;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- het bieden van een leer/werk baan (BBL), indien sprake is van een erkend leerbedrijf;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- (externe) scholing, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere vacature(baan).</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Een combinatie van de bovengenoemde mogelijkheden is toegestaan.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van 1 of meer van de in lid 01 genoemde mogelijkheden </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien Opdrachtnemer zijn Social Return-verplichting als bedoeld in lid 01 niet volledig nagekomen is, is de Opdrachtgever bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld worden op een bedrag gebaseerd op de mate waarin Opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet is nagekomen.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>De grootte van het boetebeding wordt als volgt vastgesteld:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande het in dienst nemen van werkloos-werkzoekenden en/of het bieden van een leerwerkbaan niet (volledig) nakomt, dient het resterende bedrag van de 2% betaald te worden. </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Het boetebeding vindt niet plaats indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken, dat hem geen verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van Social Return. Een reden kan zijn dat het -ondanks aantoonbare pogingen van de opdrachtnemer- niet gelukt is om acceptabele kandidaten voor de opdracht te selecteren. Dit is ter beoordeling van de opdrachtgever en </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>samenspraak met de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Aalsmeer.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Voor het bepalen van het percentage van de aannemingssom dat door de inzet van de in lid 01 genoemde mogelijkheden wordt gerealiseerd gelden de volgende uitgangspunten:</alinea.paragraaf>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="74" />
                <col width="69" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>de inschaling van de in lid 01 genoemde mogelijkheden geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij de andere werkgever;</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="74" />
                <col width="69" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>voor stages dient de opdrachtnemer voor het kwantificeren van zijn voorstel het loon te nemen volgens de voor het bedrijf geldende CAO als hij/zij wel in loondienst zou zijn;</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="74" />
                <col width="69" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>voor een leerwerkbaan (BBL) worden de loonkosten van de vier dagen genomen en eventueel de kosten van de opleiding;</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
              <tabel.uitgebreid>
                <col width="74" />
                <col width="69" />
                <tr.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                  <td.uitgebreid>
                    <alinea.paragraaf>kosten gemaakt in het kader van scholing; dit zijn kosten van een externe partij waar de scholing wordt gegeven of eigen kosten indien de scholing intern is gegeven.</alinea.paragraaf>
                  </td.uitgebreid>
                </tr.uitgebreid>
              </tabel.uitgebreid>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Voor de Social Return verplichting van de Opdrachtnemer geldt dat deze naar haar aard blijft voortduren totdat de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen schriftelijk verklaard heeft dat de Opdrachtnemer de met de opdracht gepaard gaande Social Return verplichting volledig is nagekomen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>06</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Alle mondelinge en schriftelijk communicatie loopt via de budgethouder of de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Aalsmeer.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>03</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>REALISATIE 2% - REGELING</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Aalsmeer via socialreturn@amstelveen.nl.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De medewerker van de afdeling Werk en Inkomen kan u adviseren over de invulling van uw Social Return verplichting.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De gemeente zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten te bevorderen. De verantwoordelijke afdeling Werk en Inkomen, is te bereiken via socialreturn@amstelveen.nl</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Voorwaarde is dat de opdrachtnemer een planning voor het benodigde personeel opstelt en verstrekt aan de afdeling. Onder planning wordt verstaan een overzicht per wanneer de vacatures (stages) beschikbaar zijn inclusief een beschrijving van vacature-eisen.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De planning dient uiterlijk de tiende werkdag na de dag waarop de overeenkomst ingaat, in het bezit te zijn van de betreffende afdeling.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De daadwerkelijke invulling van Social Return wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden na overleg tussen de aannemer en de gemeente Aalsmeer overeengekomen en zijn gericht op maatwerk</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het toezicht op de nakoming van de prestatieafspraken en daarmee de Social Return verplichting is in handen van de budgethouder en de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Amstelveen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>06</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient bij aanvang van het dienstverband een kopie van de arbeids- of leer/ Werk-stage overeenkomst te overleggen aan de medewerker Werk en Inkomen met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de in artikel 01.26.02 lid 01 genoemde mogelijkheden, betaalde loonkosten of - in het geval van </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>(leerwerk)stage - het brutoloon dat de werknemer zou hebben gekregen wanneer er sprake zou zijn geweest van een dienstverband. Kosten gemaakt in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met nota's van de externe partij waar de scholing is gegeven. Indien de scholing door de aannemer zelf wordt gerealiseerd dienen de gemaakte kosten </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>schriftelijk (met bewijsstukken) te worden onderbouwd.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>07</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Binnen 2 maanden na oplevering levert de opdrachtnemer een eindrapportage aan de aanbestedende dienst en de afdeling W&amp;I, deze heeft de bevoegdheid de rapportage te verifiëren, eventuele kosten hiervan zijn niet voor rekening van de opdrachtgever.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>27</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>ONDERAANNEMING</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>ALGEMEEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>ondertekende verklaring verstrekken inzake:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- zijn inschrijving in het handelsregister;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>  desbetreffende bedrijfstak;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>  verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de  onderaannemer, afgegeven </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>  door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf />
              <alinea.paragraaf>In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
    </bpl.hoofdstuk0109>
    <bpl.hoofdstuk1099>
      <hoofdstuk.nr1099>10</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk>
        <deelhoofdstuk.nr>1</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>WERK ALGEMENE AARD</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>04</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>RECLAMEBORDEN</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Het plaatsen van reclameborden mag alleen na verkregen toestemming en in overleg met de directie. De borden zodanig plaatsen dat de afstand tussen kant weg en het bord gelijk of groter is aan 1,5 maal de hoogte van het bord (gemeten vanaf maaiveld) met een minimum van 3 meter.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099>
      <hoofdstuk.nr1099>22</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk>
        <deelhoofdstuk.nr>0</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>GRONDWERKEN, ALGEMEEN</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>ALGEMEEN</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien ter plaatse van aanvullingen op het bestaande maaiveld begroeiing aanwezig is dan moet de aannemer de directie vragen of deze begroeiing eerst moet worden gemaaid en of gefreesd en/of gespit. De kosten van het maaien en afvoeren, frezen of spitten worden op de daartoe bestemde bestekspost dan wel als meer werk verrekend.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien de grond tijdelijk in depot wordt gezet, dient deze grond naderhand volledig te worden afgegraven, zodanig, dat het oorspronkelijke maaiveld zo onbeschadigd mogelijk intact blijft, tenzij een andere ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt verlangd.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien bij diverse besteksposten een hoeveelheid grond 'op het werk aanwezig' resp. 'leveren volgens" is aangegeven, dan betreft dit slechts de onderbouwing van de grondbalans en is de aannemer in beginsel vrij het werk zodanig uit te voeren dat de daadwerkelijke hoeveelheden per post onderling worden uitgewisseld. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>06</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>OPHOGING EN AANVULLING</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aanvulling verdichten in lagen van 0,40 m onder toevoeging van water tot de minimaal vereiste verdichting is bereikt.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>3</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>INFORMATIE-OVERDRACHT</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>10</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>BEWIJS VAN OORSPRONG C.A. ZAND/GROND</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf> De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong inclusief een analyserapport van door hem geleverd zand, afgegeven door de leverancier(s) ervan.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf> Zand wordt geleverd volgens BRL 9313 deelcertificaat B</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Bij overige zand/grond leveranties vrijkomend uit werken, een rapport met partijkeuring Besluit bodemkwaliteit, klasse AW of Landbouw/natuur</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf> Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, dient de directie de resultaten van de analyse van het zand of de grond en het certificaat of rapport in zijn bezit te hebben.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>5</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>BIJBEHORENDE VERPLICHTING</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>06</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>BEDRIJFSCONTROLE</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Van zand voor zandbed en zand voor aanvullingen of ophoging per laag bedrijfscontrole verrichten naar de verdichting door het bepalen van de indringingsweerstand.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De directie kan tijdens de uitvoering opdracht geven om de proctordichtheid /  verdichtingsgraad te bepalen. Hiertoe per proctorbepaling op 10 aselect gekozen plaatsen dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 op 0,10 m en 5 op 0,25 m diepte onder de bovenkant zandlaag. Indien de directie tot proctorproeven besluit worden de kosten op de daartoe bestemde </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>bestekspost verrekend.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Het bepalen van de indringingsweerstand zo vaak herhalen dat een resentatief beeld van het terrein wordt verkregen en een voldoende zekerheid dat elke extra meting nagenoeg gelijk zal zijn aan de overige metingen. De waarde van de meting moet zodanig zijn dat met  voldoende zekerheid aangenomen kan worden dat de gevraagde verdichtingsgraad dan wel </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>indringingsweerstand is behaald.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Om een goede referentie te verkrijgen tussen de verdichtingsgraad (lid 02) en de indringingsweerstand zal de aannemer bij elke meting als bedoeld in lid 02 op een afstand van ca. 1 m van het punt als bedoeld in lid 02 tenminste 2 keer de indringingsweerstand bepalen. De aannemer bewaart de bij elkaar behorende gegevens in een logboekje. De aannemer en </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>de directie paraferen elk, de hier bedoelde documenten.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>07</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>BEDRIJFSCONTROLE VERDICHTING</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn, indien er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de oplevering van het werk of, ingeval van een onderhoudstermijn, tot het einde van de onderhoudstermijn.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>6</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>BOUWSTOFFEN</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>TE LEVEREN ZAND (ZAND IN AANVULLING/OPHOGING)</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Het zoutgehalte van het zand mag maximaal 200 mg Cl- per kg droge stof bedragen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf />
                <alinea.paragraaf>Bij werken langs en/of op sportvelden, gazons, bermen en plantvakken geldt,  dat het zoutgehalte van het zand maximaal 50 mg Cl- per kg droge stof mag bedragen, aantoonbaar via een analysecertificaat.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>7</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>MEET- EN VERREKENMETHODEN</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>05</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf> Indien een hoeveelheidsberekening in meting van middelen van vervoer dient te geschieden, wordt bij de berekening van de hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderstaand staat aangegeven:</alinea.paragraaf>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <col width="23" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>- zand: </alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.750 kg</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <col width="23" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>- straatzand: </alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.800 kg</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <col width="23" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>- teelgrond</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.900 kg</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <col width="23" />
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>- klei</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 2.000 kg</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>- steenmengsel: </alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 2.000 kg</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099>
      <hoofdstuk.nr1099>24</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN.</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk>
        <deelhoofdstuk.nr>0</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>EISEN EN UITVOERING</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>03</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>GRONDWERK, AANVULLING</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Het gestelde in artikel 24.02.03  lid 07 van de Standaard 2020 is niet alleen van toepassing op besteksposten met de omschrijving 'graven en aanvullen sleuf' msaar eveneens van toepassing op besteksposten met de omschrijving 'aanvullen sleuven'.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099>
      <hoofdstuk.nr1099>25</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk>
        <deelhoofdstuk.nr>1</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>AANLEG RIOOL</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>3</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>INFORMATIE-OVERDRACHT</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>REVISIETEKENING RIOLERING</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer zal de riolering inmeten en de gegevens op de situatietekeningen 1:200 verwerken.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De opzet en de indeling van de werktekeningen behoeft de goedkeuring van de directie. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Voor de werktekeningen worden uitsluitend genormaliseerde schalen gebruikt.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>In de rechter onderhoek van de werktekeningen laat de aannemer een ruimte vrij van 100 x 210 mm voor het plaatsen van stempels en opmerkingen van de zijde van de directie. De aannemer zendt de werktekeningen in tweevoud aan de directie ter controle. De tekeningen zullen worden gecontroleerd op het vereiste vermeld in lid 02 genoemde punten en op </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>uitgangspunten voor zover deze in dit bestek zijn </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>omschreven.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De goedkeuring door de directie van de werktekeningen en de daarin onder haar goedkeuring aangebrachte wijzigingen ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte ontwerparbeid en zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien. Detailgegevens zullen op </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>daarvoor bestemde staten voor putten en leidingen worden verwerkt. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De tekeningen van de situatie 1:500 en 1:200  worden door de directie aan de aannemer verstrekt.  Op de situatie dienen de volgende gegevens te worden aangegeven:</alinea.paragraaf>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>de nieuw gelegde riolering en drainage met materiaal en diameter;</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>de gestelde inspectieputten (type/materiaal/afmeting) met putnummers</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>de b.o.b.'s van de leidingen t.o.v. NAP;</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>aangeven DWA / HWA / Gemengd / Pers- drukriool/ Drainage</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>de inlaten met de maatvoering t.o.v. het hart van de putten;</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>de bloknummers en de huisnummers van de woningen;</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="48" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>-</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>de straatnamen.</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Nadat de nodige inlaten en putten zijn ingemeten (in RD-stelsel) mag de </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>sleuf van de leiding worden aangevuld.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De revisiegegevens worden per week samen met de weekrapporten aan de directie ter goedkeuring aangeboden. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Als de gegevens niet compleet zijn zal de aannemer ontbrekende gegevens alsnog zonder verdere verrekening verstrekken en op tekening verwerken.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>05</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De revisietekeningen dienen elke 4 weken (bij elk termijn) in het bezit te zijn van de directie. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>06</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Het bedrag van de korting voor de te late aanlevering van de revisie bedraagt</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf> € 250,-- per werkdag.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Dit wordt verrekend met elk termijn.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>REVISIETEKENING KOLKEN</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien hiertoe een bestekspost is opgenomen zal de aannemer de kolken en de  </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>afvoerleidingen inmeten en de gegevens op situatietekening 1:500 of 1:200 </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>verwerken. De opzet en de indeling van de werktekeningen behoeft de</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>goedkeuring van de directie. Voor de werktekeningen worden uitsluitend </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>genormaliseerde schalen gebruikt.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>In de rechter onderhoek van de werktekeningen laat de aannemer een ruimte vrij </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>van 100 x 210 mm voor het plaatsen van stempels en opmerkingen van de zijde </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>van de directie.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De aannemer zendt de werktekeningen in tweevoud aan de directie ter controle. De </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>tekeningen zullen worden gecontroleerd op hoofdmaten, voor zover deze maten </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>van belang zijn voor het aansluitende werk, en op uitgangspunten in zoverre deze </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>in dit bestek zijn omschreven.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De goedkeuring door de directie van de werktekeningen en de daarin onder haar </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>goedkeuring aangebrachte wijzigingen ontheffen de aannemer niet van zijn </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte ontwerparbeid en zijn</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>voeren en tijdig te voltooien. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De tekeningen van de situatie 1:500 of 1:200 wordt door de </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>directie aan de aannemer verstrekt. Op de situatie dienen </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>de volgende gegevens te worden aangegeven:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- de nieuw gelegde afvoerleidingen met materiaal en diameter;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- de gebruikte inlaten met de maatvoering ten opzichte van </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>   het hart van de putten;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- de (bloknummers) en de huisnummers van de woningen;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- straatnamen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Nadat de alle nieuw aangelegde afvoerleidingen en kolken zijn ingemeten mag de </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>sleuf van de leiding worden aangevuld.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De revisiegegevens worden per week samen met de weekrapporten aan de directie ter goedkeuring aangeboden. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Als de gegevens niet compleet zijn zal de aannemer ontbrekende gegevens alsnog zonder verdere verrekening verstrekken en op tekening verwerken.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>05</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De revisietekeningen dienen elke 4 weken (bij elk termijn) in het bezit te zijn van de directie. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>06</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Het bedrag van de korting voor de te late aanlevering van de revisie bedraagt € 250,-- per werkdag.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Dit wordt verrekend met elk termijn.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>5</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>GIETIJZEREN ONDERDELEN</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Beschadigingen aan gietijzeren onderdelen van een leiding of gietijzeren onderdelen die aan oppervlakte liggen zoals putranden met putdeksels, kolkkoppen direct ontroesten en behandelen met ternol-mastic of gelijkwaardig, laagdikte minimaal 100 micrometer.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Voor de oplevering van terreinafwerkingsbestekken moeten de gietijzeren onderdelen zoals putranden met putdeksels, kolkkoppen e.d. worden gecontroleerd op beschadigingen van de conserveringslaag. De eventuele beschadigingen bijwerken volgens lid 01.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099>
      <hoofdstuk.nr1099>62</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk>
        <deelhoofdstuk.nr>1</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>6</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>BOUWSTOFFEN</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>BEBORDING EN BEBAKENING</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De bebording en bebakening voor het toepassen van verkeersmaatregelen moeten door de aannemer ter beschikking worden gesteld.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099>
      <hoofdstuk.nr1099>80</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>FUNDERINGSLAGEN</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk>
        <deelhoofdstuk.nr>1</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>UITVOERING</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Steenmengsels niet aanbrengen op een ondergrond waarvan de</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>temperatuur 0 graden Celsius of lager is.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Voordat de verharding wordt aangebracht moet de aannemer de</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>verdichting van het zandbed meten met behulp van een nucleair meetapparaat. De meetresultaten verwerken op een bestratingstekening en ter goedkeuring aan de directie overhandigen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>3</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>GEGEVENS VAN BOUWSTOFFEN (KEURING)</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In aanvulling op artikel 80.13.02 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer tenminste 1 week voorafgaand aan de verwerking de resultaten van de onderzoeken van het te leveren steenmengsel.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099>
      <hoofdstuk.nr1099>81</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>BITUMINEUZE VERHARDINGEN</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk>
        <deelhoofdstuk.nr>1</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>FREZEN</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Bij aansluitingen van bestaand asfalt op nieuw asfalt dit uitvoeren met een liplasconstructie van 0,5 m. Bij 3 asfaltlagen dit uitvoeren met een dubbele liplas van elk 0,5 m. Indien hiertoe nog geen lipvorm aanwezig is deze eerst door middel van frezen aanbrengen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>12</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Asfaltwapening</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Carbophalt G: Asfaltwapening dient vervaardigd te zijn uit glasvezels (lengterichting) en koolstofvezels </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>(breedterichting) rondom voorzien van gemodificeerd bitumen. Kunststoffen op basis van PE, PET en PVC en </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>metalen zijn niet toegestaan. Wapening dient een open grid te zijn ten behoeve van interlocking. Wapeningen </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>gedragen door non-woven vliezen zwaarder dan 20 gram zijn niet toegestaan.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Carbophalt G200/200:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Asfaltwapening dient vervaardigd te zijn uit koolstofvezels (zowel in lengte- als breedterichting) rondom </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>voorzien van gemodificeerd bitumen. Kunststoffen op basis van PE, PET en PVC en metalen zijn niet </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>toegestaan. Wapening dient een open grid te zijn ten behoeve van interlocking. Wapeningen gedragen door </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>non-woven vliezen zwaarder dan 20 gram zijn niet toegestaan. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>6</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>ASFALTWAPENING</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Ten behoeve van het toetsen van de gelijkwaardigheid van eventuele alternatieve asfaltwapening gelden de hiernavolgende criteria.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Asfaltwapening dient vervaardigd te zijn uit koolstofvezels (lengterichting) en koolstofvezels (breedterichting) rondom voorzien van gemodificeerd bitumen. Kunststoffen of metalen zijn niet toegestaan.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Wapening dient een open grid te zijn ten behoeve van interlocking met vooromhulde strengen met bitumen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Wapeningen gedragen door non-woven vliezen zwaarder dan 20 gram zijn niet toegestaan.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Door toepassing van asfaltwapening mag geen scheiding in de constructie ontstaan: de verschillende constructielagen dienen aantoonbaar met elkaar in verbinding te staan. De vezels in de asfaltwapening dienen rondom voorzien te zijn van gemodificeerde bitumen ten behoeve van gegarandeerde hechting van de verschillende constructielagen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De onderlinge aanhechting van de asfaltconstructie wordt door of vanwege opdrachtgever conform de Leutner-afschuifproef gemeten. De hechting van boven- en onderliggende lagen met asfaltwapening dient hierbij &gt; 12 kN - 15 kN te zijn (gemiddelde waarde over drie proefstukken van ø 150 mm).</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De asfaltwapening dient einde levensduur, tezamen met het asfalt traditioneel gefreesd te kunnen worden op door de opdrachtgever gewenste diepte. Het vrijgekomen freesgranulaat met asfaltwapening dient aantoonbaar te kunnen worden hergebruikt zonder negatieve effecten op de kwaliteit en consistentie van toekomstige asfaltmengsels. Onder aantoonbaar wordt verstaan een schriftelijke onderzoeksrapportage voorzien van beeldmateriaal. Onderzoek en rapportage dienen te worden uitgevoerd door een derde partij.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>05</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Aanvullend op geldende CE-normering dient de asfaltwapening dient te voldoen aan NEN-EN 15381:2008. De betreffende certificaten dienen getoond te kunnen worden.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
      <bpl.deelhoofdstuk>
        <deelhoofdstuk.nr>2</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>ASFALTVERHARDINGEN</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>07</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.07 van de Standaard 2020 geldt het volgende: </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- plaatselijke verbredingen gelijktijdig in het normale profiel met de   </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>  afwerkmachine aanbrengen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>   asfaltlaag zijn afgekoeld tot een temperatuur lager dan 60 graden Celsius.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>12</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard 2020 geldt dat in de vlakheid in dwarsrichting van profileer-, onder- en tussenlagen geen afwijkingen mogen voorkomen groter dan 10 mm.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 lid 02b van de Standaard 2020 geldt dat in de vlakheid in langsrichting van profileer-, onder- en tussenlagen geen afwijkingen mogen voorkomen groter dan 10 mm.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>4</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>RISICOVERDELING EN GARANTIES</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>04</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>SAMENSTELLING ASFALT EN KERNEN BOREN</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In afwijking van het gestelde in artikel 31.24.04 lid 03 van de </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Standaard 2020 ,de verharding in vakken van circa 1000 m2 grootte verdelen. De lengte van de vakken mag maximaal 400 m zijn.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Per vak onder toezicht van de directie op nader aan te geven plaatsen uit elke afzonderlijke laag een cilinder a-select boren. De cilinder boren met een diameter van 100 mm. Het boren dient plaats te vinden in de tussenlaag en niet in de deklaag.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 04 van de Standaard 2020 de laatste zin: "De kosten van het boren en het vullen van gaten worden verrekend op stelpost."  is niet van toepassing; deze kosten zijn voor rekening van de aannemer.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>05</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>ONDERZOEKSRESULTATEN</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In artikel 81.24.05 lid 04 van de Standaard 2020 voor "dan 5 mm" te lezen: dan 5 mm voor deklagen resp. 10 mm voor profileer-, onder- en tussenlagen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien de gemeten dikte van aangebrachte lagen onder de deklaag meer dan 5 mm, maar minder dan 15 mm, geringer is dan de voorgeschreven laagdikte (van een tussenlaag de eventueel vereiste gecorrigeerde laagdikte), de daarboven gelegen laag met de ontbrekende dikte vermeerderen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien bij lagen onder de deklaag de voorgeschreven verdichtingsgraad niet is bereikt, moet de voorgeschreven laagdikte van de daarboven gelegen laag worden vergroot met 10 mm voor elk % of gedeelte daarvan beneden de voorgeschreven verdichtingsgraad. Maximaal wordt op deze wijze voor 2% afwijking gecorrigeerd.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>6</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>11</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>ASFALTGRANULAAT ALGEMEEN</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Het totale gehalte aan verontreinigingen (PAK) in het asfaltgranulaat mag niet meer bedragen dan een voortschrijdend gemiddelde van 30 mg/kg droge stof met een maximum van 50 mg/kg droge stof. Voor de bepaling van de verontreinigingsgraad moet van iedere 500 ton asfaltgranulaat een monster worden genomen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien het granulaat vrijkomt uit het werk, (als granulaat of als opgebroken- of freesasfalt) en wederom gebruikt gaat worden in het zelfde werk zullen de kosten als bedoeld in lid 01 worden verrekend als meerwerk.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>12</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>ROOD ASFALT</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Als steenslag dient te worden toegepast Tillred</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Van de vulstof dient 5% (op 100% aggregaat) te worden vervangen door rode pigment (ferro-oxide).</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099>
      <hoofdstuk.nr1099>82</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>B E T O N V E R H A R D I N G E N</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk>
        <deelhoofdstuk.nr>1</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>BETONVERHARDINGEN</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>EISEN EN UITVOERING BETONVERHARDINGEN</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>VLAKHEID</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In afwijking van lid 01 van artikel 81.12.02 van de standaard 2020 mag bij betonverhardingen de afwijking in vlakheid in langsrichting van het wegoppervlak, gemeten met een rei van 3m. of een rolrei van 3m. (proef71) per meetvak van 100m. ten hoogste 15mm bedragen. Bovendien mogen per meetvak van 100m1 niet meer dan een afwijking groter dan 10mm of </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>meer dan tien afwijkingen groter dan 5 mm voorkomen. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Er mogen geen afwijkingen of afdrukken door menselijk handelen te zien zijn in het betonoppervlak zoals voetstappen, handafdrukken etc. De aannemer dient hier deugdelijke afscherming en maatregelen toe te nemen. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>05</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>EIGENSCHAPPEN BETON: BETONDRUKSTERKTE</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In aanvulling op lid 02 van artikel 82.12.05 van de standaard 2020 geldt:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De druksterkte van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de verharding moet na een verhardingstijd van 28 dagen tenminste 90% bedragen van de karakteristieke cilinderdruksterkte.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De gemiddelde druksterkte van 6 of meer cilinders moet tenminste gelijk zijn aan de relatie volgens lid 02 van art. 82.12.05 van de standaard 2020.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De gemiddelde druksterkte van 2 tot 5 cilinders moet tenminste gelijk zijn aan de voorgeschreven sterkteklasse + 8 N/mm2.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Kosten van het boren van cilinders voor rekening aannemer.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>08</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>EISEN AAN DE UITVOERING: TRANSPORT BETONSPECIE</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Betonspecie die na transport blijkt te zijn ontmengd, niet verwerken. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De zwaarte van het transport aanpassen aan de aanwezige ondergrond. Bij te zware transporten rijplaten toepassen (ter keuze en voor rekening aannemer).</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Schade aan de ondergrond door transport herstellen op kosten aannemer.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>11</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>NABEHANDELING</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Het afgewerkte beton tegen uitdrogen beschermen door:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- het oppervlak gelijkmatig te bespuiten met een nabehandelingsmiddel in een hoeveelheid van tenminste 0,15 kg/m2 of zoveel meer als noodzakelijk volgens voorschriften leverancier.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- Het oppervlakte indien nodig afdekken met jute of ander geschikt materiaal.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>12</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>EISEN AAN VOEGEN</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Aan het einde van een dagproductie en ook als de uitvoering meer dan twee uur wordt onderbroken een constructiedwarsvoeg aanbrengen. Daartoe een geprofileerde plank of eindbalk toepassen. De aan de stortzijde met bekistingsolie bestrijken. Het laatste beton tegen deze plank storten en goed verdichten.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer stelt een voegenplan op in samenspraak met de betonleverancier ter goedkeuring van de directie.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>4</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>KLEUR BETONVERHARDING</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer laat door de betonleverancier 5 proefstukken maken waarbij de kleur goed te zien is. Deze proefstukken worden voorgelegd aan de directie. De directie maakt de keuze voor het uiteindelijke mengsel. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Indien de 5 voorgestelde proefstukken allen niet voldoen aan de eisen van de directie dienen 5 nieuwe proefstukken te worden gemaakt. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Alle kosten voor het vervaardigen van proefstukken en de gevolgen voor de mengselkeuze dienen door de aannemer in de eenheidsprijzen van dit bestek te zijn meegenomen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>PROEFVAK</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Binnen zeven dagen na het aanbrengen van de betonspecie in het proefvak stelt de directie een onderzoek in naar de kwaliteit van het oppervlak en de eigenschappen van de verharding. De resultaten van deze controle zullen de aannemer binnen veertien dagen na het aanbrengen van de betonspecie worden meegedeeld.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Als uit de resultaten van het in lid 01 bedoelde onderzoek blijkt dat de verharding aan één of meer van de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Met de verdere uitvoering van de betonverharding mag eerst worden begonnen, nadat de directie heeft vastgesteld dat de betonverharding in het proefvak voldoet aan de gestelde eisen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099>
      <hoofdstuk.nr1099>83</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>ELEMENTENVERHARDINGEN</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk>
        <deelhoofdstuk.nr>1</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>STRAATWERK</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>EISEN EN UITVOERING STRAATWERK</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>04</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW-publicatie 324 ''CROW-publicatie Verantwoord aanbrengen elementenverharding-Afweging tussen handmatig en mechanisch straten'', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>3</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>INFORMATIEOVERDRACHT</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de volgende randvoorwaarden:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf> a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>     vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>     CROW-publicatie 324:</alinea.paragraaf>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>1  Ruimte</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <col width="23" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>- beperking in werkruimte door werkruimte minder dan 1,50 m (sporadisch voorkomend)</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>2  Talud</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <col width="23" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>- niet voorkomend</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>3  Verband:</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <col width="23" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>-  betreft kantstenen, drempels en aansluitingen </alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>4  Materialen:</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <col width="23" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>- de opnieuw aan te brengen elementen verharding kent een maatafwijking die groter is dan 5%</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>- nieuwe elementen zijn geschikt voor machinaal straten</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
                <alinea.paragraaf>b.    Adequate opslag voor mechanische pakketten is in vele gevallen beschikbaar</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>       naast de locatie van de te leggen elementen verharding</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf />
                <alinea.paragraaf>c. wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf />
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <col width="23" />
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>Bouwstof</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>Producent/leverancier</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <col width="23" />
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>- betontegels</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>Struyk Verwo</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <col width="23" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>- betonbanden</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>Struyk Verwo</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <col width="23" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>- betonstraatstenen</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>Struyk Verwo</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <tabel.uitgebreid>
                  <col width="25" />
                  <col width="23" />
                  <col width="25" />
                  <tr.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>- straatbakstenen</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf>Wienerberger (nieuw materiaal)</alinea.paragraaf>
                    </td.uitgebreid>
                    <td.uitgebreid>
                      <alinea.paragraaf />
                    </td.uitgebreid>
                  </tr.uitgebreid>
                </tabel.uitgebreid>
                <alinea.paragraaf />
                <alinea.paragraaf>d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>n.t.b. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek bestratingswerk verlangd</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>5</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>ALGEMEEN</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Het op hoogte brengen van straatpotten (van drainagedoorsteekpunten en afsluiters van nutsleidingen) word verrekend in deel 2.2. van dit bestek. Het aanpassen van de hoogte van de garnituur van afsluiters zal door derden worden uitgevoerd of zal als meerwerk worden verrekend. Tot het op hoogte brengen van drainagestraatpotten behoort tevens het inkorten dan </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>wel verlengen van de drainbuis. Tot het op hoogte brengen van overige straatpotten behoort tevens het inkorten of verlengen van de eventueel aanwezige PVC-schutbuis.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>6</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>BOUWSTOFFEN</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>12</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2025-07-07</versie.datum>
              <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2025-07-07</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>TER BESCHIKKING GESTELDE BESTRATINGSMATERIALEN</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Kwaliteit opsluitingen</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm en (boomkrans)opsluit-, inrit- en gazonbanden zijn van kwaliteit I en voldoen aan NEN 7015, fabrikaat Struyk-Verwo.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De trottoirbanden en de inritbanden zijn, indien niet anders vermeld, grijs </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Overige opsluitingen in grijze uitvoering.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Kwaliteit straatwerk</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- Betonstraatstenen voldoen aan NEN 7000, zijn van  fabrikaat Struyk-Verwo en zijn </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>  kleurvast in de kleuren grijs, wit, geel, heide en zwart.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- Straatbakstenen zijn van fabrikaat Wienerberger en zijn van kwaliteit A,</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>  volgens standaard sortering. Hardheid, in volumeprocenten wateropname 4-12.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>  Kleuraanduiding Bruno</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Kwaliteit tegelwerk</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Betontegels zijn van kwaliteit I, voorzien van vellingkanten, voldoen aan NEN 7014 en van een gekleurde slijtlaag.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Voor voetpaden donkergrijs (indien niet anders vermeld) en zijn van fabrikaat Verwo en voor fietspaden rood (indien niet anders vermeld) en zijn van fabrikaat Verwo.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
  </dl3.compleet>
  <dlx.na.compleet>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte na bestek</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">.....</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>.....</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.na.compleet>
  <dlx.voor.inschrijving.compleet>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">.....</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>.....</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.voor.inschrijving.compleet>
  <dlx.inschrijvingsbiljet>
    <dlx.deel.naam>Inschrijvingsbiljet</dlx.deel.naam>
    <inschrijvingsbiljet>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Behoort bij: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">20.272</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="200" invultype="toelichting">Reconstructie Aalsmeerderweg Zuid</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <tabel.eenvoudig muteren="nee">
        <col width="374" />
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>I N S C H R I J V I N G S B I L J E T</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
      </tabel.eenvoudig>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De hierna te noemen inschrijver(s):</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <tabel.eenvoudig muteren="nee">
        <col width="74" />
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>A)</td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfa" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
      </tabel.eenvoudig>
      <tabel.eenvoudig muteren="nee">
        <col width="74" />
        <col width="300" />
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>gevestigd te: </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsa" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>KVK-nummer: </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummera" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
      </tabel.eenvoudig>
      <tabel.eenvoudig muteren="nee">
        <col width="74" />
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>B)</td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfb" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
      </tabel.eenvoudig>
      <tabel.eenvoudig muteren="nee">
        <col width="74" />
        <col width="300" />
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>gevestigd te: </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsb" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>KVK-nummer: </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummerb" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
      </tabel.eenvoudig>
      <tabel.eenvoudig muteren="nee">
        <col width="74" />
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>C)</td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfc" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
      </tabel.eenvoudig>
      <tabel.eenvoudig muteren="nee">
        <col width="74" />
        <col width="300" />
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>gevestigd te: </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsc" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>KVK-nummer: </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummerc" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
      </tabel.eenvoudig>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">20.272</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="500" invultype="omschrijving" />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="500" invultype="omschrijvingperceel" />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <tabel.eenvoudig muteren="nee">
        <col width="1269" />
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="aannemingssomexclusiefcijfers" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>euro</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>(bedrag in cijfers)</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="500" invultype="aannemingssomexclusiefletters" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>euro</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>(bedrag in letters)</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
      </tabel.eenvoudig>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <tabel.eenvoudig muteren="nee">
        <col width="1269" />
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="omzetbelastingcijfers" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>euro</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>(bedrag in cijfers)</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="500" invultype="omzetbelastingletters" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>euro</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>(bedrag in letters)</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
      </tabel.eenvoudig>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken
in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het</hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="reglement">Aanbestedingsreglement Werken 2016</hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst> (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <tabel.eenvoudig muteren="nee">
        <col width="574" />
        <col width="695" />
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.vastetekst>Gedaan op </hoofdcode.vastetekst>
              <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="ondertekeningdatum" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.vastetekst> (datum), te </hoofdcode.vastetekst>
              <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="ondertekeningplaats" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig> (plaats).</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
      </tabel.eenvoudig>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <tabel.eenvoudig muteren="nee">
        <col width="74" />
        <col width="1222" />
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>A) </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>(handtekening)</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaama" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>(naam)</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctiea" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>(functie)</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>B) </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>(handtekening)</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaamb" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>(naam)</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctieb" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>(functie)</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>C) </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>(handtekening)</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaamc" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>(naam)</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctiec" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>(functie)</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
      </tabel.eenvoudig>
    </inschrijvingsbiljet>
  </dlx.inschrijvingsbiljet>
  <dlx.voorblad.inschrijvingsstaat>
    <dlx.deel.naam>Inschrijvingsstaat</dlx.deel.naam>
    <inschrijvingsstaat>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Behoort bij: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">20.272</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="200" invultype="toelichting">Reconstructie Aalsmeerderweg Zuid</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <tabel.eenvoudig muteren="nee">
        <col width="344" />
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>I N S C H R I J V I N G S S T A A T</td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
      </tabel.eenvoudig>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst />
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <tabel.eenvoudig muteren="nee">
        <col width="74" />
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>A) </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfa" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
              <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsa" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>B) </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfb" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
              <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsb" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>C) </td.eenvoudig>
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfc" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig>
            <alinea.inschrijvingsdocument>
              <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
              <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsc" />
            </alinea.inschrijvingsdocument>
          </td.eenvoudig>
        </tr.eenvoudig>
        <tr.eenvoudig>
          <td.eenvoudig />
          <td.eenvoudig />
        </tr.eenvoudig>
      </tabel.eenvoudig>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
    </inschrijvingsstaat>
  </dlx.voorblad.inschrijvingsstaat>
</raw.bestek>