

Bijlage 3.1 Programma van Eisen  Perceel 1 technische  specificaties achterlader inzamelvoertuig met roterende opbouw en wasinstallatie voor bovengrondse containers.

1. Omschrijving chassis

1.1. Cabine exterieur
1.1.1. Dagcabine
1.1.2. Portiervergrendeling
centrale vergrendeling met 2 afstandsbedieningen met 2 sleutels
1.1.3. uitwendige cabinebreedte circa 2.400mm (excl. spiegels) 
1.1.4. uitwendige cabine lengte minimaal 1.750 mm.
1.1.5. voorruit met getint glas
1.1.6. hoekspoilers
1.1.7. externe zonnekap boven voorruit
1.1.7.1. smoke-transparant

1.2. Cabine interieur
1.2.1. stuur links en in hoogte en hoek verstelbaar 
1.2.2. Stoel chauffeurszijde: 
· Lucht geveerde stoel met instelbare demping en geïntegreerde hoofdsteun
· Instelbaar op gewicht
· Verticaal draaibare en instelbare armleggers
· Traploos verstelbare rugleuning
· Pneumatisch verstelbare lendensteun
· Verstelbare zitdiepte (lengte zitting)
· Dient recht en in lijn voor het stuur te staan
· Velours stoelbekleding, zijkanten zijn voorzien van slijtvast vinyl 
1.2.3. Stoel bijrijderzijde
· Lucht geveerde stoel met pneumatische lendensteun en geïntegreerde hoofdsteun
· Velours stoelbekleding, mag zijkanten van slijtvast vinyl hebben en voorzien van geïntegreerde hoofdsteun
1.2.4. Derde zitplaats
· Velours bekleding, mag zijkanten van slijtvast vinyl hebben 
· bijrijder moet voldoende beenruimte recht voor de stoel hebben met voetensteun
1.2.5. De cabine is voorzien van: 
- Navigatie 
- Aux
- USB
- Bluetooth
- Radio 
- Telefoonverbinding met eigen microfoon 
- Beeldscherm met camera functie zij- en frontaanzicht
1.2.6. De cabine is voorzien van een volledig geïntegreerde en op temperatuur geregelde klimaat control
1.2.7. De bediening van alle schakelaars zijn binnen handbereik van de bestuurder.
1.2.8. Tachograafsysteem voorzien van dummy kaart. 
1.2.9. Noodremfunctie voorzien van een radar-camerasysteem af fabriek conform de wettelijke verplichting.
1.2.10. De cabine is voorzien van een elektrisch of handbediend ventilatieluik. 
1.2.11. Rubberen vloermatten. 
1.2.12. Beide zijden zijn voorzien van elektrische raambediening.
1.2.13. 12v en 24v aansluitingen in de cabine.

1.3. Vering en assen
1.3.1. Configuratie: 6x2 met gestuurde voorloopas 
1.3.2. De trekas plus stuuras achterzijde dienen voorzien te zijn van een aslastindicator d.m.v. druksensoren aangesloten op de luchtbalgen van de truck
1.3.3. Vooras
1.3.3.1. Minimale belasting 9 ton
1.3.3.2. Parabool
1.3.4. Achterassen
1.3.4.1. De achterassen hebben een gecombineerde maximale belasting van minimaal 19.000 kg 
1.3.5. Gestuurde voorlopas 
1.3.5.1. Verstelbare en elektronisch geregelde luchtvering 
1.3.5.2. Luchtvering
1.3.6. Aangedreven as
1.3.6.1. Verstelbare en elektronisch geregelde luchtvering 
1.3.6.2. Luchtvering
1.3.6.3. Mechanische differentieelblokkering 

1.4. Banden en wielen
1.4.1. Banden
1.4.1.1. Het chassis dient te worden voorzien van banden met de volgende formaten:
· Vooras: 385/65R22.5
· Gestuurde voorloopas: 385/65R22.5
· Aangedreven as: 315/80R22.5
1.4.1.2. Stalen schijfwielen
1.4.2. Reserveband
1.4.2.1. Reserveband met velg in maat 385/65R22.5 meeleveren

1.5. Aandrijflijn
1.5.1. Motortype:
1.5.1.1. Minimaal Euro 6 en voldoet aan de Nederlandse normen 2025
1.5.1.2. Motorvermogen bedraagt minimaal 260 KW 
(volgens ECE RE24-03)
1.5.1.3. Rijsnelheid: 85 – 90 km/h
1.5.1.4. luchtinlaat boven cabine
1.5.1.5. [bookmark: _Hlk188878488]Volautomatische versnellingsbak met koppelomvormer (Allison of gelijkwaardig)
1.5.1.6. Volautomatische versnellingsbak met koppelomvormer 
1.5.2. Het voertuig is voorzien van een wegrijhulp met bedieningsschakelaar in de cabine
1.5.3. Power take-off (PTO) voor opbouw 
1.5.3.1. Het chassis dient te worden voorzien van een motor PTO
1.5.3.1.1. Motor-PTO moet continu kunnen werken, in overleg opbouwer in en uit schakelaar op dashboard.
1.5.3.1.2. koppelingsonafhankelijke PTO, overbrengingsverhouding ca. 130%, niet uit schakelbaar, 6 gaats flens 100 mm, continue beschikbaar koppel minimaal 400 Nm) pompcapaciteit min 80 liter/min werkdruk 300 bar
1.5.3.2. Connector voor PTO en motortoerentalregeling op het chassis can- stuureenheid BBM-Full,BWS,,KSM of BBM-C1 CAN J1939 PROTOCOL

1.6. Remsysteem
1.6.1. Luchtdruksysteem 
1.6.2. Voertuig is voorzien van een uitlaatrem

1.7. Chassis wielbasis en systemen 
1.7.1. Wielbasis minimaal 5450 en maximaal 5550 mm tussen de eerste en derde as (exacte maat in overleg met opbouwleverancier). 
1.7.2. Achterover bouw gemeten vanuit het hart van de laatste as bedraagt 1.000 mm Binnen deze maat moet een voldoende zware eindtraverse gemonteerd worden, geschikt voor de opbouw van een inzamelopbouw met driepunts montage. 
1.7.3. Brandstoftank.
1.7.3.1. Inhoud minimaal 300 liter. 
1.7.3.2. Afsluitbare vuldoppen op de brandstoftank en ad bleu 
1.7.4. Uitlaat   
1.7.4.1. Zodanig beschermd dat verbranding van omgeving niet mogelijk is.
1.7.4.2. Omhoog langs de cabine
1.7.5. Elektrische installatie 
1.7.5.1. 24-volt uitvoering.
1.7.5.2. Applicatieconnector voor opbouw. 
1.7.5.3. Meeleveren van de zijmarkeer verlichting.
1.7.5.4. Schakelaars en extra voorbereidingen aansturing voor alle signaleringsverlichting (zwaai-/werk-/flitslampen) 
1.7.6. Centraal smeersysteem
1.7.6.1. Centraal smeersysteem voor de opbouw en chassis.
1.7.6.2. Dient geschikt te zijn voor vet type 2. 
1.7.6.3. Indien op bepaalde punten automatische smering niet mogelijk is dienen de punten wel gemakkelijk bereikbaar te zijn. 
1.7.7. Chassis met opbouw dienen te voldoen aan NEN-EN 1501-1.















2. Omschrijving opbouw

2.1. Inzamelopbouw algemeen 
2.1.1. Opbouw met cilindrische laadtrommel en persworm in achterlader met geschikt voor het inzamelen en verdichten van huishoudelijk restafval, GFT afval, papier en bedrijfsafval met een bruto inhoud van minimaal 18 m3. 
2.1.2. De opbouw is voorzien van een systeem waarbij de gebruikers in de cabine de in te zamelen fractie kunnen selecteren. Vervolgens wordt het toerental van de trommel hierop afgestemd. 
2.1.3. De opbouw wordt volgens de opbouwrichtlijnen van de chassisleverancier door middel van een hulpraam met het chassis verbonden
2.1.4. Verdichten in opbouw
2.1.4.1. de verdichting dient plaats te vinden middels de cilindrische laadtrommel en persworm in achterlader
2.1.5. Cilindrische laadtrommel
2.1.5.1. uitgevoerd in slijtvast staal, wanddikte 6 mm
2.1.5.2. de trommel aan de voorzijde middels een astap en een instelbaar rollager ophangen
2.1.5.3. de binnenzijde van de trommel voorzien van een verhoogde dubbele meeneemspiraal.
2.1.5.4. trommelversterking bij de aandrijving
2.1.5.4.1. materiaal: fabrieksmatig geharde kwaliteit XAR staal met een dikte van minimaal 12 mm 
2.1.5.4.2. dikte bij ring en lager minimaal 10 mm
2.1.5.5. lastafhankelijke uitschakeling van de trommelaandrijving bij bereiken van wettelijk toegestane achterasbelasting
2.1.5.6. terugslagklep in trommelaandrijving om terugdraaien van de trommel te voorkomen na uitschakeling van de aandrijving
2.1.5.7. aan de buitenzijde voorzien van een geluiddempende bekleding
2.1.6. Persworm
2.1.6.1. Te monteren in achterlader
2.1.6.2. Voorzien van slijtvakken
2.1.6.2.1. Van gehard materiaal
2.1.6.2.2. Demontabel: gebout uitgevoerd als slijtsegmenten
2.1.7. Huif opbouw (optioneel)
2.1.7.1. Inschrijver biedt optioneel (meerprijs) een huif aan die de gehele inzamelopbouw afdekt 
2.1.7.2. De huif moet zijn opgetrokken uit aluminium 


2.2. Achterlader
2.2.1. De achterlader dient scharnierbaar te zijn gemonteerd aan de draagconstructie
2.2.1.1. de achterlader dient middels twee hydraulische cilinders naar boven scharnierend geopend te kunnen worden om het voertuig te kunnen lossen
2.2.1.1.1. als beveiliging tegen drukverlies in het hydraulische systeem dienen beide optilcilinders te zijn voorzien van slangbreukbeveiligingen, die plotseling sluiten van de achterlader verhinderen
2.2.1.1.2. een dubbel uitgevoerde hydraulisch gestuurde terugslagklep dient de achterlader te beveiligen tegen onverwachts openen
2.2.1.1.3. de functies “ontgrendelen”, “achterlader openen”, en de functies “achterlader sluiten”, “vergrendelen” zijn in volgorde geschakeld en volgen elkaar automatisch op
2.2.1.1.4. de hydraulische cilinders dienen aan de linker- en rechterzijde van de draagconstructie gemonteerd te worden 
2.2.1.2. de achterlader sluit de laadtrommel af met een onderhouds- en slijtagevrije labyrintafdichting
2.2.1.3. geopende achterlader moet ondersteund kunnen worden met twee steunen. Deze steunen moeten aan linkerzijde van het voertuig op steunen aan het hulpraam opgeborgen worden.
2.2.2. Voorzieningen aan de achterzijde van de achterlader: 
2.2.2.1. bevestigingspunten voorzien voor het monteren van een scharnierend, verhoogd en verlengd montageframe ten behoeve van een containerbelading
2.2.2.2. opklapbare treeplanken, welke zijn voorzien van grote antislip opstappen, uitgevoerd conform NEN-EN 1501-1
2.2.2.3. handgrepen uitgevoerd conform NEN-EN 1501-1

2.3. Elektrische installatie
2.3.1. 24 volt uitvoering
2.3.2. In- en uitschakelen van het hydraulische systeem vanuit de cabine en vanaf de schakelpanelen aan de linker- en rechterzijde van de achterlader. 
2.3.2.1. bij het inschakelen moet het motortoerental automatisch en functieafhankelijk op het werktoerental ingesteld te worden
2.3.2.2. bij het uitschakelen het motortoerental weer vrijgegeven
2.3.2.3. volle trommel indicatie d.m.v. optisch signaal en kortstondig akoestische signaal
2.3.2.4. stel schakelaar voor druk afstelling gft-huisvuil-papier- bedrijfsafval in cabine.
2.3.3. Schakellaars voor het noodstop systeem 
- 1 x in cabine 
- 2 x aan de containerbelading (1x links en 1x rechts)
2.3.4. Drukknoppen op de bedieningspanelen aan de linker- en rechterzijde van de achterlader om een geluidssignaal in de cabine te kunnen geven
2.3.5. keuzeschakelaar op het bedieningspaneel in de cabine, waarmee ten behoeve van het laden of lossen de draairichting van de laadtrommel kan worden gekozen.
2.3.6. Achterklep gesloten vergrendeling indicatie schakelaar mag niet in verbinding met afval staan.
2.3.7. controlelamp in de cabine, welke brand bij ingeschakelde hydrauliek
2.3.8. schakelaar in de cabine om de achterlader te kunnen openen
2.3.9. schakelaars aan de linkerzijkant van de opbouw om met zicht op het werk de achterlader te kunnen sluiten
2.3.10. urenteller voor de opbouw op het bedieningspaneel in de cabine
2.3.11. Led achterlicht, remlicht en richtingaanwijzer armaturen op vier plaatsen aan de achterlader.(2 boven rechts + links en 2 beneden rechts + links) 
2.3.12. Led achteruitrijlamp in de beneden gemonteerde armatuur
2.3.13. Led mistachterlicht in de beneden gemonteerde armatuur
2.3.14. Led werklamp aan de rechter achterzijde voertuig.






2.4. Hydraulische installatie 
2.4.1. De installatie dient minimaal te bestaan uit:
2.4.1.1. Dubbel uitgevoerde oliepomp welke aangedreven dient te worden door de Motor PTO. 
2.4.1.2. Aansluiting van het beladingssystem door middel van snelkoppelingen. Montage van deze snelkoppelingen aan de bovenzijde van de achterlader 
2.4.2. Een oliemotor met reductiekast en aandrijfrondsel voor de aandrijving van de laadtrommel
2.4.3. Een oliemotor
2.4.4. Een olietank met filters
2.4.5. Stuurschuiven en cilinders ten behoeve van de laadtrommelaandrijving.
2.4.6. Traploze instelling van het motortoerental tot max .6 omw /min

3. Omschrijving beladingssysteem

3.1. Beladingssysteem 
3.1.1. geschikt voor het onafhankelijk en/of gelijktijdig ledigen van maximaal twee minicontainers met volumes van 120, 140 of 240 liter
3.1.2. geschikt voor het ledigen van één DIN container met volumes van 770 liter tot en met 1100 liter
3.1.3. de containeropname dient plaats te vinden:
3.1.3.1. door middel van kamopname 
3.1.3.2. de containers moeten na opname automatisch en hydraulisch op de kam vergrendeld worden
3.1.3.3. en met DIN-armen
3.1.3.4. de container moet na opname automatisch in de opname armen vergrendeld worden
3.1.4. hefvermogen van het beladingsysteem in de gekoppelde stand dient minimaal 750 kg te bedragen
3.1.5. Bij rijden positie beladingsysteem automatisch in rij positie zetten
3.1.6. Ten behoeve van het traceren van eventuele storingen dient een diagnosemenu aanwezig te zijn
3.1.7. De belading is voorzien van een voorbereiding voor een weeg- en Ident-systeem. 

4. Camerasysteem voertuig

4.1. Camera’s  
4.1.1. Front + zijzicht met eigen monitor 
4.1.2. Achterzicht-camera met eigen monitor 

4.2. LCD-kleurmonitors 
4.2.1. De positionering van de monitors is in overleg met opdrachtgever. 
4.2.2. De positionering van de monitors is zodanig dat er wordt voldaan aan de huidige wet- en regelgeving.  



5. Wasinstallatie voor mini- en rolcontainers 

5.1. Wasinstallatie voor mini container en rolcontainers
5.2. Een gescheiden wasarm model voor mini en rolcontainers
5.3. Op elke arm is een dubbelwerkende hydraulische cilinder gemonteerd voor de in en uitgaande beweging
5.4. Elke wasarm wordt voorzien van een roterende waskop
5.5. De wasarm moet bij het niet gebruiken van de wasinstallatie, zodanig ingeklapt kunnen worden dat deze niet in contact kan komen met de fractie.
5.6. Er worden per waskop luchtbediende afsluiters gemonteerd voor de regeling van de watertoevoer.
5.7. De beweging van de waskop wordt door het water opgewekt en in stand gehouden.
5.8. Elektrisch/pneumatisch besturingssysteem waarmee er automatisch een was cyclus afgelopen word.
5.9. Besturing volledig ondergebracht in een waterdicht en afgesloten kast waar bij het elektrisch gedeelte van het pneumatisch gedeelte gescheiden is.
5.10. Instelbare tijdsduur van de was cyclus
5.11. Hogedrukpomp met 3 plunjers welke alleen draait tijdens een was cyclus
5.12. De hogedruk pomp is voorzien van een drukregel automaat.
5.13. Voor de hogedruk pomp is een waterfilter geplaats welke eenvoudig te reinigen is
5.14. Er wordt een roestvrij stalen tank gemonteerd met inhoud van 800 liter voor de opslag van vuilwater.
5.15. De watertank is voorzien van een laagwater signalering {zichtbaar in cabine} om drooglopen van plunjerpomp te voorkomen.
5.16. Een roestvrije water tank met inhoud van 1600 liter voor schoonwater voorzien van inwendige slingerschotten.
5.17. De beide tanken worden gemonteerd achter de cabine en voorkant opbouw.
5.18. Schoonwater tank wordt gevuld via een Stotzkoppeling(nok 81)Het vulsysteem is voorzien van een vrije uitstroom opening.de koppeling bevindt zich op ongeveer een meter hoogte.
5.19. Schoonwater tank is voorzien van een peilglas welke makkelijk te controleren is in de tank moet ook een niveauschakelaar zitten welke de hogedruk installatie uitschakelt bij laag water niveau.
5.20. Onder de achter belading trog wordt een opvang gecreëerd waar het vuilwater opgevangen wordt.
5.21. Pneumatisch aangedreven vuilwaterpomp systeem voor het transporteren van het opgevangen vuilwater vanuit de opvangbak naar vuilwater tank.
5.22. Vuilwater tank is voorzien van een reiniging deksel en een aftap kraan met afsluiter.
5.23. Hoge druk installatie welke voorzien is van hydraulisch aangedreven plunjerpomp, waterdruk regelaar, roterende spuitkoppen en droogloop beveiligingssysteem voor de waterpomp.
5.24. Het wassen van de containers geschied met behulp van koud water, dat onder druk van Max 120 bar door de roterende spuitkoppen aan de binnen zijde van de containers word gebracht.
5.25. De installatie is voorzien van 2 spuitkoppen. Deze spuitkoppen bevinden zich in de achterlader van de opbouw en zijn wegdraaibaar opgehangen waardoor de mogelijkheid ontstaat om eerst de container te ledigen en daarna in dezelfde werkgang de container te wassen aan de binnenzijde
5.26. De spuitkoppen worden gevoed door een plunjerwaterpomp met een capaciteit van 120l/min bij 120 bar.
5.27. De persleiding van de hogedruk waterpomp naar de roterende spuitkoppen is voorzien van een traploos instelbare drukregeling die op een vooraf te kiezen warde kan worden ingesteld. Het overtollige water wordt terug gevoerd naar schoonwatertank
5.28. Aanzuigleiding van de schoonwatertank is voorzien van een eenvoudig en makkelijk te reinigen water filter met filterelement wat met water gereinigd kan worden
5.29. De containers worden met geopende deksels aangeboden.
5.30. Bedieningspaneel voor wasprogramma kan in samenhang met de bediening van de aanwezige containerbelading.
5.31. Containers van 120-140-240-en 1100/800 liter met vlakke klapdeksels moeten gewassen kunnen worden.
5.32. Het zeep vulsysteem van de wasinstallatie op manhoogte plaatsen, om bij te vullen aan schoonwater tank.
5.33. Extra hydraulische installatie inclusief oliepomp t.b.v. de aandrijving van de hogedruk pomp van de containerwasinstallatie
5.34. Het chassis dient hiertoe te worden voorzien van een tweede geschikte PTO.
5.35. Hydrauliek pomp gemonteerd op tweede PTO inclusief cardanas en pompsteun.
5.36. Grotere hydrauliek tank met oliekoeler in plaats van standaard tank.
5.37. Aanpassing van afzuiginstallatie laadbak deze aan de buitenkant monteren met uitblaasopening naar beneden met verlengen d.m.v. kunststof slang.
5.38. Luchtwaterafscheider bij afzuiging gemonteerd aan het chassis
5.39. Extra afdichting tussen achterlader en laadbak.
5.40. Speciale flens in de water aftap voorziening waarop de verzamelbak voor de waterafvoer kan worden gemonteerd.
5.41. Aanpassing programma van containerbelading systeem met een wasprogramma.

6. Algemeen gehele voertuig 
6.1. Verklaring van overeenstemming
6.1.1. De gehele constructie van chassis en opbouw dient te voldoen aan de EU-verklaring van overeenstemming volgens de ter zake gelden richtlijn voor de opbouw en de typegoedkeuring van het chassis.

6.2. Tenaamstelling en RDW-keuring
6.2.1. De opdrachtnemer dient de tenaamstelling van het voertuig te verzorgen.
6.2.2. De opdrachtnemer is verplicht het voertuig met RDW-keuring te leveren. 
6.2.3. Kosten voor tenaamstelling en RDW-keuring zijn voor opdrachtnemer. 

6.3. Service punt chassis 
6.3.1. De inschrijvende partij heeft een servicepunt (inzake het chassis) dat vanuit de standplaats van de opdrachtgever binnen 25 min. te bereiken is. (Gemeten via www.routenet.nl, instelling TRUCK 40T, snelste route)
6.3.2. Bij dit service punt dienen ten minste 90% van alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan het chassis uitgevoerd te kunnen worden. 

6.4. Veiligheid, signalering en verlichting 
6.4.1. Hoofdschakelaar met handbediening bij de accu’s. 
6.4.2. Spatlap over de gehele breedte achter de achterassen. 
6.4.3. Onder rijdbeveiliging voorzijde (FUP). 
6.4.4. Omtrekreflectie en reflectiestickers op het gehele voertuig. 
6.4.5. Brandblusser 2 kg in de cabine en 6 kg aan het chassis in kist.
6.4.6. Achteruitrijsignaal op tractie. 
6.4.7. Verwarmde en elektrisch verstelbare hoofdspiegel. 
6.4.8. Antidiefstalsysteem conform SCM BVO03, klasse B1.
6.4.9. Motorstartblokkering met blokkering van de brandstofinspuiting.
6.4.10. Voorgeschreven noodstoppen zijn voorzien. 
6.4.11. Het voertuig is voorzien van hooggeplaatste 3-kamer achterlichten. 
6.4.12. Zwaai/flitslampen:
- 2 LED-flitsers in de grill 
- 2 LED-flitsers op de achterzijde van de auto.  
- 2 x LED-zwaailampen gemonteerd op cabine dak. 
- 1 x LED-zwaailamp gemonteerd aan de linker achterzijde van het voertuig.
6.4.13. Werklampen:
- 2 stuks aan de achterzijde van de opbouw
6.4.14. Breedtelampen:
- Ter hoogte van laag geplaatste achterlichten is de bumper voorzien van breedtelichten (LED) aan de linker- en rechterzijde. 

6.5. Kleuren
6.5.1. Het voertuig is gespoten in ral 2000 kleur van de opdrachtgever. 
6.5.2. Het logo en vlootnummer worden door de opdrachtgever zelf aangebracht. 

6.6. Garantie
6.6.1. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de garantie van het complete voertuig. 
6.6.2. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het, op hun kosten, vervangen van alle oliën en filters na de voorgeschreven inlooptijd. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op locatie van opdrachtgever 
6.6.3. Garantie chassis:
- Minimaal 2 jaar volledige garantie 
- Minimaal 2 jaar op aandrijfcomponenten
6.6.4. Garantie opbouw:
- Minimaal 2 jaar garantie op de opbouw

6.7. Documentatie en instructies
6.7.1. De opdrachtnemer voorziet in papieren handboeken van opbouw en chassis met onderdelen nummers  
6.7.2. Personeel krijgt bij aflevering van het voertuig instructies over het veilig bedienen van de opbouw en het plegen van onderhoud. 
6.7.3. Documentatie en instructies dienen afgeleverd en plaats te vinden op de hoofdlocatie van de opdrachtgever. 
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