

Bijlage 3.2 Kraan-trechtervoertuig voorzien van persinstallatie 

1. OMSCHRIJVING CHASSIS
1.1. Cabine exterieur
1.1.1. Dag-cabine 
1.1.2. Portiervergrendeling: 
centrale vergrendeling met 2 afstandsbedieningen en 2 sleutels. 
1.1.3. Externe breedte volgens norm 518
1.1.4. Uitwendige cabinebreedte ca. 2.400 mm (excl. spiegels) 
1.1.5. Uitwendige cabine lengte minimaal 1.750 mm 
1.1.6. Voorruit met getint glas 
1.1.7. Hoekspoilers
1.1.8. Externe zonnekap boven voorruit 
1.1.8.1. Smoke-transparant 

1.2. Cabine interieur 
1.2.1. Het stuur is links geplaatst en in zowel hoogte als hoek verstelbaar 
1.2.2. Stoel chauffeurszijde:
- Lucht geveerde stoel met instelbare demping en geïntegreerde hoofdsteun
- Instelbaar op gewicht
- Verticaal neerklapbaar en instelbare armleggers
- Traploos verstelbare rugleuning 
- Pneumatisch verstelbare lendensteun
- Verstelbare zitdiepte (lengte zitting) 
- Dient recht en in lijn voor het stuur te staan
- Velours stoelbekleding, zijkanten zijn voorzien van slijtvast vinyl. 
1.2.3. Stoel bijrijderszijde: 
- Lucht geveerde stoel met pneumatische lendensteun en geïntegreerde hoofdsteun.
- Velours stoelbekleding, zijkanten zijn voorzien van slijtvast vinyl. 
  
1.2.4. De cabine is voorzien van een mediasysteem met:
[bookmark: _Hlk188876806]- Navigatie 
- Aux
- USB
- Bluetooth
- Radio 
- Telefoonverbinding met eigen microfoon 
- Beeldscherm met camera functie zij- en frontaanzicht 
1.2.5. [bookmark: _Hlk188876860]De cabine is voorzien van een volledig geïntegreerde en op temperatuur geregelde klimaat control
1.2.6. [bookmark: _Hlk188876890]De bediening van alle schakelaars zijn binnen handbereik van de bestuurder. 
1.2.7. Tachograafsysteem voorzien van dummy kaart. 
1.2.8. Noodremfunctie voorzien van een radar-camerasysteem af fabriek conform de wettelijke verplichting.
1.2.9. De cabine is voorzien van een elektrisch of handbediend ventilatieluik. 
1.2.10. Rubberen vloermatten. 
1.2.11. Beide zijden zijn voorzien van elektrische raambediening.
1.2.12. 12v en 24v aansluitingen in de cabine. 








1.3. [bookmark: _Hlk92106519]Vering en assen 
1.3.1. Configuratie: 8x2 met gestuurde voor- én naloop as.
1.3.2. De trekas plus stuuras achterzijde dienen voorzien te zijn van een aslastindicator d.m.v. druksensoren aangesloten op de luchtbalgen van de truck
1.3.3. Vooras
1.3.3.1. Min. belasting 9 ton
1.3.3.2. Luchtvering 
1.3.4. [bookmark: _Hlk92106247]Achterassen
1.3.4.1. De achterassen hebben een gecombineerde maximale belasting van minimaal 27.000 kg. 
1.3.5. Gestuurde voorloop as 
1.3.5.1. Verstelbare en elektronisch geregelde luchtvering
1.3.5.2. Schokdempers en stabilisatorstang 
1.3.6. Aangedreven as 
1.3.6.1. Verstelbare en elektronisch geregelde luchtvering
1.3.7. Gestuurde naloop as
1.3.7.1. Verstelbare en elektronisch geregelde luchtvering
1.3.7.2. Schokdempers en stabilisatorstang 
1.3.8. Extra
1.3.8.1. De luchtvering is gefixeerd bij gebruik van de kraan 

1.4. Banden en wielen
1.4.1. Bandenmaten 
1.4.1.1. Het chassis dient te worden voorzien van banden met de volgende formaten:
· Vooras: 385/65R22.5
· Gestuurde voorloopas: 385/65R22.5
· Aangedreven achteras: 315/80R22.5
· Gestuurde naloop-as: 385/65R22.5 
1.4.1.2. Stalen schijfwielen
1.4.2. Reserveband
1.4.2.1. Reserveband met velg voor vooras los bijleveren.

1.5. [bookmark: _Hlk188877899]Aandrijflijn
1.5.1. Motortype:
1.5.1.1. Minimaal Euro 6 emissieniveau en voldoet aan de Nederlandse normen 2025 
1.5.1.2. Motorvermogen bedraagt minimaal 305 KW (volgens ECE R24-03)
1.5.1.3. [bookmark: _Hlk188878474]Rijsnelheid: 85 – 90 km/h
1.5.1.4. Luchtinlaat voorzijde cabine   
1.5.1.5. [bookmark: _Hlk188878488]Volautomatische versnellingsbak met koppelomvormer (Allison of gelijkwaardig)
1.5.2. [bookmark: _Hlk188878523]Het voertuig is voorzien van een wegrijhulp met bedieningsschakelaar in de cabine
1.5.3. Motor PTO (1) 
1.5.3.1. Geschikt voor aandrijving hydraulische systemen kraakpers opbouw (in overleg met opbouwleverancier)
1.5.4. Versnellingsbak PTO met insteekvoorziening (2) 
1.5.4.1. Geschikt voor aandrijving hydraulische systemen kraan 
1.5.5. CAN-besturing: 
1.5.5.1. Ten behoeve van opbouwfuncties (in overleg met kraan- en opbouwleverancier)
[bookmark: _Hlk188878962]
1.6. Remsysteem
1.6.1. Luchtdruksysteem 
1.6.2. Voertuig is voorzien van een uitlaatrem







1.7. [bookmark: _Hlk188878988]Chassis wielbasis en systemen 
1.7.1. Wielbasis minimaal 4.800 en maximaal 5.000 mm tussen de eerste en tweede as (exacte maat in overleg met opbouwleverancier). 
1.7.2. Brandstoftank.
1.7.2.1. Inhoud minimaal 315 liter. 
1.7.2.2. Afsluitbare vuldoppen op de brandstoftank en ad bleu 
1.7.3. Uitlaat   
1.7.3.1. Zodanig beschermd dat verbranding van omgeving niet mogelijk is.
1.7.3.2. Omhoog langs de cabine
1.7.4. Elektrische installatie 
1.7.4.1. 24-volt uitvoering.
1.7.4.2. Applicatieconnector voor opbouw. 
1.7.4.3. Meeleveren van de zijmarkeer verlichting.
1.7.4.4. Schakelaars en extra voorbereidingen aansturing voor alle signaleringsverlichting (zwaai-/werk-/flitslampen) 
1.7.5. Centraal smeersysteem
1.7.5.1. Centraal automatisch smeersysteem voor de opbouw, kraan en chassis uitgevoerd met dubbele leidingen 
1.7.5.2. Dient geschikt te zijn voor vet type 2 en 
1.7.5.3. Indien op bepaalde punten automatische smering niet mogelijk is dienen deze wel gemakkelijk bereikbaar te zijn. 
1.7.6. Chassis met opbouw dienen te voldoen aan NEN-EN 1501-1.




































2. OMSCHRIJVING OPBOUW 
2.1. Opbouw algemeen
2.1.1. De opbouw dient te zijn voorzien van een kraak-pers systeem met pers/slede combinatie 
2.1.2. De opbouw dient geschikt te zijn voor het inzamelen van restafval, GFT, papier en kunststof 
2.1.3. De opbouw is vast gemonteerd op het chassis en niet afzetbaar 
2.1.4. De opbouw is voorzien van een verlengde vuilgeleideplaat.
2.1.5. In de cabine is een diagnosesysteem aanwezig, deze bevat minimaal de actuele storingsmeldingen van de opbouw.  
2.1.6. Aan de zijkant van opbouw is een schoonwatertank (15 liter) met zeeppomp (250 ml) aanwezig voor persoonlijke hygiëne. (Definitieve plaatsing in overleg met opdrachtgever)
2.1.7. De opbouw is aan de voorzijde voorzien van een mogelijkheid voor het opbergen van een schep en een bezem. (Definitieve plaatsing in overleg met opdrachtgever) 
2.1.8. De opbouw is aan de voorzijde 

2.2. Trechter 
2.2.1. De trechter heeft een inworpopening aan de bovenzijde met een inwendige breedte van minimaal 2.025 mm breed en minimaal 2.000 mm lang. 
2.2.2. De opbouw is uitgevoerd met een demontabele trechter aan de achterzijde van het voertuig. 
2.2.3. Aan de achterzijde van de trechter is een hydraulisch bedienbare grofvuilklep voorzien met een minimale inwendige inworpbreedte van 2.000 mm en een inwendige inwerphoogte van 475 mm. 
2.2.4. De binnenzijde van de trechter is voorzien van rubberen matten die “hangend” zijn gemonteerd en fungeren als slijtdeel. 
2.2.5. De opbouw is aan de achterzijde voorzien van een opklapbare openhouder t.b.v. de achterlader (veiligheidssteun). De vergrendeling van deze steun is in ruststand zodanig uitgevoerd dat hij niet onbedoeld kan openklappen.

2.3. Laadbak 
2.3.1. De laadbak heeft een bruto inhoud van ca. 22 m3 
2.3.2. De laadbak betreft een vloeistofdichte uitvoering
2.3.3. De zijwanden dienen aan de buitenzijde glad afgewerkt te zijn in verband met gemakkelijk reinigen van de opbouw 
2.3.4. Aan de voorzijde van de laadbak is er aan de rechterzijde een inspectieluik gesitueerd. Via deze doorgang kan het gedeelte tussen voorschot en uitdrukschot worden betreden. 
2.3.5. Onder het inspectieluik is een uitschuifbaar trapje gemonteerd en het inspectieluik is voorzien van handgrepen voor het gemakkelijk betreden van het gedeelte tussen voorschot en uitdrukschot. 
2.3.6. Voor het opbergen van de autolaadkraan en opnemer (type GEJO 28) is er een scharnierbare goot voorzien aan de bovenzijde van de laadbak. 
2.3.7. De achterzijde van de opbouw is voorzien van een steunblok voor de opnemer (Type GEJO 28) ten behoeve van het ondersteunen tijdens transportbewegingen. 
2.3.8. De achterlader is voorzien van een aluminium beschermplaat boven op de achterlader. Dit ter bescherming van de onderliggende hydraulische slangen en de ventielen.  
2.3.9. De opbouw is voorzien van een akoestisch signaal dat waarschuwt indien de achterlader geopend is. Tevens is er een controlelamp in de cabine die een waarschuwing geeft. 




2.4. Hopperbak 
2.4.1. De hopperbak heeft een inhoud van ca.1.5m3
2.4.2. De hopperbak is vervaardigt uit een hoogwaardige staalsoort 

2.5. Persmechanisme
2.5.1. T.b.v. beschermen tegen het van bovenaf vallend afval zijn de zuigerstangen van de cilinders van het persmechanisme voorzien van een bescherming.
2.5.2. De leibanen van het sledeschot dienen te worden voorzien van glijblokken met vullichamen om de kans op ophoping van afval in de leibanen te minimaliseren. Rollen zijn niet toegestaan. 
2.5.3. Het uitdrukschot dient te worden voorzien van een afdichting om vervuiling aan de voorzijde van het uitdrukschot te voorkomen. 
2.5.4. Het persmechanisme werkt automatisch en is via een bedieningspaneel aan de linker- en rechter achterzijde van de opbouw te bedienen. 
2.5.5. Daarnaast dient men het persmechanisme via de radiografische afstandsbediening van de autolaadkraan te kunnen bedienen. 
2.5.6. Aan beide zijden van de opbouw én in de cabine zijn er noodstoppen voorzien. Hiermee kan het gehele systeem direct gestopt worden.
2.5.7. Om te voorkomen dat er geen ruimtes zijn waar afval zich kan verzamelen, is het persmechanisme glad afgewerkt. 
2.5.8. Het persmechanisme start automatisch na het gedeeltelijk openen van de achterlader om het eventueel hierin achtergebleven afval hieruit te verwijderen.

2.6. Autolaadkraan, opnamesysteem en steunpoten 
2.6.1. De autolaadkraan dient te voldoen aan de actuele NEN-EN 12999 norm en andere in de wet gestelde eisen en normen. 
2.6.2. De autolaadkraan betreft een hydraulische autolaad- en los kraan, zo dicht mogelijk tegen de cabine gemonteerd. 
2.6.3. De autolaadkraan is geschikt voor een GEJO 28 opnamesysteem. 
2.6.4. De autolaadkraan ligt in transportstand op de bovenzijde van de laadbak van de opbouw en de daarvoor gemonteerde transportgoot met signaal geleider. 
2.6.5. De kraan heeft een minimale reikwijdte van 10 meter. 
2.6.6. Het hefvermogen op een reikwijdte van 9.500 mm, bedraagt minimaal 2000 kg. (excl. rotator en opnamesysteem)
2.6.7. Het zwenkbereik van de kraan is minimaal 400 graden. 
2.6.8. Er dient een radiografische afstandsbediening met de kraan mee te worden geleverd. Met deze afstandsbediening dient men de volgende functies te kunnen bedienen:
a. 6 kraanfuncties
b. Bedienen van persmechanisme
c. Bedienen steunpoten 
d. Noodstop 
2.6.9. De autolaadkraan is voorzien van een maximale hoogte signalering
2.6.10. Ten behoeve van veilig werken met de kraan zijn er signaleringslampen voorzien die aangeven als de autolaadkraan zich in de middenstand bevind 
2.6.11. De luchtvering van het chassis wordt gefixeerd indien er gebruik wordt gemaakt van de autolaadkraan. 
2.6.12. Er is voorzien in een opbouwbeveiliging, zodanig dat de knik- en hef arm van de kraan geen beschadigingen aan de opbouw kan aanbrengen. 
2.6.13. De autolaadkraan is voorzien van uitschuifbare steunpoten (hydraulisch) aan de voorzijde. Deze zijn voorzien van LED knipperlichten aan de bovenzijde welke gaan knipperen bij het in beweging komen van de steunpoten of de autolaadkraan.
2.6.14. De steunpoten aan de voorzijde en achterzijde van de opbouw zijn voorzien van geïntegreerde stempelplaten. Deze stempelplaten dienen automatisch uit te klappen bij het uitschuiven van de steunpoten. 
2.6.15. Het voertuig is tevens voorzien van uitschuifbare steunpoten (hydraulisch) aan de achterzijde van de opbouw. 
2.6.16. Bij transportstand mogen de steunpoten niet buiten het chassis uitsteken. 
2.6.17. Alle bewegingen van de steunpoten zijn zowel via het bedieningspaneel op de kraanvoet als met de rf-afstandsbediening bedienbaar. 
2.6.18. Indien de steunpoten niet afgestempeld zijn dient de hefcapaciteit automatisch gereduceerd te worden zodanig dat de stabiliteitsnorm altijd wordt behaald. 
2.6.19. De hefcapaciteit dient zich automatisch aan te passen t.a.v. de positie van de uitschuifbalken. Zodanig dat de stabiliteitsnorm altijd wordt behaald. 
2.6.20. De kraan is voorzien van semi automatische hulp. Hiermee wordt bedoeld dat repetitieve activiteiten kunnen worden geautomatiseerd. (bijvoorbeeld het positioneren van een container boven de trechter van de inzamelopbouw)
2.6.21. De kraan is voorzien van een geijkt weeg- en registratiesysteem
2.6.21.1. De weging vindt plaats in de laadkraan
2.6.21.2. De GPS-locatie wordt direct vastgelegd
2.6.21.3. Het weegvermogen bedraagt minimaal 5.000 kg
2.6.21.4. Geijkt weegsysteem klasse III met een nauwkeurigheid van 5 kg. 
2.6.21.5. Voorzien van volledig automatisch wegen

2.7. Hydraulische installatie
2.7.1. De hydraulische installatie maakt het mogelijk om de opbouw en autolaadkraan gelijktijdig te bedienen, zonder dat het vermogen van één van de twee afneemt. 
2.7.2. De kraan en opbouw worden beiden aangedreven door een eigen hydrauliek pomp met eigen hydrauliektank. 
2.7.3. De hydraulische installatie van de kraan is zodanig ontworpen dat het alleen de liters olie levert dat benodigd is.
2.7.4. De hydraulische installatie van de kraan is zodanig ontworpen dat er alleen olie wordt geleverd als één van de hydraulische functies wordt gebruikt.
2.7.5. De hydraulische installatie dient zich automatisch uit te schakelen indien er een te laag oliepeil wordt bereikt. 
2.7.6. De hydraulische cilinders en leidingen dienen te beschikken over een beschermlaag en slangbreukbeveiliging. 

3. CAMERASYSTEEM VOERTUIG
3.1. Camera’s  
3.1.1. Front + zijzicht met eigen monitor 
3.1.2. Achterzicht-camera met eigen monitor 

3.2. LCD-kleurmonitors 
3.2.1. De positionering van de monitors is in overleg met opdrachtgever. 
3.2.2. De positionering van de monitors is zodanig dat er wordt voldaan aan de huidige wet- en regelgeving.  

4. [bookmark: _Hlk188947266]ALGEMEEN GEHELE VOERTUIG 
4.1. Verklaring van overeenstemming
4.1.1. De gehele constructie van chassis en opbouw dient te voldoen aan de EU-verklaring van overeenstemming volgens de ter zake gelden richtlijn voor de opbouw, kraan en de typegoedkeuring van het chassis.

4.2. Tenaamstelling en RDW-keuring
4.2.1. De opdrachtnemer dient de tenaamstelling van het voertuig te verzorgen.
4.2.2. De opdrachtnemer is verplicht het voertuig met RDW-keuring te leveren. 
4.2.3. Kosten voor tenaamstelling en RDW-keuring zijn voor opdrachtnemer. 

4.3. Service punt chassis 
4.3.1. De inschrijvende partij heeft een servicepunt (inzake het chassis) dat vanuit de standplaats van de opdrachtgever binnen 25 min. te bereiken is. (Gemeten via www.routenet.nl, instelling TRUCK 40T, snelste route)
4.3.2. Bij dit service punt dienen ten minste 90% van alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan het chassis uitgevoerd te kunnen worden. 

4.4. Veiligheid, signalering en verlichting 
4.4.1. Hoofdschakelaar met handbediening bij de accu’s. 
4.4.2. Spatlap over de gehele breedte achter de achterassen. 
4.4.3. Onder rijdbeveiliging voorzijde (FUP). 
4.4.4. Omtrekreflectie en reflectiestickers op het gehele voertuig. 
4.4.5. Brandblusser 2kg in de cabine en 6kg aan het chassis in kist.
4.4.6. Achteruitrijsignaal op tractie. 
4.4.7. Verwarmde en elektrisch verstelbare hoofdspiegel. 
4.4.8. Antidiefstalsysteem conform SCM BVO03, klasse B1.
4.4.9. Motorstartblokkering met blokkering van de brandstofinspuiting.
4.4.10. Voorgeschreven noodstoppen zijn voorzien. 
4.4.11. Het voertuig is voorzien van hooggeplaatste 3-kamer achterlichten. 
4.4.12. Zwaai/flitslampen:
- 2 LED-flitsers in de grill 
- 2 LED-flitsers op de achterzijde van de auto.  
- 2 x LED-zwaailampen gemonteerd op cabine dak. 
- 1 x LED-zwaailamp gemonteerd aan de linker achterzijde van het voertuig.
4.4.13. Werklampen:
- 2 stuks aan de achterzijde van de opbouw
4.4.14. Breedtelampen:
- Ter hoogte van laag geplaatste achterlichten is de bumper voorzien van breedtelichten (LED) aan de linker- en rechterzijde. 

4.5. Kleuren
4.5.1. Het voertuig is gespoten in ral 2000 kleur van de opdrachtgever. 
4.5.2. Het logo en vlootnummer worden door de opdrachtgever zelf aangebracht. 

4.6. Garantie
4.6.1. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de garantie van het complete voertuig. 
4.6.2. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het, op hun kosten, vervangen van alle oliën en filters na de voorgeschreven inlooptijd. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op locatie van opdrachtgever 
4.6.3. Garantie chassis:
- Minimaal 2 jaar volledige garantie 
- Minimaal 2 jaar op aandrijfcomponenten
4.6.4. Garantie kraan: 
- Minimaal 2 jaar garantie 
4.6.5. Garantie opbouw:
- Minimaal 2 jaar garantie op de opbouw

4.7. Documentatie en instructies
4.7.1. De opdrachtnemer voorziet in papieren handboeken van opbouw, kraan en chassis met onderdelen nummers  
4.7.2. Personeel krijgt bij aflevering van het voertuig instructies over het veilig bedienen van de opbouw en het plegen van onderhoud. 
4.7.3. Documentatie en instructies dienen afgeleverd en plaats te vinden op de hoofdlocatie van de opdrachtgever. 
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