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Bijlage 1: risico-inventarisatie en –analyse veilige berijdbaarheid Voorfase/ Uitvoeringsfase*
(* doorhalen wat niet van toepassing is)
	Risico-inventarisatie & analyse veilige berijdbaarheid 

	Projectnummer:
	Projectnummer ProRail
	Bedrijf  risico analist:
	

	Projectnaam:
	(deel)projectnaam ProRail
	Naam risico analist:
	

	Projectmanager:
	Opdrachtgever namens ProRail
	
	

	Datum:

Documentnummer:
	
	Status:

Versie:
	Concept/Definitief

	Projectfase:
	Voorfase/Uitvoering
	Referenties uitgevoerde RI&A eerdere projectfases:
	

	Beschrijving project:
	

	Deelnemers RI&A:

	Naam:
	Functie/Veiligheidstaak:
	Techniekveld/Deskundigheid:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	


	Volg

N nr.
	Uniek

Risico Id
	Werkproces
	Incident (faalwijze):
	Status van het incident

(beheerst of opent)
	Oorzaak
	Gevolg
	Risico 

Niveau
	Beheersmaatregel
	Wie is 

Verant-woordelijk

ON/OG
	Actie door

wie:
	Rest risico 

niveau
	Status beheersmaatregel

(Gevalideerd of open)
	Onderdeel van checklist ja/nee?

	1
	
	a. Ontsporingsgevaar, De Railinfra moet bij (tijdelijke) indienststellingen zonder beperkingen c.q. conform de vooraf bepaalde beperkingen, veilig kunnen worden bereden door gebruikers van railinfra. Zijn er risico door werkzaamheden bij indienststellingen die invloed hebben op het gebruik van de Railinfra ja of nee?


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	b. Botsing of ontsporingsgevaar. Is standzekerheid van de spoorgeometrie van het nabij gelegen spoor gegarandeerd ja of nee?


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	c. Aanrijdgevaar (Botsing trein-trein of trein Persoon). Aanrijdingen van treinen met andere treinen of overweggebruikers als.gevolg.van werkzaamheden, moet worden uitgesloten. (Voor specifiek treinbeveiligingsinstallaties is de aanvulling en verbijzondering van toepassing middels de RLN60001). Is dit uitgesloten ja of nee?


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	d. Elektrocutiegevaar, Elektrocutiegevaar treinpersoneel, reizigers en derden a.g.v. technisch falen moet worden uitgesloten. Is dit uitgesloten ja of nee?


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	e. Aanrijd gevaar (Aanrijding trein-object), Aanrijdingen van treinen met objecten binnen zone A en B conform NVW (inclusief werkplekbeveiligingsmiddelen) moet worden uitgesloten. Is dit uitgesloten ja of nee?


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	f. Aandachtspunt Functionaliteit, De functionaliteit van kritische veiligheidsvoorzieningen voor vluchten, hulpverlening of gevolgbeperking van calamiteiten dient tijdens werkzaamheden (indien relevant) en na afloop van de werkzaamheden niet te zijn aangetast. Is dit ja of nee?


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	N.T.B. aanvullen tabel

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Zijn er risico’s (a t/m d) t.a.v. veilige berijdbaarheid benoemd
Dan betreft het erkende activiteiten die conform de erkenningsregeling uitgevoerd moeten worden.

	JA
	(doorhalen welke niet van toepassing)

	Zijn er beperkte risico’s t.a.v. veilige berijdbaarheid benoemd
Deze dienen door de betreffende opdrachtnemer te worden beheerst.
	NEE
	

	

	Voorfase
	Versie:
	

	Akkoord Risico analist:


	
	Datum:
	

	Akkoord Projectmanager ProRail: 


	
	Datum:
	

	Uitvoeringsfase  (onderdeel van Plan Veilige Berijdbaarheid)
	Versie:
	

	Akkoord Projectverantwoordelijke opdrachtnemer
	
	Datum:
	

	Acceptatie Bouwmanager  ProRail: 


	
	Datum:
	


Versie beheer

	Versie
	Datum
	Wijzingen tov vorige versie
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