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V&G plan (inclusief de RI&E) Nieuwbouw
Inclusief de projectorganisatie en -informatie van opdrachtgever en uitvoerende partij

	Projectnummer:
	
	Naam project:
	

	Complex code:
	
	Gebouw code:
	
	Gebouw code:
	
	Adres/plaats: 
	




	






















	Definitiefase (deel 1)
	Ontwerpfase (deel 1 en 2)
	Uitvoeringsfase (deel 1, 2 en 3)

	Opgesteld door PM, TM, VGCO intern/extern (ROK)
	Naam: 
	Behandeld door VGCO 
	Naam:
Naam contractant:
	Behandeld door VGCU
	Naam: 
Naam contractant:

	Datum:
	
	Datum:
	
	Datum:
	

	Getoetst door VGCO intern, expert V&G
	Naam: 
	Getoetst door expert V&G RVB
	Naam: 
	Getoetst door expert V&G RVB
	Naam: 

	Datum: 
	
	Datum:
	
	Datum:
	





Deel 1

	Omschrijving van het nieuw te bouwen gebouw, schietbaan, aan te leggen terrein/infra/start-/rolbaan….
	
	Dit V&G plan is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan welke documenten van toepassing zijn geweest):

	
	
	-..
-..


	Geplande datum aanvang:

	
	

	Datum oplevering:
	*
	

	Geef het type opdracht aan:
☐	Nieuwbouw (voor onderdeel Sloop gebruik V&G plan Bestaande    situatie)


Geef de gebruiker/sectie aan:
☐	Rijkskantoren
☐	Defensie
☐	Justitie & Veiligheid
☐	Musea & Internationaal
☐	Dienst Justitiële Inrichtingen
☐	Hoge Colleges & Paleizen
☐	Anders; (o.a. pachtobjecten en -gronden, etc.)
	………………………………….
	Geef de project specifieke werkzaamheden aan (meerdere opties mogelijk):
☐	Hoogbouw
☐	Wegenbouwwerkzaamheden 
☐	Civieltechnische werkzaamheden 
☐        Cultuurtechnische werkzaamheden (groen/struiken/gras)
☐	Terreininrichting
☐         Anders; …………………………

	Artikel 2.27 Melding Bouwwerk
	Criterium
	

	Is het project meldingsplichtig?

	of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats
	Ja/Nee

	
	en/of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen)
	Ja/Nee

	Artikel 2.30c Opstellen V&G Dossier
	Actie
	

	Een aanzet voor een V&G Dossier moet bij de aanbestedingsdocumenten bijgesloten worden.
	Datum/versie

	
	


* =  verplicht in te vullen alvorens in te dienen bij Projectenberaad

· Cursieve blauwe teksten in de volgende pagina’s dienen als voorbeeld en moeten project specifiek worden gemaakt.

[bookmark: _Hlk146123477]




Deel 2 – Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
[bookmark: _Hlk142378578]
1. Risicogebied: veiligheid (bereikbaarheid) omgeving 
(risicogebied 1 is een apart hoofdstuk die de gehele risicomatrix behandeld, bij één “ja” geselecteerd antwoord dient men de risicomatrix via deze link in te vullen)

	Toelichting:
Het uitvoeren van werkzaamheden, zoals aan buitengevels, daken, wegvakken, landingsbanen en de infrastructuur maar ook werkzaamheden zoals bemalingen, funderingen en graafwerkzaamheden kunnen gevolgen hebben op de directe omgeving, de bereikbaarheid en de daarbij horende belendingen en natuur door verlagen van de waterstand. Denk aan gebruikers en bezoekers van het pand/(defensie)terrein, omstanders, verkeersdeelnemers, bomen, e.d. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in risico’s zoals; vallende voorwerpen (vanaf steigers), vallende lasten (bij inzet van kranen), omvallen (van materieel), aanrijdgevaar (bij aan- en afvoer), omvallen van materialen en overlast (door opslag, overlast door stof, geluid, stremming van doorgaande wegen), verzakingen, etc.
Bronnen te raadplegen: risicomatrix, landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (LRBSV), Reductie aanrijdgevaar, Besluit Bouwwerken Leefomgeving Hoofdstuk 7, Eventueel aanstellen Veiligheidscoördinator (per 01-01-2024), Bouwveiligheidsplan op verzoek van bevoegd gezag. Situatietekening omgeving, situatietekening bodem, overzicht van gebouwen met een maatschappelijk kritische/publieke functie.


	Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase
	
	Ontwerpfase: Onderbouwing BTO ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s
	
	Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase

	Veroorzaken de werkzaamheden onveiligheid voor de gebruikers van de publieke ruimte, directe omgeving en aangrenzende gebouwen? Vooraf bepalen of het project invloed heeft op de omgeving!
	
	
	
	

	1. Veiligheid omgeving en omringende bebouwing.
Is het gebied dat wordt gebruikt om veilig te kunnen bouwen/slopen (de bouwveiligheidszone*) groter dan het eigen bouwterrein, wordt er hoger gebouwd/gesloopt dan direct aanpalende bouwwerken of wordt er gebouwd/gesloopt waardoor bouwwerken of bedrijven zoals chemie, data-centrum, spoor, tram, scholen risico lopen om te worden beïnvloed door de werkzaamheden? 
Ja ☐  Nee ☐

* De bouwveiligheidszone is het gedeelte van de aan het bouw- of sloopwerk grenzende gebied (zowel boven als onder de grond) waarin geen publiek aanwezig mag zijn, bepaald volgens paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (zie artikel 7.15, tweede lid, van het Bbl)

	
	Is het risico niet middels het ontwerp te voorkomen resp. te beperken, dan is/zijn dit de restrisico:

	
	Ingeval het een restrisico is geeft de aannemer hier aan welke veiligheidsmaatregelen worden getroffen: 


	2. Veiligheid verbouw in gebruik blijvend pand.
Heeft de bouw/verbouw/sloop inclusief tijdelijke hulpconstructies en bouwplaats inrichting invloed op de brandveiligheid, de vluchtroutes, en de opstelplaatsen voor hulpdiensten in en om het in gebruik blijvende pand?                
Ja ☐  Nee ☐ 
Indien ja dan uitwerken in Risicogebied 2: Veiligheid verbouw in gebruik blijvend gebouw/locatie.


	
	
	
	Ingeval het een restrisico is geeft de aannemer hier aan welke veiligheidsmaatregelen worden getroffen: 


	3. Veiligheid buiten de bouwveiligheidszone
Heeft de bouw/sloopsystematiek, het opstellen van hulpmiddelen in de bouwveiligheidszone en/of het gebruik van hijsmiddelen aan de rand van het bouwterrein invloed op de veiligheid buiten de bouwveiligheidszone?                      
Ja ☐  Nee ☐ 
Indien ja dan uitwerken in Risicogebied 3: 
	
	
	
	

	4. Invloed op bereikbaarheid omgeving tijdens de 
realisatiefase?
Heeft het project invloed op loopstromen, doorstroming openbaar vervoer, hoofdverkeersroutes, parkeervoorzieningen, en/of is er sprake van complexe aan of afvoer van bouwmaterialen of is er gelijktijdigheid met andere projecten of evenementen waardoor de bereikbaarheid in het geding is? 
Ja ☐  Nee ☐

	
	Is het risico niet middels het ontwerp te voorkomen resp. te beperken, dan is/zijn dit de restrisico:

	
	Ingeval het een restrisico is geeft de aannemer hier aan welke veiligheidsmaatregelen worden getroffen: 


	5. Schade aan belendingen of natuur
Bestaat er kans op schade aan belendingen of natuur in de nabijheid van het project door bijvoorbeeld trillingen, het onttrekken van grondwater en of zettingen? 
Ja ☐  Nee ☐

	
	Is het risico niet middels het ontwerp te voorkomen resp. te beperken, dan is/zijn dit de restrisico:

	
	Ingeval het een restrisico is geeft de aannemer hier aan welke veiligheidsmaatregelen worden getroffen: 


	Indien één of meer van de vragen met ‘Ja’ wordt beantwoord dan dient u de overige vragen in de risicomatrix te beantwoorden. Schakel vervolgens een expert V&G in of een VGCO. Voeg de ingevulde risicomatrix bij.

	
	
	
	

	☐  	Nee; want er is geen sprake van raakvlakken met de 
publieke omgeving/ belendingen en natuur (alle bovenstaande vragen zijn beantwoord met nee). 
 Vul “niet van toepassing” in bij de 2de kolom.
	· 
	☐   Nee; niet van toepassing.
	
	





[bookmark: _Hlk146123505][bookmark: _Hlk142290923]









[bookmark: _Toc131002731]
2. Inrichting en bereikbaarheid van de projectlocatie

	Toelichting:
Op de locaties waar werkzaamheden worden uitgevoerd in/aan het gebouw/op het terrein, moet voldoende ruimte zijn voor een bouwplaats inrichting en altijd te bereiken zijn voor de aannemer, leveranciers en hulpdiensten. Een krappe of geen bouwplaats, onvoldoende werkruimte (bijvoorbeeld in cellen) of instabiele vloeren met onvoldoende draagkracht om materiaal en materieel op te slaan, slecht bereikbare bouwplaats, onveilig bereikbare installaties, daken en terreinverlichting, in kleine en besloten ruimtes moeten werken zoals onder vloeren, kan uiteindelijk resulteren in een aantal risico’s. Zoals het buiten de bouwveiligheidszone hijsen van materialen, aanrijdgevaar, de belemmering van hulpdiensten en BHV.
Bronnen te raadplegen: Plattegrond tekeningen gebouw, gespreksverslag met de interne BHV-organisatie (bij een in gebruik zijnde locatie/terrein).



	Definitiefase: V&G ontwerpeisen inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase
	
	Ontwerpfase: Onderbouwing BTO ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s
	
	Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase

	Is er te weinig ruimte voor een veilige inrichting van een 
bouwplaats? (Vooraf moet gecheckt worden of er ruimte is voor een bouwplaats, dit op basis van het schetsontwerp.) 

	· 
	Is het risico niet middels het ontwerp te voorkomen resp. te beperken, dan is/zijn dit de restrisico:


	1. 
	De aannemer geeft in deze kolom aan:

☐ Hoe hij, aan de hand van een tekening, de bouwplaats gaat inrichten, zodanig dat de bouwlocatie ook voor hulpdiensten te bereiken is, er geen aanrijdgevaar is en er niet buiten de bouwveiligheidszone wordt gehesen. 

	☐  Ja; met de gebruiker is overleg geweest over de beschikbare ruimte voor de aannemer voor opslag, opstelling en bereikbaarheid. Deze is onvoldoende. Onder andere hierdoor moet er buiten de bouwveiligheidszone worden gehesen. 

De PM/PL heeft de volgende acties genomen, zoals;
☐ Er is ruimte voor opslag op de volgende locatie (zie tekening), niet zijnde de projectlocatie.
☐ Tekeningen en gegevens over draagkracht vloeren worden aan de aannemer verstrekt. 


	
	
	
	

	☐  	Nee; want 
☐ de locatie is veilig te bereiken, ook voor de hulpdiensten 
☐ op het terrein is voldoende ruimte in relatie tot de opdracht 
☐ ……
☐ …..

 Vul “n.v.t.” in bij de 2de kolom.
	· 
	☐  Nee; niet van toepassing.

	
	





3. [bookmark: _Hlk170200177]Risicogebied: Aanwezige gezondheidsschadelijke materialen, (grond)stoffen
	Toelichting:
Voorkomen dient te worden dat mensen en/of omgeving worden blootgesteld aan aanwezige gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen en stoffen in gebouwen, objecten en de bodem(water) van het bestaande terrein. Te denken valt aan PAK, PFAS, asbest (in bodem/puinverharding) en/of andere verontreinigingen in de bodem, grondwater en oppervlaktewater. 
Ook kunnen op een, in gebruik zijnde locatie, de  werkprocessen van de gebruiker/(neven)aannemers in bijvoorbeeld spuitcabines, werkplaatsen, laboratoria of technische ruimtes risicovolle situaties veroorzaken. Het risico bestaat dat personen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Bronnen te raadplegen; 
· Het V&G-dossier (v.w.b. risico’s t.g.v. het werkproces van de gebruiker)
· In geval van graafwerkzaamheden: bodemarchieven en -onderzoeken, bodemarchieven Defensie, Vastgoedbeheer RV/cluster Ondergrond
· Bij kans op asbest (bouwjaar voor 1994): neem contact op met het Programma Asbest (VB)

	


	Definitiefase: V&G ontwerpeisen.
	
	Ontwerpfase: Onderbouwing BTO ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s
	
	Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase

	Zijn er gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen aanwezig? Projectteam dient dit vooraf te inventariseren. 
	· 
	Is het risico niet middels het ontwerp te voorkomen resp. te beperken, dan is/zijn dit de restrisico:

	1. 
	De aannemer geeft in deze kolom aan:

☐ Hoe (werkwijze, werkvolgorde manier van transport, etc) hij de verontreinigde grond gaat saneren.
☐ Hoe hij de explosieven gaat ruimen.
☐ Onderzoek hoe en of het aanwezige asbest gesaneerd dient te worden in relatie tot de werkzaamheden

	☐  	Ja; De PL/TM/VGCO heeft de locatie- en activiteiten ter plaatse beoordeeld en vastgesteld dat de volgende ‘gevaarlijke’ materialen/-stoffen aanwezig (kunnen) zijn (zie voorbeelden bij de bovenstaande toelichting), zoals;

☐ Verontreinigde grond (op basis van saneringsrapporten).
☐ Explosieven (op basis van Explosievenkaart NL).
☐ Asbest (op basis van V&G-dossier en het AIR).
☐ Gevaarlijke stoffen als gevolg van activiteiten ter plaatse zoals rookgassen/diesel emissie.

De PM/PL heeft de volgende actie(s) genomen, zoals;
☐ Heeft zich op de hoogte laten stellen van de activiteiten ter plaatse.
☐ Noodzakelijk te ruimen explosieven worden geruimd door een aannemer in de definitiefase of na de gunning. 
☐ De grond wordt wel/niet in de definitiefase gesaneerd, neem dit op in het contract met de aannemer (inclusief het onderzoeksrapport). 
☐ Het asbest wordt wel/niet in de definitiefase gesaneerd, neem dit op in het contract met de aannemer (inclusief het AIR).
☐ Het asbest wordt niet of niet volledig gesaneerd, de werkzaamheden hebben geen directe invloed op de aanwezigheid van het asbest (duurzaam afscheiden)
	· 
	
	2. 
	

	☐ Nee; 
☐ De locatie is niet verdacht van gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen en stoffen.
☐ …..                                        
 Vul “niet van toepassing.” in bij de 2de kolom en benoem de bewijslast waaruit dit blijkt.
	
	☐  Nee; niet van toepassing.

	3. 
	




4. [bookmark: _Hlk170200187]Risicogebied: Gebruik gezondheidsschadelijke materialen, (grond)stoffen en emissie van materieel
	Toelichting:
Voorkomen dient te worden dat mens- en milieuschadelijke materieel (t.g.v. emissie) en (nieuwe) materialen en grondstoffen worden toegepast.
Het risico bestaat dat personen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Bronnen te raadplegen; 
· Veiligheidsinformatiebladen, specificaties materieel

	


	Definitiefase: V&G ontwerpeisen.
	
	Ontwerpfase: Onderbouwing BTO ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s
	
	Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase

	Worden er gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde (nieuwe) materialen en/of materieel toegepast? Stellen wij als OG nog eisen aan bepaalde materialen die gebruikt/verwerkt moeten worden, denk aan coatings? 
	· 
	Is het risico niet middels het ontwerp te voorkomen resp. te beperken, dan zijn de restrisico’s bij het gebruik van gevaarlijke stoffen:
· ..
· ..
· ..
Restrisico’s bij inzet van niet duurzaam materieel:
· Gezondheidsschade.
· ..
· ..


	4. 
	De aannemer neemt de volgende maatregelen bij gebruik van gevaarlijke stoffen:
· ..
· ..
· ..

De aannemer zet het volgende niet duurzame materieel in:
· ..
· ..
· ..

Onderbouwing: 

	☐  Ja; De volgende gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen en/of materieel worden toegepast waar onderbouwd geen alternatief voor beschikbaar is.
	Lijst gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen:
☐..
☐..
☐..
	Lijst gezondheidsschadelijke materieel:
☐..
☐..
☐.. 

	· 
	
	5. 
	

	☐ Nee; 
☐ Er kunnen (nieuwe) materialen en grondstoffen toegepast worden waarbij mens en/of omgeving niet en anders beperkt worden blootgesteld aan gevaarlijke/verontreinigde stoffen.
☐ Er kan duurzaam (emissievrij-/emissiearm-) materieel in gezet worden.                                      

 Vul “niet van toepassing.” in bij de 2de kolom en benoem de bewijslast waaruit dit blijkt.

	
	☐  Nee; niet van toepassing.

	6. 
	




5. [bookmark: _Hlk146123599]Risicogebied: Samenlooprisico’s
[bookmark: _Hlk142310772]
	Toelichting:
Het kan voorkomen dat er sprake is van samenlooprisico’s doordat er meerdere aannemers (nevenaannemers) of andere partijen zoals hoveniers, glazenwassers, onderhoudsaannemer e.d. op de bouwlocatie/het terrein voor dezelfde opdracht/project werkzaam zijn. Te denken valt aan: werkzaamheden die apart gecontracteerd worden. Daarbij kan het zijn dat de partijen een risico’s voor elkaar vormen doordat boven of naast elkaar gewerkt wordt, dat er gevaarlijke stoffen gebruikt, geluidsoverlast, e.d. waaraan andere partijen worden blootgesteld, e.d. Nb bij bestaande gebouwen zijn samenlooprisico’s altijd aan de orde.
Bronnen te raadplegen (linkjes): …..


	Definitiefase: V&G ontwerpeisen
	
	Ontwerpfase: niet van toepassing.
	
	Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van doelmatig samenwerken/contractbepalingen.

	Zijn er nevenaannemers gelijktijdig aanwezig en/of werkzaam?

	
	
	
	

	☐ Ja, er zijn nevenaannemers gelijktijdig aanwezig.
Noot: die hoeft niet per definitie te betekenen dat er samenlooprisico’s zijn!

De PM/PL heeft de volgende actie genomen:

Indien nodig wordt de V&G coördinatie met meerdere aannemers in de contracten vastgelegd voor de aannemer die gaat coördineren en voor de aannemers die zich hieraan moeten conformeren.

	
	
	
	De aannemer geeft in deze kolom aan:
· Hoe hij de V&G coördinatie uitvoeringsfase rol gaat vervullen met de nevenaannemer(s).
· Hoe hij de werkzaamheden afstemt met de nevenaannemer(s).

	☐  	Nee; 
☐ Er zijn geen nevenaannemers die (onderhouds)werkzaamheden op de locatie/terrein uitvoeren.  

	· 
	
	
	








[bookmark: _Hlk142314557]
6. Risicogebied: Onderhoud

	Toelichting: 
Na realisatie wordt het gebouw in gebruik genomen en dient inspectie/onderhoud te worden uitgevoerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat er veilig in technische ruimten en op daken moet kunnen worden gewerkt. Tijdens/in het ontwerp moeten afwegingen worden gemaakt of voorzieningen zoals: kooiladders, ladderbeugels, trappen, bordessen, ladders, collectieve voorziening zoals een dakopstand/permanente leuning (afhankelijk van de situatie tussen 1 m en 1,20 m conform de eisen uit het Bbl art 4.19-4.23 benodigd zijn. Wanneer voorzieningen ontbreken dan resulteert dit in risico’s, waaronder valgevaar voor personen en gevaar voor personen die eronder verblijven. Ook het niet kunnen vluchten uit te kleine technische ruimten of het niet veilig kunnen vervangen van verlichting, is een risico. Zie ook de opgestelde V&G Dossiers van de Rijkspanden. 


	Definitiefase: V&G ontwerpeisen. Het projectteam geeft aan de ontwerpende partij aan welke randvoorwaarden van toepassing zijn. 
	
	Ontwerpfase: Onderbouwing BTO ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s
	
	Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase

	☐  Vul de checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 in. 
☐  Maak gebruik van het Afweegkader_Veilig_werken_op_Hoogte_TG_PDFA.pdf
☐  Geef op tekeningen aan dat rekening is gehouden met voldoende ruimte voor toegang, werkzaamheden/onderhoud aan de installaties, afscherming van gevaarlijke onderdelen, e.d. in de technische ruimten.
☐  Ontwerp zonder kruipruimten.
☐  Indien onderbouwd niet mogelijk, beperk onderdelen in kruipruimten en zorg voor voldoende kruipluiken.
☐  Plaats componenten welke tijdens de gebruiksfase onderhouden, vervangen of afgelezen moeten worden op veilig te bereiken plaatsen.
☐  Daken moeten veilig te bereiken zijn.
☐  Op daken moet veilig te werken zijn, uitgangspunt is collectieve veiligheidsvoorzieningen, denk aan 1.20m dakopstand. 
☐  Glazen dakkappen, lichtstraten e.d. moeten voorzien zijn van doorvalveiligheidsglas.
☐  Buiten- en binnen gevels moeten veilige bereikbaar zijn voor inspectie, onderhoud en glasbewassing. 
☐  Buiten- en binnen zonweringen moeten veilige bereikbaar zijn voor inspectie, onderhoud en vervanging. 

  
	· 
	De volgende onderdelen zijn niet veilig te onderhouden/vervangen:
-..
-..
-..
dit komt door: 
-..
-..
-..

	1. 
	De aannemer geeft in deze kolom aan:
· Welke onderdelen na realisatie niet veilig kunnen worden onderhouden/vervangen.



7. Risicogebied: Demontage /sloopfase einde levensduur

	Toelichting: 
Houd in het ontwerp rekening met de keuze van materialen/materieel en wijze van montage zodat veilig kan worden gedemonteerd/gesloopt. Deze randvoorwaarde geeft het projectteam mee aan de ontwerpende partij. 


	Definitiefase: V&G ontwerpeisen
	
	Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s
	
	Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase

	☐  De nieuwbouw kan aan het einde van zijn levensfase veilig en gezond gedemonteerd/gesloopt worden.
	· 
	De volgende keuzes zijn gemaakt om aan de randvoorwaarde te kunnen voldoen:
-..
-..
-..

	2. 
	Niet van toepassing.






[bookmark: _Hlk146123735]8. Risicogebied; Bijzondere risico’s / overige risico’s

In dit risicogebied kan men ook overige risico’s opnemen

	Toelichting: Bijlage II bij Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen)
1. Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaam-heden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.
2. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
3. Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom.
4. Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
5. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
6. Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
7. Werkzaamheden met duikuitrusting.
8. Werkzaamheden onder overdruk.
9. Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
10. Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.
Nb dit is een niet-uitputtende lijst, wanneer er risicovolle werkzaamheden aan de orde zijn die niet in deze lijst staan, dan dienen deze alsnog benoemd te worden.


	Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase
	
	Ontwerpfase: Onderbouwing BTO ontwerpkeuzen en benoeming restrisico’s
	
	Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico’s uit de ontwerpfase

	Is er sprake van bijzondere risico’s (zie de niet-uitputtende lijst in bovenstaande toelichting) en/of overige risico’s?  

	· 
	☐  Ja; de volgende BTO ontwerpkeuzes zijn op basis van de AH-strategie gemaakt ten behoeve van de veilige uitvoering; 

☐..
☐..


Restrisico’s
Is het risico niet middels het ontwerp te voorkomen resp. te beperken, dan zijn dit de restrisico:

· ….
· ….
	1. 
	Te nemen veiligheidsmaatregelen door de aannemer:


	☐  Ja; de PM heeft een inventarisatie gedaan, de volgende bijzondere risico’s zijn van toepassing: 

· ☐ ……………..
· ☐ ……………..
· ☐ ……………..


De PM/PL zorgt dat de volgende acties worden uitgevoerd en benoemd:
☐ Stemt af met een expert-V&G of de bijzondere risico’s verdergaande inventarisaties of acties behoeven.
· ☐ Anders; …

	
	
	
	

	☒  	Nee; 
· want er is geen sprake van bijzondere risico’s.    

 Vul “niet van toepassing.” in bij de 2de kolom.
	· 
	☐  Nee; niet van toepassing.

	
	




[bookmark: _Hlk125440932]Deel 3: Betrokken partijen

[bookmark: _Hlk121904794][bookmark: _Hlk125441186]1.Ontwerpende partij(en) namens het RVB [In te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB]
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

2.V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) namens het RVB [In te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB]
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

3.Ingeschakelde V&G-deskundige namens de opdrachtnemer [Door de opdrachtnemer in te vullen]
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

4.Uitvoerende partij(en) Hoofdaannemer [Door de opdrachtnemer in te vullen]
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

5. V&G-coördinator uitvoeringsfase namens de aannemer [Door de opdrachtnemer in te vullen]
Naam	: 
Telefoon	: 
[bookmark: _Hlk125440999][bookmark: _Hlk125449738]E-mail	: 



6. Onderaannemer(s) [Door de opdrachtnemer (Hoofdaannemer) in te vullen]
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

7. Nevenaannemer(s) [Door de opdractgever in te vullen]*
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

* indien er sprake is van nevenaannemers. Dan dient de opdrachtgever een Overall VGCU aan te wijzen en ervoor zorg te dragen dat er afstemming plaats vindt tussen de VGCU(s) en VGCO(S). 




Deel 4: Aanvullende informatie over V&G organisatie van de aannemer 

	
Aandachtsgebied

	
Organisatorische maatregelen (in deze kolom geeft de aannemer aan hoe de aandachtsgebieden zijn georganiseerd)
	
Documenten

	1. V&G-coördinatie Uitvoeringsfase
	
	

	2. Incidentenmelding, -onderzoek en -afhandeling (de RVB krijgt terstond melding van voorgevallen  incidenten)
	
	

	3. BHV, in bijzonder bij projecten waar de gebruikers (deels) in het pand / terrein werkzaam blijven
	
	

	4. V&G organisatie en -communicatie  binnen de projectorganisatie, onderaannemers, nevenaannemers incl. tussen de aannemer en de RVB
	
	

	5. Toezicht en werkplekinspecties
	
	

	6. Voorlichting, onderricht (bijvoorbeeld GPI) en (project) introductie
	
	

	7. De aannemer beschrijft in de volgende toprisico’s in het werkproces zijn beschreven en geïmplementeerd:
· Aanrijdgevaar (ook op de bouwplaats)
· Vallen van hoogte
· elektrocutie 
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