Title: Model A - RI&E Ontwerptraject
Subject: RIE Ontwerptraject
Author: Ralen, Olaf van;Haan, Hans de
Last saved by: Tork, Harry
Company: Rijksoverheid
Document comments: Wat is met de Expert Asbest besproken?

Model A. RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase

Model A. RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase
Bijlage 3a, behorende bij de werkbeschrijving voor “Het vervangen en installeren van beeldwandprojectoren en schietbaaninstallaties op Defensie schietfaciliteiten.”

Omschrijving werkzaamheden | “Het vervangen en installeren van beeldwandprojectoren en schietbaaninstallaties op defensie schietfaciliteiten”. | | Deze RI&E is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan/vul aan):
Project-/ Objectnaam | Binnenschietbanen op schietfaciliteiten Defensie | | Opgesteld voor uitvoering van het vervangen en installeren van beeldwandprojectoren en schietbaaninstallaties in overleg met gebruikers en schietbaanbeheerders.
Projectnummer | 29507 | |
Objectnummer/ Gebouwcode | KW3K 33B18, KMK 25B18, KBK 30G80, BSS 49G12 | |
Oorspronkelijk bouwjaar | Diverse | |
Projectmanager/-leider | Thomas de Vos | |
V&G-coördinator Ontwerpfase (VGCO) | Harry Tork | |
Geplande aanvang onderhoud | Medio 2023 | |

Artikel 2.27 Melding Bouwwerk | Criteria | Van toepassing
Is het project meldingsplichtig? | Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats | Nee
| Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen) | Nee
Artikel 2.28 V&G-plan | Criteria | Van toepassing:

Opstellen V&G-plan?

Is het project melding plichtig of is er sprake van een bijzonder risico 
(van een bijzonder risico is bijvoorbeeld sprake bij werkzaamheden als genoemd in Bijlage II Europese Richtlijn nr.92/57/EEG (zie aandachtsgebied 16)

Bijzonder risico’s schietbaaninstallatie volgens Europese Richtlijn nr. 92/57/EEG

Opstellen V&G-dossier

Bij nieuwbouw of renovatie opstellen overeenkomstig model C V&G-dossier. 🡪Nee 
Bij verbouw of vervangingsonderhoud opstellen volgens model C V&G-dossier binnen de projectscope, als er geen bestaand V&G-dossier is. 🡪Nee
Bij verbouw of vervangingsonderhoud aanvullen/aanpassen van bestaand V&G-dossier binnen de projectscope, als er een bestaand V&G-dossier is. 🡪 Nee

Definitiefase | Voorontwerp | Definitief Ontwerp
Opgesteld door (naam): | Harry Tork | Opgesteld door (naam): | n.v.t | Opgesteld door (naam): | Harry Tork
Functie | Projectcoördinator | Functie | n.v.t | Functie | VGCO
Handtekening/Paraaf | | Handtekening/Paraaf | | Handtekening/Paraaf |
Datum | | Datum | | Datum |
Getoetst door (naam): | Dhr. H. de Haan |
VGCO/V&G-toetser | V&G-toetser |
Handtekening/Paraaf | |

Aandachtsgebied

Omschrijving

Definitiefase 
(Inventarisatie risico’s, meegeven beperkingen en randvoorwaarden)
Algemeen: De opdrachtnemer verwerkt zijn V&G maatregelen om calamiteiten te voorkomen in de rechterkolom. 
De opdrachtnemer verstrekt 15 dagen na opdrachtverstrekking deze definitieve uitvoeringsmaatregelen aan de opdrachtgever.

Uitvoering:
Definitieve maatregelen om calamiteiten te voorkomen in te vullen door de opdrachtnemer van het onderhoudscontract schietbaaninstallatie binnenschietbanen defensie.

1	Publieke veiligheid/ omgeving

Beperk overeenkomstig afdeling 8.1 van het Bouwbesluit hinder en gevaar voor de omgeving van bouw- en sloopactiviteiten. Vooral in binnenstedelijk gebied en hoogbouw kunnen de risico’s groot zijn voor het verkeer. Bijvoorbeeld gevaar voor vallende/kaatsende voorwerpen bij hijswerkzaamheden. 

Geef aan of er geluidbelasting te verwachten is door bijvoorbeeld funderingswerkzaamheden. Het kan nodig zijn funderingstechnieken in te zetten, die duurder zijn en langer duren. Houd hiermee rekening in budget en planning. 

Ook als bevoegd gezag geen (bouw)veiligheidsplan verlangt, is het van belang om vroegtijdig risico’s in beeld te hebben. Reduceer deze risico’s zoveel mogelijk in het ontwerp. De restrisico’s moeten vóór de uitvoering zijn vastgelegd en in de contractering met de uitvoerende partij worden meegenomen. 

Zie ook www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid voor meer informatie over o.a. bouwveiligheidszone.

Uitvoering:
Door de opdrachtnemer zal er landelijk reparaties en onderhoud worden uitgevoerd aan schietbaaninstallaties welke staan opgesteld op diverse binnenschietbanen in eigendom bij het ministerie van Defensie en in beheer bij het Rijks Vastgoedbedrijf. 

Risico’s:
Toegang tot de binnenschietbanen door onbevoegden.

Actie:
Specifiek: Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de opdrachtnemer ervoor zorgen dat de directe omgeving, gebruikers, e.d. hiervan geen hinder zal ondervinden en eventueel maatregelen neemt om toegang tot het werkgebied af te zetten.

Te nemen V&G maatregelen:

2	Belendingen

In het verlengde van het vorige punt: beperk ook hinder en gevaar voor belendingen.
Belendingen kunnen hinder ondervinden en risico’s lopen door bemaling, gekozen funderingstechniek, bovengrondse elektrakabels, belemmering van vluchtwegen e.d.. Dit geldt nog sterker als deze belendingen een publieksfunctie hebben of een (maatschappelijk) kritische functie, zoals een brandweerkazerne of een ziekenhuis.

Uitvoering: 
Tijdens onderhoud en reparatie van schietbaaninstallatie bevindt de aannemer zich in de doelenkuil met bewegende apparatuur. De doelenkuil bevindt zich voor de kogelvanger en is beperkt toegankelijk en onoverzichtelijk.

Risico’s:
Risico op beknelling van ledematen. 

Actie: 
De opdrachtnemer zorgt ervoor dat er te allen tijde de elektrische spanning wordt weggenomen.

Te nemen V&G maatregelen:

3	Doorgaande
exploitatie (bedrijfsvoering)

Vaak is bij de realisatie van een project sprake van doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering), dit kan V&G risico’s met zich meebrengen tijdens de uitvoering. Denk aan interne veiligheid, afwijkende werktijden, beperkte toegankelijkheid en vluchtwegen.

Uitvoering: 
Tijdens reparatie van een storing of onderhoudswerkzaamheden aan schietbaaninstallatie op binnenschietbanen door de aannemer kan er sprake zijn van doorgaande exploitatie. 

Risico’s:
Aangrenzende binnenschietbanen kunnen in gebruik zijn en daardoor gevaar opleveren door kogels van deze banen.

Acties: 
De opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van een reparatie/storing aan een doelvoorstelling op een schietbaan, terwijl naastgelegen banen in gebruik zijn, ten alle tijden de veiligheidsregels op binnenschietbanen opvolgen waarbij de monteur zich altijd moet aanmelden bij de schietbaanbeheerder.

Restrisico’s: 
Levensgevaar voor monteur opdrachtnemer door slechte of gebrekkige communicatie waardoor ongeoorloofde toegang tot de aanliggende schietbaan mogelijk is.

Te nemen V&G maatregelen:

4	Bouwtijd

Een krappe bouwtijd kan aanleiding geven tot verhoogde V&G-risico’s in de uitvoeringsfase.

Uitvoering: nvt.

Risico’s: nvt.

5	Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie

Denk in het ontwerptraject na over de in- en externe verkeersstromen, laad- en losplaatsen en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Dit geldt vooral in binnenstedelijk gebied en op complexen (campussen zoals ziekenhuizen, bedrijven, onderwijsinstellingen, penitentiaire inrichtingen en kazernes).

Uitvoering: 
Tijdens reparatie van een storing of onderhoudswerkzaamheden aan schietbaaninstallatie op binnenschietbanen door de aannemer is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de schietbaan voor hulpdienst bij calamiteiten maatgevend voor veilig werken van medewerkers opdrachtnemer.

Risico’s:
Blokkeren van toegangs- en vluchtwegen door voertuigen en (of) materieel van de opdrachtnemer. 
Veiligheid issues door gebrekkige communicatie tussen medewerkers en meldkamer en of schietbaanbeheerder. 
Bereikbaarheid technische medewerkers ivm ontbreken verbinding op binnenschietbanen

Acties:
Het opvolgen van veiligheidsregels op binnenschietbanen en het altijd aanmelden van de monteur bij de schietbaanbeheerder.

Te nemen V&G maatregelen:

6	Opstelling /
opslag materieel

Een krappe opslag- en opstelruimte voor in te zetten materieel kan de veiligheid negatief beïnvloeden. Moet hierdoor bijvoorbeeld over in gebruik zijnde objecten worden gehesen?

Uitvoering: 
Bij het verhelpen van storingen, vervangen van onderdelen of het uitvoeren van onderhoud aan de schietbaaninstallatie rekening houden met de beperkingen voor medewerkers bij het vervoer van zware componenten en gereedschap naar de schietbaaninstallatie.

Risico’s:
Beperkte toegang tot apparatuur op binnenschietbanen.
Breedte toegang schietbaan
Onduidelijkheid over de omstandigheden schietbaan

Acties: 
Monteurs voorzien van de laatste informatie/revisietekening van de locatie. Raadplegen van de beschikbare tekeningen door opdrachtnemer.

Te nemen V&G maatregelen:

7	Gezondheid en Milieu

Geef in de kolom Definitiefase aan of er 
nog gezondheidschadelijke en/of verontreinigde materialen zijn te verwachten. 

Uitgangspunt is om blootstelling te voorkomen, conform de arbeidshygiënische strategie, aan CMR-stoffen zoals zware metalen, kwarts, PAK’s, chroom-6.

CMR-stoffen = Carcinogene (kankerverwekkende), Mutagene en Reproductietoxische stoffen.

Raadpleeg www.bodemloket.nl en voer een omgevingsanalyse uit.

Uitvoering: 
Bij het werken op binnenschietbanen kan de opdrachtnemer te maken krijgen met mogelijk residu van schietgassen en onverbrand kruit als neerslag op apparatuur of de baanzool. Deze neerslag van onverbrand kruit kan brandbaar zijn en mogelijk schadelijk voor de gezondheid.

Risico’s:
Opname van residu schietgassen door de mond en huid bij eten en drinken op de schietbaan. 
In hoge concentraties kan neerslag van het onverbrande kruit op de installatie als residu brandbaar en explosief zijn.

Acties: 
Niet eten en drinken op de baan
Waarschuw de schietbaanbeheerder als zich hoge concentraties van schietgassen op de installatie aanwezig zijn.

Te nemen V&G maatregelen:

8	Gemeenschap-pelijke risico’s samenloopgevaar

Er kunnen gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) ontstaan door de gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden op dezelfde locatie. Zorg dan voor onderlinge afstemming qua planning en maatregelen.

Uitvoering:
Bij inschakeling van de schietbaaninstallatie gelijktijdig met onderhoudswerkzaamheden op dezelfde schietbaan ontstaan zonder goede communicatie en een veiligheidsprocedure gemeenschappelijke risico’s.
Bereikbaarheid technische medewerkers kan slecht zijn ivm ontbreken van een goede netwerkverbinding op binnenschietbanen

Risico’s:
Door falende communicatie en ontbreken van een goede veiligheidsprocedure kunnen de volgende gevaren ontstaan:
Beknelling van ledematen bij bewegen van het doel.
Elektrocutie medewerkers bij inschakeling van schietbaaninstallatie.

Acties:
Maatregelen nemen voor goede communicatie tussen monteurs op banen met onoverzichtelijke situaties
Het opvolgen van veiligheidsinstructies op binnenschietbanen en het altijd aanmelden van de monteur bij de schietbaanbeheerder

Te nemen V&G maatregelen:

9	Asbest

Houd rekening met asbest als de bouw van het gebouw vóór 1 januari 1994 is gestart. Dit kan ook gelden voor wegfunderingen en oude infrastructuur.

Uitvoering: 
Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden (niet destructief) door de opdrachtnemer is de kans op asbest toegepast op de schietbaaninstallatie niet aanwezig.

Risico’s:
Is de bouw vóór 1 januari 1994 gestart, en er moeten destructieve werkzaamheden aan de gebouwen worden uitgevoerd is de kans op asbest aanwezig.

Actie:
Is de bouw vóór 1 januari 1994 gestart, en er moeten destructieve werkzaamheden aan de gebouwen worden uitgevoerd, is de kans op asbest aanwezig en moet de opdrachtnemer contact opnemen met de opdrachtgever voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie. 

Beoordeel de risico’s als gevolg van uitsluitingen en beperkingen in het Asbest Inventarisatie Rapport (AIR)

Te nemen V&G maatregelen:

10	Werken op hoogte

Actie: Geef aan of er op het dakvlak veiligheidsvoorzieningen zijn als hier werkzaamheden worden uitgevoerd.

Uitvoering: Bij reparaties cq vervangen van onderdelen van beeldwand-  en projectieststeem zal er op hoogte moeten worden gewerkt.

Risico’s: Werken op hoogte.
Valgevaar van materiaal en personen

Actie: Voorkom valgevaar maak een duidelijke afzetting

Te nemen V&G maatregelen:

11	Instabiliteit

Tijdens bouw- of sloopactiviteiten kan instabiliteit van de constructie ontstaan. Denk aan uitkragingen, terugliggende wanden/vloeren, grote hoogteverschillen, diepe kelders, hoge kolommen, minder draagkrachtige vloeren, sparingen, hellende gevels, brugconstructies, glasdaken, oevers, kades en steigers.

Uitvoering: Bij reparaties cq vervangen van onderdelen van het beeldwand- en projectiesysteem zal er op hoogte moeten worden gewerkt. 
Er bestaat een hoogteverschil tussen doelenkuil en baanzool die niet afgeschermd.

Risico’s: Werken op hoogte.
Valgevaar van mens en materiaal, struikelen, verstappen bij onoplettendheid.

Te nemen V&G maatregelen:

12	Ondergrond

Actie: Geef (op tekening) aan of er kabels en leidingen, bodemverontreiniging, NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven), instabiele ondergrond, oude funderingsresten, defensieleidingen, riolering (rioolgas/dampen), en dergelijke in de ondergrond aanwezig zijn. Geef aan of voor aanbesteding een actie hierop moet worden genomen, bijvoorbeeld verwijdering/omlegging.  Voer een omgevingsanalyse uit.

Uitvoering:
Bij de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door de opdrachtnemer aan de schietbaaninstallatie is de kans op het aantreffen van niet gesprongen explosieven (NGE) toegepast niet aanwezig. 

Risico’s:

Actie:

Te nemen V&G maatregelen:

13	Installaties
/opslag/magazijnen/munitiedepots/besloten ruimtes

Actie: Geef aan of er installaties/opslag/magazijnen/munitiedepots of besloten ruimtes aanwezig zijn, zoals NSA, laboratoria, zendmasten, radars, tankopslag (hydrazine), rioleringen (dampen/gas). Benoem de bijzonderheden, zoals veilige zones en V&G risico’s in relatie tot het project.

Uitvoering:
Op binnenschietbanen bij het preventief- of correctief onderhoud vinden er werkzaamheden plaats aan, of in de onmiddellijke nabijheid van de schietbaaninstallatie en mogelijk in een onoverzichtelijke situatie. 
We kunnen de schietbaaninstallatie als volgt benoemen;
1. Bewegende en draaiende delen van de beeldwand
2. Spannen en ontspannen van de papierwand van de bestaande beeldwanden.
3. Vervangen van het reflectiedoek achter de beeldwand.
4. Vervangen van verlichting op hoogte.
5. Controleren van de beeldwandinstallatie achter het papier waardoor op de baan mensen niet kunnen zien dat er iemand aan het werk is achter de wand.

Risico’s:
Vanaf het begin van de baan is er geen goed zicht op mensen die zich achter de beeldwand en in de doelenkuil bevinden; d.w.z. in een onoverzichtelijke situatie kan een vreemde of een monteur van de opdrachtnemer de installatie inschakelen waardoor de monteur in de doelenkuil bekneld raakt door een bewegend deel.

Acties:
Maatregelen nemen voor goede communicatie tussen monteurs op banen met onoverzichtelijke situaties
Het opvolgen van veiligheidsinstructies op binnenschietbanen en het altijd aanmelden van de monteur bij de schietbaanbeheerder.

Te nemen V&G maatregelen:

14	Onderhoud

Ga bij een bestaand gebouw eerst na of er een bestaand V&G-dossier overeenkomstig of vergelijkbaar met model C. 

Actie: Geef bij ontbreken van een bestaand V&G-dossier aan of er in het gebouw voorzieningen zijn voor veilig onderhoud/schoonmaak/vervanging/ inspectie/sloop en of de uit te voeren werkzaamheden daarop invloed hebben.  

Actie: Geef bij nieuwbouw aan wat de aandachts- en uitgangspunten voor veilig onderhoud zijn. Gebruik de checklist veilig onderhoud aan gebouwen.

Voor beide acties zie model C – V&G-dossier.

Uitvoering:
Op binnenschietbanen bij het preventief- of correctief onderhoud vinden er werkzaamheden plaats aan, of in de onmiddellijke nabijheid van het beeldwandsysteem van de schietbaaninstallatie. 
We kunnen deze als volgt benoemen;
1.	Bewegende delen van de beeldwand (machine).
2.	De beeldwand is beveiligd tegen vallen, maar voorzichtigheid is geboden onder de installatie
3.	Vervangen verlichting
4.	Vervangen van papierrollen is zwaar werk en vraagt oplettendheid bij het terugplaatsen

Risico’s:
Bij het ontbreken van een goede veiligheidsprocedure kunnen volgende gevaren ontstaan;
Bekneld raken door een bewegend deel.
Elektrocutie door elektrische spanning (230/400V)
Bewegen van de aandrijfmotoren van de papierrollen bij het vrijkomen van restenergie na het wegnemen van de spanning.

Actie:
Maatregelen nemen voor goede communicatie tussen monteurs op banen met onoverzichtelijke situaties
Het opvolgen van veiligheidsinstructies op binnenschietbanen en het altijd aanmelden van de monteur bij de schietbaanbeheerder.

Te nemen V&G maatregelen:

15	Sloop

Geef aan hoe in de projectdefinitie en bij het ontwerp rekening wordt gehouden met de toekomstige sloop/demontage van het gebouw of delen van het gebouw. Te denken valt aan (omgevings-)veilige demontage van gevelelementen, constructieve vloeren, kolommen, draag(staal)constructies, installaties door toepassing van bijvoorbeeld geprefabriceerde demontabele elementen.

Uitvoering: 
Bij het demonteren van delen of het gehele beeldwandsysteem bestaat er gevaar dat delen vanaf hoogte vallen. Bij demontage moet de constructie gecontroleerd naar beneden worden afgevoerd en de omgeving beveiligd.

Risico’s: Valgevaar van onderdelen en of de volledige constructie bij het demonteren.

Actie: Aangeven hoe valgevaar kan worden voorkomen.
Aangeven hoe het gebied wordt beveiligd tegen vallen en betreden van onbevoegden

16	Bijzondere 
gevaren ihkv Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen)

1.	Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.
2.	Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
3.	Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom.
4.	Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
5.	Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
6.	Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
7.	Werkzaamheden met duikuitrusting.
8.	Werkzaamheden onder overdruk.
9.	Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
10.	Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

Uitvoering: nvt.

Risico’s: nvt.

17	Overige aandachtspunten / risico’s | | Uitvoering: nvt Risico’s: nvt |

V2.2 | Pagina  van

| Pagina  van