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OFFERTE-AANVRAAG PERCEEL A
Behorende bij Raamovereenkomst ARBIT-2022 inzake levering nautische radars met zaaknummer 31211138  

Dit formulier geeft inzicht in een spoedaanvraag die kort na gunning wordt verleend. Dit formulier betreft geen formele offerte-aanvraag. Wijzigingen voorbehouden.

PROJECT INFORMATIE

	BESTELFORMULIER NUMMER
	BFM-0001

	DATUM
	DD-MM-JJJJJ

	PROJECTNAAM
	MIVSP

	PROJECTNUMMER
	IJmuiden Ver Alfa en Gamma

	PERCEEL RAAMOVEREENKOMST (A of B)
	A

	TOTAAL AANTAL RADARS 
	2

	TOTAAL AANTAL OFFSHORE RADARINSTALLATIES
	2

	TOTAAL AANTAL COASTAL RADARINSTALLATIES
	N

	TOTAAL AANTAL RIVIER RADARINSTALLATIES
	N

	TOTAAL AANTAL GAPFILLERS
	N

	CONTACTPERSOON, NAAM
	Peter Jonk

	CONTACTPERSOON LRT
	Peter.jonk@RWS.NL

	CONTACTPERSOON, TELEFOON
	06-43104515

	TENAAMSTELLING FACTUUR
	XXXXXXXXXX

	FACTUURADRES
	XXXXXXXX 00, XXXXAA, XXXXXXXXX






RADAR INFORMATIE


	CATEGORIE RADAR
	GEWENSTE LEVERDATUM
	(AFLEVER)ADRES

	Offshore radar 1
	2 april 2026
	Noordereiland 1, 3251 NC Stellendam, Nederland

	Offshore radar 2
	2 april 2026
	Noordereiland 1, 3251 NC Stellendam, Nederland

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	TRAININGSBEHOEFTE TBV INSTALLATIE EN INTEGRATIE
	Ja, N.T.B 
	

	TRAININGSBEHOEFTE TBV BEHEER EN ONDERHOUD 
	Nee
	



Voorlopige planning spoedopdracht A (wijzigingen voorbehouden)
Planning spoedopdracht offshore NOK:
· Versturen van de uitvraag; Dinsdag 23 december 2025
· Informatiebijeenkomst; Dinsdag 6 januari 2026 om 14u00 (optioneel)
· Gelegenheid voor schriftelijke vragen; Tot Maandag 12 januari om 14u00
· Nota van Inlichtingen; Vrijdag 16 januari om 14u00
· Sluitingsdatum Inschrijving; Vrijdag 23 januari 2026 om 14u00
· Beoordeling; Week 26-30 januari
· Gunning; week 2 - 6 februari

Bijlagen:
1. Site survey-informatie
2. Nadere uitwerking Criterium 3 
3. Afmetingen pedestal



Bijlage 1: Site survey
Het betreft twee nieuwbouwlocaties waarbij de offshore platformen in het midden oosten worden vervaardigd. Bekabeling kan aangepast worden naargelang de behoefte, fysieke aanpassingen zijn mogelijk maar zijn niet onbeperkt.
Uiteindelijk komt de apparatuur op een platform in de Noordzee te staan (windpark IJmuiden Ver):
https://noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie/doorvaart-medegebruik/ijmuiden-ver/
https://windopzee.nl/onderwerpen/waar-staan-komen-windparken/windenergiegebied-ijmuiden-ver/
De apparatuur zal eerst afgeleverd en geinstalleed worden op het Offshore Expertise Centrum (OEC) te Stellendam waar de apparatuur eerst uitvoerig getest zal worden door RWS. Na het testen heeft RWS de mogelijkheid de apparatuur te versturen naar de werf voor installatie of RWS kiest er voor de apparatuur niet naar de werf te sturen en de apparatuur offshore te installeren.
[image: Afbeelding met tekst, schermopname, ontwerp

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]Op de offshore platformen heeft RWS een sensormast waar op de bovenste verdieping een pedestal van 150 cm beschikbaar is voor een nautische radar antenne. Afmeting top pedestal, dit kan waar mogelijk aangepast worden:


















Apparatuur die niet buiten geïnstalleerd kunnen worden komen in de geconditioneerde ruimte van RWS waar de apparatuur geconditioneerd in 19” kasten geïnstalleerd worden. Afstand tussen RWS ruimte en radar antenne is 60 tot 80 meter.


[image: ]
3D model screenshots radar platform in sensormast offshore platform
[image: Afbeelding met hemel, buitenshuis, ijzer, staal

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]



Bijlage 2: Criterium 3 – Wensen uit de VSE Offshore
Voor deze uitvraag geeft RWS de volgende invulling aan gunningscriterium 3: Inschrijver kan maximaal 18 punten krijgen, wat gelijk staat aan de maximum score voor gunningscriterium 3. Inschrijver krijgt punten toebedeeld wanneer onderstaande wensen door het te aangeboden product worden ingevuld. Het aantal punten staat bij de betreffende wensen hieronder aangegeven.
	Wens: VSE-102 Plots en tracks

	De radarinstallatie dient plots en tracks te kunnen berekenen op basis van de ingewonnen radardata. Radar leverancier geeft aan of dit alleen een softwareaanpassing betreft of dat er ook extra hardware geleverd moet worden. De score wordt als volgt toegekend:
0 punten: geen plots en tracks
3 punten: plots en tracks met extra hardware
5 punten: plots en tracks zonder extra hardware 


	Toelichting leverancier:



	Beoordeling:
<in te vullen door RWS>



	Wens: VSE-700 SNMP

	De radarinstallatie dient SNMP versie 3 of hoger te ondersteunen.

De score wordt als volgt toegekend:
0 punten: geen SNMP ondersteuning
5 punten: Wel SNMP ondersteuning


	Toelichting leverancier:



	Beoordeling:
<in te vullen door RWS>



	Wens: VSE-702 Jamming en SART

	Het dient mogelijk zijn om op afstand de prestaties van de radarinstallatie te monitoren, via een webbrowser of via door ON meegeleverde applicaties. De radarinstallatie dient informatie te versturen over:
1. Jamming (of vermoedens van jamming) (3 punten)
2. SART – signalen (5 punten)


	Toelichting leverancier:



	Beoordeling:
<in te vullen door RWS>







Bijlage 3: Afmetingen Pedestal 

[image: Afbeelding met diagram, tekst, lijn, cirkel

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.][image: Afbeelding met tekst, schermopname, ontwerp

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.][image: Afbeelding met diagram, tekst, Plan, lijn

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
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