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OFFERTE-AANVRAAG PERCEEL B
Behorende bij Raamovereenkomst ARBIT-2022 inzake levering nautische radars met zaaknummer 31211138  

Dit formulier geeft inzicht in een spoedaanvraag die kort na gunning wordt verleend. Dit formulier betreft geen formele offerte-aanvraag. Wijzigingen voorbehouden.

PROJECT INFORMATIE

	BESTELFORMULIER NUMMER
	BFM-0002

	DATUM
	DD-MM-JJJJJ

	PROJECTNAAM
	Vervanging Nijmegen Tiel Radars

	PROJECTNUMMER
	

	PERCEEL RAAMOVEREENKOMST (A of B)
	B

	TOTAAL AANTAL RADARS 
	14

	TOTAAL AANTAL OFFSHORE RADARINSTALLATIES
	N

	TOTAAL AANTAL COASTAL RADARINSTALLATIES
	N

	TOTAAL AANTAL RIVIER RADARINSTALLATIES
	10

	TOTAAL AANTAL GAPFILLERS
	4

	CONTACTPERSOON, NAAM
	

	CONTACTPERSOON LRT
	

	CONTACTPERSOON, TELEFOON
	

	TENAAMSTELLING FACTUUR
	XXXXXXXXXX

	FACTUURADRES
	XXXXXXXX 00, XXXXAA, XXXXXXXXX






RADAR INFORMATIE


	CATEGORIE RADAR
	GEWENSTE LEVERDATUM
	(AFLEVER)ADRES

	Rivier radar #2: ORP Beneden-Leeuwen
	2 april 2026
	Nader te bepalen, het zal centraal in NL zijn

	Rivier radar #3: ORP Heesselt
	2 april 2026
	Nader te bepalen, het zal centraal in NL zijn

	Rivier radar #4: ORP IJzendoorn
	2 april 2026
	Nader te bepalen, het zal centraal in NL zijn

	
	
	

	Overige radars, zie onderstaande type en locatie:
	N.T.B
	Dit wordt bekend gemaakt bij de officiële uitvraag.

	Rivier radar #1: reserve
	
	

	Gapfiller #1: ORP Pr. Bernhardsluis Noord  
	
	

	Gapfiller #2: ORP Pr. Bernhardsluis
	
	

	Rivier radar #5: ORP St. Andries
	
	

	Rivier radar #6: Verkeerspost Tiel
	
	

	Gapfiller #3: ORP Spoorbrug Nijmegen
	
	

	Rivier radar #7: ORP Stadsbrug de Oversteek
	
	

	Rivier radar #8: ORP Erlecom
	
	

	Rivier radar #9: ORP Oosterhout
	
	

	Rivier radar #10: ORP Lobith of Tuindorp
	
	

	Gapfiller #4: ORP Sluis Weurt waalzijde 
	
	

	TRAININGSBEHOEFTE TBV INSTALLATIE EN INTEGRATIE
	Ja, N.T.B 
	

	TRAININGSBEHOEFTE TBV BEHEER EN ONDERHOUD 
	Nee
	



Voorlopige planning spoedopdracht B (wijzigingen voorbehouden)
Planning spoedopdracht NOK:
· Versturen van de uitvraag; Dinsdag 23 december 2025
· Informatiebijeenkomst; Dinsdag 6 januari 2026 om 14u00 (optioneel)
· Gelegenheid voor schriftelijke vragen; Tot Maandag 12 januari om 14u00
· Nota van Inlichtingen; Vrijdag 16 januari om 14u00
· Sluitingsdatum Inschrijving; Vrijdag 23 januari 2026 om 14u00
· Beoordeling; Week 26-30 januari
· Gunning; week 2 - 6 februari

Bijlagen:
1. Nadere uitwerking Criterium 3 




Bijlage 2: Criterium 3 – Wensen uit de VSE Rivier 
Voor deze uitvraag geeft RWS de volgende invulling aan gunningscriterium 3: Inschrijver kan maximaal 25 punten krijgen, wat gelijk staat aan de maximum score voor gunningscriterium 3. Inschrijver krijgt punten toebedeeld wanneer onderstaande wensen door het te aangeboden product worden ingevuld. Het aantal punten staat bij de betreffende wensen hieronder aangegeven.

	Wens: VSE-102 Plots en tracks

	Categorie Radar: Rivier radar

	De radarinstallatie dient plots en tracks te kunnen berekenen op basis van de ingewonnen radardata. Radar leverancier geeft aan of dit alleen een softwareaanpassing betreft of dat er ook extra hardware geleverd moet worden. De score wordt als volgt toegekend:

0 punten: geen plots en tracks
3 punten: plots en tracks met extra hardware
5 punten: plots en tracks zonder extra hardware 


	Toelichting leverancier:



	Beoordeling:
<in te vullen door RWS>



	Wens: VSE-700 SNMP

	Categorie Radar: Rivier radar

	De radarinstallatie dient SNMP versie 3 of hoger te ondersteunen.

De score wordt als volgt toegekend:
0 punten: geen ondersteuning SNMP versie 3 of hoger
5 punten: wel ondersteuning SNMP versie 3 of hoger


	Toelichting leverancier:



	Beoordeling:
<in te vullen door RWS>



	Wens: VSE-621 Voeding transceiver

	Categorie Radar: Rivier radar en Gapfiller

	De transceiver techniek dient voorzien te zijn van een 1-fase spanning 230 V / 50 Hz
aansluiting met een afgenomen vermogen van maximaal 400 W.

De score wordt als volgt toegekend:
0 punten: Indien niet voldaan is aan de wens
5 punten: Indien voldaan is aan de wens voor 1 van beide categorieën radar
10 punten: Indien voldaan is aan de wens voor beide categorieën radar 


	Toelichting leverancier:



	Beoordeling:
<in te vullen door RWS>









	Voorkeursoplossing Ethernet datacommunicatie (zie VSE-502)

	Categorie Radar: Gapfiller

	In VSE-502 wordt gesteld: 
De radarinstallatie dient ten minste één onafhankelijk datakoppelvlak aan te bieden,
uitgevoerd als een:
- LAN-poort met RJ45 aansluiting voor ethernet datacommunicatie, en/of:
- conventionele analoge radar video uitgang.
Toelichting: Ethernet datacommunicatie betreft de voorkeursoplossing. Dit maakt
datacommunicatie mogelijk op het open koppelvlak ASTERIX [IRS IDD] (Cat 240
Radarvideo).

De score wordt als volgt toegekend:
0 punten: Indien alleen conventionele analoge radar video uitgang
5 punten: Indien LAN-poort met RJ45 aansluiting voor ethernet datacommunicatie


	Toelichting leverancier:



	Beoordeling:
<in te vullen door RWS>
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