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1. [bookmark: _Toc491674248][bookmark: _Toc491702639]
Eisen aan het Werk (objecteisen)
1.1. [bookmark: _Toc477417674][bookmark: _Toc491674249][bookmark: _Toc491702640]Algemeen
 In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe deze specificatie is ingericht.
1.2. [bookmark: _Toc477417675][bookmark: _Toc491674250][bookmark: _Toc491702641]Eisenspecificatie
De eisenspecificatie bevat de volgende informatie:

	Omschrijving
	Toelichting

	ID
	Deze unieke code is het kenmerk van de eis. 

	Eisomschrijving
	Dit is de omschrijving van de eis.

	Toelichting
	In bepaalde gevallen is een toelichting bij de eis vermeld om de eis betere te kunnen begrijpen. 

	Eistype
	Dit geeft het type van de eis aan conform onderstaande paragraaf.



Kenmerkend voor de eisenspecificatie is de indeling naar diverse type eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen vallen uiteen in de volgende type eisen:
1. functionele eisen;
2. aspecteisen;
3. raakvlakeisen.

Functionele eisen beschrijven de gevraagde prestatie(s) of conditie(s) aangaande de functies(s) van het systeem.

Aspecteisen beschrijven de specifieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem of de objecten /-onderdelen waaruit het systeem is opgebouwd. 

Raakvlakeisen zijn eisen die betrekking hebben op de functionele en fysieke eigenschappen die noodzakelijk zijn voor het in samenhang functioneren op een gemeenschappelijke grens.
1.3. [bookmark: _Toc491674251][bookmark: _Toc491702642]Kwaliteitsniveau
Het geëiste beeldkwaliteitsniveau is B zijn conform de laatste versie van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte, CROW Publicatie 323. 

Van toepassing zijn de schaallatten op zowel gesloten verharding als open verharding:

· Verharding-gesloten verharding-zichtbaarheid markering - Kwaliteitsniveau B. 

[image: Afbeelding met tekst, schermopname, Parallel

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]




1.4. Technische bepalingen
De technische bepalingen in de Standaard RAW Bepalingen 2020 Hoofdstuk 32 zijn van toepassing op dit contract met de daarin genoemde NEN-normen.

1.5. [bookmark: _Toc491702643]Eisen
[bookmark: _Toc491674252]Topeis: 

E1. 	De minimale prestatie-eis is het functioneren en presteren van de markering dusdanig dat het verkeer wordt geleid over het bestaande wegennet. 

Onderhoud

	Omschrijving
	Toelichting

	ID
	E1.1

	Eisomschrijving
	Beheer

	Toelichting
	De markeringen dienen minimaal op kwaliteitsniveau B te worden onderhouden. Conform vigerende Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte, CROW Publicatie 323. 

	Eistype
	Aspecteis



Kleurstelling markering

	Omschrijving
	Toelichting

	ID
	E1.2

	Eisomschrijving
	Kleur nieuwe markering

	Toelichting
	De aangebracht markering dient in de kleur wit te worden aangebracht.
Bij snelfietsroutes dient de middenstrook in de kleur groen (RAL kleur 6018) worden aangebracht.

	Eistype
	Aspecteis



Materiaal Markeringen

	Omschrijving
	Toelichting

	ID
	E1.3

	Eisomschrijving
	Materiaal

	Toelichting
	Alle markeringen die in thermoplastisch materiaal zijn uitgevoerd ook onderhouden met thermoplastisch materiaal; 
Alle markeringen die in wegenverf zijn uitgevoerd ook onderhouden met wegenverf;
Alle markeringen die in koudplast zijn uitgevoerd ook onderhouden met koudplast.

	Eistype
	Aspecteis









Afwatering markering

	Omschrijving
	Toelichting

	ID
	E1.9

	Eisomschrijving
	Afwatering markering

	Toelichting
	De aangebrachte ononderbroken streep van thermoplastisch materiaal moeten voldoende onderbrekingen zijn aangebracht, opdat er geen belemmeringen optreden in de waterafvoer in de weg. Een onderbreking ten behoeve van de afwatering in een ononderbroken streep mag markeringsmateriaal bevatten met een laagdikte van ten hoogste 1mm

	Eistype
	Aspecteis




Minimale verkeershinder

	Omschrijving
	Toelichting

	ID
	E1.10

	Eisomschrijving
	Minimale verkeershinder

	Toelichting
	Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte dienen op zodanig wijze te worden uitgevoerd dat zo min mogelijk verkeershinder ontstaat en de doorstroming van het verkeer wordt zo veel mogelijk gegarandeerd conform de vigerende Randvoorwaarden Tijdelijke Verkeersmaatregelen.

	Eistype
	Aspecteis.




Openstellen wegvak

	Omschrijving
	Toelichting

	ID
	E1.11

	Eisomschrijving
	Openstellen wegvak

	Toelichting
	Alle markeringen moeten zijn aangebracht voordat een wegvak voor het openbaar verkeer wordt opengesteld, tenzij in overleg met de Opdrachtgever anders is overeengekomen. Alvorens het openbaar verkeer wordt toegelaten op het wegdek, moet uitgereden en vervallen markeringsmateriaal van het wegdek zijn verwijderd.

	Eistype
	Aspecteis




Veiligheid

	Omschrijving
	Toelichting

	ID
	E1.12

	Eisomschrijving
	Borgen van veiligheid bij uitvoering

	Toelichting
	De veiligheid van de gebruikers en de omgeving dient te zijn gewaarborgd.

	Eistype
	Aspecteis
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