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[bookmark: _Toc208478533]Inleiding
Hier treft u het Programma van eisen aan behorende bij de aanbestedingsleidraad Golfbaan Naarderbos. Dit programma van eisen dient als basis van het opnieuw realiseren van de golfbaan in het recreatiepark. Het programma van eisen is in opdracht en in samenwerking met de gemeente opgesteld door externe adviseurs, te weten Michiel van der Vaart (Spogard & van der Vaart Golf Course Architects), Arnoud de Jager (De Jager Golf & Greenkeeping) en Hans Kok (Grasmeesters).

[bookmark: OLE_LINK18]Het programma van eisen beschrijft de ondergrens voor een gezonde exploitatie, maar met een duidelijk beeld van de kwaliteit. De gemeente heeft hiermee gekozen voor een duidelijke voortzetting van de golfbaan zoals deze voorheen ontworpen was door golfbaan architect Gerard Jol en geëxploiteerd was door verschillende partij. Wij hopen met dit programma van eisen dat een langdurige exploitatie gerealiseerd kan worden en waar veel golfers, bezoekers, wandelaars, natuurliefhebbers en bewoners van de gemeente Gooise Meren plezier aan gaan hebben.



[bookmark: _Toc208478534]Greens
Speelkwaliteit van Greens op Golfbanen
De green is het meest cruciale speelgebied van een golfbaan, waar precisie en consistentie essentieel zijn. De speelkwaliteit van een green wordt bepaald door factoren zoals de snelheid, vlakheid, grasconditie en consistentie over de hele baan (zie ook bijlage Factsheet ‘Meetbare speelkwaliteit’ NGF).

1.1 [bookmark: _Toc208478535]Vlakheid en Contouren
•	Vlakheid van green wordt getoetst door ‘bal-uitrol-test’ (de zgn. Holling Out Test, Minimum score is 8-10 (zomer) en 6-10 (winter)).
•	Greens hebben lichte contouren en hellingen. Maximum slope in de green is 1:5 (maaibaarheid).
•	Geen verzakkingen of oneven plekken die de speelervaring en beheer negatief beïnvloeden.

1.2 [bookmark: _Toc208478536]Grasconditie en Dichtheid
•	De grasmat moet dicht zijn en bestaan uit fijnbladige grassoorten.
•	Grasmat dient gelijkmatig gemaaid te zijn voor een gelijkmatige balrol.
•	Consistent gebruik van hoogwaardige grassoorten zoals Roodzwenk- en Struisgras.
•	Maaihoogte: gemiddeld 3 – 8 mm, afhankelijk van het seizoen en de speelsnelheid.
•	Geen kale plekken, ziektes of onkruid die de balrol kunnen beïnvloeden.
•	Snelheid van greens dient ten minste 6,5 te zijn gedurende golfseizoen; april tot en met september (via zgn. Stimpmeting, zie 1.6). 

1.3 [bookmark: _Toc208478537]Vochtbeheer en Drainage
•	De green moet voldoende vocht vasthouden om gezond gras te behouden, zonder te zacht of te hard te worden.
•	Goede ondergrondse drainage voorkomt waterophoping en zorgt voor consistente speelomstandigheden.
•	Regelmatige beluchting en topdressing (bezanding) helpen om een stevige, maar toch veerkrachtige ondergrond te behouden.
•	Bezanding afstemmen op bestaande profiel van greens (streven naar doorlatendheid van 240).
•	Bodemvochtigheidsmeters worden gebruikt om het percentage water in de grond te meten. Afhankelijk van het gewenste oppervlak of de worteldieptes kunnen sondes op verschillende dieptes worden gebruikt om afzonderlijke vochtigheidsmetingen aan te geven. Streef naar 15 tot 30% vocht.

1.4 [bookmark: _Toc208478538]Onderhoud en Duurzaamheid
•	Regelmatig onderhoud door middel van:
· Dagelijks maaien en groomen (ondiep verticaal maaien) om de snelheid en gladheid te behouden.
· Handmatig of machinaal rollen om de balrol te verbeteren.
· Topdressing met zand om de ondergrond stevig en consistent te houden.
· Dressen van greens met zand niet fijner dan M50 210-400, afgestemd op bestaande opbouw (zeefcurve).
•	Herstel van pitchmarks wordt actief gestimuleerd bij golfers om de kwaliteit te behouden.

1.5 [bookmark: _Toc208478539]Stevigheid
•	De stevigheid van greens wordt gemeten met een Clegg-impacthamer. Deze berekent hoe stevig de greens zijn. De hamer van 2,25 kg wordt tot een hoogte van 18 inch geheven in een verticale geleidebuis en neergelaten. Na het neerlaten meet deze meting de snelheid van de vertraging bij impact op het oppervlak van de green. De meeteenheid wordt bepaald in zwaartekracht (g). Streef naar tussen 80 en 130 zwaartekracht.

1.6 [bookmark: _Ref204163933][bookmark: _Toc208478540]Speltechnische Eigenschappen 
•	De bal moet gelijkmatig reageren op stuiteren en backspin, zonder abrupte hobbels of onverwachte afremming.
•	Greens moeten strategisch uitdagend zijn, maar eerlijk en speelbaar blijven.
•	Gevarieerde pinposities zorgen voor dynamisch spel zonder extreme moeilijkheidsgraad.
•	Een goede green heeft een voorspelbare en gelijkmatige balrol, zonder abrupte vertraging of onregelmatigheden.
•	Greensnelheden worden gemeten met een stimpmeter en ze meten de invloed waarmee een bal op een vlak oppervlak zal rollen. De stimpmeter wordt omhoog gebracht tot een hoek van 20 graden en 3 golfballen worden individueel losgelaten. Een markering wordt geplaatst waar de bal van de stimpmeter wordt losgelaten en een andere markering wordt geplaatst waar de bal volledig tot stilstand komt. Het is de gemiddelde afstand die de ballen rollen, gemeten in feet. Dit proces moet in de tegenovergestelde richting worden voltooid en het algehele gemiddelde wordt gebruikt om de snelheid van greens aan te geven. 
•	De Stimp Rate moet minimaal 6,5 zijn.
•	Een digitale hellingschaal is ook erg handig bij het selecteren van een stimplocatie. Zoals beschreven moet er een vlak gebied worden gebruikt, dit kan niet nauwkeurig worden bepaald met het menselijk oog en het is raadzaam om een digitale hellingschaal te gebruiken. Iedereen kan vastlopen op greensnelheden; een goede green hoeft niet supersnel te zijn om geweldig te zijn. Als alle bovenstaande metingen binnen het streefbereik vallen, dan zou er geen probleem moeten zijn om een mooi puttingoppervlak te bereiken.
•	De roleigenschappen van puttingoppervlakken zijn van cruciaal belang. De rol van een bal moet glad en nauwkeurig zijn en mag niet negatief worden beïnvloed door het directe grasoppervlak. De Trueness Meter meet nauwkeurig de gladheid en de zuiverheid van golfgreens met de technologie die de verticale en laterale bewegingen van golfballen over het oppervlak van de baan kan volgen. Dit is een mogelijkheid om de oppervlaktekwaliteit te meten en verbeteringen op de greens te kwantificeren.



[bookmark: _Toc208478541]Tees
Kwaliteitsomschrijving van een Tee op een Golfbaan
Een tee op een golfbaan is een essentieel spelelement en moet aan hoge kwaliteitsnormen voldoen om een optimale speelervaring te garanderen. De kwaliteit van een tee wordt bepaald door factoren zoals vlakheid, grasconditie, drainage en duurzaamheid.

1.7 [bookmark: _Toc208478542]Vlakheid en stabiliteit
•	De tee moet perfect vlak zijn veelal met een minimale afschot voor natuurlijke afwatering (afschot max. 2%).
•	Geen kuilen, oneffenheden of beschadigingen die de stabiliteit van de golfer beïnvloeden.
•	Een stevige ondergrond die voldoende herstelt bij gebruik (regulier divots vullen en eens in de 5-10 jaar renoveren: uitvlakken en herbezoden).

1.8 [bookmark: _Toc208478543]Grasconditie en speelkwaliteit
•	Het gras moet dicht, gelijkmatig en sterk zijn om een consistente ondergrond te bieden.
•	De maaihoogte ligt tussen 8 en 15 mm, afgestemd op de weersomstandigheden en grassoort.
•	Weinig tot geen kale plekken en goed herstel na intensief gebruik.
•	Regelmatig onderhoud, inclusief bemesting, beluchting en doorzaaien.

1.9 [bookmark: _Toc208478544]Drainage en speelbestendigheid
•	De tee moet snel opdrogen na neerslag door een goed drainagesysteem.
•	Geen plassen of modderige plekken die de speelbaarheid beïnvloeden.
•	Bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals hitte, vorst en langdurige regen.

1.10 [bookmark: _Toc208478545]Tee marker plaatsing en variatie
•	Duidelijke en stevige tee markers, die regelmatig verplaatst worden om slijtage te verdelen.
•	Voldoende ruimte tussen verschillende tee-posities om te voorkomen dat golfers gehinderd worden.
•	Goed zichtbaar en in lijn met de strategische uitdaging van de hole.

1.11 [bookmark: _Toc208478546]Duurzaamheid en onderhoud
•	Regelmatig beluchten, bemesten en bijzaaien om de kwaliteit op peil te houden.
•	Gebruik van slijtvaste grassoorten aangepast aan het klimaat en de belasting.
•	Beperking van overmatige slijtage door gestructureerd gebruiksbeheer en onderhoudsplannen.
•	Bezanding/dressen van tees met zand niet fijner dan M50 210-400 afgestemd op bestaande opbouw (zeefcurve).



[bookmark: _Toc208478547]Fairways (en semi-rough)
Kwaliteitsomschrijving van een fairway en semi-rough op een golfbaan
Een fairway op een golfbaan vormt het belangrijkste speelgebied tussen de tee en de green en moet voldoen aan hoge kwaliteitsnormen om een consistente en eerlijke speelervaring te bieden. De kwaliteit van een fairway wordt bepaald door factoren zoals grasconditie, vlakheid, drainage, consistentie en onderhoud.

1.12 [bookmark: _Toc208478548]Grasconditie en speelkwaliteit
•	De fairway moet dicht, gelijkmatig en gezond gras hebben.
•	De maaihoogte ligt tussen 10 en 18 mm, de grassamenstelling dient op alle holes consistent te zijn.
•	Het gras moet een goede balrol mogelijk maken en divots (uitgeslagen plag) moeten snel herstellen.
•	Regelmatig onderhoud, inclusief doorzaaien, bemesten en beluchten voor optimale groei.

1.13 [bookmark: _Toc208478549]Vlakheid en consistentie
•	De fairway moet een gelijkmatige ondergrond hebben, zonder extreme oneffenheden of kuilen.
•	Licht golvende contouren en strategische hellingen dragen bij aan de speeldynamiek zonder onvoorspelbare stuiters.
•	Geen overmatige verdichting van de bodem, wat kan leiden tot slechte afwatering en slechte grasgroei.

1.14 [bookmark: _Toc208478550]Drainage en weerbestendigheid
•	De fairway moet snel water afvoeren na neerslag om plasvorming en modderige plekken te voorkomen.
•	Een goed drainagesysteem voorkomt waterophoping en garandeert een stevige ondergrond.
•	Bestand tegen droogte en extreme weersomstandigheden door irrigatie- en waterbeheerplannen.

1.15 [bookmark: _Toc208478551]Onderhoud en slijtagebeheer
•	Regelmatige beluchting en bezanding om verdichting te verminderen en de wortelstructuur te verbeteren.
•	Dressen/bezanden van fairways met zand niet fijner dan M50 210-400 afgestemd op bestaande opbouw (zeefcurve).
•	Correct beheer van divots, inclusief herstelmaatregelen en golfers aanmoedigen om afslagplekken te repareren.
•	Consistente kwaliteit over de gehele breedte van de fairway, zonder significante verschillen in grasgroei of speeleigenschappen.
•	Onderhoud van het drainagesysteem door alle drains minimaal 1 keer per 3 jaar door te spuiten.

1.16 [bookmark: _Toc208478552]Speelbaarheid en esthetiek
•	De fairway moet visueel aantrekkelijk zijn, met duidelijke overgangen naar semi-rough en rough.
•	Balrol moet voorspelbaar zijn zonder onregelmatige stuiters door slechte ondergrond of inconsistent gras.
•	Afwisseling in breedte en contouren afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de hole.



[bookmark: _Toc208478553]Bunkers
Kwaliteitsomschrijving van een Bunker op een Golfbaan
Een bunker op een golfbaan is een strategisch geplaatste zandhindernis die een technische uitdaging vormt voor golfers. De kwaliteit van een bunker wordt bepaald door factoren zoals consistentie van het zand (in alle bunkers gelijke zandsamenstelling), afwatering, vormgeving en onderhoud.

1.17 [bookmark: _Toc208478554]Zandkwaliteit en speelbaarheid
•	78% van de deeltjes in bunkerzand moet een diameter hebben tussen 0,1 en 1,0 mm.
•	34% van de deeltjes behoorden tot de classificaties hoekig/zeer hoekig (advies: Bunkerzand hoekig van Heicom).
•	Het zand dient te bestaan uit product met voldoende haakse weerstand.
•	De diepte van het zand moet consistent zijn:
· Bodemdikte: minimaal 10-15 cm.
· Zandlaag aan randen.
•	Het zand moet voldoende compact zijn om een stabiele ligging van de bal te waarborgen, zonder extreem weg te zakken.

1.18 [bookmark: _Toc208478555]Vormgeving en contouren
•	De bunker moet duidelijk gedefinieerde randen hebben zonder overmatige erosie of ingroei van gras.
•	Strategische plaatsing met natuurlijke contouren die aansluiten bij de hole-indeling.
•	Randen mogen niet te steil zijn om instorting of overmatige zandverschuiving te voorkomen.
•	Er dient een staande rand aan de zichtzijde te zijn van circa 10 cm (vilt laag).

1.19 [bookmark: _Toc208478556]Drainage en weerbestendigheid
•	Een bunker moet een goede afwatering hebben om plasvorming na regen te voorkomen.
•	Onderliggende drainagebuizen of grindlagen zorgen voor een snelle waterafvoer.
•	Zand moet bestand zijn tegen erosie en windverplaatsing om langdurige kwaliteit te behouden.

1.20 [bookmark: _Toc208478557]Onderhoud en consistentie
•	Regelmatig harken om zand gelijkmatig te verdelen en voetstappen te verwijderen.
•	Bijvullen en egaliseren van zand indien nodig om een constante speelkwaliteit te garanderen.
•	Onderhoud van grasranden door middel van het maaien/trimmen van de graskanten (niet steken van grasranden).
•	Onderhoud van het drainagesysteem door alle drains minimaal 1 keer per 3 jaar door te spuiten.

1.21 [bookmark: _Toc208478558]Speltechnische eigenschappen
•	De bunker moet een eerlijk en consistent spelelement vormen, waarbij spelers hun techniek moeten aanpassen.
•	Geen onverwachte variaties in zanddikte of -consistentie die een oneerlijke invloed hebben op de bal.
•	Geen ‘plugged lies’ maar bal op het zand.



[bookmark: _Toc208478559]Rough en taluds rond de stortplaats
Kwaliteitsomschrijving van de rough op een golfbaan en de grasvegetatie op de taluds van de stortplaats
De rough is het grasgebied rondom de fairways en greens, gekenmerkt door een hogere graslengte en vaak een dichtere begroeiing. Dit gebied dient als een strategisch element om de moeilijkheidsgraad van de baan te verhogen en biedt tegelijkertijd ecologische voordelen.

Op de taluds rond de stortplaats dient de grasvegetatie ter bescherming en in takt houden van de grondlaag van circa 1 meter dik die zich op de folie bevindt. Het in stand houden van de grasvegetatie is het primaire doel van het onderhoud. Daar waar de taluds zijn begroeid met struiken moet de ontwikkeling van bomen worden voorkomen om schade aan de folie te voorkomen. De diverse putten en controlepunten moeten bereikbaar blijven voor de monitoring van de stortplaats.

1.22 [bookmark: _Toc208478560]Graslengte & dichtheid
•	Eerste rough (semi-rough): 20-40 mm – goed bespeelbaar, overgangsgebied tussen fairway en diepe rough
· Tweede rough (diepe rough): 50-100 mm – uitdagender voor spelers, maar speelbaarheid blijft behouden.
· Natuurlijke rough: >100 mm – natuurlijke vegetatie met ecologische functie, beperkt speelbaar.
•	Soort Gras & Gezondheid
· Bestaat uit slijtvaste grassoorten zoals roodzwenkgras, veldbeemdgras, rietzwenkgras en Engels raaigras. Afhankelijk van de grond kunnen dit ook kruidenrijke grassen zijn ter bevordering van onder andere de biodiversiteit.
· Gebruik maken van bijvoorbeeld wildweidemengel (wilde bloemen) in bijvoorbeeld de tweede en natuurlijke rough.
· Gras moet gezond en goed geworteld en zonder kale plekken of extreme verdichting zijn.
•	Uniformiteit & Onderhoud
· Consistente hoogte en dichtheid per rough-zone.
· Regelmatig gemaaid en gecontroleerd op onkruidgroei.
· Geen overmatige onregelmatigheden die oneerlijke speelsituaties veroorzaken.

1.23 [bookmark: _Toc208478561]Ecologische functie
•	Biedt een habitat voor flora en fauna
•	Vermindert waterverbruik en kunstmestbehoefte ten opzichte van fairways.
•	Goed geïntegreerd in het natuurlijke landschap van de golfbaan.

1.24 [bookmark: _Toc208478562]Speltechnische eigenschappen
•	Biedt een eerlijke uitdaging zonder ballen volledig te ‘verliezen’.
•	Zorgt voor een duidelijke maar niet onredelijke straf bij afzwaaiers.
•	Overgang tussen fairway, semi-rough en diepe rough is logisch en consistent.

1.25 [bookmark: _Toc208478563]Onderhoudsrichtlijnen semi-rough en natuurlijke rough
•	Maaifrequentie: semi-rough 1-2 keer per week.
•	Natuurlijke rough variërend van 1 tot 3 keer per jaar afhankelijk van de vegetatie.
•	Onkruidbeheer: mechanisch plaatselijk uitvoeren en gebruik van ecologisch verantwoorde methoden. Geen gebruikmakend van klepelmaaiers maar van cyclomaaiers of soortgelijk, waarbij het maaisel wordt afgevoerd.
•	Irrigatie: beperkt, tenzij nodig om de grasgezondheid te waarborgen.
•	Herstel van beschadigingen: doorzaaien en beluchten waar nodig.

1.26 [bookmark: _Toc208478564]Onderhoudsrichtlijnen taluds rond de stortplaats
•	Grasvegetatie kort houden 50 tot 200 mm door begrazing met schapen. Momenteel worden de taluds onderhouden door een schapenhouder uit de omgeving die zorgdraagt voor de begrazing met schapen. Huidige afspraken (kostenvrije overeenkomst) tussen gemeente en schapenboer moeten in stand worden gehouden. De grasvegetatie moet laag blijven.
•	Het controleren en herstellen van de afrastering en hekken rond de taluds wordt momenteel door deze schapenhouder uitgevoerd.
•	Onderhouden van de hekwerken en doorgangen voor ruiters en overstapjes voor wandelaars.
•	Bestrijden van distels en opschot van bomen in de grasvegetaties.
•	Begroeiing rond de stortplaats ter plaatse van de grindkoffers verwijderen.



[bookmark: _Toc208478565]Beplanting, bosvakken en solitaire bomen 
Kwaliteitsomschrijving van Beplanting op een Golfbaan
Beplanting op een golfbaan omvat alle bomen, struiken, bloemen en andere vegetatie die zijn aangeplant of natuurlijk aanwezig zijn. Beplanting speelt een essentiële rol in de uitstraling, speltechnische elementen en duurzaamheid van de golfbaan.

Deze eisen zorgen ervoor dat de beplanting niet alleen een visueel aantrekkelijke en functionele rol vervult, maar ook bijdraagt aan de ecologische en duurzame waarde van de golfbaan.

1.27 [bookmark: _Toc208478566]Gezondheid en onderhoud
•	Planten en bomen zijn vrij van ziekten en plagen.
•	Geen dode of gevaarlijk overhellende takken.
•	Gesnoeid en onderhouden volgens een beheersplan.

1.28 [bookmark: _Toc208478567]Functionele eigenschappen
•	Speltechnisch: Zorgt voor strategische uitdagingen zonder oneerlijke hindernissen.
•	Afbakening & Oriëntatie: Markeert holes, fairways en hindernissen op een natuurlijke manier.
•	Wind & Schaduw: Beschermt tegen wind en biedt schaduw zonder negatieve invloed op de grasgroei.

1.29 [bookmark: _Toc208478568]Ecologische waarde
•	Bevordert biodiversiteit door inheemse soorten te gebruiken.
•	Biedt nest- en schuilgelegenheid voor vogels, insecten, zoogdieren en amfibieën.
•	Minimaal gebruik van pesticiden en kunstmatige bemesting.

1.30 [bookmark: _Toc208478569]Landschappelijke integratie
•	Past bij de natuurlijke omgeving van de golfbaan (oorspronkelijke natuurlijke begroeiing: moeras).
•	Harmonie tussen open en beboste gebieden, met vloeiende overgangen.
•	Seizoensgebonden variatie in kleur en bloei voor een aantrekkelijke uitstraling.

1.31 [bookmark: _Toc208478570]Duurzaamheid en waterbeheer
•	Beplanting draagt bij aan bodemstabilisatie en vermindert erosie.
•	Waterdoorlatende zones en bufferstroken rond vijvers en beekjes.
•	Droogtebestendige en onderhoudsarme soorten hebben de voorkeur.

1.32 [bookmark: _Toc208478571]Onderhoudsrichtlijnen begroeiing taluds rond de stortplaats
•	Eens in de 15 jaar gefaseerd terugzetten van de bomen op de taluds van de Hollandse brug en het biezenveld. De ontwikkeling van bomen moet worden voorkomen om schade aan de bovenafdichting te voorkomen.



[bookmark: _Toc208478572]Waterpartijen, oevers, duikers en doorgaande watergangen

Kwaliteitsomschrijving voor het beheer van watergangen, duiker, oevers van waterpartijen en vijvers op een golfbaan.

Door deze eisen toe te passen, wordt de golfbaan niet alleen een aantrekkelijke en goed bespeelbare sportomgeving, maar draagt deze ook bij aan natuurontwikkeling en duurzaam waterbeheer.

Nota Bene: De gehele golfbaan ligt buitendijks en is een gebied met een waterbergende functie. Aanpassingen aan het gebied die effect hebben op het waterbergend vermogen (aanleg van bijvoorbeeld eilanden of iets dergelijks) moet gebeuren in afstemming met RWS en/of Waterschap

1.33 [bookmark: _Toc208478573]Algemeen beheerdoel
•	Primair hebben de diverse waterlopen tot doel om het water op te vangen, vast te houden en indien noodzakelijk af te voeren. Alle waterpartijen zijn met elkaar verbonden en hebben een overloop richting het Gooimeer.
•	Het beheer van oevers op de golfbaan is gericht op het behoud en de versterking van een natuurlijke uitstraling, het bevorderen van biodiversiteit en het waarborgen van de veiligheid en speelbaarheid van de baan. Dit wordt bereikt door een evenwichtige combinatie van ecologisch beheer en functionele esthetiek.

1.34 [bookmark: _Toc208478574]Hoogwaardige speelomgeving
•	De randen van waterhindernissen welke in nabijheid zijn van spellijnen van de golf en watergangen die ‘onder de slaglijn’ liggen worden vrijgehouden van hoog opschietende vegetatie om een duidelijke en verzorgde speelomgeving te garanderen (golfspelregels).
•	Oevers nabij greens en tees (alleen grassen en kruiden) worden met een regelmatige frequentie kort gemaaid (max. 10 cm) en opslag van bomen en struiken worden verwijderd.
•	In de driving range vijver dient de drijver ter voorkoming dat de oefenballen in ecologische zones terechtkomen.
•	De in- en uitlaatverbinding tussen de driving range vijver en het Gooimeer moet in stand blijven.

1.35 [bookmark: _Toc208478575]Natuurlijk landschap en ecologische waarde
•	Buiten de speelzones worden oevers beheerd met een gefaseerd maaibeheer om een gevarieerde vegetatiestructuur te behouden en de biodiversiteit te bevorderen.

1.36 [bookmark: _Toc208478576]Stabiliteit en afvoer van overtollig water
•	Waar nodig worden natuurlijke beschoeiingen toegepast, zoals rietkragen of wilgenvlechtwerk, om erosie tegen te gaan.
•	Bij sterk geërodeerde oevers worden herstelmaatregelen getroffen, zoals aanplant van vegetatie.
•	Op enkele locatie bij strakke overgangen van land naar water ter plaatse van fairways, tees of greens zijn beschoeiingen aangebracht. Ook ter plaatse van de driving range is beschoeiing aangebracht.

1.37 [bookmark: _Toc208478577]Beheermaatregelen
•	Inheemse oeverplanten worden gestimuleerd en invasieve soorten actief verwijderd.
•	In aanvulling op de schouw sloten maaien en verwijderen van begroeiing en riet daar waar de doorvoer van water van belang is of visueel een vrij zicht op het water gewenst is.
•	Uitbaggeren van sloten en watergangen daar waar noodzakelijk.
•	Handmatige of mechanische verwijdering van ongewenste opslag van bomen en struiken om de open structuur te behouden (afhankelijk van soort: maaibeleid op rietoevers toepassen, houtig opschot buiten speelgebieden eens in de 5 jaar verwijderen).
•	Monitoring van waterkwaliteit en oevervegetatie om tijdig in te grijpen bij ongewenste ontwikkelingen.
•	Herstellen en vervangen van beschoeiingen.
•	Schoon en vrij houden van duikers.

1.38 [bookmark: _Toc208478578]Seizoensgebonden onderhoud
•	Voorjaarsinspectie en eventuele herstelmaatregelen na winterperiode.
•	Zomerse maaibeurten gericht op beheersing van dominante soorten.
•	Najaarsonderhoud met aandacht voor het behoud van winterdekking voor fauna.

1.39 [bookmark: _Toc208478579]Damwanden
•	Op enkele locaties zijn damwanden aangebracht. Deze verticale, grond- en waterkerende constructies zijn toegepast om oevers te verstevigen en waterpartijen af te bakenen. Damwanden zorgen ervoor dat waterpartijen strak begrensd blijven en voorkomen dat oevers afkalven of verzakken.
•	Regelmatige inspectie is essentieel om de functie en uitstraling te behouden.
•	Aandachtspunten zijn:
· Visuele inspectie: minimaal één keer per jaar dient er gecontroleerd worden op scheuren, verzakkingen, kromtrekking of losse delen. Vooral te letten op plekken waar waterdruk hoog is of waar veel wortelgroei voorkomt.
· Reinigen: check begroeiing zoals riet, gras of algen die zich op of tegen de damwand vestigen. Verwijdering voorkomt houtrot en houdt het aanzicht strak.
•	De watermolen die gesitueerd is op de voormalige/’huidige’ hole 5 dient in stand te worden gehouden. Graag in overleg treden met Afvalzorg over hoe te handelen met betrekking tot werking hiervan en onderhoud.

1.40 [bookmark: _Toc208478580]Duurzaamheid 
•	Gebruik van milieuvriendelijke methoden en materialen bij oeverbeheer.
•	Behoud en stimulering van natuurlijke habitatten voor fauna zoals amfibieën, libellen en vogels.
•	Minimaliseren van verstoring door onderhoudswerkzaamheden in gevoelige perioden.



[bookmark: _Toc208478581]Flora en fauna, ecologie en ecologische verbindingszone (onderdeel GEO)
Kwaliteitsomschrijving: Flora & Fauna, Ecologie en Ecologische Verbindingszones op een Golfbaan

Door een golfbaan op een ecologisch verantwoorde manier te beheren en ecologische verbindingszones te integreren, draagt de baan bij aan biodiversiteit, landschapskwaliteit en duurzame natuurontwikkeling. Dit zorgt niet alleen voor een gezonder ecosysteem, maar versterkt ook de speelbeleving en natuurlijke uitstraling van de golfbaan.

Flora en fauna op een golfbaan omvatten alle plantensoorten (bomen, struiken, grassen, bloemen) en dierlijke bewoners (vogels, zoogdieren, insecten, amfibieën en vissen). Een gezonde biodiversiteit draagt bij aan de duurzaamheid en het natuurlijke karakter van de golfbaan.

1.41 [bookmark: _Toc208478582]Kwaliteitscriteria
•	Flora (Planten & Vegetatie)
· Specifiek inheemse, robuuste en onderhoudsarme soorten.
· Diverse vegetatielagen (bomen, struiken, kruiden) om biodiversiteit te stimuleren.
· Beplanting die bijdraagt aan bestuiving en ecosysteemdiensten, zoals nectarplanten voor insecten.
· Gras- en rietzones bij waterpartijen voor natuurlijke filtering en stabilisatie van oevers.
•	Fauna (Dieren & Ecosysteem)
· Bescherming van inheemse diersoorten en behoud van natuurlijke habitats.
· Nestgelegenheid voor vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren door middel van nestkasten en houtstapels.
· Beheer gericht op het minimaliseren van verstoring door menselijk gebruik.
· Verbod op het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen die invloed hebben op insecten en bodemleven in dit gebied.
· Met betrekking tot de ecozone bij de driving range en het oefengebied het volgende:
· Dit is een broed-/rustgebied voor vogels. Wanneer niet nodig geen aanpassingen in deze omgeving toepassen.
· De taluds van de vuilstort zijn prima in te richten als vogelvriendelijke ecozones.
· In deze zones dient periodiek (eens in de … jaar) strategisch en natuurgericht maaibeheer plaats te vinden.
· Algemeen: oog voor alle diersoorten is uiteraard belangrijk (rigoureuze schouw- en maaiwerkzaamheden kunnen veel verruïneren). Een sloot kan bijvoorbeeld niet aantrekkelijk zijn voor vissen, maar wel zeer waardevol zijn voor amfibieën. Kennis is essentieel.
· De jachtrechten op Recreatiepark Naarderbos zijn op legale wijze verpacht. Het jachtbeheer wordt uitsluitend uitgevoerd door een bevoegde partij en binnen de kaders van de Wet natuurbescherming. 

1.42 [bookmark: _Toc208478583]Ecologie op de golfbaan
Ecologie op de golfbaan richt zich op het in stand houden van natuurlijke ecosystemen en het minimaliseren van negatieve milieu-impact. Dit omvat biodiversiteit, waterbeheer, bodemkwaliteit en duurzame inrichting.

Kwaliteitscriteria
•	Bodemkwaliteit & Waterbeheer
· Gebruik van natuurlijke compost en organische meststoffen.
· Waterdoorlatende ondergronden en duurzame irrigatiesystemen.
· Infiltratiezones voor regenwater en behoud van natuurlijke waterlopen.
•	Duurzaam Landschapsbeheer
· Afstemming van maaibeheer op ecologische cycli (bijv. gefaseerd maaien van roughs en bloemrijke weides).
· Gebruik van natuurlijke materialen en lokale beplanting bij landschapsinrichting.
· Ecologisch verantwoord onderhoud met minimale verstoring van habitats.
•	Klimaatadaptatie & CO₂-opslag
· Aanplant van bomen en vegetatie die CO₂ vastleggen en schaduw bieden.
· Creëren van veerkrachtige ecosystemen die bestand zijn tegen klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast).

1.43 [bookmark: _Toc208478584]Ecologische verbindingszones
Ecologische verbindingszones zijn corridors van natuurgebieden die geïsoleerde ecosystemen met elkaar verbinden. Op een golfbaan fungeren ze als veilige doorgangswegen en leefgebieden voor flora en fauna.
Kwaliteitscriteria:
•	Ligging & Samenstelling.
· Verbinding tussen bestaande natuurgebieden (bossen, waterlopen, heidegebieden)
· Aaneengesloten stroken van bomen, struiken, rietkragen en bloemrijke graslanden.
· Beperkte menselijke verstoring (geen intensief gemaaide zones of drukke speelgebieden).
•	Functionele Ecologie
· Creëren van bufferzones rond waterpartijen en bosranden.
· Gebruik van houtwallen, heggen en poelen als migratieroutes en schuilplekken.
· Voorkomen van barrières zoals hekken of ondoordringbare structuren.
•	Duurzaam Beheer
· Minimale verstoring door maaibeheer en verbod op chemische bestrijding.
· Regelmatige monitoring van flora- en faunapopulaties.
· Behoud en herstel van inheemse beplanting en waterpartijen.

1.44 [bookmark: _Toc208478585]Versterking ecologische verbindingszone
· De aanbevelingen uit het rapport van Stantec (bijlage 3 Rapport Ecologische verbinding en vergroting biodiversiteit Naarderbos te Naarden) dienen in de revitalisering van de golfbaan uitgevoerd te worden.
· De faunapassage onder de IJsselmeerweg dient te worden aangepast opdat dieren ook aan de rechterkant van de faunapassage een doortocht hebben middels een loopplank voor otters en kleinwild, conform bijlage 30. Dit betreft het aanbrengen van 5 meter fauna loopplak van 40 cm breed, opgebouwd uit:
· Verzinkt stalen hoeksteunen
· Voorziening van gerecycled kunststof planken, afmeting 25000x400x25mm
· Bevestigen van de steunen aan de wand met thermisch verzinkte houtdraadbouten M10
· Bevestigen van de planken op de hoeksteunen met machinaalbouten, type VTM860
· Het aansluiten van de loopplank horizontaal voor de duiker op de bestaande loopplank en vormt hiermee een verbinding met het talud.
· Daar waar mogelijk worden extra rustplekken gecreëerd voor dieren.
· Ten behoeve van de verbreding van de sloot in de verbindingszone bij de Oude Zeedijk wordt contact gelegd met RWS om te bepalen of verbreding mogelijk is. Indien dit het geval is, zal dit worden uitgevoerd. Doel hiervan is dieren een veilige en robuuste oversteek te geven richting de faunapassage onder de A1 naar het Naardermeer.
· Ten behoeve van de aanlooproute naar de zuidkant van de Zuiderzeedijk zal ook de steile oever verflauwd worden voor fauna. 
· [image: Afbeelding met kaart, tekst

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
· De eilandjes in het water (bij de (oude) hole 9 dienen te worden hersteld. Deze stepping stones zijn grotendeels uitgespoeld. Herstel hiervan is vereist, inclusief voorzieningen tegen uitspoeling (met bijv. een Fauna Uittreed Plaats (FUP)).
· Met betrekking tot de aanlooproute vanaf Gooimeer dient dit goed beheert te worden zodat routes niet dicht groeien met struweel en bramen. Door ondiepe, flauwe greppels langs het pad aan te leggen wordt opslag tegengegaan en functioneert de verbinding beter voor otters.
· Met betrekking tot het grindpad ten noorden van parkeerplaats is het wenselijk dat deze verder van de verbindingszone wordt aangelegd. Het aan te leggen grindpad vanaf de parkeerplaats naar de golfbaan moet worden aangelegd tussen de parkeerplaats en de 9 holes par 3 baan.
· De oever vanuit het grote water over het fietspad moet worden verflauwd met een duidelijke uittreedplek.
· [image: Afbeelding met kaart, tekst

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

1.45 [bookmark: _Toc208478586]Afrastering ecologische verbindingszone
De ecologische verbindingszone is gemaakt om ervoor te zorgen dat otters vanuit het Gooimeer naar het Naardermeer kunnen gaan (en terug). Momenteel ontbreekt het aan een goede afrastering om ervoor te zorgen dat otters beter gebruik kunnen maken van de faunapassage onder de IJsselmeerweg. 
·  Ten behoeve van een veilige overgang dient er tussen de drivingrange en de IJsselmeerweg een afrastering te worden aangebracht die ervoor zorgt dat fauna beter geleid wordt naar de fauna passage onder de IJsselmeerweg. Kleinwildgaas (120 cm hoog, 20 cm ingegraven) wordt hiervoor gebruikt.
· Deze werkzaamheden bestaan uit:
· Demonteren, afvoeren en storten van bestaand raster
· Rastertracé conform bijlage 31 vrijmaken van begroeiiing
· Plaatsen kleinwildraster conform of gelijkwaardig conform bijlage 32. Raster beschikt over kleinwildgaas met krimp en zink-aluminium coating, hoogte 150 cm (liggende) maas. Het gaas wordt 20 cm ingegraven en 30 cm horizontaal omgezet naar de wildzijde.
· Aanbrengen 5 stuks dassenpoort, inclusief kunststofplaat en dwarsvleugel
· Wildrooster leveren en aanbrengen (3288x2100x55 mm) bij fietspad conform bijlage 32
· Wildrooster leveren en aanbrengen (5664x2100x500mm) bij ingang P3 conform bijlage 33
· Plaatsen van verkeerswaarschuwingsbord J37 met ondertekst “wildrooster”
· 2 stuks klaphekken aanbrengen bij beide wildroosters
· Gebruikte materialen zijn FSC/ of PEFC gecertificeerd
· De uitvoerder beschikt over het VCA** keurmerk
· 

[bookmark: _Toc208478587]Beregening
Kwaliteitsomschrijving beregeningsinstallatie op een golfbaan
Deze kwaliteitsomschrijving garandeert een betrouwbare en efficiënte beregeningsinstallatie die bijdraagt aan een optimale speelkwaliteit en duurzaamheid van de golfbaan. (zie ook bijlage 4: Rapportage vitaliteitsonderzoek huidige installatie juli 2025)

1.46 [bookmark: _Toc208478588]Algemeen
•	Beregening dient in basis om op het speelveld van golf de gewenste grassen te behouden, niet te laten uitdrogen/afsterven.
•	De beregeningsinstallatie voor de golfbaan dient ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden te worden volgens marktconforme kwaliteitsnormen. De installatie moet zorgen voor een gelijkmatige en efficiënte waterverdeling over de gehele golfbaan, met minimale verspilling en optimale duurzaamheid.

1.47 [bookmark: _Toc208478589]Ontwerp en planning
•	Het ontwerp moet rekening houden met de specifieke behoeften van de golfbaan, inclusief greens, fairways, tees.
•	Gebruik van irrigatiesoftware conform huidige tijd/aanbod voor het bepalen van de sproeierposities en waterverdeling.
•	De installatie moet voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, inclusief waterbeheer en milieueisen.

1.48 [bookmark: _Toc208478590]Materialen en componenten
•	Pijpleidingen: Gebruik van duurzame, drukbestendige leidingen zoals PVC of HDPE, geschikt voor langdurig gebruik.
•	Sproeiers: Hoogwaardige, weerbestendige sproeiers met een instelbare straal en neerslaghoeveelheid.
•	Pompsystemen: Energiezuinige en krachtige pompen met een voldoende capaciteit en druk-/frequentieregeling.
•	Besturingssysteem: Een centraal, computergestuurd systeem met weerstations (en vochtigheidssensoren) voor optimale regeling. Ook met handhelds te bedienen.
•	Filters en kleppen: Zelfreinigende filters en kwalitatieve afsluiters om verstoppingen en drukverlies te minimaliseren.

1.49 [bookmark: _Toc208478591]Installatie
•	De installatie moet worden uitgevoerd door gecertificeerde professionals met ervaring in golfbaanberegening.
•	Pijpleidingen moeten op een vorstvrije diepte worden gelegd en voorzien zijn van adequate drukbeveiliging.
•	De installatie moet modulair en uitbreidbaar zijn, zodat toekomstige aanpassingen eenvoudig doorgevoerd kunnen worden.

1.50 [bookmark: _Toc208478592]Waterbeheer en duurzaamheid
•	Gebruik van slimme sensoren voor bodemvochtmeting en weersvoorspellingen om waterverbruik te optimaliseren.
•	Integratie van regenwateropvang en hergebruiksystemen waar mogelijk.
•	Minimaal waterverlies door verdamping en afstroming, door gebruik van druppelirrigatie en efficiënt sproeibeheer.

1.51 [bookmark: _Toc208478593]Onderhoud en service
•	Jaarlijkse inspecties en onderhoudsbeurten door een specialist.
•	Vóór de winter dient de installatie volledig ‘leeg te worden geblazen’/vorstvrij te worden gemaakt.

1.52 [bookmark: _Toc208478594]Prestatiecriteria
•	Gelijkmatige waterverdeling over alle te beregenen zones.
•	Waterverlies beperkt tot minder dan 10% door lekken en verdamping.
•	Een energie-efficiënte werking met een minimaal stroomverbruik per beregeningscyclus.
•	Minimaal onderhoud nodig en een levensduur van ten minste 15 jaar.



[bookmark: _Toc208478595]Paden 
Kwaliteitsomschrijving: Buggypaden, wandelpaden en ruiterpaden op en rond een Golfbaan

1.53 [bookmark: _Toc208478596]Algemeen
Paden op een golfbaan zorgen voor veilige en comfortabele routes voor wandelende golfers en buggy’s, terwijl ze de natuurlijke uitstraling van de baan respecteren. Ze moeten functioneel, duurzaam en in harmonie met de omgeving zijn. Openbare paden en ruiterpaden zijn functioneel en veilig en het tracé van de paden is duidelijk herkenbaar voor de bezoekers.

Belangrijk: er zijn voor de layout/wandelroute van de golfbaan drie gevaarlijke punten te benoemen. De oversteek van de IJsselmeerweg en het openbare fietspad zijn:
1. naar hole 1
2. van green 8  hole 9 
3. van green 9  hole 10
Hierop zullen via waarschuwingen op bijvoorbeeld scorekaarten en bewegwijzeringen golfers geattendeerd moeten worden! 

1.54 [bookmark: _Toc208478597]Asfalt buggy paden (golf)
Verharde paden bestaan uit materialen zoals asfalt, beton of klinkers en worden gebruikt op intensief belopen of bereden delen van de golfbaan, zoals rond clubhuizen, parkeerplaatsen en buggyroutes.

Kwaliteitscriteria:
•	Oppervlak: Glad, stroef en goed waterdoorlatend of onder afschot om plassen en gladheid te voorkomen.
•	Materiaalgebruik: Natuurlijke kleuren en structuren die passen bij het landschap.
•	Duurzaamheid: Slijtvast en bestand tegen weersinvloeden en belasting door voertuigen.
•	Onderhoud: Regelmatig schoonhouden, controleren op scheuren en ongelijkheden.
•	Afwatering: Correcte helling en eventueel drainage om waterophoping te voorkomen.

Onderhoud asfalt buggy paden:
•	Verwijderen overhangend groen en maaien aanliggende gras vegetaties tot maximaal 1 meter vanuit het pad.
•	Snoeien van overhangende takken die hinderlijk zijn voor de golfers.
•	Herstellen van scheuren of beschadigingen van het asfalt.

1.55 [bookmark: _Toc208478598]Openbaar wandelpad
Over de golfbaan loopt een openbaar wandelpad. Hiervoor gelden de volgende eisen:
· [bookmark: _Hlk200892287]2 jaarlijks globale visuele weginspectie uitvoeren volgens de CROW146-methodiek, inspectie resultaten tbs aan de gemeente Gooise Meren
· Bestaande materialen elementenverhardingen handhaven , volgens handboek inrichting openbare ruimte. Gebruik van duurzame materialen zoals klinkers, asfalt of beton 
· Weggebreken herstellen binnen 2 weken
· Bestaande materialen asfaltverhardingen handhaven, asfaltmengsel DAB of SMA 0/8,  Voldoende grip en stroefheid om slipgevaar te voorkomen 
· Minimale verhardingsbreedte: 1,80 meter (bij voorkeur 2,00 meter).
· Vrije doorgangshoogte: minimaal 2,50 meter.
· Dwarsprofiel: licht bol (min. 2% afschot) naar zijkanten voor afwatering.
· Geen scherpe randen of opstaande randen (>1 cm) aan zijkanten.
· Geschikt voor gebruik door rolstoelgebruikers, kinderwagens en ouderen.
· Drempelvrij, zonder obstakels op het pad.
· Bij zichtlijnen of kruisingen: waarschuwingsbord (“Let op: kruising met golfbaan”).
· Vrij van kuilen, scheuren of losliggend materiaal.
· Geen hinderlijke bolling, verzakkingen of aflopende randen.
· Geen plasvorming toegestaan na regenval (max. 24 uur wateraccumulatie).
· Geen afvoer naar sporttechnische zones (greens, tees).
· Pad voorzien van discrete bewegwijzering (bijv. houten paaltjes, ingegraveerde markeringen).
· Informatieborden bij in-/uitgangen met gedragsregels (honden aan lijn, geen fietsen e.d.).
· Visuele inspectie: minimaal 1x per kwartaal.
· Herstel van schade (scheuren, kuilen) binnen 10 werkdagen na constatering.
· Verwijderen van obstakels (bijv. takken, modder) binnen 48 uur na melding.
· Geen strooizout i.v.m. schade aan omliggende golfgras; alternatief: zand of dooikorrel.

1.56 [bookmark: _Toc208478599]Half verharde wandelpaden
Half verharde wandelpaden over de golfbaan zijn aangelegd met leemzand en deels met houtsnippers door de bosgebieden. Een deel van de paden is uitgesleten in de bestaande grasvegetatie over de golfbaan. Toe te passen materiaal voor het uitvullen van gaten is deels ter keuze van de exploitant en er dient gekozen te worden tussen een balans van functionaliteit, duurzaamheid en een natuurlijke uitstraling. Echter niet toegelaten/toe te passen halfverharding: grauwstabiel, staalslakkenverharding
 
Kwaliteitscriteria:
•	Oppervlak: Voldoende compact en stabiel om comfortabel te belopen.
•	Materiaalgebruik: Natuurlijke materialen die in de omgeving opgaan en weinig stof of losliggend materiaal veroorzaken.
•	Duurzaamheid: Bestand tegen erosie, afkalving en weersinvloeden.
•	Onderhoud: Regelmatig aanvullen en egaliseren om slijtage en kuilen te voorkomen.
•	Toegankelijk en herkenbaar in het terrein.
•	Afwatering: Goed doorlatend, eventueel met versteviging om uitspoeling te minimaliseren.

Onderhoud aan de wandelpaden:
•	Jaarlijks los maken toplaag, waar nodig aanvullen, profileren en walsen.
•	Mechanisch verwijderen vegetatie ter plaatse van de halfverharde wandelpaden over een breedte van 0,80 m1.
•	Uitvullen van de gaten in de paden.
•	Verwijderen overhangend groen en terugzetten van de stuiken langs de wandelpaden.
•	Snoeien van overhangende takken die hinderlijk zijn voor wandelaars.
•	Jaarlijks maaien/ klepelen van de vegetatie langs de paden tot 1 meter van het pad en voorkomen dat de kruiden over de paden hangen.
•	In stand houden overstapjes nabij het schapenhek.
•	In stand houding, plaatsing, onderhoud, vervanging bewegwijzering.

1.57 [bookmark: _Toc208478600]Onverharde paden 
Onverharde paden zijn natuurlijke looproutes zonder aangebracht verhardingsmateriaal, vaak bestaande uit aangestampte grond of gras, en worden gebruikt in minder belopen delen van de golfbaan.

Kwaliteitscriteria:
•	Oppervlak: Natuurlijk en vlak zonder gevaarlijke oneffenheden of moddervorming.


•	Duurzaamheid: Bestand tegen lichte erosie en weersinvloeden zonder intensief onderhoud.
•	Onderhoud: Minimale ingreep, zoals maaien, ophogen van geërodeerde stukken en natuurlijke vegetatie in stand houden.
•	Afwatering: Natuurlijk aflopend om plasvorming en modderige zones te voorkomen.

1.58 [bookmark: _Toc208478601]Ruiterpaden (openbaar)
Kwaliteitsomschrijving – Openbare Ruiterpaden (Zand) op een Golfbaan
Doel en gebruik: het ruiterpad is bedoeld voor recreatief gebruik door ruiters en is openbaar toegankelijk. Het pad voert door het golfbaanlandschap, zonder het spelverloop of de veiligheid van golfers of ruiters te verstoren. De route is afgestemd op een comfortabele en veilige rijervaring voor paard en ruiter, met aandacht voor landschappelijke inpassing en duurzaamheid.
•	Aanwezig gras over een breedte van 1m1 maaien, verticaal overhangend groen/taken tot 3 m hoogte verwijderen.
•	Verticaal overhangend groen/taken tot 3 m hoogte verwijderen. 
· Het ruiterpad moet te allen tijde over de gehele lengte begaanbaar blijven voor ruiters.
· Obstakels, zoals omgevallen bomen, overhangende takken of versperringen, dienen binnen 48 uur te worden verwijderd na constatering of melding.
· De ondergrond dient voldoende draagkracht te hebben om paardenhoeven niet te laten wegzakken onder normale omstandigheden.
· Maximale diepte van kuilen of sporen: <5 cm.
· Verharding (indien van toepassing): halfverharding zoals leem, dolomiet, of schelpen; geen losse of scherpe materialen.
· Geen langdurige plasvorming (>24 uur na regenval).
· Routeaanduidingen dienen duidelijk en actueel te zijn.
· Bewegwijzering moet zichtbaar blijven en wordt minimaal twee keer per jaar gecontroleerd.
· Eventuele waarschuwingsborden bij gevaarlijke situaties (kruisingen, natte delen, smalle doorgangen).
· Periodieke controle op oneffenheden, boomwortels en andere gevaren.
· Herstel van beschadigingen (zoals uitgesleten delen) binnen 5 werkdagen na melding of constatering.
· Extra inspectie binnen 48 uur na storm, langdurige regen of extreme hitte.

1.59 [bookmark: _Toc208478602]Constructie en opbouw
•	Baanbreedte: Minimaal 2,5 meter breed, bij voorkeur 3 meter voor veilig passeren.
•	Ondergrond: Stabiele, goed drainerende zandconstructie, vrij van stenen en scherpe objecten.
•	Fundering (indien nodig): Grof zand of menggranulaat als verdicht dragend pakket onder het loopvlak om langdurige stabiliteit te garanderen.
•	Afwerking loopvlak: Los tot licht verdicht schoon zand (zandfractie 0–2 mm), met een egale, dempende structuur die voldoende grip biedt en afwatering toelaat.

Onderhoud en gebruikskwaliteit
•	Egaliteit: Geen gaten, kuilen of wortelopdruk. Oneffenheden worden minimaal wekelijks geëgaliseerd bij intensief gebruik.
•	Afwatering: Geen waterophoping of moddervorming na regenval. Indien nodig worden greppels of lichte afschotprofielen toegepast.
•	Vegetatiebeheer: Vrij van overhangende takken of opschot die het gebruik kunnen hinderen. Zijkanten van het pad worden regelmatig vrijgehouden (min. 50 cm aan weerszijden).
•	Vrij van obstakels: Geen afrastering, losse stenen, boomwortels of andere hindernissen in het pad.
•	Veiligheid en zichtlijnen: Bochten zijn overzichtelijk, kruisingen met golfholes zijn gemarkeerd en beveiligd met zichtbare bebording of hekwerk. Zichtlijnen zijn vrij van hinderlijke vegetatie.

Beleving en landschappelijke inpassing
•	Esthetiek: Het pad is landschappelijk ingepast met natuurlijke overgangen naar omliggende begroeiing, zonder storende technische elementen.
•	Gebruiksvriendelijkheid: Bewegwijzering is helder en passend vormgegeven, met informatie over gebruiksregels en gedeelde verantwoordelijkheid.
•	Ecologie: Waar mogelijk wordt het pad gecombineerd met ecologische zones of bufferstroken, zonder deze te verstoren.

Door een juiste balans tussen verharde, half verharde en onverharde openbare/golfpaden te hanteren, blijft de golfbaan functioneel, duurzaam en esthetisch aantrekkelijk. Het type pad wordt afgestemd op het gebruik en de ecologische impact, zodat het landschap en de speelkwaliteit optimaal blijven.



[bookmark: _Toc208478603]Onderhoudsterrein
Kwaliteitsomschrijving: Onderhoudsterrein voor greenkeepers op een golfbaan
Een goed georganiseerd onderhoudsterrein draagt bij aan efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid in het beheer van de golfbaan. Door de juiste faciliteiten en opslagruimtes te voorzien, wordt het onderhoud geoptimaliseerd en blijft de baan in topconditie.

1.60 [bookmark: _Toc208478604]Algemeen
Het onderhoudsterrein voor greenkeepers is een functioneel en goed georganiseerd terrein waar alle essentiële faciliteiten aanwezig zijn voor het beheer en onderhoud van de golfbaan. Het moet praktisch, veilig, duurzaam en milieuvriendelijk zijn, met voldoende ruimte voor personeel, machines, materialen en opslag.

1.61 [bookmark: _Toc208478605]Faciliteiten
•	Kantine en personeelsruimtes
· Functie: Ontspanningsruimte voor greenkeepers en personeel
· Kwaliteitscriteria:
· Voldoende ruimte en comfortabele inrichting voor pauzes en maaltijden.
· Voorzien van tafels, stoelen, koelkast, magnetron, koffiezetapparaat en opbergruimte.
· Goede ventilatie, verwarming en verlichting.
· Aangrenzende sanitaire voorzieningen met toiletten en wastafels.
•	Natte ruimtes en kleedruimtes
· Functie: Mogelijkheid voor medewerkers (M/V/X) om zich om te kleden en te douchen.
· Kwaliteitscriteria:
· Kleedruimtes met voldoende lockers voor persoonlijke spullen.
· Douches en wasbakken met warm en koud water.
· Goede hygiëne en regelmatige schoonmaak.

1.62 [bookmark: _Toc208478606]Werkplaats en machineopslag
•	Werkplaats
· Functie: Ruimte voor reparatie en onderhoud van machines en gereedschappen.
· Kwaliteitscriteria:
· Goed geventileerde en verlichte werkruimte.
· Voorzien van werkbanken, gereedschapskasten en opslag voor reserveonderdelen.
· Voldoende elektriciteitsaansluitingen (220V en 380V) voor elektrisch gereedschap.
· Veiligheidsmaatregelen zoals brandblussers en EHBO-kits.
•	Machineopslag
· Functie: Overdekte opslagruimte voor grasmaaiers, tractoren en ander groot materieel.
· De pachter van de jacht op Recreatiepark Naarderbos heeft recht op enkele overdekte vierkante/kubieke meters om zijn benodigdheden (mobiele jachthut/hoogzit) te kunnen stallen.
•	Kwaliteitscriteria:
· Ruime en overzichtelijke indeling met duidelijke looproutes.
· Bescherming tegen weersinvloeden, zoals regen en vorst.
· Goede ventilatie en veiligheidssystemen tegen brand en diefstal.
· Periodieke controle en onderhoud van machines om lange levensduur te garanderen.

1.63 [bookmark: _Ref204164658][bookmark: _Toc208478607]Opslagruimtes
•	Opslag bestrijdingsmiddelen en meststoffen
· Functie: Veilige opslag van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.
· Kwaliteitscriteria:
· Geïsoleerde en goed geventileerde ruimte, apart van andere opslag.
· Voldoet aan milieuregels en veiligheidsnormen (zoals opslag in lekbakken).
· Beveiligde toegang om onbevoegde personen te weren.
· Duidelijke etikettering en registratie van gebruikte middelen.
•	Opslag zand, grond en graszoden
· Functie: Opslag van materialen voor het onderhoud van greens, fairways en bunkers.
· Kwaliteitscriteria:
· Overdekte of afgeschermde zones om vervuiling en verspilling te voorkomen.
· Voldoende capaciteit om seizoensgebonden voorraad te bewaren.
· Goed toegankelijk voor vrachtwagens en transportmiddelen.

1.64 [bookmark: _Toc208478608]Wasplaats voor machines
· Functie: Reiniging van machines om slijtage en vervuiling te minimaliseren.
•	Kwaliteitscriteria:
· Voorzien van waterafvoer en olieafscheider om milieuvervuiling te voorkomen.
· Efficiënte en waterbesparende reinigingssystemen.
· Regelmatige controle en onderhoud van de wasinstallatie.
· Gelegen op een veilige afstand van andere opslagruimtes.
· Duurzaamheid en veiligheid.
· Milieuvriendelijke Inrichting.
· Gebruik van duurzame materialen en energiezuinige installaties.
· Regenwateropvang en hergebruik voor irrigatie en reiniging.
· Minimale impact op de omliggende natuur en waterhuishouding.

1.65 [bookmark: _Toc208478609]Veiligheid en toegankelijkheid
•	Voldoende verlichting en camerabeveiliging op het terrein.
•	Duidelijke bewegwijzering en afscheiding van werkgebieden.
•	Veiligheidsprotocollen voor omgang met gevaarlijke stoffen en machines.



[bookmark: _Toc208478610]Parkeerterrein golfbaan P3
Kwaliteitsomschrijving: Parkeerterrein op een golfbaan
Een goed ontworpen parkeerterrein op een golfbaan combineert functionaliteit, duurzaamheid en esthetiek. Door gebruik te maken van natuurlijke materialen, groene afscheidingen en slimme waterbeheeroplossingen wordt het terrein niet alleen praktisch, maar ook een verlengstuk van de natuurlijke golfbaanomgeving.

1.66 [bookmark: _Toc208478611]Algemeen
Het parkeerterrein op een golfbaan dient functioneel, veilig en esthetisch aantrekkelijk te zijn. Het moet voldoende capaciteit bieden voor bezoekers en medewerkers en harmonieus opgaan in de natuurlijke omgeving van de golfbaan.

1.67 [bookmark: _Toc208478612]Indeling en capaciteit
•	Parkeervakken
· Duidelijke markering van parkeervakken met voldoende breedte (min. 2,50 meter per vak).
· Rolstoelvriendelijke parkeerplaatsen, nabij de ingang en extra breed (min. 3,50 meter).
· Aanbrengen en in stand houden verkeersborden invalide parkeerplaatsen.

1.68 [bookmark: _Toc208478613]Verharding en materialen
•	Parkeervakken bestaan uit betonstraatstenen en de rijbanen bestaan uit asfalt verhardingen.

1.69 [bookmark: _Toc208478614]Groenvoorziening en landschappelijke integratie
•	Beplanting en bomen tussen parkeerzones voor schaduw en natuurlijke afscheiding.
•	Populieren en grote bomen die nu kort op de parkeerplaats staan verwijderen wanneer dit noodzakelijk is vanwege de veiligheid en/of om schade aan de verharding te voorkomen.
•	Terugzetten beplanting tussen parkeerplaats en clubhuis ten behoeve van de veiligheid en zicht op de parkeerplaats.
•	Onderhoud plantvakken en heesters die rond de parkeerplaats staan en terugzetten overhangend groen rond de parkeerplaats.
•	Onderhoud hagen en maaien grasstroken rond het parkeerterrein.

1.70 [bookmark: _Toc208478615]Duurzaamheid en waterbeheer
•	Regenwateropvang via wadi’s en de aanliggende grasstroken.
•	Energiezuinige verlichting met bewegingssensoren of zonne-energie.
•	(Te plaatsen) laadpalen voor elektrische voertuigen, strategisch geplaatst en goed bereikbaar.

1.71 [bookmark: _Toc208478616]Veiligheid en gebruiksgemak
•	Goede verlichting op strategische plekken voor veiligheid in de avond. De huidige verlichting is aangesloten op het gebouw Waterfront. Een eigen voorziening dient hiervoor te worden gerealiseerd.
•	Duidelijke bewegwijzering voor parkeerplaatsen, uitgang en looproute naar het clubhuis.
•	Gebruik maken van fauna vriendelijke verplichting en eindtijd voor verlichting in verband met de ecologie.

1.72 [bookmark: _Toc208478617]Onderhoud en beheer
•	Onkruidvrij houden van de parkeervakken door middel van mechanische bewerkingen.
•	Herstellen beschadigingen van de asfalt verhardingen en herstellen eventuele scheuren.
•	Rekening houden met eens in de 25 jaar asfalt verharding voorzien van een nieuwe toplaag.
•	Regelmatige inspecties op beschadigingen, afwatering en overhangende beplanting.
•	Verwijderen blad en indien nodig gladheidsbestrijding.
•	Periodieke herinrichting indien parkeerbehoefte is veranderd ter overweging van de exploitant.



[bookmark: _Toc208478618]Gebouwen
Kwaliteitsomschrijving clubgebouw, buggyloods en driving range gebouw

1.73 [bookmark: _Toc208478619]Clubgebouw (hoofdbebouwing)
Functie en uitstraling: het clubgebouw vormt het centrale ontmoetingspunt op de golfbaan, met voorzieningen voor ontvangst, horeca, sanitair, kleedruimtes en kantoor- of beheerruimte. Het ontwerp draagt bij aan de beleving van de natuurlijke omgeving en vervult zowel een functionele als representatieve rol.
•	Oppervlakte en bouwvolume
· De maximale oppervlakte van het clubgebouw bedraagt 1.000 m² bruto vloeroppervlak, conform het bestemmingsplan (zie bijlage26 en 27). Het bouwvolume blijft ondergeschikt aan het landschappelijke karakter van het gebied.
· De mogelijkheid van maximaal twee bouwlagen is aanwezig (bijvoorbeeld begane grond en kapverdieping of volwaardige eerste verdieping).
•	Architectuur en materiaalgebruik
· Het gebouw dient bij voorkeur natuurinclusief en landschappelijk ingepast te worden, waarbij wordt gekozen voor duurzame en natuurlijke materialen zoals hout, groenbegroeiing, natuursteen en groendaken.
· Het ontwerp/de bouwstijl heeft een streep voor met vloeiende vormen, aardetinten en een lage visuele impact vanaf de baan en de omgeving. Gericht naar het landschap, transparantie, daglichttoetreding en zichtlijnen naar het landschap zijn gewenst.

1.74 [bookmark: _Toc208478620]Buggyloods (nevenbebouwing)
Functie en ligging: de opstal voor de opslag van buggy’s is een functioneel gebouw, (al dan niet) losstaand van het clubhuis, en wordt ingezet voor de stalling, onderhoud en/of het opladen van golfkarretjes. Bij voorkeur gesitueerd op korte afstand van het clubhuis, maar zodanig gepositioneerd dat het landschappelijke beeld niet wordt verstoord.
•	Oppervlakte en bouwvolume
· De oppervlakte blijft ondergeschikt aan die van het clubgebouw. Een richtlijn van circa 50-75 m² vloeroppervlak is voldoende voor het functioneel gebruik voor, in dit geval 10 buggy’s.
· De hoogte van het gebouw blijft beperkt tot één bouwlaag, bij voorkeur met een lage goothoogte en een kap- of groen dak.
•	Architectuur en materiaalgebruik:
· Ook hier wordt natuurinclusief bouwen nagestreefd: houten gevels, groene daken, klimplanten of begroeiing tegen de gevels en een landschappelijke inpassing (bijvoorbeeld door een haag of lichte aardwal).
· Het gebouw heeft een functioneel karakter, maar past zich qua stijl en materiaalgebruik aan het clubgebouw en de omgeving aan.

1.75 [bookmark: _Toc208478621]Driving range gebouw (vervanging huidig gebouw, gelijk aantal vierkante meters)
Functionele eisen voor het driving range gebouw:
•	Veiligheid 
· Afslagplaatsen moeten voldoende afstand tot elkaar houden (ca. 3 meter per plek is gebruikelijk).
· Eventuele netten of beschermconstructies (bij verdiepingen) moeten veilig zijn voor spelers én publiek.
•	Verdiepingen
· Vergunningstechnisch zijn er twee bouwlagen mogelijk.
· Begane grond: 10–12 afslagplaatsen.
· 1e verdieping: nog eens 10–12 afslagplaatsen (met balkon/galerijconstructie).
· Hoogte per verdieping, met dakconstructie: minimaal 4 meter, maximale hoogte twee verdiepingen 10 meter.
•	Architectonische en ruimtelijke inpassing
· Gebruik natuurlijke materialen (hout, groenaccenten, groendak).
· Landschappelijke inpassing vereist: beperkte breedte, rustige kleuren, visuele aansluiting bij het clubgebouw.

1.76 [bookmark: _Toc208478622]Rapportages
Jaarlijks dienen met betrekking tot de gebouwen een drietal rapportages op kosten van de exploitant ten behoeve van de gemeente te worden opgesteld.
· Een periodieke NEN 3140-inspectie t.b.v. de elektrotechnische installaties.
· Controle rapport betreffende de werkbouwkundige installaties: de onderhoudsrapportage(s) van het jaarlijks onderhoud; en de controle van brandblusmiddelen en noodverlichting.

1.77 [bookmark: _Toc208478623]Overig
Bij de exploitatie dient u er rekening mee te houden dat de volgende openingstijden van toepassing zijn:
· Baan: 07:30-zonsondergang
· Driving range: 07:00-22:00 (met verlichting)
· Receptie: 08:30-17:00
· Horeca: 09:00-20:00 (afhankelijk van drukte). 
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