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4.1 [bookmark: _Toc191892265]Absolute encoders
Hierbij verklaart de inschrijver dat bij alle te leveren lieren van UC3 en hoger twee absolute encoders i.p.v. één incrementeel en één absolute encoder worden gemonteerd.
[bookmark: _Hlk193718550]Conform bijlage 1 werkomschrijving K176TT2132.b.B01.4 paragraaf 4.1

              JA                                NEE
4.2 Remmen
[bookmark: _Hlk188444796]Hierbij verklaart de inschrijver dat bij alle te leveren aandrijvingen één rem op de motor-as en één rem op de trommel-as worden gemonteerd.
Conform bijlage 1 werkomschrijving K176TT2132.b.B01.4 paragraaf 4.2

              JA                                NEE
4.3 Service-engineer
Hierbij verklaart de inschrijver dat de opdrachtnemer twee medewerkers van Theater Rotterdam, in de periode van maximaal een jaar na oplevering op te leiden tot het niveau van service-engineer en uitvoeren van onderhoud aan de theatermechanische hijsinstallaties door deze medewerkers van Theater Rotterdam wordt toegestaan en gefaciliteerd door de leverancier en geen gevolgen heeft voor de garantie die wordt geboden.
Conform bijlage 1 werkomschrijving K176TT2132.b.B01.4 paragraaf 4.3

              JA                                NEE
4.4 Snelheid
[bookmark: _Hlk188445209]Hierbij verklaart de inschrijver dat indien de hijsinstallaties van de paragraven 3.3 Decortrekken, 3.4 sluiertrek en 3.6 Zijtrekken (bijlage 1werkomschrijving K176TT2132.b.B01.4) voldoen aan de volgende snelheden van de roede:
· traploos regelbaar tussen 0 en 2,0 m/s bij een belasting van 0 - 500 kg
· minimum snelheid 0,0005 m/sec (1:2000)
· snelheid 0 m/sec (geen beweging bij open remmen)
Conform bijlage 1 werkomschrijving K176TT2132.b.B01.4 paragraaf 4.4

2.     JA                                NEE
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