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Technische omschrijving 
[bookmark: _Toc205213696]Referentieontwerp - basis 

Ten aanzien van het referentieontwerp zijn de volgende tekeningen bijgevoegd: 
· BJ6409-RHD-XX-XX-D-C-0001 – Plantekening inrichting ondergrond 
· BJ6409-RHD-XX-XX-D-C-0011 – Plantekening civiele constructies 
· BJ6409-RHD-XX-XX-D-C-0101 – Doorsneden civiele constructies DWP04, 05 
· BJ6409-RHD-XX-XX-D-C-0113 – Doorsneden civiele constructies Aanzicht Z-N 1 en Z-N 2 
 
Het nieuwe Zuidplein sluit aan de noordzijde aan op de verdiepte onderdoorgang van HoofdStation Groningen (HSG), dat momenteel nog in uitvoering is. Dit vormt het diepste punt van het plein. Het vloerniveau ligt hier op NAP-2,90m. Vanaf dit diepste punt loopt het vloerniveau geleidelijk op, totdat het ter plaatse van de Parkweg aansluit op maaiveldniveau, op circa NAP+1,10m. 
 
Het nu aan te leggen Zuidplein vormt een tijdelijke situatie (tussen de 5 en 10 jaar) voor voetgangers en fietsers van en naar het station. In de nabije toekomst (meerdere jaren na oplevering) worden rond het Zuidplein gebouwen gerealiseerd, direct achter de nu aan te brengen damwand rondom het plein. Na realisatie van de gebouwen wordt de damwand verwijderd en sluiten de gebouwen aan op het niveau van het plein. Behalve de gebouwen worden in de toekomst ook zijtakken aan het plein (toegangshellingen) richting west- en oostzijde gerealiseerd. Het ontwerp van het Zuidplein moet met deze toekomstige ontwikkelingen rekening houden.  
 
Het nu aan te leggen Zuidplein wordt ingericht met een nader te bepalen afwerking, die deels zal bestaan uit een elementenverharding, deels uit asfalt (t.b.v. een fietspad) en deels uit groen en bomen. Over het volledig oppervlak wordt direct onder de verharding en ook ter plaatse van het groen een “leeflaag” van 1,5m dik gerealiseerd, zowel ten behoeve van groen en bomen als ten behoeve van aan te brengen kabels en leidingen. Bij dit laatste gaat het zowel om bij aanleg mee te nemen kabels en leidingen (t.b.v. HWA en DWA) als om reserveringen voor in de toekomst door derden aan te leggen kabels en leidingen (m.n. NUTS en een warmtenet).  
 
Verdere bijzonderheden zijn nog, de in het plein (beneden niveau leeflaag) op te nemen waterkelder en een ter plaatse van het diepste deel aan te leggen leiding (oost naar west) ten behoeve van hemelwaterafvoer HSG. Samen met twee diepe putten vormt deze leiding een sifon (vrij verval).  
 
Zoals te zien op tekening worden verhardingen en leeflaag omsloten door een bouwkuip bestaand uit een constructieve vloer (waar nodig i.v.m. grondwaterstanden) met waar nodig ankerpalen en/of een onderwaterbetonvloer. Rondom wordt uitgegaan van de toepassing van stalen damwand, al dan niet verankerd. In het referentieontwerp (basis) is geen toepassing van (spannings)bemaling voorzien.  
 
[bookmark: _Toc205213697]Kansen en risico’s 
In elk geval ten aanzien van de volgende onderdelen kan ON binnen het bouwteam mogelijk in belangrijke mate bijdragen aan beheersing van risico’s en/of optimalisaties: 
· Ontwerp en uitvoeringswijze van de bouwkuip ten behoeve van het Zuidplein; 
· Ontwerp en uitvoeringswijze van de aansluiting op de reizigerstunnel en de bestaande bouwkuip aan zuidzijde van HSG. 
In de inschrijvingsleidraad wordt hier uitgebreider op ingegaan.  
 


[bookmark: _Toc205213698]Variant 
Door Opdrachtgever is ook een variant van het referentieontwerp opgesteld met een alternatieve uitvoeringsmethode voor de aansluiting op HSG en met toepassing van spanningsbemaling. Een keuze tussen het basis-ontwerp, deze variant of andere door het bouwteam uit te werken varianten zal in het bouwteam gemaakt moeten worden.“
 
Stedenbouwkundig ontwerp pleininrichting
Het stedenbouwkundig ontwerp is gericht op het toekomstbeeld van het plein als alle nieuwe bebouwen nabij het plein gerealiseerd zijn. In het bouwteam wordt gezamenlijk nagedacht en besloten over de scope en demarcatie tussen tijdelijk plein (5 tot 10 jaar) en definitief plein. Met als doel om de verkeers- en verblijfsfunctie van het tijdelijke plein zo volledig en kwalitatief hoogwaardig te realiseren, zonder dat deze investering na 5 tot 10 jaar weer teniet wordt gedaan. 

Te verstrekken informatie door Opdrachtgever (niet uitputtend) 
 
Technische informatie die door of namens de opdrachtgever voorafgaand aan het sluiten van de bouwteamvereenkomst worden gedeeld met de aannemer: 

· Referentieontwerp civieltechnische constructie 
· Bestaande situatie
· Plantekening, inrichting ondergrond 
		   weergave K&L e.d. in leeflaag, lengteprofiel, raakvlakken aansluiting HSG, dimensies
· Plantekening civiele constructies
	  	   weergave damwand, verankering, kelder, pompputten
· Plantekening civiele constructie, aansluiting HSG
		   weergave damwand, verankering, kelder, pompputten (inzoom op aansluiting HSG)
· Dwarsdoorsnedes Zuidplein 
		    damwanden, verankering, vloeren en leeflaag e.d., verloop maaiveld en ligging K&L 
· Geotechnisch rapport ontwerp Zuidplein 
		   verticaal evenwicht, ontwerp ankerpalen en damwanden 
· Rapport constructieve analyse 
		   ontwerp onderwaterbeton, constructievloeren en kelder

· Stedenbouwkundig ontwerp
· VO pleininrichting 

· Tekening bouwterrein en logistiek 

· Conditionerende onderzoeken (niet uitputtend vanwege deels niet toegankelijk werkterrein)
· Geotechnische onderzoek 
· Rapportage milieu hygiënische onderzoeken (grond, waterbodem, grondwater en verhardingen
· Rapportage aanvullend milieukundige bodemonderzoek
· Rapportage grondwateronderzoek inclusief monitoring
· Rapportage archeologisch onderzoek 
· Rapportage onderzoek ontplofbare oorlogsresten
· Rapportage grondwaterverontreinigingen en bemalingen 
· Rapportage ecologische voortoets
· Rapportage natuurtoets 
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