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1.	Bouwwerkgegevens

1.1 Algemeen
Het werk bestaat uit:
a.	Het reinigen van rioleringen;
b.	Het inspecteren van rioleringen;
c.	Het doorspuiten van duikers;
d.	Het legen van straat- en trottoirkolken;
e.	Het reiniging van (pomp)putten en lamellenscheiders;
f.	Doorspuiten drainageleidingen;
g.	Het reinigen van bergbezinkvoorzieningen.  
 
1.2	Adres/ligging van de bouwlocaties
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heemstede.

1.3	Namen en Adressen van de betrokken partijen
a. Opdrachtgever:
Naam			: Gemeente  Heemstede
Adres			: Raadhuisplein 1
Postcode/plaats		: 2101 HA Heemstede
Contactpersoon		: dhr. N. Ottenhof 
Telefoon		: 023-548 5 780
e-mail			: N.Ottenhof@heemstede.nl  

b. Ontwerpende partij: 	
: Zie opdrachtgever

	c.	V&G-coördinator Ontwerpfase:
				: Zie opdrachtgever
	
d.	Uitvoerende partij:

Naam			:___________________________
	Adres			: ___________________________
Postcode/plaats		: ___________________________
Contactpersoon		: ___________________________
Telefoon		: ___________________________
Fax			: ___________________________

e.	V&G-coördinator Uitvoeringsfase:

Naam			: ___________________________
	Adres			: ___________________________
Postcode/plaats		: ___________________________
Contactpersoon		: ___________________________
Telefoon		: ___________________________
Fax			: ___________________________




1.4	Planning en Uitvoeringsgegevens

1.	Geplande aanvangsdatum	 deelopdracht	: vanaf september 2025, nader in te vullen

2.	Geplande bouwtijd deelopdracht					: nader in te vullen

3. Vermoedelijke maximaal aantal werknemers dat gelijktijdig
op de bouwplaats aanwezig zal zijn				: nader in te vullen

4.	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats	: nader in te vullen

5.        Namen van reeds geselecteerde  ondernemingen:
a. ______________________________________
b. ______________________________________
c. ______________________________________
d. ______________________________________

6.        Namen van ingeschakelde of in te schakelen deskundige diensten:
a. ______________________________________
b. ______________________________________
c. ______________________________________
d. ______________________________________

7.        Regeling V&G-coördinatie bij nevenaanneming:
 
De V&G-coördinatie geschiedt door de opdrachtnemer van de deelopdracht.
Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden:
a. ______________________________________
b. ______________________________________
c. ______________________________________
d.     ______________________________________
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3a.	Coördinatie en samenwerkingsafspraken ontwerpfase
Hetgeen hier ingevuld betreft afspraken die betrekking hebben op gesignaleerde risico’s en ARBO-maatregelen en voorzieningen die afstemming behoeven tussen meerdere betrokken partijen. Gesignaleerde niet vermijdbare risico’s worden vastgelegd in deel 5a van dit plan
	
	
	
	
	
	

	Onderwerp
	datum
	Ontwerpbureau /Adviseur
	1ste verantwoordelijk
	Afspraken
	datum

	
	
	
	
	
	vastlegging

	Opdrachtgever
	
	
	
	
	

	- werk overeenkomstig bestek
	
	
	Vertegenwoordiger van de gemeente Heemstede
 
	Maken V&G-plan ontwerpfase
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nutsvoorzieningen
	
	
	
	NVT
	

	- electra
	
	
	
	
	

	- gas
	
	
	
	
	

	- water
	
	
	
	
	

	- telefoon
	
	
	
	
	

	- overig telecom/cai
	
	
	
	
	

	- openbare verlicht.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Verkeersafwikkeling
	
	
	
	Bij werkzaamheden op de weg, 1 rijstrook beschikbaar laten.
	

	
	
	
	
	Bij werkzaamheden op fietspad, fietsers op 1 rijstrook omleiden, 1 rijstrook voor 
	

	
	
	
	
	gemotoriseerd verkeer. 
	

	Hulpdiensten :
	
	
	
	NVT
	

	- politie
	
	
	
	
	

	- brandweer
	
	
	
	
	

	- ambulance
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Bewegwijzering
	
	
	
	NVT
	

	ANWB
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



5.1	Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase) voortvloeiend vanuit omgeving
	
	
	
	
	
	

	Omgevingsfactor
	Post bestek
	activiteit
	Arbo-risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties

	
	
	
	
	
	

	Verkeerswegen
	diversen
	werkzaamheden nabij verkeersstromen
	aanrijgevaar
	aanwezigheid verkeer / 
	toepassen afzettingen conform CROW 96b

	en  overige openbaar
	
	
	
	aanwezigheid werknemers
	

	Gebied
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	nutsvoorzieningen
	
	
	
	
	

	electra + OV
	
	NVT
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Gas
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Waterleiding
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	bodemgesteldheid
	
	NVT
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Overig t.w. :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




5.2	Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase) voortvloeiend uit uitvoering activiteiten
	
	
	
	
	
	

	Fase in bouwwerk
	Post bestek
	activiteit
	Arbo-risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties

	Algemeen 
(geldend voor alle werkzaamheden)
	diversen
	Werken met machines en gereedschappen
	M14, F1.3,F2
	- afhankelijk van materieel en gereedschappen
- aanrijgevaar
	- dragen van gehoorbescherming
- veiligheidsvoorschriften van materieel in acht nemen
- materieel laten bedienen door geschoold personeel

	
	
	Werken in buitenlucht
	M8, M15, M17, F1.1,F14
	- weersinvloeden
	- dragen van beschermende kleding

	
	
	Werken nabij verkeer
	M14, M17, A4
	- passerend verkeer
	- wegafzettingen, PBM’s, bebording, afsluiten weg publ. 96b CROW

	
	
	
	
	
	

	Werken aan riolering







	Reinigings- en inspectie posten
	Werk nabij inspectiekokers
	M2, M17
	- diepte put
	- afzetten nabij put, gebruik deugdelijke klimmaterieel 

	
	
	Werk met riool-, kolken en gemalenslib (RKG-slib)
Werken in afgesloten ruimten
	C5, C2, C3
M12, M13, C1 , C5
	- RKG-slib
- rioolgassen
	- dragen PBM’s, eventueel gelaatsmaskers 
- riool grondig ontluchten, meten gasconcentratie
- dragen PBM’s + toepassen maatregelen vastgesteld na meting

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Verkeers-maatregelen
	Opstellen en plaatsen verkeersborden, hekken, VRI etc.
	M17
	- werken langs voor verkeer openstaande wegen
	- dragen veiligheidskleding
- zwaailicht op voertuig
- extra oplettendheid van medewerkers bij plaatsen en opruimen. 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





Overzicht Gevaarcodes

Mechanisch 				M		Chemisch				C

- van hoogte vallen			M1		- toxische dampen/gassen			C1
- vallen in of vallen door			M2		- toxische vloeistoffen			C2
- omvallen/kantelen object		M3		- toxische vaste stoffen			C3
- vallen voorwerpen			M4		- asbest					C4
- ongewild losraken object		M5		- milieuschadelijke stoffen		C5
- snijden					M6
- breken of bezwijken constructie		M7		Algemeen 				A
- struikelen/knellen			M8
- bedelving				M9		- (verhoogde kans op stress
- aanraken hete delen			M10		   M,F en C-gevaren)			A1
- verkeerd gebruik/opbouw materiaal	M11		- onvoldoende deskundigheid		A2
- verdrinking				M12		- onvoldoende coördinatietijd		A3
- verstikking				M13 		- onvoldoende fysieke ruimte		A4
- gevaar voor anderen/verkeer		M14
- elektrocutie				M15
- brandgevaar				M16
- aanrijgevaar (personen/objecten)	M17


Fysich :					F

- fysieke belasting			F1
· werkhouding			F1.1
· beweging			F1.2
· bediening			F1.3
· gewicht				F1.4
· afmeting			F1.5
· eentonige arbeid			F1.6
- 	geluid				F2
- 	trilling				F3
-	stof				F4
- 	rook				F5
- 	verlichting			F6
- 	ventilatie			F7
-	temperatuur			F8
- 	straling				F9



