N.a.v. 1e NvI aangepast (aanpassingen in rood)
Bijlage 10.D Programma van Eisen (PvE) Perceel 4.  
grote gesloten bestelwagen met 1 schuifdeur.
	[bookmark: _Hlk197447964]Eisnr.
	Algemene eisen aan alle voertuigen c.q. percelen.

	1. 
	Opdrachtnemer heeft een servicepunt binnen een straal van 10 kilometer gerekend vanaf de standplaats van AD.

	2. 
	De voertuigen worden geleverd in de kleur Pur White (Ral 9010).
NB.: De logo’s worden na oplevering door AD zelf aangebracht.

	3. 
	De velgen van de voertuigen zijn grijs of zwart (staal) en zijn voorzien van vierseizoenenbanden.

	4. 
	Alle voertuigen zijn voorzien van een los bijgeleverd reservewiel met dezelfde velg en band als de voertuigen (dus géén “thuisbrengers”).

	5. 
	Opdrachtnemer faciliteert een proefrit.

	6. 
	De voertuigen hebben GVW van 4,0 t. 

	7. 
	De voertuigen hebben een laadvermogen van minimaal 1500 kg (bij perceel 1 wordt het laadvermogen berekend exclusief de opbouw).

	8. 
	De voertuigen zijn uitgerust met een accupakket waarmee een WLTP actieradius van minimaal 350 km kan worden gerealiseerd;

	9. 
	De voertuigen zijn nieuw en ongebruikt. 

	10. 
	De voertuigen hebben het stuur aan de linkerzijde en zijn uitgerust met stuurbekrachtiging (LHD).

	11. 
	De voertuigen zijn voorzien van een  trekhaak met een 13 polige Jaeger stekkerdoos 

	12. 
	De voertuigen hebben een toegestane geremd aanhangwagengewicht van minimaal 1500 kg. 

	13. 
	De voertuigen voldoen aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften en normen.

	14. 
	De voertuigen zijn voorzien van een juiste tenaamstelling (wordt door AD na gunning aangeleverd) en een kenteken.

	15. 
	De voertuigen worden geleverd met Nederlandse gebruiksaanwijzing en alle relevante veiligheidsbladen. 

	16. 
	De voertuigen zijn voorzien van originele laadkabels.

	17. 
	Alle componenten van het voertuig die regelmatig of dagelijks onderhoud vereisen, dienen eenvoudig bereikbaar te zijn voor onderhoudswerkzaamheden.	

	18. 
	De accu’s van de voertuigen hebben een garantie van tenminste 5 jaar (op basis van minimaal 20.000km p.j.)

	Algemene eisen aan alle voertuigcabines c.q. percelen. 
De cabines van de voertuigen zijn voorzien van:

	19. 
	Een carkit en inductielader, DAB radio met Android auto Apple Play wireless /bluetooth met minimaal 2 speakers en stuurwielbediening.

	20. 
	Cruis control.

	21. 
	Een achteruitrijcamera met ook zicht op trekhaak met kleurenmonitor. Standaard fabriek of achteraf ingebouwd in overleg met AD.

	22. 
	Elektrisch bedienbare buitenspiegels met ontdooifunctie en blinde hoekspiegels.

	23. 
	2 stoelen( geen bank)  met horizontale slede, hoogte- en rugverstelling, incl. 2 extra degelijke stoelhoezen.

	24. 
	Een bestuurderstoel met een rechterarmsteun.

	25. 
	Een (in ieder geval in hoogte) stuurwielverstelling. 

	26. 
	Rubber uitneembare vloermaten die niet kunnen schuiven.

	27. 
	Portiervergrendeling met 2 afstandsbedieningen en 2 sleutels.

	28. 
	Elektrisch bedienbare ramen in de portieren.

	29. 
	Regelbare verwarming en ventilatiesysteem met frisse lucht toevoer.

	30. 
	Airconditioning met automatische temperatuurregeling af fabriek inclusief pollenfilter.

	31. 
	Ruitenwissers met regensensor.

	32. 
	Usb en 12volt aansluiting.

	33. 
	Airbag voor bestuurder en passagier.

	34. 
	Automatisch dimlicht met lichtsensor.

	35. 
	Stootstrips aan de zijkant van de cabine.

	36. 
	De cabines zijn voorbereid voor het aansluiten van elektrische accessoires buiten can bus systeem. Deze kabel dient apart vanaf de accu (afgezekerd minimaal 10 amp.) naar de laadruimte boven tegen tussenwand in het midden te lopen. Deze kabel heeft een constante plus, een geschakelde plus (achter contactslot) en een massa draad. 
NB.: Voor perceel 1 is het eindpunt van de kabel nog nader te bepalen.

	Specifieke eisen perceel 4 (grote gesloten bestelwagen met 1 schuifdeur)

	37. 
	Het voertuig heeft  rechts 1 schuifdeur met raam. De deur heeft een minimale breedte van 1250 tot 1300 mm.

	38. 
	Het voertuig heeft een raam in de tussenwand.

	39. 
	Het voertuig is uitgerust met 2 270 graden draaibare achterdeuren met raam, die – in geopende stand - voorzien zijn van vastzet magneten. 

	40. 
	De maximale laadvloerhoogte is 65 cm.

	41. 
	De minimale hoogte van de laadruimte is 180 cm.

	42. 
	Voor de lengte van de laadruimte dienst de kortste versie aangeboden te worden. 

	43. 
	De breedte tussen de wielkasten is minimaal 130 cm

	44. 
	Het voertuig heeft een 230 volt aansluiting

	45. 
	Het voertuig heeft zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde telkens 2 gril led flitsers. Beide samen te bedienen op een schakelaar met controlelamp in het dashboard. Flitskleur amber. Plaatsing vindt plaats na gunning in overleg met AD.

	46. 
	Het voertuig heeft op de achterzijde van het dak - zo laag mogelijk - een led dakset van +/-  110 cm breed. Deze dakset is bedienbaar met  een schakelaar met controlelamp in het dashboard. Flitskleur amber
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Inschrijver verklaart door ondertekening dezes, akkoord te zijn met alle hierboven geformuleerde eisen.
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