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	Parameter
	Eenheid
	Eis
	Methode/norm/eis

	Organische stof 
	m/m gew. % d.s.
	6,0-8,0
	Proef 28 Standaard RAW 2020

	Lutum-gehalte
	m/m gew. % d.s.
	3,0-5,0
	Proef 29 Standaard RAW 2020

	Zuurgraad 
	pH-KCL
	4,7-6,7
	Proef 27 Standaard RAW 2020 of NEN 10390

	Organische stof plus lutum 
	m/m % d.s.
	9,0-13,0
	Proef 29 Standaard RAW 2020

	Koolzure kalk (CaCO3) 
	gew. % kg / kg ds
	≤ 1,5 (bij pH-KCL ≤ 6 dan maximaal 0,5)
	NEN-ISO 10693

	pH H2O
	waarde
	5,5-7,5
	NEN-ISO 10390 of EN 13037:2011

	Respiratiesnelheid
	mmol O2/kg. Org. Stof /uur
	≤ 5  
	NEN-EN-16087-1

	Stikstof (N-totaal) 
	mg/100 gram d.s.
	80-240
	EN13654

	Magnesium
	mg/kg/d.s.
	100-300
	Mengen van 1 gewichtsdeel grond en 10 volumedelen extractievloeistof (calciumchloride 0,01 M). Bepaling van MgO via atomaire absorptie spectrometrie (AAS).

	Kalium 
	mg / kg
	120-300 
	K-beschikbaar (K-PAE): De hoeveelheid kalium die voor de plant beschikbaar is. Deze kalium bevindt zich in de bodemoplossing en kan door de boomwortel worden opgenomen.

	EC 
	mS/cm (25 gr.  C)
	≥ 0,3 en ≤ 1,5
	Kwaliteitsonderzoek EN 1:5 methode met water. Extractiemethode 1,5 water delen door 40 (m naar cm), omrekenen van de eenheid mS/m naar mS/cm (met een deling factor 40).

	chloride-gehalte 
	mg / l substraat
	≤ 330
	NEN- EN 13652

	M50-cijfer 
	μm
	250-300
	Proef 29 Standaard RAW 2020 
M50 getal, dit is de zandmediaan. Deze geeft het getal aan waarboven en waar beneden de helft van de massa van de zandfractie ligt. M50-cijfer: fracties 0-2.000 µ, gravimetrisch, 11 zeeffracties.

	D60/D10 cijfer
	percentage minerale delen.
	≥1 en ≤10
	Als maat voor de spreiding van de korrelgroottes wordt gebruik gemaakt van het D60/D10-getal. D60 geeft de korreldiameter aan, waarvoor geldt dat 60 procent van de korrels kleiner is dan die waarde. D10 geeft de
Korreldiameter aan waarbij 10 procent kleiner is dan die waarde.
Naarmate grond meer korrels van dezelfde grootte heeft, is de waarde van het D60/D10-getal kleiner. De kleinste waarde, 1, wordt bereikt als alle korrels exact dezelfde grootte hebben. Dit is per laboratorium verschillend afhankelijk van het aantal te gebruiken zeven.

	Vochtgehalte  bij de kwaliteitskeuring door opdrachtnemer
	%
	15-20
	Zie bulkdichtheid.
De opdrachtnemer dient tijdens neerslag, zijn werkzaamheden van het proces opwaarderen basisgrond naar bomengrond tijdelijk te onderbreken.

	maximale gehalte en korrelgrootte onrechtmatigheden
	zeefmaat 0-20 mm
	< 1 % en < 20 mm
	Bewerking middels de grond schudzeef op het gronddepot.

	Bulkdichtheid/veldcapaciteit 
	kg / m3
	≥ 600 en  ≤ 1300
	Onder bulkdichtheid wordt verstaan het drooggewicht van een product in kg per m3. Dit wordt bepaald door een cilinder te vullen met bomengrond. De bomengrond wordt terug gedroogd bij 105 graden Celsius. Door de monsters voor en na droging  wegen. Het verschil is het vochtgehalte uitgedrukt als percentage va het "verse " bomengrond.

	Schimmelbiomassa (OTU) 
	 μg/g
	 > 25 
	Biologische eigenschappen


Hierbij staat ds voor droge stof en gew. % voor gewichtsprocenten.
