[bookmark: _Toc197598096]Verkeersadvies Kindcentrum De Doelakkers
Deze bijlage is onderdeel van het programma van eisen voor de realisatie van het nieuwe Kindcentrum De Doelakkers.
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Bestaande situatie
Het betreft een (relatief) kleine basisschool in een zogenaamde bloemkoolwijk. De school ligt aan een erftoegangsweg en op afstand van ontsluitende wegen in zoverre dat deze geen directe invloed hebben op de schoolomgeving. Het merendeel van de kinderen komt uit de wijk Doelakkers binnen een straal van 1 km van de school. De school heeft geen verkeersouders, geen schoolvervoerplan en een modal split ontbreekt. 

De school kent twee drukke momenten. In de ochtend tussen 08:15 en 08:30 bij de start van de school en in de middag 10 minuten voor het einde van de schooldag. Op deze momenten parkeren de ouders rondom de school, stellen zich op bij de uitgang of lopen naar de ingang, en halen of brengen hun kinderen. Op die momenten is er een drukkere verkeerssituatie zonder problemen voor de doorstroming. Er is geen sprake van een onoverzichtelijke situatie of van buitensporig verkeersgedrag. Parkeren geschiedt in de aanwezige parkeervakken met uitzonderingen van enkele voertuigen. Snelheden rondom het schoolgebied liggen laag, mede dankzij de planologische opzet van de omliggende wijk en omdat de rijbaan als looproute/fietsroute wordt gebruikt (gemengd profiel). Voetgangers lopen rondom de school, zonder aanwezigheid van trottoirs of andere voorzieningen en mengen zich met het andere wegverkeer. Tijdens de schouwen (zie hieronder) zijn geen onveilige situaties geconstateerd. De fietsers mengen zich ook op rustige wijze met de voetgangers en het gemotoriseerde verkeer. Fietsers en voetgangers komen samen op hetzelfde punt ten zuidwesten van de school, waar de opstelruimte is voor ouders.  

In de huidige situatie zijn er 36 parkeerplaatsen welke direct aan het plangebied liggen. Omdat het Kindcentrum ligt binnen een woonomgeving, is er voor deze parkeervakken sprake van dubbelgebruik. 
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Gedurende drie maanden is op zeven momenten geschouwd, verdeeld over de ochtend en de middag. Tijdens deze schouwmomenten zijn zaken zoals auto parkeren, fietsroutes, looproutes, opstelruimtes en drukte in beeld gebracht. De bevindingen uit deze schouwmomenten dienen als basis voor de maatgevende verkeersadviezen. 

Tijdens de schouwmomenten zijn er geen situaties geweest waarbij vóór opritten werd geparkeerd. Wel zijn er auto’s geconstateerd die geparkeerd stonden in de groenvoorzieningen.
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Parkeren autoverkeer
De nieuwbouw voor basisschool Doelakkers moet voldaan aan de gestelde parkeereis, op basis van de parkeernormen in de parkeernota. In de parkeernota staan de volgende normen ten aanzien van parkeren voor autoverkeer.

	
	Min
	Max
	

	Kinderdagverblijf
	1,3
	1,5
	Per 100m2 BVO (exclusief Kiss and Ride)

	Basisonderwijs
	0,5
	1
	Per leslokaal (exclusief Kiss & Ride)



	
	Min
	Max
	

	Kinderdagverblijf
	7
	8
	505m2 BVO (exclusief Kiss and Ride)

	Basisonderwijs
	4
	8
	8 leslokalen (exclusief Kiss & Ride)

	Totaal
	11
	16
	



Vanwege de ligging van de basisschool is er sprake van dubbelgebruik van parkeerplaatsen. De school gebruikt de parkeerplaatsen rondom de school overdag en in de avonduren gebruiken de omwonenden deze parkeerplaatsen. Dubbelgebruik  is hier mogelijk en te adviseren om een passende parkeerbalans op te stellen.

Overige opmerkingen:
· Voor het parkeren van gemotoriseerde voertuigen, maken wij onderscheid tussen langdurig parkeren (werknemers) en tijdelijk parkeren (halen en brengen). De uiteindelijke parkeeroplossing is een combinatie tussen de minimale parkeernorm uit de parkeernota (voor langdurig parkeren), en de gevraagde parkeercapaciteit tijdens piekmomenten (halen en brengen) en het potentiële dubbelgebruik. Kortom: maatwerk waar de school in kan sturen door werknemers verder weg van de school te laten parkeren. 
· Inrichting van de parkeerplaatsen is gericht op het verbeteren van de voorspelbaarheid, goede zichtlijnen, het beperken van het aantal verkeersbewegingen en het beperken van de omgevingsoverlast. 
· Het halen en brengen van kinderen brengt met zich mee dat ouders groeperen aan de randen van de ingangen. Dit belemmert de doorgang en brengt ook verkeersonveilige aspecten met zich mee zoals slechte zichtlijnen, drukte en verhoogde kans op conflicten. Een sterk uitgangspunt voor een veilige verkeersafwikkeling is het scheiden/spreiden van de ingangen rondom de school, alsmede deze ingangen dusdanig vorm te geven dat deze voorzien in voldoende opstelruimte voor het veilig uitwaaieren van kinderen.
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Fietsparkeren
Het plan moet voorzien in minimaal 94 fiets parkeerplekken op basis van onderstaande normberekening

	Normen Fietsparkeren
	
	
	
	

	Norm
	Schoolgrootte
	Norm
	Per
	Opmerking

	Basisschool (leerlingen)
	< 250 leerlingen
	4,3
	10 leerlingen
	Bij een groter verzorgingsgebied meer fietsen en ook auto's

	Basisschool (medewerkers)
	 
	0,4
	10 leerlingen
	

	Norm berekend
	Schoolgrootte
	Norm
	Per
	Aantal

	Basisschool (leerlingen)
	200 leerlingen
	4,3
	10 leerlingen
	86

	Basisschool (medewerkers)
	 
	0,4
	10 leerlingen
	8

	
	
	
	Totaal
	94



Overige opmerkingen:
· De materialisatie van fiets parkeerplekken moet toegespitst zijn op moderne (bredere) fietsen. Fietsen met bijvoorbeeld kratjes zijn niet langer te plaatsen in hoog-laag combinatierekken. Het advies is te kiezen voor fietsbeugels.
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Bereikbaarheid calamiteiten
Voor de bereikbaarheid van calamiteitendiensten, hanteren wij de Adviesleidraad Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2022. Deze leidraad bepaalt de benodigde wegbreedtes om toegang te krijgen tot het calamiteitengebied. Deze leidraad is essentieel en bepaalt in grote mate welke aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn in het omliggende gebied. De uitgangspunten uit deze leidraad zijn gehanteerd tijdens de schouw om potentiële knelpunten in beeld te krijgen. Het is in deze fase voorspelbaar dat aanvullende maatregelen op de omliggende wegen noodzakelijk zijn, om te voldoen aan deze leidraad. Gedacht moet worden aan verboden of éénrichtingsverkeer om de vereiste wegbreedte te behalen. Deze maatregelen dienen ter optimalisatie van de schoolomgeving en volgen na oplevering van de bouw.  
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Looproutes
Omdat de omliggende wijk geen trottoirs heeft, is het advies om de looproutes rondom de school te behouden. Rondom het plangebied liggen voetpaden die de omliggende straten met elkaar verbinden. Deze paden moeten behouden blijven. Op deze manier behouden kinderen de mogelijkheid om gefaseerd het gebied te verlaten, zonder zich direct te mengen met gemotoriseerd verkeer op de omliggende straten.
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Educatie, communicatie en voorlichting
Omdat het een nieuwbouwproject betreft, is dit een goed moment om betrokkenen in de nieuwe situatie te betrekken. Dit betekent dat we nauw moeten optrekken met de school om zo de ouders en kinderen te informeren over de nieuwe situatie. Gedacht moet worden aan:
· Kinderen zelfstandig leren deel te nemen aan het verkeer;
· Verkeerslessen op school goed laten aansluiten op de praktijk;
· De school stelt duidelijke regels op voor ouders over het halen en brengen;
· Het aanstellen van verkeersouders;
· Bewustwording onder ouders creëren, die hun kinderen met de auto naar school brengen zodat betere en veiligere mobiliteitskeuzes gemaakt worden. Hierdoor neemt de verkeersveiligheid in het schoolgebied toe.
· Betrekken van de politie bij educatie en handhaving.

Bouwfase
Volgend op het definitief ontwerp, moet getracht worden om ouders vooraf te informeren over de aankomende (bouw)situatie, en eventuele aanvullende verkeersmaatregelen in de gebruikersfase. Het is wenselijk dat de school een actieve rol op zich neemt bij de communicatie en handhaving van de tijdelijke verkeersmaatregelen, zodat verkeersonveilige situaties zoveel als mogelijk worden vermeden. Verkeersmaatregelen tijdens de bouwfase moeten vooraf afgestemd worden met de gemeente, en vragen in deze schoolsituatie om extra voorzichtigheid.
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Randvoorwaarden en uitgangspunten
Op basis van bovenstaande informatie formuleren we de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten op het gebied van verkeer.
· Voor het kinderdagverblijf zijn minimaal 7 en maximaal 8 parkeerplaatsen nodig.
· Voor de school zijn minimaal 4 en maximaal 8 parkeerplaatsen nodig.
· Het gewenste aantal parkeerplaatsen ligt dus tussen de 11 en 16.
· Om een passende parkeerbalans op te stellen is het rekenen met dubbelgebruik mogelijk met parkeren voor omwonenden (die parkeerplaatsen staan tijdens schooltijden vaak leeg).
· Het plan moet voorzien in minimaal 94 fiets parkeerplekken op basis van de normberekening.
· Het advies is te kiezen voor fietsbeugels.
· Het ontwerp en de omgeving moeten voldoen aan de Adviesleidraad Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2022. 


