








GEMEENTE ALBLASSERDAM

ACTIVITEITENLIJST, OVERZICHT PLANPERIODE EN SPECIFICATIE REINIGEN ARMATUREN / GROEPSGEWIJZE LAMPVERVANGING


behorende bij de

OPENBARE EUROPESE AANBESTEDING

VERVANGING en ONDERHOUD 
Openbare Verlichting november 2025 – november 2033

TenderNed-nummer: TN506566
Bijlage U-1
- Activiteitenlijst, overzicht planperiode en specificatie reinigen armaturen / groepsgewijze lampvervanging Alblasserdam-


TenderNed-nummer: TN506566                                                bladzijde 1 van 2

Inhoud:	.
Verklaring / toelichting

1.1 Controle en actielijst Armaturen
1.2 Controle en actielijst Lichtmasten en armatuurdragers



Verklaring/ toelichting
“Controle van / op”
Het controleren van genoemde onderdelen op beschadigingen, vervuiling, onrechtmatigheden, bevestiging, het goed (kunnen) functioneren e.d..

“Actie”	Naar aanleiding van de controle uit te voeren activiteit, waarbij:

· Rapporteren =	het schriftelijk vastleggen van de bij de controle geconstateerde staat, beschadigingen, werking, ongeregeldheden e.d. van de betreffende onderdelen;
· Herstellen	=	het repareren of corrigeren van onderdelen, voor zover dit nog mogelijk is, en rapporteren
· Vervangen =	het verwisselen van oude onderdelen voor nieuwe onderdelen en rapporteren;
· Reinigen	=	het met de daartoe geëigende middelen schoonmaken van onderdelen en/of het verwijderen van vuil en ongeregeldheden welke het functioneren kunnen belemmeren of het uiterlijk van het object ontsieren en rapporteren;
· Smeren	=	het leveren en aanbrengen van smeermiddel en rapporteren.

1Openbare verlichting
1.1 Armaturen (incl. lamp, starters en unit)
	
Onderdeel
	
Controle van / op
	
Actie

	
Armatuur (geheel)


Armatuurhuis (incl. deksels)




Binnenwerk (constructie/spiegels)


Kap (lichtvenster)



Aansluiting/snoer/be- drading/contacten


Lamp(en)/starter(s)



Ontsteker VSA

Functionaliteit
	
· type
· Kwaliteit

· Beschadiging
· Bevestiging
· Stand
· Vervuiling
· Afdichting

· Beschadiging
· Bevestiging
· Vervuiling

· Beschadiging
· Bevestiging
· Vervuiling
· Afdichting
· Bevestiging
· Beschadiging
· Elektr.verbindingen
· lamp en starter
· type
· werking
· Bevestiging
· Werking
· Werking
· Beschadiging
· Bevestiging
· Begroeiing rond armatuur
	
· Rapporteren
· Rapporteren

· Rapporteren
· Herstellen
· Herstellen
· Reinigen
· Rapporteren

· Rapporteren
· Herstellen
· Reinigen

· Rapporteren
· Herstellen
· Reinigen
· Herstellen
· Herstellen
· Rapporteren
· Rapporteren / herstellen
· Vervangen
· Rapporteren
· Rapporteren
· Herstellen
· Rapporteren
· Rapporteren
· Rapporteren
· Herstellen
· Rapporteren



1	Openbare verlichting
1.2 Masten en armatuurdragers

	
Onderdeel
	

Controle van / op
	
Actie

	Mast




Uitlegger/-houder



Deur



Lichtmastnummer


Aansluitunit



Zekering/Auto-
maat


Aansluitsnoer,- kabel, aardlitze

Overspanning
	· Beschadiging
· Stand
· Type
· Kwaliteit
· Voldoende zand
· Beschadiging
· Bevestiging
· Stand
· Afdichting
· Beschadiging
· Sluiting

· Aanwezigheid
· Leesbaarheid
· Juistheid
· Beschadiging
· Bevestiging
· Vervuiling
· Werking
· Bevestiging

· Beschadiging
· Bevestiging
· Elektr.verbindingen

· Beschadiging
· Bevestiging
· doorhang
· Bevestiging kabel (YMvK)
	· Rapporteren
· Rapporteren
· Rapporteren
· Rapporteren
· Rapporteren
· Rapporteren
· Herstellen
· Herstellen
· Rapporteren
· Rapporteren
· Smeren

· Herstellen (Nummer levert Stadsbeheer)
· Herstellen (Nummer levert Stadsbeheer)
· Rapporteren
· Rapporteren
· Rapporteren
· Reinigen

· Vervangen bij defect
· Rapporteren

· Rapporteren
· Hertstellen
· Rapporteren / herstellen

· Rapporteren *
· Rapporteren *
· Hertstellen
· Hertstellen
* = bij gevaar direct veiligstellen




Overzicht groepsgewijze lampvervanging

Geen !

Overzicht lichtpunthoogten reinigen armaturen planperiode 
november 2025 t/m november 2033


(gegevens datum 01/01/2025)

Lichtpunthoogte	Aantal armaturen

	T/m 4,5 m.
	2150

	Vanaf 4,51m. t/m 10m.
	2700

	Totaal
	4850





Overzicht reinigen armaturen  planperiode november 2025 t/m november 2033

Cluster 8	2e Kwartaal jaarlijks
Boven genoemde aantallen zijn een indicatie voor de planperiode en kunnen afwijken van de werkelijke aantallen. Vanwege het projectmatig vervangen van conventionele armaturen door LED armaturen zal er na 2027 een nieuwe reële planning verstrekt worden.
 (gegevens datum 01/01/2025)
Cluster 08 planperiode jaarlijks 2e Kwartaal 

(Reinigen led verlichting)
- Overzicht lichtpunthoogten en armaturen-

Lichtpunthoogte	Aantal armaturen

	
	2026
	2027
	2028
	2029

	T/m 4,5 m.
	175
	200
	950
	600

	Vanaf 4,51m. t/m 10m.
	375
	25
	1150
	900

	Totaal
	550 
	225
	2100
	1500



Boven genoemde aantallen zijn een indicatie voor de planperiode en kunnen afwijken van de werkelijke aantallen.
