







GEMEENTE DORDRECHT

ACTIVITEITENLIJST, OVERZICHT PLANPERIODE EN SPECIFICATIE REINIGEN ARMATUREN GROEPSGEWIJZE LAMPVERVANGING


behorende bij de


OPENBARE EUROPESE AANBESTEDING

VERVANGING en ONDERHOUD 
Openbare Verlichting november 2025 – november 2033

TenderNed-nummer: TN506566
Bijlage U-2
- Activiteitenlijst, overzicht planperiode en specificatie reinigen armaturen / groepsgewijze lampvervanging Dordrecht -


TenderNed-nummer: TN506566                               bladzijde 1 van 2

Inhoud:	.

Verklaring / toelichting

1.1 Controle en actielijst Armaturen

1.2 Controle en actielijst Lichtmasten en armatuurdragers



Verklaring/ toelichting

“Controle van / op”
Het controleren van genoemde onderdelen op beschadigingen, vervuiling, onrechtmatigheden, bevestiging, het goed (kunnen) functioneren e.d..

“Actie”	Naar aanleiding van de controle uit te voeren activiteit, waarbij:
· Rapporteren =	het schriftelijk vastleggen van de bij de controle geconstateerde staat, beschadigingen, werking, ongeregeldheden e.d. van de betreffende onderdelen;
· Herstellen	=	het repareren of corrigeren van onderdelen, voor zover dit nog mogelijk is, en rapporteren
· Vervangen	=	het verwisselen van oude onderdelen voor nieuwe onderdelen en rapporteren;
· Reinigen	=	het met de daartoe geëigende middelen schoonmaken van onderdelen en/of het verwijderen van vuil en ongeregeldheden welke het functioneren kunnen belemmeren of het uiterlijk van het object ontsieren en rapporteren;
· Smeren	=	het leveren en aanbrengen van smeermiddel en rapporteren.

1Openbare verlichting

1.1 Armaturen (incl. lamp, starters en unit)
	
Onderdeel
	
Controle van / op
	
Actie

	
Armatuur (geheel)


Armatuurhuis (incl. deksels)




Binnenwerk (constructie/spiegels)

Kap (lichtvenster)




Aansluiting/snoer/be- drading/contacten

Lamp(en)/starter(s)



Ontsteker VSA
Functionaliteit
	
· type
· Kwaliteit

· Beschadiging
· Bevestiging
· Stand
· Vervuiling
· Afdichting

· Beschadiging
· Bevestiging
· Vervuiling
· Beschadiging
· Bevestiging
· Vervuiling
· Afdichting
· Bevestiging
· Beschadiging
· Elektr.verbindingen
· lamp en starter
· type
· werking
· Bevestiging
· Werking

· Werking
· Beschadiging
· Bevestiging
· Begroeiing rond armatuur
	
· Rapporteren
· Rapporteren

· Rapporteren
· Herstellen
· Herstellen
· Reinigen
· Rapporteren

· Rapporteren
· Herstellen
· Reinigen
· Rapporteren
· Herstellen
· Reinigen
· Herstellen
· Herstellen
· Rapporteren
· Rapporteren / herstellen
· Vervangen
· Rapporteren
· Rapporteren
· Herstellen
· Rapporteren

· Rapporteren
· Rapporteren
· Herstellen
· Rapporteren



1	Openbare verlichting

1.2 Masten en armatuurdragers

	
Onderdeel
	

Controle van / op
	
Actie

	
Mast





Uitlegger/-houder



Deur



Lichtmastnummer


Aansluitunit



Zekering/Automaat

Aansluitsnoer,- kabel, aardlitze


Overspanning
	
· Beschadiging
· Stand
· Type
· Kwaliteit
· Voldoende zand

· Beschadiging
· Bevestiging
· Stand

· Afdichting
· Beschadiging
· Sluiting

· Aanwezigheid
· Leesbaarheid
· Juistheid
· Beschadiging
· Bevestiging
· Vervuiling

· Werking
· Bevestiging

· Beschadiging
· Bevestiging
· Elektr.verbindingen

· Beschadiging
· Bevestiging
· doorhang
· Bevestiging kabel (YMvKt)
	
· Rapporteren
· Rapporteren
· Rapporteren
· Rapporteren
· Rapporteren

· Rapporteren
· Herstellen
· Herstellen

· Rapporteren
· Rapporteren
· Smeren

· Herstellen (Nummer levert Stadsbeheer)
· Herstellen (Nummer levert Stadsbeheer)
· Rapporteren
· Rapporteren
· Rapporteren
· Reinigen

· Vervangen bij defect
· Rapporteren

· Rapporteren
· Hertstellen
· Rapporteren / herstellen

· Rapporteren *
· Rapporteren *
· Herstellen
· Herstellen
* = bij gevaar direct veiligstellen



Overzicht lichtpunthoogten groepsgewijze lampvervanging planperiode 
november 2025 t/m november 2033

(gegevens datum 01/01/2025)

Lichtpunthoogte	Aantal armaturen

	T/m 4,5 m. ladder
	47

	T/m 4,5 m.
	158

	Vanaf 4,51m. t/m 10m.
	61

	Totaal
	228



Overzicht leveringen planperiode november 2026 t/m november 2033
Lampen (div). Typen	290 
Overzicht uit te voeren Clusters planperiode maart 2016 t/m maart 2020
Cluster 2b	2e kwartaal 2027
Cluster 8	2e kwartaal jaarlijks
Cluster 13-14	2e kwartaal 2027

Boven genoemde aantallen zijn een indicatie voor de planperiode en kunnen afwijken van de werkelijke aantallen. Vanwege het projectmatig vervangen van conventionele armaturen door LED armaturen zal er na 2027 een nieuwe reële planning verstrekt worden.

(gegevens datum 01/01/2025)

Cluster 2b planperiode 3 kwartaal 2027

Levensduur / bedrijfsduur lampen 16.000 uur

· Overzicht lichtpunthoogten en armaturen-


Lichtpunthoogte	Aantal armaturen

	T/m 4,5 m.
	130

	T/m 4,5 m. ladder
	50

	Vanaf 4,51m. t/m 10m.
	40



Totaal	220 excl. starters

· Overzicht te leveren lampen en starters -


Type	aantal
	Master SON PIA Plus 50W E27
	93

	Master SON PIA Plus 70W E27
	68

	MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12
	39

	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12
	20


Totaal	220 excl starters





Boven genoemde aantallen zijn een indicatie voor de planperiode en kunnen afwijken van de werkelijke aantallen. Vanwege het projectmatig vervangen van conventionele armaturen door LED armaturen zal er na 2027 een nieuwe reële planning verstrekt worden.

(gegevens datum 01/01/2019)

Cluster 13-14 tunnels CDO planperiode 2e kwartaal 2027

(Levens- / Bedrijfsduur lampen 20.000 uur)

· Overzicht lichtpunthoogten en armaturen-

Lichtpunthoogte	Aantal armaturen

Vanaf 4,51m. t/m 10m.	70

Totaal	70

· Overzicht te leveren lampen -

Type	aantal

	Master CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40
	28

	Master CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40
	42

	
	



Totaal	70 excl starters

Boven genoemde aantallen zijn een indicatie voor de planperiode en kunnen afwijken van de werkelijke aantallen. Vanwege het projectmatig vervangen van conventionele armaturen door LED armaturen zal er na 2027 een nieuwe reële planning verstrekt worden.

(gegevens datum 01/01/2025)

Overzicht lichtpunthoogten reinigen armaturen planperiode 
november 2025 t/m november 2033


(gegevens datum 01/01/2025)

Lichtpunthoogte	Aantal armaturen

	T/m 4,5 m.
	14500

	Vanaf 4,51m. t/m 10m.
	10840

	Vanaf 10,01m. t/m 15m.
	85

	Totaal
	25425



Overzicht reinigen armaturen  planperiode november 2025 t/m november 2033

Cluster 8	2e Kwartaal jaarlijks

Boven genoemde aantallen zijn een indicatie voor de planperiode en kunnen afwijken van de werkelijke aantallen. Vanwege het projectmatig vervangen van conventionele armaturen door LED armaturen zal er na 2027 een nieuwe reële planning verstrekt worden.
(gegevens datum 01/01/2025)
Cluster 08 planperiode jaarlijks 2e Kwartaal 

(Reinigen led verlichting)
- Overzicht lichtpunthoogten en armaturen-

Lichtpunthoogte	Aantal armaturen

	
	2026
	2027
	2028
	2029

	T/m 4,5 m.
	800
	2200
	1900
	950

	Vanaf 4,51m. t/m 10m.
	1100
	2600
	1600
	900

	Totaal
	1900 
	4800
	3500
	1500



Boven genoemde aantallen zijn een indicatie voor de planperiode en kunnen afwijken van de werkelijke aantallen.


Bijlage   U - 2   -   Activiteitenlijst,   overzicht   planperiode   en   specificatie   reinigen armaturen /  groepsgewijze   lampvervanging Dordrecht  -  

TenderNed - nummer: TN506566                                 bladzijde   1   van   2  
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