Gebruiksaanwijzing geluidsinstallatie bij AB

Power on


2 knoppen 1 rechts-boven en 1 links-onder

Aansluiten

- microfoons voor aanwezigen d.m.v. stekker in contact DCN

- vergaderset ook d.m.v. stekker in contact DCN

- bij gebruik losse (loop)microfoon dient de adaptor van de ontvanger in stopcontact te worden gestopt en aangezet te worden m.b.v. knop linksboven en tevens moet knopje Mic 1 aangezet worden
Geluidsterkte (stellen gefluit)

input 5
:
op stand 3-8

master
:
op stand 3-8

volumeknop rechts-onder

Andere mogelijkheden

active micro’s
:
standaard op 4

operation
:
override

equalizer
:
on

Achterzijde installatie

restaurant
:
boxen in restaurant aan of uit

