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Uitgangspunten

1.	De aanbesteder wil zo min mogelijk posten en geen tarievenboek. Hierdoor zijn werkzaamheden zoveel mogelijk geclusterd.
2.	De tarieven dienen reëel te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze de kosten voor de uit te voeren werkzaamheden en gebruikte materialen redelijkerwijs afdekken.
3.	Alle tarieven zijn all-in. Dit wil zeggen dat alle voorkomende kosten, die noodzakelijk zijn om de werkzaamheid in zijn geheel uit te voeren, dienen te zijn opgenomen in de tarieven, evenals alle bijkomende zaken zoals ontwerp- en uitvoeringskosten, alsmede de indirecte kosten, (bijvoorbeeld begeleidingskosten personeel) algemene bedrijfskosten, winst en risico.
4.	Alle tarieven zijn gemiddelde tarieven. Dit wil zeggen dat de inschrijver moet uitgaan van gunstige en ongunstige situaties.
5.	De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in werkvensters, WBU of SLOT.
6.	Alle tarieven zijn voorcalculatorisch ten behoeve van het opstellen van een uitvoeringspakket.
7.	De opgenomen hoeveelheden strekken mede ter bepaling van de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) en zijn verder uitsluitend ter inlichting van de inschrijver. Afwijkingen van die hoeveelheden geven geen aanleiding tot schadevergoeding of aanpassing van de tarieven.
8.	Indien de Opdrachtnemer tijdens de looptijd van de Overeenkomst aanvullende tarieven wil gebruiken of introduceren, dan is dit mogelijk middels het indienen van een Voorstel Tot Wijziging (VTW). In dit geval dienen werkzaamheden op materiaal- en materieelniveau uitgesplitst te worden, zodat de Opdrachtgever deze kan beoordelen.
9.	Asfalt wordt per m² verrekend, behalve de profileerlaag
10.	Bij de post vervangen van voegen is uitgegaan van de RTD 1007.
11.	De prijzen in deze Staat van prijzen per eenheid zijn niet bestemd voor het met spoed herstellen van vorstschades en werkzaamheden in het kader van schades en calamiteiten op aangeven van de Opdrachtgever.
12.	Per kunstwerk kunnen bij de verrekening van kosten de posten B1.1, B1.2 en B1.3 niet in combinatie met elkaar worden opgevoerd.
13.	Bij Activiteiten met een * geldt: voor zover geen onderdeel van de Taken binnen de Overeenkomst.








	Categorie
	Omschrijving
	Indicatieve hoeveelheid
	Prijs

(excl. BTW)
	Indicatieve hoeveelheid x prijs
	eenheid
	Toelichting



	A. Verhardingen rijstrookbreed/baanbreed
	
	
	
	
	

	 
	A1
	Vaste kosten per reparatie

	 
	A1.1
	Setprijs verwijderen en nieuw aanbrengen of overlagen asfaltverhardingen bij baanbreed onderhoud gekoppeld aan A2.1, A2.2, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7
	
1
	
	
	Set per dag
	Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS eisen te voldoen incl. het geleiden van het wegverkeer in horizontale richting.

	 
	A1.2
	Setprijs verwijderen en nieuw aanbrengen asfaltverhardingen rijstrookbreed gekoppeld aan A2.1, A2.2, A2.6, A2.7, 
	
1
	
	
	Set per dag
	Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS eisen te voldoen incl. het geleiden van het wegverkeer in horizontale richting.

	 
	A1.3
	Setprijs verwijderen en nieuw aanbrengen asfaltverharding gekoppeld aan A2.3
	
Niet van toepassing
	Set per nacht
	Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS eisen te voldoen incl. het geleiden van het wegverkeer in horizontale richting.

	 
	A1.4
	Setprijs gekoppeld aan A3.1, A3.2
	1
	
	
	Set per dag
	Inzet materieel voor het aanbrengen rafelingscorrigerende maatregel of rijsporen vullen incl. het geleiden van het wegverkeer in horizontale richting.

	 
	A2
	Variabele kosten op basis van toe te passen (asfalt)product behorende bij A1
	Alle variabele kosten per reparatie gerelateerd aan het aantal m², afhankelijk van het toe te passen product incl. belijning

	 
	A2.1
	Open deklaag (laagdikte ten minste 50mm)
	25
	
	
	Per m²
	

	 
	A2.2
	Dichte deklaag (laagdikte ten minste 40 mm)
	25
	
	
	Per m²
	

	 
	A2.3
	Dunne inlage / toplaag tweelaags ZOAB (laagdikte ten minste 25 mm)
	
Niet van toepassing
	Per m²
	Incl. waarborgen functies geluidsreductie en voorkomen spat- en stuifwater.

	 
	A2.4
	Profileerlaag onder deklaag
	25
	
	
	ton
	T.b.v. herstel wegprofiel en langs-/dwarsonvlakheid

	 
	A2.5
	Tweelaags ZOAB (laagdikte ten minste 70 mm)
	Niet van toepassing
	Per m²
	Alleen bij baanbreed onderhoud

	 
	A2.6
	Onder / tussenlaag, laagdikte ten minste 50 mm
	25
	
	
	Per m²
	

	 
	A2.7
	Onder / tussenlaag, laagdikte ten minste 80 mm
	25
	
	
	Per m²
	

	 
	A3
	Variabele kosten op basis van toe te passen (asfalt)product behorende bij A1
	Alle variabele kosten per reparatie gerelateerd aan het aantal m², afhankelijk van het toe te passen product, binnen de lengtemarkeringen en tussen de blokkenmarkering

	 
	A3.1
	Op de huidige deklaag een rafelingscorrigerende maatregel aanbrengen
	25
	
	
	Per m²
	Een behandeling van de deklaag die de rafeling in ernstklasse 1 of 2 opheft en tot het interventiemoment het rafelingsproces vertraagt

	 
	A3.2
	Op de huidige dichte deklaag een rijspoorvullende maatregel aanbrengen
	25
	
	
	Per m²
	

	 
	A4
	Bijkomende kosten behorende bij A1-A3

	
	A4.1
	Asfaltwapening / scheuroverbruggende membraam
	25
	
	
	Per m²
	Bij langs- en dwarsscheuren vanuit de ondergrond

	 
	A4.2
	Luspaar
	Niet van toepassing
 
	Per luspaar
	Leveren, aanbrengen en testen detectielussen incl. verkeersmaatregelen indien benodigd

	
	A4.3
	GMS sensoren
	Niet van toepassing
	Per locatie
	Leveren, aanbrengen en testen GMS sensoren incl. verkeersmaatregelen indien benodigd

	 
	A4.4
	Onderzoekskosten verhardingen
	10
	 
	
	Per onderzoek
	Onderzoeken aan asfalt ten behoeve van opstellen uitvoeringspakket, o.a. valgewichtdeflectiemetingen en boorkernonderzoek; kan ingezet worden indien overeengekomen met de Opdrachtgever; omvang ca.  1 km baanbreed

	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Betonnen kunstwerken
	 
	 
	
	 
	

	
	B1
	Vaste kosten kunstwerkherstel

	
	B1.1
	Vaste kosten ingrijpend herstel betonnen kunstwerk
	1
	 
	
	Per kunstwerk per rijrichting
	Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B2), o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten

	
	B1.2
	Vaste kosten herstel betonnen kunstwerk
	1
	 
	
	Per kunstwerk per rijrichting
	Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B3), o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten

	
	B1.3
	Vaste kosten klein herstel betonnen kunstwerk
	1
	 
	
	Per kunstwerk per rijrichting
	Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B4), o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten

	 
	B2
	Variabele kosten ingrijpend herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.1


	
	B2.1
	Asfaltverhardingsconstructie
	Niet van toepassing
 
	Per m²
	Gehele verhardingsconstructie verwijderen en aanbrengen incl. betonreparatie dek, flexigoot

	
	B2.2
	Enkelvoudige stalen voegovergang
	Niet van toepassing
 
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	
	B2.3
	Enkelvoudige stalen voegovergang -geluidsarm
	Niet van toepassing
 
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	
	B2.4
	Modificeren enkelvoudige stalen voegovergang 
	Niet van toepassing
 
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	
	B3
	Variabele kosten herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.2

	 
	B3.1
	Herstellen deklaag
	 Niet van toepassing
 
	Per m²
	Verwijderen, aanbrengen asfaltdeklaagconstructie (toplaag), verkeersmaatregelen

	 
	B3.2
	Herstellen bitumineuze voegovergang
	 Niet van toepassing
 
	Per m¹
	Verwijderen, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	 
	B3.3
	Herstellen bitumineuze voegovergang zodat aan functionele eisen wordt voldaan
	 Niet van toepassing

 
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren, verkeersmaatregelen

	 
	B3.4
	Herstellen enkelvoudige stalen voegovergang zodat aan functionele eisen wordt voldaan
	 Niet van toepassing

 
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren, verkeersmaatregelen

	 
	B3.5
	Vervangen leuningconstructie
	25
	 
	
	Per m¹
	Slopen, leveren, aanbrengen

	 
	B3.6
	Vervangen slijtlaag op schampkant (incl. kitvoegen)
	25
	 
	
	Per m²
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	
	B4
	Variabele kosten klein herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.3
	Putconstructie = watervergaarplateau + bandjes + kolk + afvoerleiding

	 
	B4.1
	Herstellen HWA-leiding doorsnede tot en met 160 mm
	25
	 
	
	Per m¹
	Slopen, leveren, aanbrengen

	*
	B4.2
	Functioneel maken putconstructie
	10
	 
	
	Per stuk
	Slopen, leveren, aanbrengen

	 
	B4.3
	Aanbrengen putconstructie
	10
	 
	
	Per stuk
	Leveren, aanbrengen, aansluiten

	*
	B4.4
	Herstellen taludbekleding
	100
	 
	
	Per m²
	Slopen, leveren, aanbrengen

	*
	B4.5
	Herstellen straatwerk
	100
	 
	
	Per m²
	Slopen, leveren, aanbrengen

	
	B4.6
	Herstellen radkeerder
	10
	
	
	Per m¹
	Slopen, leveren, aanbrengen

	
	B4.7
	Herstellen ondersabeling
	10
	
	
	Per stuk
	Slopen, leveren, aanbrengen

	 
	B5
	Variabele kosten kunstwerkherstel behorende bij B2-B4

	 
	B5.1
	Uitvoeren betonreparaties 
	25
	 
	
	Per m²
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	 
	B5.2
	Injecteren scheuren in beton
	25
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	 
	B5.3
	Conserveren beton
	25
	 
	
	Per m²
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	 
	B5.4
	Conserveren staal
	25
	 
	
	Per m²
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	 
	B5.5
	Conserveren leuningconstructie
	25
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren inclusief verkeersmaatregelen

	
	
	
	
	
	
	
	

	C. Geleiderail
	 
	 
	
	 
	

	
	C1
	Vaste kosten geleiderailwerkzaamheden

	 
	C1.1
	Vaste kosten geleiderailwerkzaamheden overdag
	  Niet van toepassing

 
	Per dag
	Mobilisatiekosten incl. verkeersmaatregelen

	 
	C1.2
	Vaste kosten geleiderailwerkzaamheden 's nachts
	 Niet van toepassing
 
 
	Per nacht
	Mobilisatiekosten incl. verkeersmaatregelen en verlichting

	
	C2
	Variabele kosten geleiderailwerkzaamheden

	 
	C2.1
	Vervangen geleiderail op kunstwerk
	  Niet van toepassing
 
	Per m¹
	Sloop, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	 
	C2.2
	Vervangen geleiderail op aardebaan
	  Niet van toepassing
 
	Per m¹
	Sloop, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	 
	C2.3
	Plaatsen nieuwe geleiderail op aardebaan
	  Niet van toepassing
 
	Per m¹
	Leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	*
	C2.4
	Functioneel maken schuifconstructie
	  Niet van toepassing
 
	Per stuk
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren, verkeersmaatregelen

	 
	C2.5
	Aanbrengen / vervangen motorvriendelijke geleiderail 
	  Niet van toepassing
 
	Per m¹
	(Verwijderen), leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	 
	C2.6
	Leveren en plaatsen begin- of eindstuk
	  Niet van toepassing
 
	Per m¹
	Leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	
	
	
	
	
	
	
	

	D. Bermen
	

	
	D1
	Vaste kosten werkzaamheden aan bermen

	*
	D1.1
	Vaste kosten werkzaamheden aan bermen
	10
	 
	
	Per dag
	Vaste kosten incl. verkeersmaatregelen

	*
	D1.2
	Vaste kosten werkzaamheden aan bermen
	10
	 
	
	Per nacht
	Vaste kosten incl. verkeersmaatregelen en verlichting

	
	D2
	Variabele kosten werkzaamheden aan bermen

	*
	D2.1
	Verlagen bermen zonder geleiderail (breedte 6 meter)
	5
	 
	
	Per hm¹
	Incl. inzaaien

	*
	D2.2
	Verlagen bermen met geleiderail (breedte 6 meter)
	5
	 
	
	Per hm¹
	Incl. inzaaien

	*
	D2.3
	Afvoeren materiaal bermverlaging
	10
	 
	
	Per ton
	Milieukundige kwaliteit AP04 wonen en industrie, incl. onderzoekskosten

	*
	D2.4
	Herstellen gootconstructie op aardebaan
	10
	 
	
	Per m¹
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	E. Verkeersmaatregelen
	 
	 
	
	 
	

	
	E1.1
	Verkeersmaatregelen A-wegen; vluchtstrookafzetting
	  Niet van toepassing

	Per locatie per nacht
	

	
	E1.2
	Verkeersmaatregelen A-wegen; 1 rijstrook
	  Niet van toepassing

	Per locatie per nacht
	

	
	E1.3
	Verkeersmaatregelen A-wegen; 2 rijstroken
	  Niet van toepassing

	Per locatie per nacht
	

	
	E1.4a
	Verkeersmaatregelen N-wegen
	5
	
	
	Per locatie per nacht
	

	
	E1.4b
	Verkeersmaatregelen N-wegen
	5
	
	
	Per locatie per dag
	

	
	E1.5
	MRS-sen
	Niet van toepassing
	Per set per nacht
	

	
	E1.6
	Werkvakverlichting vaste kosten
	5
	
	
	Per werkvak
	

	 
	E1.7
	Werkvakverlichting per hm werkvak
	5
	
	
	Per werkvak
	

	 
	E1.8
	Verkeersmaatregelen omleiding
	Niet van toepassing
 
	Per toe- of afrit
	Indien er sprake is van een afsluiting van een toe- of afrit.

	 
	E1.9
	Verkeersmaatregelen afsluiting
	Niet van toepassing
 
	Per afsluiting
	Indien er sprake is van een rijbaanafsluiting (geldt niet in combinatie met B1)

	 
	E1.10
	Verkeersmaatregelen omleidingsroute grote afstand
	 Niet van toepassing

 
	Per omleiding
	Indien er sprake is van een omleidingsroute op grote afstand (>20 km) met als doel om minder verkeer in de directe nabijheid van het werkvak te hebben

	
	E1.11a
	Verkeersmaatregelen parallelweg/fietspaden (onderliggend wegennet)
	10
	
	
	Per locatie per nacht
	

	
	E1.11a
	Verkeersmaatregelen parallelweg/fietspaden (onderliggend wegennet)
	10
	
	
	Per locatie per dag
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	F. Waterkering
	
	
	
	
	

	*
	F1.1
	Herstel talud (elementen bekleding van steen of beton)
	100
	
	
	Per m²
	Slopen, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	*
	F1.2
	Herstel talud (gietasfalt)
	100
	
	
	Per m²
	Slopen, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	*
	F1.3
	Herstel talud (overige)
	100
	
	
	Per m²
	Slopen, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	*
	F1.4
	Taluds ontdoen van begroeiing
	100
	
	
	Per m²
	Verwijderen, afvoeren, verkeersmaatregelen

	*
	F1.5
	Herstel stortebed
	100
	
	
	Per m²
	Slopen, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	*
	F1.6
	Herstel scheuren in asfalt
	100
	
	
	Per m1
	Slopen, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	
	
	
	
	
	
	
	

	G. Diverse Werkzaamheden
	
	
	
	
	

	*
	G1.1
	Vervangen/plaatsen (scheepvaart)verkeersbord en informatieborden
	25
	
	
	Per stuk
	Verwijderen, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen.

	
	G1.2
	Extra maaien areaal 
Alle vegetatie types
	10
	
	
	Ha
	Maaien, afvoeren, verkeersmaatregelen

	*
	G1.3
	Kappen bomen
	10
	
	
	Per stuk
	verwijderen, afvoeren, verkeersmaatregelen

	*
	G1.3
	Verwijderen overige begroeiing
	50
	
	
	Per are
	Verwijderen, afvoeren, verkeersmaatregelen

	*
	G1.4
	Duikwerkzaamheden (complete duikploeg) inspectie en controle
	10
	
	
	Per dag
	uitvoeren, verkeersmaatregelen

	
	G1.5
	De- en montage slagbomen (werkweg) Oosterscheldekering
	25
	
	
	Per stuk
	uitvoeren, verkeersmaatregelen

	
	G1.6
	Leveren brandstof (diesel) energie voorziening ir. J.W. Topshuis
	350.000
	
	
	Per liter
	Leveren, aanbrengen

	
	G1.7
	Verplaatsen kwelduinen
	10
	
	
	Per stuk
	uitvoeren, verkeersmaatregelen

	*
	G1.8
	Plaatsen rijshouten schermen
	100
	
	
	Per hm
	leveren, aanbrengen

	*
	G1.9
	Planten helmgras
	100
	
	
	Per are
	leveren, aanbrengen

	*
	G1.10
	Herstellen half verharding (elementen bekleding steen of beton)
	100
	
	
	Per m²
	Slopen, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	*
	G1.11
	Verwijderen wortels (die naar en onder fundering verhardingen groeien)
	100
	
	
	Per are
	Verwijderen, afvoeren, verkeersmaatregelen

	
	G1.12
	Herstel kitwerk 
	100
	
	
	Per m¹
	Slopen, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	*
	G1.13
	Reinigen persleiding en riolering tot 160 mm
	100
	
	
	Per m¹
	

	*
	G1.14
	Reinigen hemelwaterafvoeren(overstort en pluviasystemen) tot 110 mm
	100
	
	
	Per m¹
	

	*
	G1.15
	Veeg-zuig combinatie
	25
	
	
	Dag
	

	*
	G1.16
	Maaien toppen van struweel en afzuigen + opvangen n.a.v. rupsen. Incl opgevangen maaisel afstorten bij erkend verwerker.
	50
	
	
	Per are
	Maaien, afvoeren, verkeersmaatregelen

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Totaalbedrag van alle Indicatieve hoeveelheden x Prijs   €














