


[bookmark: _Toc431298306][bookmark: _Toc111799581][bookmark: _Toc112336170]A7 Tabel conditiescore volgens NEN 2767

De conditie score van bouw en installatiedelen wordt weergegeven op een zespuntenschaal. Conditie score 1 geeft de nieuwbouwconditie aan, en conditiescore 6 geeft de meest slechte aan te treffen conditie. Voor nadere toelichting zie bijlagen A2 en A45 (elementenlijst/MJOP). Hier staan de huidige conditiescores (peildatum juli 2022) gemeld. Hiervoor is de onderstaande scoretabel gebruikt. 

	Conditie score 
	Omschrijving
	Toelichting

	1
	Uitstekende conditie
	Incidenteel geringe gebreken

	2
	Goede conditie
	Incidenteel beginnende veroudering

	3
	Redelijke conditie
	Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervuiling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar

	4
	Matige conditie
	Functievervuiling van bouw en installatiedelen. Incidenteel in gevaar.

	5
	Slechte conditie
	De veroudering is onontkoombaar

	6
	Zeer slechte conditie
	Technisch rijp voor de sloop.




Zoals in deze leidraad aangegeven is conditiescore 3 de standaard voor de vaste contractperiode.. Conform de opgeven frequentie zal de onderhoudspartij middels een conditiemeting moeten aantonen dat de betreffende installaties op deze conditiescore zijn gebleven.:
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