STRAATWERKPLAN conform CROW 324

**Projectnaam:** Tuinen van Luna – Heerhugowaard
**Opdrachtgever:** Gemeente Dijk en Waard
**Besteknummer:** 786455
**Locatie:** Tuinen van Luna, Heerhugowaard
**Datum opstellen:** [in te vullen]
**Opgesteld door:** [naam / functie]
**Uitvoerder/voorman:** [in te vullen]
**Veiligheidscoördinator:** [in te vullen]

1. Omschrijving werkzaamheden
- Aanbrengen rijbaan (6,0 m breed) in gebakken dikformaten, inclusief drempels met taludstrepen (handmatig werk).
- Aanbrengen smalle stroken gebakken dikformaten bij containeropstelplaatsen (handmatig werk).
- Aanbrengen groenparkeerplaatsen in speciaal verband (Hydrilineo, Struyk Verwo).
- Aanbrengen trottoirs (1,80 m breed) met betontegels 15x30x8 cm.
- Stellen en plaatsen van opsluitbanden, trottoirbanden, geleidebanden, verloopbanden en bochtbanden (handmatig stellen).
- Paszagen van gebakken straatwerk (nat zagen met waterkoeling).
- Herstraten en aanpassen van sierstraatwerk bij woningtoegangen.

2. Werkmethode
**Aanvoer materialen:** Palletlevering dicht bij werkvak, transport met knikmops/minishovel of palletwagen.
**Legwijze:** Machinaal bestraten waar mogelijk, handmatig bij drempels, bochten, taludstrepen en aansluiting sierwerk.
**Zagen:** Op vaste zaagplek buiten verkeersstroom, nat zagen ter beperking van stof.
**Afvoer materialen:** Direct afvoeren van vrijkomende materialen naar verzamelpunt of gemeentelijk depot.

3. Risico-inventarisatie & maatregelen
	Hoofdonderwerp
	Risico
	Maatregelen

	Fysieke belasting
	Rug- en schouderklachten
	Machinale bestrating, vacuümtillers, max. 25 kg tillen, werkafwisseling, kniebeschermers

	Trillingen
	Hand-armtrillingssyndroom
	Lage-trillings trilplaten, beperkte triltijd, blootstelling registreren

	Geluid
	Gehoorschade
	Geluidsarme machines, gehoorbescherming verplicht bij >80 dB(A)

	Kwartsstof/stof
	Longschade
	Nat zagen, stofafzuiging, P3-maskers

	Verkeer
	Aanrijding
	Afzetting conform CROW 96b, omleidingen, verkeersregelaars

	Weersinvloeden
	Hitte-/koudeletsel
	Weerafhankelijke kleding, pauzes, drinkwater, schaduwdoek



4. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)
- Veiligheidsschoenen S3
- Signaalkleding klasse 2/3
- Helm (indien kans op vallende voorwerpen)
- Gehoorbescherming
- Stofmasker P3 bij droog zagen
- Veiligheidsbril bij zagen/slijpen
- Werkhandschoenen
- Kniebeschermers

5. Hulpmiddelen en materieel
- Machinale bestratingsmachine [type]
- Knikmops/minishovel
- Vacuümtiller
- Trilplaten lage trillingswaarde
- Palletwagen/steentransportwagen
- Zaagtafel met waterkoeling
- Kruiwagens ergonomisch

6. Werkorganisatie
- Werkvakken maximaal 80 m lang (max. 40 m loopafstand tot woningen)
- Dagelijkse startwerkbespreking (toolbox)
- Taakverdeling op basis van fysieke belastbaarheid
- Rustmomenten inplannen
- Duidelijke aan- en afvoerzones

7. Verkeersmaatregelen
- Afzetting en bebording conform CROW 96b
- Verkeersregelaars bij werken aan/naast rijbaan indien nodig
- Goede verlichting bij schemer/donker

8. Noodprocedures
- EHBO-set aanwezig
- Minimaal één BHV’er per ploeg
- Noodnummers zichtbaar op infobord
- Ontruimingsplan bij calamiteiten

9. Controle en toezicht
- Uitvoerder/voorman voert dagelijks controle uit
- Onveilige situaties direct melden en corrigeren
- Plan wordt aangepast bij wijziging werkmethode of omstandigheden


Handtekening Opsteller: ___________________    Datum: _______________
Handtekening Uitvoerder: __________________    Datum: _______________
