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TITEL DOCUMENT: Controleformulier: Lossen gevaarlijke stoffen RWZI	

	Calamiteiten nummer: CBK: Regie N/W: (+31) 6-53615267

	                                                   Regie Z/O: (+31) 6-13349785

	Naam van de leverancier:
	Naam van de vervoerder:

	Naam van de chauffeur:
	Bezoekerspas geldig tot:

	Naam van de stof:

	A: Chauffeur
	N.v.t
	Ja
	Nee

	Chauffeur (en bijrijder) heeft/hebben instructiefilm gezien en toets gemaakt
	O
	O
	O

	Chauffeur (en bijrijder) heeft/hebben een geldig ADR-certificaat
	O
	O
	O

	Chauffeur (en bijrijder) kent/kennen de losprocedure
	O
	O
	O

	Chauffeur (en bijrijder) draagt/dragen veiligheidsschoenen
	O
	O
	O

	Chauffeur (en bijrijder) draagt/dragen werkkleding
	O
	O
	O

	Chauffeur (en bijrijder) draagt/dragen geschikte handschoenen
	O
	O
	O

	Chauffeur (en bijrijder) draagt/dragen een gesloten veiligheidsbril
	O
	O
	O

	Chauffeur (en bijrijder) heeft/hebben zich laten informeren over de plaats en werking van de nooddouche op locatie
	O
	O
	O

	Chauffeur (en bijrijder) heeft/hebben zich laten informeren over de plaats en werking van de oogdouche op locatie
	O
	O
	O

	Chauffeur volgt instructies van de medewerker op!
Chauffeur blijft tijdens het lossen bij het voertuig!

	B: Operator
	
	
	

	Operator heeft kennisgenomen van waar de noodstop op de tankwagen zich bevindt
	O
	O
	O

	Operator heeft zijn/haar gelaatsmasker en handschoenen binnen handbereik
	O
	O
	O

	Operator heeft de volgende veiligheidsuitrusting beschikbaar op de losplaats: brandblussers, oog- en nooddouche, eerste hulpmiddelen & absorptiematerialen.
	O
	O
	O

	Operator (en chauffeur) hebben kennisgenomen van de vluchtwegen
	O
	O
	O

	Operator meldt en registreert (bijna)-ongelukken en onveilige situaties in de ‘Veilig werken App’
	O
	O
	O

	Operator heeft de driepunten-check (vrachtbrief, kemlerbord bij lospunt en kemlerbord op de vrachtauto) uitgevoerd.
	O
	O
	O

	C: Voertuig
	N.v.t
	Ja
	Nee

	Voertuig is VLG[footnoteRef:1] goedgekeurd voor gevaarlijke stoffen. De chauffeur kan het keuringsrapport tonen [1:  Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen] 

	O
	O
	O

	Oranje borden (UN-nummers) voor-, achter- en zijkant en gevarensymbool aanwezig
	O
	O
	O

	D: Voor het lossen
	
	
	

	Wat is de maximale tank inhoud?
	Maximale inhoud:

	Wat geeft de huidige tankinhoud aan.
	Inhoud:

	Hoeveel kan er in de tank.
	Tankinhoud:

	Kan de bestelde hoeveelheid in de tank.
	O
	O
	O

	Bij nee. Opmerking:

	Is er aangesloten op de juiste tank.
	Tanknummer:
	O
	O
	O

	Is de tankwagen en de losplaats schoon.
	O
	O
	O

	Aarden bij een vlampunt lager dan 60 graden of bij brandbare gassen

	E: Na het lossen

	Ten strengste verboden om de tankwagen en slangen te reinigen op locatie!

	Ten strengste verboden om de tankwagen te ontluchten op locatie en de gevaar aanduiding borden om te draaien of af te nemen.

	Operator controleert, voordat de losslangen worden losgekoppeld, of alle afsluiters gesloten zijn en of de losslangen productvrij en drukvrij zijn.

	Opmerkingen:

	

	Handtekening chauffeur:                                             handtekening medewerker HHNK:

	Dit document en vervoersdocument afgeven aan de medewerker
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