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Binnen het tekeningenbeheer onderscheiden we de volgende werkzaamheden.

Tekeningaanvragen
Wanneer gedurende een (verbouw)project tekeningen gereviseerd moeten worden, kunnen gebruikers het bronbestand aanvragen bij de beheerder. De aanvrager kan daarna zelf zijn revisie, conform de eisen van het CAD-procedureboek, doorvoeren op de tekeningen. Deze uitgifte wordt door de beheerder geregistreerd.
Coördinatie en afstemming
Om het revisieproces optimaal te laten verlopen zorgt de voorkeurleverancier voor de coördinatie van de stakeholders. Dit betreft eventuele afstemming tussen verschillende partijen, toelichting van de afspraken zoals vastgelegd in het CAD-protocol, het nabellen van gereserveerde tekeningen en verlenen van telefonisch gebruikerssupport voor het gebruik van de applicatie.

Inname en controle van bestanden
Bij grote / projectmatige revisies worden de bronbestanden (dwg) verstrekt aan derden. Wanneer deze projectpartners de tekeningen hebben gereviseerd worden deze door voorkeurleverancier. Teken technisch wordt gecontroleerd op basis van het CAD-procedureboek. Wanneer dit akkoord is, wordt de tekening verwerkt in de beheertekening en in pdf-formaat gepubliceerd op de applicatie. Alle hieraan gelieerde tekeningen worden ook opnieuw in pdf-formaat op de applicatie geplaatst.

Autorisatiebeheer
Door middel van een geavanceerd autorisatiesysteem kunnen gebruikers toegang verleend worden tot de applicatie. Per gebruiker wordt aangegeven welke tekeningen hij mag raadplegen, downloaden of aanvragen ter revisie.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst, worden hiervoor de volgende werkzaamheden verricht:
· Aanmaken, resetten of deactiveren van accounts;
· Instellen van rechten op mappen in op de applicatie.

Implementeren en reviseren tekeningen
Gedurende de looptijd van de overeenkomst, worden door de voorkeurleverancier de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
· Implementeren tekeningen;
· Opschonen van reeds aanwezige tekeningen;
· Revisietekenwerk.

Werkafspraken
In het PvE staat beschreven welke werkzaamheden worden uitgevoerd bij het implementeren en reviseren van de tekeningen. Aanvullend hierop zijn:
· Wanneer door de opdrachtgever één of meerdere tekeningen van een locatie worden aangeleverd kijkt de voorkeurleverancier of er in het archief meer tekeningen van deze locatie aanwezig zijn. Wanneer deze aanwezig zijn worden die ook geïmplementeerd conform het CAD- procedureboek. Het doel is om op deze manier projectgewijs het tekeningbestand steeds completer te krijgen.


· Het uitgangspunt is dat tekeningen uitsluitend in AutoCAD en/of Revit in beheer worden genomen. Wanneer tekeningen alleen als pdf-bestand worden aangeleverd zullen deze tekeningen omgezet/overgetekend worden in AutoCAD, mits dit een dynamische tekening betreft zoals onderstaand uiteengezet. We maken hierbij een splitsing tussen dynamische en statische tekeningen. De statische tekeningen zullen enkel onder vermelding van een juiste bestandscodering in de applicatie worden opgenomen. In bijlage 1 is aangegeven welke tekeningen als dynamisch/ statisch zijn gecategoriseerd.

Wanneer de kwaliteit van de aangeleverde pdf-tekening niet toereikend is om te digitaliseren wordt in overleg met de opdrachtgever besloten of de situatie ter plaatse ingemeten dient te worden om kloppende tekeningen te maken.

Bijlage 1
Achter de discipline is d.m.v. een D (dynamisch) of S (Statisch) een categorie toegekend. De dynamische tekeningen dienen gedigitaliseerd te worden.
· Dynamisch – in beweging
· Dynamische tekeningen zijn tekeningen die naar verwachting in de toekomst aan revisie onderhevig zijn. Om die reden is het vanuit tekeningbeheer perspectief belangrijk dat deze in bewerkbaar formaat (.dwg/.rvt) beschikbaar zijn als bronbestand.
· Statisch – niet in beweging
· Statische tekeningen zijn over het algemeen niet of minder in beweging of het beheer van het bronbestand ligt extern. Diverse statische tekeningen zullen in geval van verandering opnieuw worden gegenereerd door bijvoorbeeld een architect of beheerder van een GBS-systeem. Voorkeurleverancier zal van deze tekeningen enkel de PDF zoals aangeleverd in beheer nemen. We coderen volgens de gemaakte afspraken met GU m.b.t. bestandscodering en voorziende PDF’s van de bijbehorende metadata.



	Afk
	Discipline
	Dynamisch / Statisch

	B
	Bouwkunde
	

	B0
	Architectentekening
	S

	B1
	Bouwkundige plattegrond
	D

	B3
	Constructie
	S

	B4
	Plafond
	S

	B5
	Vloerafwerking
	S

	B6
	Gevelaanzicht
	S

	B7
	Doorsnede
	S

	B8
	Detail
	S

	
	
	

	E
	Elektrotechniek
	

	E1
	Licht en kracht
	D

	E2
	Kabelgoten
	D

	E3
	Brandmeld
	D

	E4
	Data, communicatie
	D

	E5
	Aarding
	D

	E6
	Beveiliging
	D

	E7
	Detail
	S

	EA
	Aansluitschema
	S

	EB
	Blokschema
	S

	ED
	Documentatie
	S

	EI
	Installatieschema
	D

	EK
	Kastaanzicht
	D

	EP
	Principeschema
	S




	ES
	Symbolenlijst
	S

	EV
	Kastenverklaring
	S

	SS
	Stuurstroomschema
	S

	
	
	

	F
	Facilitair
	

	F1
	Ruimtegegevens
	S

	F2
	Inrichting
	S

	F3
	Ontruimingsplattegrond
	S

	F4
	Veiligheidsplattegrond
	S

	F5
	Brandcompartimentering
	S

	F6
	Gebruiksmelding
	S

	F7
	NEN2580
	S

	R
	Meet- en regeltechniek
	

	R-
	Regeltechnisch schema
	S

	RD
	Documentatie
	S

	
	
	

	T
	Terrein
	

	B9
	Terreinplattegrond
	S

	W
	Werktuigbouwkunde
	

	W0
	Combinatie
	S

	W1
	Luchtbehandeling
	D

	W2
	CV en GKW
	D

	W3
	Sanitair
	D

	W4
	Koeling-Airco
	D

	W5
	Gassen
	D

	W7
	Sprinkler
	D

	W8
	Details
	S

	WB
	Blokschema
	S

	WD
	Documentatie
	S

	WP
	Principeschema
	S




