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Bij het opstellen van het straatwerkplan moet de aannemer rekening houden met de volgende randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch aanbrengen van elementenverharding uit CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen elementenverharding’. Deze gegevens levert de opdrachtgever aan de aannemer.

	a
	Beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen voortvloeiend uit bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie 324

	1 Ruimte:
	Tweezijdig vrij > 1,50 m


	2 Talud:
	Horizontaal


	3 Verband:
	Betontegels in halfsteensverband
Betonstraatstenen in halfsteensverband


	4 Materialen:
	Betontegels 30x30x5 cm grijs – hergebruik oude tegels
Betontegels 30x30x8 cm rood - nieuw
Betonstraatstenen – nieuw




	b
	Opslag

	Depot van de aannemer of binnen het werkterrein

(mogelijkheden voor een adequate opslag voor mechanische pakketten aangeven)



	c
	Beschikbaar gestelde elementenverharding

	Mechanisch pakket van leverancier
n.v.t.




	d
	Fasering van de werkzaamheden

	Zie bijlage 15 van het bestek



(mogelijke fasering van invloed op het mechanisch aanbrengen van elementenverharding)



