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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

Bijlage 15, Uitvoeringsinstructies houtoogstwerkzaamheden 
Aanbesteding houtoogstwerkzaamheden 2026, TN556689

Definities:
Aannemer: de opdrachtnemer van de houtoogst werkzaamheden
Beheer(der): de lokale beheerder van Staatsbosbeheer
Checklist: de checklist Bosbeheer uit de Gedragscode Bosbeheer
Opdrachtgever: rayonmanager
Rayonmanager: De medewerker van Staatsbosbeheer die voor de werkzaamheden 
het eerste aanspreekpunt is.

Taken rayonmanager: 
- toezien op naleving van contractafspraken; 
- afstemming met aannemers en beheerteams; 
- inventariseren en controleren van houtvoorraden en stapels; 
- bepalen van afrekenwijze in gemengde situaties; 
- afstemmen van planning; 
- signaleren en oplossen van knelpunten. 

1. Uitvoeringsinstructies
1.1. Deze uitvoeringsinstructies gelden voor alle oogstwerkzaamheden.
1.2. Samenwerking en partnerschap zijn essentieel: open communicatie, flexibiliteit en bijdragen aan monitoring en innovatie.  
1.3. Afwijkingen op deze uitvoeringsinstructies worden tijdens het start-up gesprek besproken;
1.4. Afwijkingen zijn uitsluitend toegestaan indien deze schriftelijk zijn vastgelegd in het start-up verslag; 
1.5 Wanneer door aannemer in afwijking van onderstaande uitvoeringsvoorwaarden dan wel de 
gestelde materie eisen wordt gehandeld, kan dit tot stillegging van de oogst leiden, en/of tot 
aanvullende maatregelen. De hieruit voortvloeiende vervolgschade is voor rekening van de 
aannemer.

1.6 Geoogste hout wordt conform de instructies door de aannemer gemeten en opgeleverd aan de bosweg in stapels en /of langhout.
1.7 Oogstwerkzaamheden worden conform de dan geldende gedragscodes uitgevoerd. Voor deze gedragscodes en andere informatie verstrekt Staatsbosbeheer Arcgis Online kaarten. De aannemer moet zelf voor een passend account zorgen om met de digitale kaarten te kunnen werken. 

1.8 Oogstwerkzaamheden worden binnen de FSC-standaard uitgevoerd. Op termijn wordt 
mogelijk ook de PEFC-standaard van toepassing.

1.9 Voor aanvang van de werkzaamheden is er een startbespreking (‘start-up’) tussen 
rayonmanager (opdrachtgever), aannemer en beheerder. Detail afspraken worden in deze 
bespreking gemaakt en schriftelijk vastgelegd.

1.10 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is tenminste één Nederlandssprekende voorman/voorvrouw op het werk aanwezig die de leiding heeft en aanspreekpunt is voor opdrachtgever. Uitgangspunt moet zijn dat dit gedurende een gehele opdracht dezelfde persoon is. 

1.11 De aannemer maakt sortimenten en/of langhout zoals is aangegeven door de rayonmanager
van Staatsbosbeheer volgens vooraf aangegeven kwaliteitseisen. Geleden schade wegens 
afkeur omdat niet volgens deze eisen gewerkt is, komt ten laste van de aannemer. De 
productie van hout dat afwijkt van de kwaliteitseisen wordt niet uitbetaald.

1.12 Aanwijzingen en wijzigingen die door of namens Rayonmanager worden gegeven, dienen 
door de aannemer te worden opgevolgd. Indien de aanwijzingen in strijd zijn met de 
Overeenkomst dan wel invloed hebben op de aanneemsom, vindt vooraf overleg plaats 
tussen Rayonmanager en Aannemer.
1.13 Oogstwerkzaamheden vinden ononderbroken plaats.

1.14 Eventuele wisselingen in de personele bezetting van de oogstmachines tijdens de 
werkzaamheden worden vooraf gemeld aan de rayonmanager. De werkoverdracht tussen 
medewerkers is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

1.15 Archeologische monumenten, zoals grafheuvels en wildwallen, worden door het beheer duidelijk gemarkeerd in het terrein en/ of op (digitale) kaarten en dienen altijd gespaard te worden. Bij beschadiging van archeologische monumenten wordt met de desbetreffende instanties overleg gepleegd over het herstel. Herstel vindt plaats op kosten van de aannemer. 

1.16 Natuurlijke verjonging, opslag en overig onderstandige loof- en naaldhout en staand en 
liggend dood hout dient zoveel mogelijk gespaard te worden. 

1.17 Aannemer zal niet slepen of uitrijden over andere dan daarvoor aangewezen terreinen of over niet daarvoor aangewezen wegen of (dunnings)paden. Aannemer zal niet uitrijden en slepen en met machines over de fiets- of wandelpaden rijden. 

1.18 In alle terreinen dient de insporing op dunningspaden beperkt te blijven (tot maximaal 15 cm). In bosvakken mag buiten de dunningspaden niet gereden worden met machines. 

1.19 Op wegen wordt een doorgang van minstens vier meter vrijgehouden, en er wordt geen hout neergelegd binnen 25 meter van een bocht.

1.20 De Aannemer dient er voor te zorgen dat alle wegen en paden dagelijks schoon gehouden worden.

1.21 Aannemer stapelt geen houtstapels tegen laan- en/of randbomen.

1.22 Stapels dienen in principe minimaal 25 stère groot zijn. 

1.23 Stapels zijn maximaal 3,5 meter hoog en zijn door de Aannemer voorzien van 
waarschuwingsborden die het beklimmen van de stapels verbieden. Staatsbosbeheer levert 
deze borden. De maximale hoogte kan lager gesteld worden als de veiligheid dit vereist.

1.24 In de startbespreking zal het beheer in overleg met de aannemer slagbomen, borden en andere obstakels vermelden die de exploitatie hinderen. Het beheer zal deze obstakels indien mogelijk verwijderen. Schade aan niet vermelde slagbomen, borden en andere obstakels zal op kosten van de aannemer hersteld worden. Het om de slagbomen heen rijden is niet toegestaan. 

1.25 De volgorde van planning wordt in de start-up bespreking kenbaar gemaakt.

1.26 Hekken en doorgangen dienen na elke passage te worden gesloten en eventueel uitgereikte 
sleutels worden na afloop van de exploitatie ingeleverd.

1.27 Aannemer brengt de omgeving van het werkgebied tenminste in oorspronkelijke staat terug zoals aangetroffen voor aanvang van het werk.

1.28 Indien aannemer schade aanbrengt of het werkgebied niet in oorspronkelijke staat terugbrengt zoals aangetroffen voor aanvang van het werk, worden deze kosten in rekening gebracht bij de aannemer.


2. Uitvoeringsinstructies houtchips:
Er dienen homogene houtchips van tak- en / of tophout geproduceerd te worden met minimale vervuiling van naalden, bladeren, grond. 
Specificaties afmeting chips volgens de norm P100.
· 75% van de deeltjes moet groter zijn dan 16 mm en kleiner dan 100 mm
· Maximaal 4% mag kleiner zijn dan 3,15 mm
· Maximaal 6% mag groter zijn dan 200 mm
· Alle deeltjes moeten kleiner zijn dan 350 mm

Productie: Voorkom vervuiling met grond
· Vermijd grondcontact en rijd niet met materieel over tak- en tophout of chips;
· Werk schoon en zorgvuldig tijdens het laden van tak- en tophout of chips;
· Leg geen struiken met wortels en stobben bij het te chippen materiaal;
· Voorkom groene delen in chips, laat tak- en tophout liefst een paar weken liggen, zodat blad en naalden indrogen

Opslag van houtchips:
· Indien houtchips niet direct naar een afnemer of depot van Biogrondstoffen BV kunnen worden afgevoerd moeten de chips in overleg met de productieplanner tijdelijk worden opgeslagen in een goedgekeurd provinciaal depot.
· Voorkom vervuiling met grond -> zorg ervoor dat de chips op een verharde ondergrond (rijplaten – asfalt – klinkers) worden opgeslagen
· Bouw een piramidevormige bult zodat het regenwater ervan af kan stromen
· Voorkom broei en brand -> Druk de chips niet aan, rijd niet over de bulten biomassa en maak de bulten niet hoger dan 6 meter.


3. Uitbesteding en administratieve afwikkeling:
3.1 De aannemer krijgt een partijlijst met situatiekaart van de te exploiteren opstanden. De 
werkzaamheden vinden plaats conform de opmerkingen in de partijlijst. 

3.2 Tijdens de start-up wordt vastgesteld wie namens de aannemer het aanspreekpunt wordt voor de rayonmanager. Deze persoon is gedurende de werkzaamheden tijdens de werktijden 
bereikbaar voor de rayonmanager.

3.3 De aannemer krijgt een sortimentslijst met specificaties. De werkzaamheden vinden plaats 
conform deze sortimentslijst.

3.4 Doorgaans is een rondgang met de rayonmanager onderdeel van de start-up.

3.5 De rayonmanager stelt een werkopdracht (WOK) op. Deze wordt ter ondertekening digitaal 
aan de aannemer gezonden. De aannemer zendt een ondertekende versie per omgaande 
retour aan de Opdrachtgever.


3.6 Langhout en sortiment wordt gemeten en genummerd – in overleg met de rayonmanager. 
Metingen vinden wekelijks plaats tenzij anders overeengekomen. Wanneer niet tijdig wordt 
gemeten, kan Opdrachtgever dit op kosten van de aannemer laten uitvoeren. Metingen vinden 
plaats volgens de ‘Richtlijnen voor het meten van inlands rondhout, ten behoeve van de 
verkoop’ http://www.avih.nl/pdf/richtlijnen_inlandshout.pdf of https://www.skbnl.nl/application/files/1017/2440/6772/Def_Houtmeetrichtlijnen_2024.pdf
De rayonmanager ziet toe op de juistheid van de metingen. Mogelijk zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst de meting van het sortiment verder worden gedigitaliseerd. Opdrachtnemer zal meewerken aan de implementatie van deze digitalisering.

3.7 De meetgegevens worden door de aannemer digitaal aangeleverd conform het daartoe door 
Staatsbosbeheer vastgestelde format.

3.8 Aan de hand van deze metingen wordt een werkrapport (WER) opgemaakt. 

3.9 Na afronding van de werkzaamheden wordt een eind-WER opgemaakt.

3.10 Iedere WER wordt aan de aannemer verzonden. De aannemer factureert op basis van deze 
WER. Door middel van het verzenden van de factuur stemt hij in met de betreffende WER. 
Een kopie van de WER dient meegestuurd te worden.

3.11 Indien de aannemer niet akkoord gaat met de WER dient hij dit te melden aan de betreffende rayonmanager.

3.12 Een goedgekeurde factuur wordt binnen 30 kalenderdagen betaald.



4. Aanvullende uitkeringsvoorwaarden Rijksvastgoedbedrijf (RVB)  
· Terreinbeheerder RVB is leidend t.a.v. de werkzaamheden, Staatsbosbeheer is formeel opdrachtgever en aanspreekpunt voor en naar de aannemer;
· Uitvoerend personeel dient in het bezit te zijn van een VOG Defensie;
· Hout of houtige biomassa van Rijksgronden is niet voorzien van FSC of een gelijkwaardig keurmerk;
· Planning kan op korte termijn worden aangepast aan veranderend militair gebruik (militair gebruik heeft altijd voorrang);
· Op alle Defensieterreinen dient het werk aaneensluitend te worden uitgevoerd en vrijgekomen materiaal z.s.m. worden afgevoerd
· Uitvoerend personeel moet 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden worden aangemeld bij de schietterreinen, vliegbases en munitiecomplexen;
· Vliegbases en andere specifieke locaties altijd onder begeleiding Defensiemedewerker werken;
· Vliegbases alleen kunststof rolbezem gebruiken;
· Vliegbasis altijd direct schoon opleveren (vegen/borstelen etc.);
· Vliegbases direct na werkzaamheden het hout afvoeren.
· Indien aanvullende voorwaarden van het RVB tot meerkosten leiden t.o.v. de standaard overeengekomen tarieven vindt hierover een prijsonderhandeling plaats. De rayonmanagers stemmen dit af met de aannemer en opdrachtgever.





5. Aanvullende uitvoeringsvoorwaarden Natuurmonumenten (NM)
· De terreinbeheerder van Natuurmonumenten is inhoudelijk leidend op het werk op haar eigen terreinen, Staatsbosbeheer is formeel opdrachtgever en aanspreekpunt voor en naar de aannemer.
· De aannemer dient op het werk tenminste één voorman aanwezig te hebben die deskundig en ervaren is in ecologisch bosbeheer, flora en fauna. Vereist is een certificering Wettelijke Natuurbescherming Bestendig Beheer niveau 2 of aantoonbaar vergelijkbaar, plus aantoonbare ervaring in ecologisch bosbeheer.
· Voor de uitvoering van werken bij NM dient volledig gebruik gemaakt te worden van materieel dat draait op HVO100-diesel, als vervanger van de traditionele diesel, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk, en/of na afstemming door aannemer niet te organiseren is. 
· Daar waar mogelijk wordt elektrisch materieel ingezet, mits het opladen van dit materieel geschiedt met groene stroom. Bij gebruik van aggregaten t.b.v. het opladen van elektrisch materieel dient gebruik gemaakt te worden van HVO100-diesel. 
· Aannemer dient bewijzen te overhandigen waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen uit de voorgaande punten wordt voldaan en dient conform voorgaande punten de totale hoeveelheid gebruikte HVO100-brandstof en stroom inzichtelijk te maken.
· Indien aanvullende voorwaarden van Natuurmonumenten tot meerkosten leiden t.o.v. de standaard overeengekomen tarieven vindt hierover een prijsonderhandeling plaats. De rayonmanagers stemmen dit af met de aannemer en opdrachtgever.
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