Bijlage 14 (v2 na 1e NvI), Werkomschrijving Oogstgebieden – Aanbesteding Houtoogst 2026, TN556689 
 
1. Algemene uitgangspunten 
Binnen deze aanbesteding herkennen we 2 vormen van oogst in bos-, natuur- en landschapsgebieden: 
· houtoogst binnen geografische oogstgebieden 1. Noord, 2. Midden, 3. Zuid, en specialistische oogstgebieden 4. zware velling en 7. Lichte velling betreft planmatige dunning en eindkap waarbij kan worden afgerekend per m3 conform prijstabel P1a en per uur conform prijsbijlagen P1b Casus Uurtarief machines, P2, zware velling en P5, Lichte velling.
· houtoogst binnen specialistische oogstgebieden 5. Complexe vellingen-Recreatief, 6. Complexe vellingen-Ecologische betreft beheerwerkzaamheden, kleinschalig bosbeheer, planmatige dunning en eindkap met nadruk op ecologische waarden, bodemkwaliteit en veiligheid. Er wordt afgerekend conform prijstabellen, P3 en P4 Uurtarieven. 

Staatsbosbeheer verwacht dat aannemers bijdragen aan duurzaam bosbeheer door: 
- werken binnen FSC-voorwaarden en bodemdruknormen; 
- aandacht voor bodemgezondheid en klimaatrobuustheid; 
- optimaal sorteren en benutten van houtstromen; 
- circulair gebruik van reststromen; 
- veilig en zorgvuldig werken met oog voor uitstraling van het bos. 
  
2. Regionale oogstgebieden (reguliere houtoogst, eventueel met meerwerk) 
2.1 Oogstgebied 1. Noord
Dit oogstgebied omvat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. In Drenthe en Overijssel ligt de nadruk op grote boswachterijen die in het verleden grotendeels voor houtproductie zijn aangelegd. Deze bossen worden nu beheerd als multifunctionele bossen of natuurbossen. Ontsluiting verloopt via zandwegen, vaak met uitrijafstanden van meer dan 200 meter. Deze bossen zijn volop in transitie naar klimaatbestendig beheer met meer variatie in soorten en leeftijden. Het overgrote deel van het hout betreft naaldhout (grove den, douglas, fijnspar). Daarnaast wordt hout geoogst in landschapselementen.  
Een deel van de werkzaamheden vindt plaats op minder draagkrachtige bodem (zoals veengrond) waar alleen in droge perioden (15 juli – oktober) gewerkt kan worden om bodemschade te voorkomen. 
 In Groningen en Friesland gaat het vaak om kleinschalige objecten op klei- en veengrond. Hier moeten machines regelmatig verplaatst worden tussen objecten. Het aandeel loofhout is relatief groot, met soorten als els, eik en populier. Het werk concentreert zich in de zomer en het vroege najaar (15 juli – oktober). 
Daarnaast zijn ook grotere boscomplexen op zand- en veengronden, met vooral naaldhout in boswachterijen en dun loofhout in ruilverkavelingsbossen.  
Incidenteel wordt geoogst op de Waddeneilanden, vooral naaldhout in droge bossen met vaak lange uitrijafstanden. 
Zware vellingen (DBH 50+ en > 300m3 per partij) kunnen apart worden aanbesteed in specialistisch oogstgebied 4. 'Zware velling'. 
 
 
2.2 Oogstgebied 2. Midden 
Dit oogstgebied omvat grote boswachterijen in Flevoland, Gelderland, de duingebieden van Noord-Holland en de bossen in Utrecht. Deze bossen zijn oorspronkelijk grotendeels aangelegd voor houtproductie en worden nu beheerd als multifunctionele bossen of natuurbossen. Ook deze bossen zijn volop in transitie naar klimaatbestendig beheer met meer variatie in soorten en leeftijden. Loof- en naaldhout zijn hier ongeveer gelijk vertegenwoordigd. Ontsluiting verloopt via zandwegen; de uitrijafstanden zijn vaak lang.  
In Flevoland gaat het om bossen op zware kleigrond, met hoge producties maar ook beperkingen door natte omstandigheden. De oogstperiode ligt doorgaans tussen 15 juli en oktober. Om jaarrond te kunnen werken combineren we minder draagkrachtige bodems met zandgronden.   
Naast grote complexen wordt ook gewerkt in kleinschalige landschapselementen, zoals singels in de Betuwe en Noord-Holland. Deze bevinden zich vaak op natte klei- en veengronden met beperkte draagkracht. De oogstperiode ligt doorgaans tussen 15 juli en oktober. 
 
Zware vellingen (DBH 50+) in Flevoland en Gelderland kunnen apart worden aanbesteed in de landelijke kavel 'Zware velling'. 
 
2.3 Oogstgebied 3. Zuid 
De zuidelijke provincies kennen grote boswachterijen op zandgrond (Brabant, Limburg), maar ook kleinschalige bossen en singels in Zeeland en Zuid-Holland. Het aandeel loof- en naaldhout is ongeveer gelijk. 
 In Brabant en Limburg betreft het vaak zandgronden met gemengde bestanden; in Zuid-Limburg spelen lössbodems en hellende terreinen een rol, wat specifieke eisen stelt aan machines en rijroutes. In Zeeland en Zuid-Holland gaat het deels om duingebieden en klei- en veengronden. 
De uitvoeringsperiode van kwetsbare en natte percelen ligt meestal tussen 15 juli en oktober.  
Zware vellingen (DBH 50+ en > 300m3 per partij) kunnen apart worden aanbesteed in specialistisch oogstgebied 4. 'Zware velling'. 
Partijen in recreatieve schapsgebieden in Zuid-Holland vallen onder de specialistische kavel 'Complexe velling – recreatief'. 
 
3. Specialistische oogstgebieden  
3.1 Zware velling (landelijk) 
Omvat het vellen van bomen met een DBH >50 cm. Deze vellingen vragen altijd om inzet van motorzaag en specialistische machines, zoals kabel- en liertechniek. De afweging of zware velling een (klein) onderdeel is van de reguliere houtoogst of als afzonderlijk partij zware velling op de markt gezet moet worden, wordt gemaakt door de rayonmanager. Uitgangspunten zijn naast DBH het minimaal te oogsten volume 300 m3 per partij bedraagt.  

 3.2 Lichte velling (landelijk) 
Omvat eerste en tweede dunningen in jonge bestanden met dunnere diameters (DBH circa 12 tot 25 cm), vergelijkbare leeftijd klasse en een minimaal volume van 250 m3 per partij. Deze worden op overeengekomen uurtarieven afgerekend en vragen om maximale zorgvuldigheid: lage bodemdruk, sparen van toekomstbomen en bosstructuur.  
De werkzaamheden in dit perceel worden uitgevoerd met een Miniharvester (5-12 ton) en miniforwarder (5-10 ton leeg).  

3.3 Complexe velling (landelijk) 
Binnen de complexe vellingen onderscheiden we 2 twee typen: 
· Recreatief complex; 
· Ecologisch complex 
 
3.3.1. Recreatief complex 
Dit betreft specialistisch werk, houtoogstwerkzaamheden in gebieden met hoge recreatieve druk, fijnmazige infrastructuur in of bij stedelijk gebied en is daardoor zeer complex, waarbij er extra aandacht noodzakelijk is voor het borgen van een veilige werkomgeving en veilige werkprocessen. Omdat de gevraagde kwaliteit hoog is wordt deze percelen voornamelijk gegund op kwaliteit.  
De werkomstandigheden en complexiteit kunnen per opdracht sterk wisselen, waardoor maatwerk noodzakelijk is.  
Doormiddel van een uitgebreide rondgang en overleg met de opdrachtgevers worden de werkzaamheden per object bekeken, voorbereid, gecalculeerd en ingepland.
Het gezamenlijk opstellen van een kostenraming en planning is cruciaal.
Gedurende de uitvoering van de boswerkzaamheden is directe aansturing vanuit de aannemer naar zijn personeel een vereiste, alsmede de aanwezigheid op de werkvloer.
Wekelijks overleg met de opdrachtgever, alsmede het opstellen van financiële weekoverzichten is noodzakelijk. 
Gezien de boswerkzaamheden veelal plaatsvinden in zeer drukke recreatieve objecten zijn verkeersmaatregelen noodzakelijk tijdens de uitvoering van de boswerkzaamheden op openbare paden en doorgaande wegen. (opstellen verkeersplannen, plaatsen/verwijderen verkeersmaatregelen, inzet verkeersregelaars)
Contact met leidingbeheerders (boven en ondergronds) zal veel voorkomen in de desbetreffende objecten. (aanvraag klic-melding, contact met leidingbeheerders, voorzorgsmaatregelen treffen)
De aannemer dient rekening te houden met het feit dat een breed scala aan materieel/machines noodzakelijk is.
Het in te zetten materieel/machinepark moet afgestemd zijn op de sterk variërende terrein en werkomstandigheden alsmede op de beschikbare percelen, toegangswegen en paden.
Per object in de Recreatief complex kavel kan de aard van de boswerkzaamheden sterk verschillen. Denk hierbij aan onderstaande werkzaamheden:
· Regulier bosbeheer.
· Zware velling houtopstanden (DBH70+).
· Jeugdverzorging bosvakken (inbrengen dunningspaden).
· Randenbeheer (langs fiets, voet en ruiterpaden en doorgaande openbare wegen).
· VTA bomen vellen.
· Snoeiwerkzaamheden. (VTA)
· Chippen van vrijkomend tak en tophout (optie, in overleg, p100 biomassa produceren).
· Pendelen rondhout en biomassa naar depotlocaties.
· Lieren van houtopstanden. (hooglier, lier op grondniveau)
· Op hoogte >20m+ uitkleden/vellen van bomen.
· Rijplaten
· Verkeersmaatregelen.
· Klic-meldingen.
· Beveiligingscamera(s)

3.3.2 Ecologisch Complex
 Deze categorie beschrijft de uitvoering van houtoogst in ecologisch complexe en kwetsbare gebieden binnen de aanbesteding Houtoogst 2026.
Het betreft bosvakken met hoge natuurwaarden, bijzondere vegetaties en/ of een beperkte bodemdraagkracht, waar zorgvuldig beheer noodzakelijk is om biodiversiteit, bodemkwaliteit en bosstructuur te behouden.
 Er wordt gewerkt in bosvakken met hoge ecologische waarden die slecht toegankelijk zijn en een lage bodemdraagkracht hebben (bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden of habitattype-bossen).
In deze situaties is beheer leidend boven houtoogst en wordt het uitsluitend ingezet ter ondersteuning van natuurdoelen.
 
Het beheer richt zich op:
· het behoud en herstel van biodiversiteit,
· het beschermen van de bodem(kwaliteit),
· het ontwikkelen van een gevarieerde bosstructuur
· waarbij ecologische waarden altijd zwaarder wegen dan economische opbrengst.
 
Wanneer natuurdoelen dit toelaten, wordt (kwaliteit)hout benut als duurzame grondstof, zodat vrijkomende biomassa optimaal wordt ingezet binnen de kringloop van verantwoord bosbeheer en de biobased economie.
 De uitvoering vraagt om een zorgvuldige en op maat afgestemde werkwijze.
Er wordt gewerkt onder ecologische begeleiding, met materieel met lage bodemdruk (maximaal 0,60 kg/cm²) en methoden die schade aan vegetatie, fauna en bodem voorkomen.
 Waar nodig wordt hout gelierd of getakeld om de bosbodem te ontzien.
Indien de ecologische situatie dit toelaat, kan een deel van het laagwaardige of dode hout achterblijven als onderdeel van de natuurlijke kringloop en ter verrijking van het ecosysteem.
 Het vrijkomende hout, tak- en tophout dat moet worden afgevoerd, wordt op locatie:
· in sortimenten opgewerkt;
· per sortiment gestapeld of in een tijdelijke depot (biomassa) gezet op een met vrachtauto-bereikbare locatie;

Kernprincipes
·  Beheer en natuurdoelen staat voorop, houtoogst is secundair.
· Er wordt gewerkt met de laagst mogelijke bodemdruk.
· Ecologische begeleiding is vaak noodzakelijk tijdens de uitvoering.
· Maatwerk en flexibiliteit in uitvoering is gewenst
· Afrekening vindt plaats op uurbasis.
 
 4. Optionele werkzaamheden 
4.1 Derden 
Opdrachten van Natuurmonumenten (NM) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB beheerder van o.a. defensieterreinen, justitie, Rijkswaterstaat) zijn onderdeel van alle (reguliere/specialistische) oogstgebieden maar vragen naast de voorwaarden die gelden voor terreinen van Staatsbosbeheer om aanvullende voorwaarden.  De aanvullende voorwaarden zijn opgenomen in Bijlage 15, Uitvoeringsinstructies.
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