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Documentinformatie 

Dit document maakt integraal onderdeel van de aanbestedingsleidraad “Houtoogstwerkzaamheden 2026” en beschrijft het van toepassing zijnde eisenpakket en uitvoeringsvoorwaarden aan de te leveren diensten.
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1. Algemeen
	1.1
	Inschrijver verklaart, door het indienen van een inschrijving, dat hij voldoet aan de in de
aanbestedingsstukken genoemde voorwaarden en eisen die aan de opdracht zijn gesteld.

	1.2
	Inschrijver gaat ermee akkoord dat wanneer zijn Onderneming gedurende de aanbestedingsprocedure de voor de aanbesteding relevante bedrijfsactiviteiten staakt, de Aanbestedende Dienst zich het recht voorbehoudt de Inschrijving om die reden terzijde te leggen en niet verder in de beoordeling mee te nemen.  

	1.3
	Wanneer een Inschrijver deel uitmaakt van een concern/holding met een geconsolideerde jaarrekening, aanvaardt de hoogste moedermaatschappij van het concern aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen door het concernonderdeel. 
Inschrijver kan dit op verzoek van de Aanbestedende Dienst aantonen door een rechtsgeldig ondertekende verklaring van de hoogste moedermaatschappij waarin deze hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt voor de nakoming van de verplichtingen van het concernonderdeel.



2. Diensten
	2.1
	Alle opdrachten worden uitgevoerd conform en/of onder toepassing van de dan geldende: 
· Nederlandse wet- en regelgeving (zoals Wet natuurbescherming).
· Regionale richtlijnen (zoals Gedragscode Bosbeheer of provinciale natuurregels).
· FSC® certificeringsnormen (of vergelijkbaar).
· Voorschriften van de ERBO
· ARVODI-2025 
· de Algemene Voorwaarden van SKBNL voor de Aanneming van Werken	
· houtmeetrichtlijnen2024 https://www.skbnl.nl/application/files/1017/2440/6772/Def_Houtmeetrichtlijnen_2024.pdf
· CROW96b 
· Richtlijnen voortkomend uit vergunningen en ontheffingen





4. Opdracht en levering
	4.1
	U garandeert voor deze opdracht flexibel beschikbaar te zijn voor houtoogst op kwetsbare bodems. U kunt in de periode 15/7 tot 01/10 tussen de 30% en 35% van de totaal aangenomen hoeveelheid (garantievolume) uitvoeren. 


	4.2
	U zet machines in die bij maximale belasting maximaal 1,25 kg/cm2 bodemdruk veroorzaken, voor het oogstgebied complex ecologisch geldt een maximale bodemdruk van 0,6 kg/cm2. 

	4.3
	Bodemdruk
De aannemer toont in prijsopgave Bijlage 16 aan wat de bodemdruk van de machines is.
Voor het berekenen van de bodemdruk maakt de aannemer verplicht gebruik van de bij deze aanbesteding behorende Excel-rekentool: ‘Rekentool_Bodemdruk.xlsx’. 
De rekentool bevat de voorgeschreven formules voor banden, tracks en rupsen en dient te worden ingevuld met de actuele machinegegevens.

Aan te leveren gegevens
De inschrijver levert ten minste aan:
- de volledig ingevulde Excel-rekentool (screenprint)
- suggesties voor eventuele drukverlagende maatregelen (plan van aanpak)

Controle en insporing tijdens uitvoering:
De opdrachtgever kan steekproefsgewijs controle uitvoeren via materieelkeuring. Indien blijkt dat de werkelijke bodemdruk hoger is dan toegestaan of schade optreedt, dient de aannemer herstel uit te voeren op eigen kosten.

Bron: https://cdn.forestresearch.gov.uk/2006/07/fctn013.pdf

	4.4
	U beschikt over platte tracks (in het geval van staal voorzien van rubberen loopvlak) voor uw oogstmachines. Deze tracks worden aangebracht in overleg met de rayonmanager, maar in ieder geval op afroep.  

	4.5
	Elke aannemer dient de beschikking te hebben over een nauwkeurig GPS systeem dat shapefiles (of vergelijkbare GIS files) kan inlezen en plotten.

	4.6
	U stemt in met de mogelijkheid dat wordt uitgereden en direct geladen op trailers indien dit aan de orde is.

	4.7
	Bij aanvang van elke nieuwe oogst wordt de harvesterkop gekalibreerd. Een computeruitdraai hiervan wordt aangeleverd bij de betreffende oogstmanager.

	4.8
	U garandeert per 10.000 m3 garantievolume de inzet van een set (harvester + forwarder) 

	4.9
	De dunningspaden liggen minimaal op 20 meter onderlinge afstand. Afhankelijk van de omstandigheden, kan de onderlinge afstand kan ook breder zijn (tot 40 meter). 

	4.10
	In alle terreinen geldt een maximale insporing van 15 cm op dunningspaden. Indien tijdens uitvoering diepere insporing optreedt, past de aannemer werkwijze, belading of materieelinzet aan. Afwijkingen in overleg tussen aannemer en rayonmanager.




5. Communicatie en rapportage
	5.1
	Opdrachtnemer voorziet in een vast aanspreekpunt ofwel contactpersoon voor opdrachtgever.

	5.2
	Opdrachtnemer initieert minimaal 1x per jaar een evaluatie- en voortgangsgesprek over de uitvoering van de overeenkomsten wijze van samenwerking. Indien noodzakelijk kan de frequentie in overleg aangepast worden. Opdrachtnemer zorgt voor verslaglegging van deze gesprekken.

	5.3
	Tijdens het evaluatie en voortgangsgesprek worden in ieder geval de volgende onderwerpen besproken: 
· Gerealiseerde omzet SBB in oogstvolume m3 per oogstgebied en per perceel
· Gerealiseerde omzet SBB in € excl. btw per oogstgebied en per perceel
· Gerealiseerde opdrachten conform opdracht (in % van het totaal aantal opdrachten)
· Gerealiseerde opdrachten niet conform opdracht (in % van het totaal aantal opdrachten)
· Aantal klachten
· Aantal (bijna) ongelukken
· Percentage positieve en negatieve beoordelingen van de kwaliteit van het geleverde werk   
       (conform Bijlage 17, beoordeling bosaannemer)
· Beoordeling van aannemers vindt periodiek plaats met een standaardformulier. Goede scores kunnen leiden tot een beloning. 



	  5.4 
	Opdrachtnemer houdt opdrachtgever op regelmatige basis op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, producten en innovaties met betrekking tot het efficiënt, veilig en duurzaam uitvoeren van oogstwerkzaamheden.



6. Veiligheid, milieu, duurzaamheid en SROI
	6.1
	Op de opdracht is het beleid Bio-smeermiddelen van Staatsbosbeheer van toepassing (Bijlage 9)

	6.2
	Smeermiddelen (smeerolie, hydraulische vloeistoffen en vetten) met volledig verlies en gedeeltelijk verlies dienen te voldoen aan de criteria 1 t/m 4 voor de toekenning van de EU-milieukeur voor smeermiddelen Besluit (EU) 2018/1702.


	6.3
	Smeermiddelen met accidenteel verlies dienen ook te voldoen aan de criteria 1 t/m 4 voor de toekenning van de EU-milieukeur voor smeermiddelen Besluit (EU) 2018/1702. Het advies van de leverancier (van de voer- en/of werktuigen) prevaleert evenwel bij het gebruik van smeermiddelen met accidenteel verlies, ook als deze daarmee niet voldoen aan de gestelde eisen

	6.4
	In te zetten machines voldoen tenminste aan basiseisen voor emissies volgens: 
	De bij de uitvoering van de opdracht in te zetten niet-stationaire en stationaire mobiele werktuigen voldoen tenminste aan de volgende eisen:
	
	


De Stage-normen voor mobiele werktuigen met verbrandingsmotor zijn vastgelegd in de verordening (EU) 2016/1628.
	Jaartal:
	
	2025-2027
	2028-2029
	2030 en verder

	Werktuigtype en minimumeis:
	
	
	
	

	Licht (‘minimaterieel’) (<19 kW)
	
	geen eis
	100% ZE
	100% ZE

	Licht materieel (19-37 kW)
	
	Stage IIIa
	100% ZE
	100% ZE

	Licht materieel (37-56 kW)
	
	Stage IIIb
	100% ZE
	100% ZE

	Middelzwaar materieel (56-130 kW)
	
	Stage IV met roetfilter*
	Stage IV met roetfilter*
	2030: Stage IV met roetfilter* 2035: 100% ZE

	Zwaar materieel (130-560kW)
	
	Stage IV met roetfilter*
	Stage IV met roetfilter*
	2030: Stage IV met roetfilter* 2035: 100% ZE

	Specialistisch materieel
	
	Stage IV met roetfilter*
	Katalysator en roetfilter*
	Katalysator en roetfilter* 2035-2040:100% ZE

	Zeer zwaar materieel (>560kW)
	
	geen eis
	Katalysator en roetfilter*
	Katalysator en roetfilter* 2035-2040:100% ZE

	Stationair materieel
	
	gelijk aan eisen niet-stationair
	<560 kW:100% ZE >560 kW: gelijk aan eisen niet-stationair
	100% ZE < 560 kW

	
	
	
	
	

	Met katalysator wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met roetfilter wordt bedoeld een werkend                                                                             

	Gesloten roetfilter
	
	
	
	

	1. De categorie specialistisch materieel betreft materieel dat in ieder geval wordt gekenmerkt door:
· zwaar materieel met forse vermogens (>130kW);
· lange levensduur (vaak >15 jaar);
· kleine afzetmarkt, weinig vraag;
· weinig/geen beschikbaarheid van schoon/ zero emissie materieel.
Stationair materieel zijn onder meer generatoren, pompen en torenkranen

	
	
	
	
	


Emissiewaarden/ Stage-normen zijn onder meer te vinden op http://www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php en de website van de EU.
Mogelijke bewijsmiddelen
· Informatie waaruit blijkt dat de in te zetten werktuigen tenminste aan de vereiste normering voldoen. Het bouwjaar (en maand) in combinatie met vermogensklasse, serienummer en/of kentekenbewijs (indien beschikbaar) kunnen hierbij als indicatie worden gebruikt. Een bewijsmiddel kan zijn een foto of certificaat. Een foto bij voorkeur van het motorplaatjes van de mobiele werktuigen.
· Of gelijkwaardig.






7. Commercieel 
	7.1
	Kosten worden vergoed op basis van overeengekomen (inschrijvings)tarieven. 

	7.2
	Wanneer aannemer onverhoopt niet of niet binnen de planning van de rayonmanager start met de werkzaamheden, wordt het betreffende partijvolume gezien als uitgevoerd garantievolume en hierop in mindering gebracht.

	7.3
	M3 uit de partijen van derden zijn onderdeel van het garantievolume.

	7.4
	[image: ]






8. Facturering en betaling


	8.1
	Opdrachtgever wenst E-facturen te ontvangen. Voor meer informatie over E-factureren met Opdrachtgever zie https://tradeinterop.com/e factureren-Staatsbosbeheer/.
Als E-facturatie nog niet tot de mogelijkheden behoort, dan dient de factuur
digitaal in pdf te worden verzonden naar het centrale e mailadres van Opdrachtgever: digitale.facturen@staatsbosbeheer.nl 

	8.2
	Opdrachtnemer factureert bij voorkeur door middel van één verzamelfactuur per partij, minimaal één keer per maand. Alle facturen dienen te zijn voorzien van de volgende gegevens: 
· Een volledig en juist factuuradres: Staatsbosbeheer, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort;
· Een factuurnummer;
· Een factuurdatum;
· Uw volledige NAW gegevens (Naam Adres (postcode) Woonplaats);
· Uw KvK-nummer (als u bent ingeschreven bij de KvK);
· Uw volledige IBAN gegevens;
· Een BEC (kostenplaats) en UBW (inkooporder), beiden op te vragen bij uw opdrachtgever/contactpersoon binnen Staatsbosbeheer;
· Uw BTW gegevens;
· Het BTW tarief;
· Het BTW-bedrag;
· Het bedrag inclusief/exclusief BTW;
· Een omschrijving van de aard, hoeveelheid en locatie van de geleverde goederen of verleende diensten;
· De datum waarop, of tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd;
· Geen handgeschreven factuur of handgeschreven correcties op uw (getypte) factuur aangebracht.

	8.3
	Als hoofdaannemer draagt u volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten van uw Onderaannemers. U verzorgt de communicatie namens en naar de Onderaannemer. Facturering van werkzaamheden die in onderaanneming worden uitgevoerd, wordt door de hoofdaannemer verzorgd. De Opdrachtgever ontvangt alleen facturen van de hoofdaannemer.
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 de contractprijzen per m3 zijn all-in tarieven en dekken de volledige dienstverlening; 

   dit betreft de productie, het uitrijden (tot 200 meter uitrijafstand) en stapelen en het meten van   

   rondhout. 
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