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Beschrijving preventief en correctief onderhoud Deco en Bevo units 

Preventief onderhoud Decontaminatie units 
Het jaarlijks uit te voeren preventief onderhoud en inspectie van de Decontaminatie unit bestaat minimaal uit de volgende punten: 
1. Functionele controle en inspectie op veiligheid en inzetbaarheid van het materieel 
2. Controle oogdikte en bevestiging haakarmopname (minimaal 50 mm) 
3. Onderhoud d.w.z. controle, afstellingen en handelingen voor de bedrijfszekerheid van de uitrusting 
4. Controle en zonodig reinigen van twee zijtenten 
5. Smeren, reinigen, vervangen enz. volgens smeerplan voor gebruiksgemak en levensduur van de uitrusting 
6. Scharnierpunten smeren controleren op slijtage/ scheuren en afstellen 
7. Smeren van alle bewegende delen aan de units en de bijbehorende uitrustingen 
8. Smeren lichtmasten, controleren en afstellen handpomp 
9. Controle van alle aandachtpunten genoemd in de onderhoudshandleiding 
10. Het in bedrijfstellen van de unit, het uitvoeren van de controles en diverse metingen (druk/temperatuur etc.) verrichten en controle op lekkages en deze vastleggen in een rapportage 
11. Controle van plaatwerk en profielen op lakbeschadigingen en roestvorming 
12. Controle van plaatwerk en profielen op scheuren en loszittende delen 
13. Controle van het containerframe en containerrollen op beschadiging en roestvorming 
14. Uitvoeren van kleine reparaties (o.a. kleine lakbeschadigingen) 
15. Controle van stickers op beschadiging en leesbaarheid en deze zonodig vervangen 
16. Controle van het liermechanisme van de zijwandkleppen, kabels en geleidingsblokken. Indien nodig vervangen 
17. Controle van de verlichting, binnen en buiten 
18. Volledige controle van de elektrische installatie 
19. Controle en onderhoud van de noodstroomvoorziening inclusief accumulator 
20. Controle van bevestiging rekken, bevestiging beugels en spanbanden 
21. Controle en onderhoud van de heater 
22. Controle van acht steunpoothouders t.b.v. zijklep 
23. Controle en onderhoud van de Hatz diesel generator 
24. Uitvoeren van NEN3140 keuring aan de elektrische componenten van de unit en bepakking. 
25. Uitvoeren van NEN2484 keuring aan de losse bijgeleverde trap. 
26. Controle en onderhoud van de warmwater hotbox. 
27. Vervangen van legionellafilters. 
28. Controle op werking van de douches. 



Opdrachtnemer dient voorts naar bevind van zaken het niet in deze opsomming genoemde, maar wel noodzakelijke onderhoud (conform het handboek onderhoud) uit te voeren. 
 
Alle gebruikte materialen bij preventief onderhoud dienen in het jaarlijks preventief onderhoudstarief te zijn meegenomen.  
  
Preventief onderhoud Bevoorrading units 
Het jaarlijks uit te voeren preventief onderhoud van de Bevoorradings unit bestaat uit minimaal de volgende punten: 
1. Functionele controle en inspectie op veiligheid en inzetbaarheid van het materieel. Controle van de fixatie van de uitrustingsstukken 
2. Oogdikte haakarmopname (minimaal 50 mm) 
3. Onderhoud d.w.z. controle, afstellingen en handelingen voor de bedrijfszekerheid van de uitrusting 
4. Smeren, reinigen, vervangen enz. volgens smeerplan voor gebruiksgemak en levensduur van de uitrusting 
5. Scharnierpunten smeren controleren op slijtage/ scheuren en afstellen 
6. Controle op de goede werking, reiniging en smeren van sloten 
7. Controleren op goede werking van de gasveren op de zijwandenkleppen, indien noodzakelijk vervangen 
8. Controle van alle aandachtspunten genoemd in de onderhoudshandleiding 
9. Controle van plaatwerk en profielen op lakbeschadigingen en roestvorming 
10. Controle van plaatwerk en profielen op scheuren en loszittende delen 
11. Uitvoeren van kleine reparaties (o.a. kleine lakbeschadigingen) 
12. Controle van stickers op beschadiging en leesbaarheid en deze zonodig vervangen 
13. Afstellen van de zijwand klepsluitingen 
14. Controle van het containerframe en containerrollen op beschadiging en roestvorming 
15. Controle van de verlichting, binnen en buiten 
16. Volledige controle van de elektrische installatie 
17. Controle van de noodstroomvoorziening inclusief accumulator 
18. Controle van bevestiging rekken, bevestiging beugels en spanbanden 
19. Controle op de uitschuifbare bevestigingspanelen t.b.v. de ademluchttoestellen. 
 
Opdrachtnemer dient voorts naar bevind van zaken het niet in deze opsomming genoemde, maar wel noodzakelijke onderhoud (conform het handboek onderhoud) uit te voeren. 
 
Alle gebruikte materialen bij preventief onderhoud dienen in het jaarlijks preventief onderhoudstarief te zijn meegenomen.  
 
Correctief onderhoud 

Onder correctief onderhoud wordt verstaan: 
1. Reparaties van schade 
2. Revisies/ technische modificaties 
3. Specifieke aanpassingen op verzoek van de Opdrachtgever.








Decontaminatie unit (op haakarmvoertuig)
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

Bevoorrading unit (Losse container)
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
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