	Technische eisen waarbij de zelf rijdende veegmachine 2 m3 minimaal kan beschikken over:


	1. Netto minimaal 1,4m3 inhoud laadvolume. Conform NEN15429-1/2 

	2. Diesel aandrijving met een emissieklasse van minimaal Euro 6c

	3. Werkbreedte van minimaal 1,4m tot maximaal 2,5/2,9m

	4. Een gestoken linker en een rechter zijborstel.

	5. Hydraulisch systeem voor borstelverstelling, rechterborstel neigverstelling.

	6. Maximale rijsnelheid van minimaal 40 km/u. 

	7. Vacuüm opzuig systeem.
8. Water opslag van minimaal 350L.
9. Stille 4 cilinder motor.
10. Brede zuigmond van minimaal 75 cm
11. Brede centraal gepositioneerde zuigbuis van  220 mm.
12. Laadvermogen van minimaal 1200kg en maximaal GVW 4500kg op kenteken.
13. 4 wielsturing, knik gestuurd niet toegestaan.
14. Maximale toegestane hoogte incl. flitslampen 2.10m.
15. Maximaal 1.3m breed.
16. Minimale velgmaat 15inch.
17. De leeftijd van de aangeboden machine mag niet ouder zijn dan 12 mnd en maximaal 600 motor draaiuren.


	
Functionele eisen:


	18. Goede wendbaarheid, geschikt voor binnenstedelijk gebruik.

	19. Cabine met airconditioning.

	20. Bedieningspaneel met duidelijke interface.

	21. 360 graden zicht camera- of sensorsysteem voor achteruitrijden.
22. Ergonomische stoel. 
23. Montage directionele prioriteits ledbalk en achterzijde machine voorzien van rood / wit markering.
24. Externe zuigslang voor putten te zuigen. (optioneel)
25. 2 persoonscabine, stuur rechts incl. bediening rechts aan de deur.
26. Ruim zicht voor optimale veiligheid. Uitgevoerd met beide zijde verwarmbare elektrische spiegels.
27. Ergonomische bediening veeg instellingen makkelijk aanpasbaar



	Veiligheid en certificering


	28. CE-markering en voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

	29. Brandblusser en noodstopvoorziening.
30. Ruim zicht vanuit de cabine, voor en ruim naast de machine.
31. Led flitsers rond om.
32. Led dag rij verlichting.
33. Veilige en makkelijk toegankelijke cabine.
34. PM10 en PM2.5 4 sterren certificaat



	Onderhoud en service


	35. Gedocumenteerde onderhoudshistorie.

	36. Garantie van 12 maanden tot mogelijkheid tot uitbreiding naar 24 maanden op hoofdcomponenten.

	37. Beschikbaarheid van onderdelen voor minimaal 10 jaar.
38. Snelle 24H onderdelen levering en reparatie service, inzet vervangende machine.
39. Basis training capaciteit door leverancier.
40. Diagnose op afstand.
41. Wateraansluiting voor reiniging ventilator.



	



Duurzaamheid

	

	42. Cabine overdruk filtersysteem dat fijnstof reduceert.
43. Hoge zuigkracht bij laag motor toerental
44. ECO-modus voor optimaal brandstofverbruik. 
45. HVO100 diesel gebruik mogelijk
46. Actief water recirculatie systeem!
47. Hoogwaardige carrosserie bescherming.




