	Technische eisen waarbij de zelf rijdende veegmachine minimaal kan beschikken over:


	1. Afvalopslagcapaciteit van minimaal 5 m³.

	2. Diesel aandrijving met een emissieklasse van minimaal Euro 6e

	3. Werkbreedte van minimaal 2 meter tot maximaal 4 meter

	4. Een getrokken linker en een rechter zijborstel en een derde front borstel.

	5. Hydraulisch systeem voor borstelverstelling.

	6. Maximale rijsnelheid van minimaal 40 km/u. 

	7. Vacuüm opzuig systeem.
8. Water opslag van minimaal 700 liter.
9. Stille 6 cilinder motor.
10. Brede zuigmond van minimaal 70 cm
11. Brede centraal gepositioneerde zuigbuis van  25 cm
12. Laadvermogen van minimaal 4600 kg tot max 5300 kg


	
Functionele eisen:


	13. Goede wendbaarheid, geschikt voor binnenstedelijk gebruik.

	14. Cabine met airconditioning.

	15. Bedieningspaneel met duidelijke interface.

	16. 360 graden zicht camera- of sensorsysteem voor achteruitrijden.
17. Geteste AGR ergonomische stoel stoel.
18. Montage werk bord achterzijde: werk in uitvoering.
19. Externe zuigslang voor putten te zuigen. (optioneel)
20. Stuur rechts.
21. Ruim zicht voor optimale veiligheid.
22. Rijcomfort
23. Reinigen van de vuil bak
24. Bedienings gemak, instellingen makkelijk aanpassen



	Veiligheid en certificering


	25. CE-markering en voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

	26. Brandblusser en noodstopvoorziening.
27. Ruim zicht vanuit de cabine, voor en ruim naast de machine.
28. Led flitsers rond om.
29. Led dag rij verlichting.
30. Derde remlicht.
31. Veilige en makkelijk toegankelijke cabine.



	Onderhoud en service


	32. Gedocumenteerde onderhoudshistorie.

	33. Garantie van 12 maanden tot mogelijkheid tot uitbreiding naar 24 maanden op hoofdcomponenten.

	34. Beschikbaarheid van onderdelen voor minimaal 10 jaar.
35. Snelle 24H onderdelen levering en reparatie service. 
36. Basis training capaciteit door leverancier.
37. Diagnose op afstand.


	Duurzaamheid

	

	38. Cabine filtersysteem dat fijnstof reduceert.
39. Hoge zuigkracht bij laag motor toerental
40. Werk soort keuze knoppen (Geheugen stand) voor optimaal brandstof verbruik.
41. HVO diesel gebruik mogelijk
42. Water hergebruik systeem.
43. Hoogwaardige carrosserie bescherming.


	

	



