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Inbouwvoorschriften Communicatieapparatuur
Actieve componenten(Mobilofoon, mobilofoonkop, plotscherm)
· Plaatsing van actieve apparatuur altijd in overleg
· Geen apparatuur op of aan elkaar monteren
· Degelijke bevestiging
· Rondom apparatuur voldoende ruimte voor aansluiten en loskoppelen voeding antenne connectoren etc.
· Actieve apparatuur moet geprogrammeerd kunnen worden zonder demontage (vrije toegankelijkheid van programmeerconnector)
· Dummy’s van randapparatuur worden door lokaal beheer aan inbouwer geleverd
· Verbindingsapparatuur wordt afzonderlijk gezekerd met een minimale draaddikte van 2.5mm
· Zekeringen op centrale plek bij elkaar
· Geen zweefzekeringen
· De voeding moet 12v zijn met een minimale vermogen van 10Amp
Antenne

· Montage op grondplaat die aan massa ligt
· Hoogste punt antenne niet hoger dan 4 meter
· Antenne plaatsen buiten werkgebied medewerkers(dakluik etc.)
· Antenne-bekabeling gescheiden van andere bekabeling(voeding etc.)
Bekabeling
· Bedrading zoveel mogelijk wegwerken in bestaande kabelbomen
· Juiste verbindingen kabels(geen kroonsteentjes)
· Kabels labelen (olie en watervast)
· Bundelen d.m.v. stoftape
Porto-laders
· Afzonderlijk gezekerd
· Zekeringen centraal
· Degelijke montage
· Laadproces zichtbaar
· Binnen bereik van gebruikers
Handset/bedienkop
· Bereikbaar/bedienbaar vanuit de bijrijdersstoel
Luidspreker/Microfoon/PTT
· Binnen bereik van gebruiker geplaatst 


