<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<raw.nvi xsi:noNamespaceSchemaLocation="RAWSX.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <raw.opmaak>
    <lettertype>Arial</lettertype>
    <lettergrootte>9</lettergrootte>
    <lettergrootte.dl22>9</lettergrootte.dl22>
  </raw.opmaak>
  <raw.contractinfo.orig tabposities="L125">
    <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
    <versie.release>2020-05</versie.release>
    <raw.xml.versie>1.10 01/09/2021</raw.xml.versie>
    <raw.bestek.nr>AdB222102</raw.bestek.nr>
    <raw.bestek.omschrijving>Afvalwatertransportleiding Leimuiden</raw.bestek.omschrijving>
    <raw.contr.aangemaakt>2026-04-08</raw.contr.aangemaakt>
    <raw.code.licentiehouder>0123</raw.code.licentiehouder>
    <raw.reg.nr>153907</raw.reg.nr>
    <raw.reg.datum>1900-01-01</raw.reg.datum>
    <raw.overeenkomst.nr>0112</raw.overeenkomst.nr>
  </raw.contractinfo.orig>
  <dlx.koptekst>Afvalwatertransportleiding Leimuiden<br />Hoogheemraadschap van Rijnland<br />Nota van Inlichtingen bij bestek AdB222102          d.d. 09-04-2026</dlx.koptekst>
  <dlx.voor.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>Afvalwatertransportleiding Leimuiden<br />Hoogheemraadschap van Rijnland<br />Nota van Inlichtingen bij bestek AdB222102          d.d. 09-04-2026</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L144;L394">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Bestek en voorwaarden: <tab />Afvalwatertransportleiding Leimuiden</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Besteknummer:<tab />AdB222102</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Status:<tab /><tab />Nota van Inlichtingen</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Opdrachtgever: <tab />Hoogheemraadschap van Rijnland</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Ingenieursbureau<tab />: Aveco de Bondt</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Auteur<tab /><tab />:  P. Janssen </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Datum<tab /><tab />: 09-04-2026</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Projectnr. AdB<tab />: 222102</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Goedkeuring vrijgave<tab />: Martijn Huisjes / Thijs Gerritsen</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Aveco de Bondt</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Dillenburgstraat 25-03, 5652 AM Eindhoven</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Postbus 64, 7450 AB Holten</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>T +31 (0)88-0048212</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>info@avecodebondt.nl</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>www.avecodebondt.nl</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.voor.compleet>
  <dl1.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>Afvalwatertransportleiding Leimuiden<br />Hoogheemraadschap van Rijnland<br />Nota van Inlichtingen bij bestek AdB222102          d.d. 09-04-2026</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>1. Algemeen</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Opdrachtgever</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Directie</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">03</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Locatie</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">04</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Algemene beschrijving</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">05</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Tijdsbepaling</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>1. <tab />Het totale project dient opgeleverd te zijn voor 1 mei 2027</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>2. <tab />Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025), bedraagt</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf inspring="65">de korting € 750,-per werkdag. Dit geldt voor alle opleverdata als genoemd in 1.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">06</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Onderhoudstermijn</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dl1.compleet>
  <dl2.compleet.nvi>
    <dlx.deel.naam>2. Beschrijving</dlx.deel.naam>
    <dl21.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.koptekst>Afvalwatertransportleiding Leimuiden<br />Hoogheemraadschap van Rijnland<br />Nota van Inlichtingen bij bestek AdB222102          d.d. 09-04-2026</dlx.koptekst>
      <dlx.deel.naam>2.1. Algemene gegevens</dlx.deel.naam>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Tekeningen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Peilen en hoofdafmetingen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">06</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Kabels en Leidingen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>De volgende regel is vervallen, 'De aannemer dient rekening te houden met het leggen en verleggen van kabels en leidingen, door de verschillende partijen, gelijktijdig met zijn werkzaamheden en met inachtneming par. 01.11.01 in deel 3 van dit bestek'</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
    </dl21.compleet>
    <dl22.compleet.nvi>
      <dlx.koptekst>Afvalwatertransportleiding Leimuiden<br />Hoogheemraadschap van Rijnland<br />Nota van Inlichtingen bij bestek AdB222102          d.d. 09-04-2026</dlx.koptekst>
      <dlx.deel.naam>2.2. Nadere beschrijving</dlx.deel.naam>
      <dl22.vsub.compleet.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>312210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen rijplatenbaan.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="14" vlgnr="01">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toepassen rijplatenbaan.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : het aanbrengen, instandhouden, verleggen en verwijderen van rijplaten t.b.v. werkzaamheden op bouwlocatie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Rekenen met ca. 1700 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. <br />Deze resultaatsbeschrijving gebruiken:<br />-<tab /><br />als de opdrachtgever specifiek het gebruik van een rijplatenbaan wil voorschrijven. Als de keuze van de maatregelen en middelen vrij wordt gelaten aan de aannemer, gebruik maken van de resultaatsbeschrijvingen van subwerkcategorie 10.13.<br />-<tab /><br />als het aantal rijplatenbanen en/of de mate van toepassing (binnen de doelstelling) ter keuze aan de aannemer wordt gelaten. De uitvoeringsvrijheid wordt hiermee zo min mogelijk beperkt. In andere gevallen gebruik maken van de resultaatsbeschrijving met de eenheid ‘m’.<br />-<tab /><br />in het geval dat de werkzaamheden korter dan circa vier weken duren. In andere gevallen gebruik maken van resultaatsbeschrijvingen voor ‘Aanbrengen, ‘In stand houden’ en ‘Verwijderen’ van de voorzieningen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Verplaatsen: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>afhankelijk van werkwijze aannemer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijvoorbeeld “afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer.”<br />Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingen en paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Rijplatenbaan ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bouwverkeer over maaiveld, opstellocaties materieel e.d.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Ter voorkoming van schade aan ondergrond en ten bate van toegankelijkheid en berijdbaarheid terrein</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Doel van het gebruik vermelden. Soort ondergrond vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Rijplatenbaan ten behoeve van verkeer ter keuze van aannemer. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>45</positie.nr>
              <inhoud.nr>99</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen: ter keuze aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>312210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>321060</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">785</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="01" vlgnr="02">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : ontgraven uit sleuf t.b.v. aanbrengen persleiding </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Grondsoort: klei, zand en veen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Zie bijlage bodemonderzoek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tevens bestaand dan wel nieuw tracé, samengesteld profiel e.d. aangeven.<br />Grondsoort vermelden. voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>1 : 0</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>sleuven'</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,10</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 1,00 tot 2,00 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,60</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 1 tot 1,5 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,10</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>313110</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>en/of vervoeren naar een tijdelijk depot ter keuze van de aannemer.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>321060</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>322020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">900</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="01" vlgnr="02">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : ontgraven sleuf t.b.v. aanbrengen persleiding </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Grondsoort: klei, zand en veen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Zie bijlage bodemonderzoek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tevens bestaand dan wel nieuw tracé, samengesteld profiel e.d. aangeven.<br />Grondsoort vermelden. voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>1 : 0</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>sleuven'</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,10</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[tot 1,00 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,60</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 1 tot 1,5 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,10</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>313110</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>en/of vervoeren naar een tijdelijk depot ter keuze van de aannemer.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>322020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>324030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="01" vlgnr="02">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : ontgraven sleuf t.b.v. aanbrengen persleiding </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Grondsoort: klei, zand en veen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Zie bijlage bodemonderzoek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tevens bestaand dan wel nieuw tracé, samengesteld profiel e.d. aangeven.<br />Grondsoort vermelden. voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>1 : 0</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>sleuven'</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[tot 1,00 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,20</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 1 tot 1,5 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,10</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>313120</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>en/of vervoeren naar een tijdelijk depot ter keuze van de aannemer.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>324030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>326040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">11</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="01" vlgnr="02">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : ontgraven sleuf t.b.v. aanbrengen persleiding </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Grondsoort: klei, zand en veen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Zie bijlage bodemonderzoek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tevens bestaand dan wel nieuw tracé, samengesteld profiel e.d. aangeven.<br />Grondsoort vermelden. voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>1 : 0</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>sleuven'</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 1,00 tot 2,00 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,20</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 1 tot 1,5 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,10</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>313140</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>en/of vervoeren naar een tijdelijk depot ter keuze van de aannemer.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>326040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>331010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen spiegellas in PE-buis - ø 500 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">35</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2005-10-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="13">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen spiegellas in PE-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : aanbrengen van spiegellassen t.b.v.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>persleidingen aangebracht volgens bestekspostnrs. 326060, 326070, 327040, 328070, 335520 en 335530</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met een buislengte van 12,0 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lassen aanbrengen op het maaiveld, voorafgaand aan het intrekken van de buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lassen volgens NEN7200</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief controle van de lasverbinding door onafhankelijk derden volgens bestekspostnr. 331060. Kosten controle voor rekening ON.  Zie deel 3 par 25 12 10</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor dienstleidingen zie subwerkcategorie 25.33.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Buiskwaliteit: SDR 17</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Lasril verwijderen na aanbrengen las, aan de binnenzijde</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>99</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Buitendiameter leiding: 500 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>331010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Hoeveelheid resultaatsverplichting</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>331020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen spiegellas in PE-buis - ø 400 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">63</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2005-10-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="13">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen spiegellas in PE-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : aanbrengen van spiegellassen t.b.v.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>persleidingen aangebracht volgens bestekspostnrs. 321080, 321110, 322040, 322050, 323070, 323080, 325060, 325070, 327030 en 328060</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met een buislengte van 12,0 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lassen aanbrengen op het maaiveld, voorafgaand aan het intrekken van de buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lassen volgens NEN7200</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief controle van de lasverbinding door onafhankelijk derden volgens bestekspostnr. 331060. Kosten controle voor rekening ON. Zie deel 3 par 25 12 10</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor dienstleidingen zie subwerkcategorie 25.33.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Buiskwaliteit: SDR 17</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Lasril verwijderen na aanbrengen las, aan de binnenzijde</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>24</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Buitendiameter leiding: 400 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>331020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Hoeveelheid resultaatsverplichting</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>331030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen spiegellas in PE-buis - ø 315 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">33</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2005-10-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="13">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen spiegellas in PE-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : aanbrengen van spiegellassen t.b.v.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>persleidingen aangebracht volgens bestekspostnrs. 324050, 324060, 324070, 323070, 324060, 326060, 327030, 335120, 335130, 335220, 335230, 335320, 335330, 335420 en 335430</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met een buislengte van 12,0 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lassen aanbrengen op het maaiveld, voorafgaand aan het intrekken van de buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lassen volgens NEN7200</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief controle van de lasverbinding door onafhankelijk derden volgens bestekspostnr. 331060. Kosten controle voor rekening ON. Zie deel 3 par 25 12 10</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor dienstleidingen zie subwerkcategorie 25.33.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Buiskwaliteit: SDR 11</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Lasril verwijderen na aanbrengen las, aan de binnenzijde</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>22</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Buitendiameter leiding: 315 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>331030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Hoeveelheid resultaatsverplichting</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>331040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen spiegellas in PE-buis - ø 200 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2005-10-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="13">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen spiegellas in PE-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : aanbrengen van spiegellassen t.b.v.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>persleidingen aangebracht volgens bestekspostnrs.   337350 en 337360</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met een buislengte van 12,0 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lassen aanbrengen op het maaiveld, voorafgaand aan het intrekken van de buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lassen volgens NEN7200</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief controle van de lasverbinding door onafhankelijk derden volgens bestekspostnr. 331060. Kosten controle voor rekening ON. Zie deel 3 par 25 12 10</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor dienstleidingen zie subwerkcategorie 25.33.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Buiskwaliteit: SDR 17</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Lasril verwijderen na aanbrengen las, aan de binnenzijde</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>18</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Buitendiameter leiding: 200 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>331040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Hoeveelheid resultaatsverplichting</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>331050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen PE-hulpstuk - ø 75 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">38</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>12</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="12">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen PE-hulpstuk.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : aanbrengen elektrolasmof t.b.v.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>persleidingen aangebracht volgens bestekspostnrs.   321090 en 337050</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met buislengte van 12,0 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verbinding.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>15</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale middellijn 75 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>12</positie.nr>
              <inhoud.nr>22</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="38" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpstukken, drukklasse: PN 10 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- PE100, SDR 17,0.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- kleur: zwart</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>331050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Hoeveelheid resultaatsverplichting</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>331060</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Keuren spiegellassen</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Keuren spiegellassen </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : het keuren van de spiegellassen,</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>aangebracht volgens bestekspostnrs. 331010 t/m 331040</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aantal te keuren lassen 1 op de 10 lassen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Controle door onafhankelijk derden. Kosten controle voor rekening ON. Zie deel 3 par 25 12 10</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Keuring uitvoeren volgens NEN 7200.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>331060</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>335120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken horizontaal gestuurde boring: PE ø 315 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">250</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="21" vlgnr="11">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken horizontaal gestuurde boring: PE.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : maken van een horizontaal gestuurde</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>boring met gebruik maken van een casing.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.<br />Voor het afwerken van de buizen zie hoofdcode 24.21.62.<br />Voor het afwerken van de buiseinden zie hoofdcode 24.21.63.<br />Voor het beproeven van de buis zie hoofdcode 24.21.64.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />zand, klei en veen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode inspring="125">
                <hoofdcode.vrijetekst>Zie bijlage bodemonderzoek.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding van hoofdstuk 22. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mediumvoerende buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Enkelvoudige buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Buizen verbinden door middel van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>spiegellassen volgens bestekspostnr. 335820</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven op welke wijze de buizen verbonden worden alsmede eventueel de afwerking van de verbindingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="250" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Buis, materiaal: PE 100; drukklasse: PN 16 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- SDR 11. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- kleur: zwart.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>45</positie.nr>
              <inhoud.nr>24</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale diameter: 315 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>335120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>335220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken horizontaal gestuurde boring: PE ø 315 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">415</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="21" vlgnr="11">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken horizontaal gestuurde boring: PE.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : maken van een horizontaal gestuurde</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>boring met gebruik maken van een casing.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.<br />Voor het afwerken van de buizen zie hoofdcode 24.21.62.<br />Voor het afwerken van de buiseinden zie hoofdcode 24.21.63.<br />Voor het beproeven van de buis zie hoofdcode 24.21.64.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />zand, klei en veen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode inspring="125">
                <hoofdcode.vrijetekst>Zie bijlage bodemonderzoek.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding van hoofdstuk 22. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mediumvoerende buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Enkelvoudige buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Buizen verbinden door middel van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>spiegellassen volgens bestekspostnr. 335820</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven op welke wijze de buizen verbonden worden alsmede eventueel de afwerking van de verbindingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="415" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Buis, materiaal: PE 100; drukklasse: PN 16 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- SDR 11. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- kleur: zwart.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>45</positie.nr>
              <inhoud.nr>24</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale diameter: 315 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>335220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>335320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken horizontaal gestuurde boring: PE - ø 315 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">740</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="21" vlgnr="11">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken horizontaal gestuurde boring: PE.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : maken van een horizontaal gestuurde</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>boring met gebruik maken van een casing. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.<br />Voor het afwerken van de buizen zie hoofdcode 24.21.62.<br />Voor het afwerken van de buiseinden zie hoofdcode 24.21.63.<br />Voor het beproeven van de buis zie hoofdcode 24.21.64.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />zand, klei en veen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode inspring="125">
                <hoofdcode.vrijetekst>Zie bijlage bodemonderzoek.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding van hoofdstuk 22. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mediumvoerende buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Enkelvoudige buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Buizen verbinden door middel van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>spiegellassen volgens bestekspostnr. 335820</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven op welke wijze de buizen verbonden worden alsmede eventueel de afwerking van de verbindingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="740" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Buis, materiaal: PE 100; drukklasse: PN 16 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- SDR 11. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- kleur: zwart.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>45</positie.nr>
              <inhoud.nr>24</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale diameter: 315 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>335320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>335420</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken horizontaal gestuurde boring: PE - ø 315 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">738</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="21" vlgnr="11">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken horizontaal gestuurde boring: PE.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : maken van een horizontaal gestuurde</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>boring met gebruik maken van een casing.  </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.<br />Voor het afwerken van de buizen zie hoofdcode 24.21.62.<br />Voor het afwerken van de buiseinden zie hoofdcode 24.21.63.<br />Voor het beproeven van de buis zie hoofdcode 24.21.64.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />zand, klei en veen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode inspring="125">
                <hoofdcode.vrijetekst>Zie bijlage bodemonderzoek.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding van hoofdstuk 22. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mediumvoerende buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Enkelvoudige buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Buizen verbinden door middel van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>spiegellassen volgens bestekspostnr. 335820</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven op welke wijze de buizen verbonden worden alsmede eventueel de afwerking van de verbindingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="738" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Buis, materiaal: PE 100; drukklasse: PN 16 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- SDR 9</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- kleur: zwart.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>45</positie.nr>
              <inhoud.nr>24</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale diameter: 315 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>335420</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>335440</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen aansluiting tbv boring 315</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">2</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Aanbrengen aansluiting tbv boring 315</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het vervaardigen van de aansluiting bestaande uit:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="2" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>- PE kraagstuk 315 met overschuifflens SDR 9</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen volgens bestekspostnr. 335820</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Detaillering aansluiting conform bestekspostnr. 850020</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief alle benodigde leveranties.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief grondwerk. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief herstellen bovenbedekking.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bemaling conform bemalingsplan volgens bestekspostnr. 313340</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>335440</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>335520</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Maken horizontaal gestuurde boring: PE - ø 500 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">300</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="21" vlgnr="11">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Maken horizontaal gestuurde boring: PE.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : maken van een horizontaal gestuurde</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>boring met gebruik maken van een casing.  </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.<br />Voor het afwerken van de buizen zie hoofdcode 24.21.62.<br />Voor het afwerken van de buiseinden zie hoofdcode 24.21.63.<br />Voor het beproeven van de buis zie hoofdcode 24.21.64.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoort: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />zand, klei en veen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode inspring="125">
                <hoofdcode.vrijetekst>Zie bijlage bodemonderzoek.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding van hoofdstuk 22. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mediumvoerende buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Enkelvoudige buis</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Buizen verbinden door middel van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>spiegellassen volgens bestekspostnr. 335810</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven op welke wijze de buizen verbonden worden alsmede eventueel de afwerking van de verbindingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="300" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Buis, materiaal: PE 100; drukklasse: PN 16 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- SDR 11 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- kleur: zwart.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>45</positie.nr>
              <inhoud.nr>26</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Nominale diameter: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">500</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>335520</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.bpost.tussenhoofd.nvi wijzigingspost="nee">
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3356</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Afvoeren boorspoeling</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd.nvi>
        <dl22.bpost.tussenhoofd.nvi wijzigingspost="ja">
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3356</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>NIEUWE besteksgroep</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>NIEUWE besteksgroep</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>335610</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afvoeren boorspoeling vermengd met boorspecie</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Afvoeren boorspoeling vermengd met boorspecie </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : boorspoeling vermengd met boorspecie vrijgekomen volgens</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>bestekspostnrs. 335120, 335220, 335320, 335420 en 335520</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met ca. 157 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Grondsoort: boorspoeling vermengd met boorspecie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kwaliteit: klasse industrie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>besteksposten van herkomst.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vervoeren naar: een op grond van de Wet</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Milieubeheer vergunde instelling.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Eventuele stort- en of acceptatiekosten komen </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>voor rekening van de AANNEMER.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>335610</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>NIEUWE bestekspost</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>NIEUWE bestekspost</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.bpost.tussenhoofd.nvi wijzigingspost="nee">
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3357</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Dodemansbed</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd.nvi>
        <dl22.bpost.tussenhoofd.nvi wijzigingspost="ja">
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3357</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>NIEUWE besteksgroep</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>NIEUWE besteksgroep</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>335710</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Ontwerpen, realiseren, instandhouden en verwijderen van dodemansbed</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Ontwerpen, realiseren, instandhouden en verwijderen van dodemansbed</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : het ontwerpen, realiseren, instandhouden en verwijderen van dodemansbed voor het maken van de gestuurde boring volgens bestekspostnrs. 335120, 335220, 335320, 335420 en 335520</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief alle hiervoor benodigde materialen en hulpmiddelen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>335710</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>NIEUWE bestekspost</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>NIEUWE bestekspost</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>335720</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Nagrouten van de gemaakte boringen</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Nagrouten van de gemaakte boringen</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : nagrouten van de gemaakte boringen conform het werkplan uit bijlage 6. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Boring in opgaande en-/ neergaande lijn tot in het watervoerende pakket voorzien van Drill-grout, dit geldt voor alle 5 gestuurde boringen volgens bestekspostnrs. 335120, 335220, 335320, 335420 en 335520</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid Drill-grout door de aannemer te bepalen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief alle hiervoor benodigde materialen en hulpmiddelen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>335720</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>NIEUWE bestekspost</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>NIEUWE bestekspost</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>335810</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen spiegellas in PE-buis 500 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">12</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2005-10-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="13">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen spiegellas in PE-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : aanbrengen van spiegellassen t.b.v.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>leiding aangebracht volgens bestekspostnrs. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>335520 335530 en 335540</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lassen aanbrengen op het maaiveld, voorafgaand aan het intrekken van de buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lassen volgens NEN7200</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief controle van de lasverbinding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Controle door onafhankelijk derden volgens bestekspostnr. 335860. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kosten controle voor rekening aannemer </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Zie deel 3 par 25.12.10</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met een buislengte van 12,0 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor dienstleidingen zie subwerkcategorie 25.33.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Buiskwaliteit: SDR 11</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Lasril verwijderen na aanbrengen las, aan de binnenzijde</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>99</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Buitendiameter leiding: 500 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>335810</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Hoeveelheid resultaatsverplichting</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>335820</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen spiegellas in PE-buis 315 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">184</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2005-10-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="22" vlgnr="13">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2009-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen spiegellas in PE-buis.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : aanbrengen van spiegellassen t.b.v.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>leiding aangebracht volgens bestekspostnrs. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>335120, 335130, 335140, 335220, 335230, 335240,335320, 335330, 335340, 335420, 335430 en 335450</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lassen aanbrengen op het maaiveld, voorafgaand aan het intrekken van de buis</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lassen volgens NEN7200</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief controle van de lasverbinding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Controle door onafhankelijk derden volgens bestekspostnr. 335860. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kosten controle voor rekening aannemer.  </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Zie deel 3 par 25.12.10</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met een buislengte van 12,0 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor dienstleidingen zie subwerkcategorie 25.33.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Buiskwaliteit: SDR 11</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Lasril verwijderen na aanbrengen las, aan de binnenzijde </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>34</positie.nr>
              <inhoud.nr>22</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Buitendiameter leiding: 315 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>335820</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Hoeveelheid resultaatsverplichting</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>336410</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">34</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>24</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2020-05</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="24" subwcat="01" vlgnr="02">
                </verwijzing.catalogus>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : ontgraven sleuf t.b.v. aanbrengen zinker in de  nabij de AWZI Nieuwe Wetering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Metrering 3667-3688</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Grondsoort: klei, zand en veen, voor exacte samenstelling zie bijlage bodemonderzoek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tevens bestaand dan wel nieuw tracé, samengesteld profiel e.d. aangeven.<br />Grondsoort vermelden. voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Taluds </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>2 : 1</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>sleuven'</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tot onderkant buizen, funderingen en putten</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[tot 1,00 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ontgravingshoogte gemiddeld </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">2,00</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 1,5 tot 2 m]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens bestekspostnr(s). </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>313150 (let op opbarstgevaar)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Uitvoeren in het natte in verband met opbarstgevaar</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>336410</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>337810</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen aansluiting ø 400 / ø 200 - detail D1</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Aanbrengen aansluiting ø 400 / ø 200 - detail D1 </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het vervaardigen van de aansluiting confrom detail 1, t.p.v. metrering 531 bestaande uit:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="2" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>- PE kraagstuk 400 met overschuifflens SDR 11</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>- GY FFC T-stuk 45º 400/ 200</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>- GY FFK 45º DN200</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="2" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>- PE kraagstuk 200 met overschuifflens</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Detaillering aansluiting conform bestekspostnr. 850020</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief alle benodigde leveranties.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief grondwerk. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief herstellen bovenbedekking.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bemaling conform bemalingsplan volgens bestekspostnr. 313160 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>337810</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>337840</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev en aanbrengen aansluitingen t.p.v. AWZI</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">2</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Lev en aanbrengen aansluitingen t.p.v. AWZI</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : het vervaardigen van de aansluitingen bestaande uit, voor:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Nieuw ø 400 op bestaand ø315 mm:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>- PE kraagstuk 400 met overschuifflens</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>- Blindflens NW400</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>- PE kraagstuk 400 met overschuifflens</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>- GY FF-stuk NW400 lang ca. 500 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>- GY FFR-stuk 400300</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>- GY FF-stuk NW300 lang ca. 500 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>- GY Trekvast E-stuk 315</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Nieuw ø 500 op bestaand ø 500 mm:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>- PE kraagstuk 500 met overschuifflens</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>- GY FF-stuk NW500 lang ca. 500 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Detaillering aansluiting conform bestekspostnr. 850020</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief alle benodigde leveranties.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het eventueel benodigd grondwerk. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief herstellen bovenbedekking.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bemaling conform bemalingsplan volgens besteksgroep 3131</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>337840</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bestekspost is GEWIJZIGD</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Tekstueel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>410050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen van een overkluizing tpv AWZI Leimuiden</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Toepassen van een overkluizing tpv AWZI Leimuiden  </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft :  het toepassen van een overkluizing om de</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>watergang ten westen van het AWZI Leimuiden te </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>kunnen passeren met alle benodigde materieel </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>ten behoeve van de werkzaamheden op dit terrein. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De watergang mag niet gestremd worden d.m.v. gronddam.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Met materiaal van de aannemer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De keuze van de aannemer is ter goedkeuring van de</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>directie. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>410050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>NIEUWE bestekspost</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>NIEUWE bestekspost</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="nee">
            <dl22.bpost.nr6.0>410060</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen van een overkluizing tpv AWZI Nieuwe Wetering</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Toepassen van een overkluizing tpv AWZI Nieuwe Wetering</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft :  het toepassen van een overkluizing om de</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>watergang ten westen van het AWZI Nieuwe Wetering te </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>kunnen passeren met alle benodigde materieel </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>ten behoeve van de werkzaamheden. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De watergang mag niet gestremd worden d.m.v. gronddam. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Dit in verband met aanvoer van water richting het gemaal ten noorden van de watergang. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Met materiaal van de aannemer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Met materiaal van de aannemer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De keuze van de aannemer is ter goedkeuring van de</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>directie. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
        <dl22.resultaatsverpl.nvi>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.nvi wijzigingspost="ja">
            <dl22.bpost.nr6.0>410060</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>NIEUWE bestekspost</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja" />
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>NIEUWE bestekspost</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.nvi>
        </dl22.resultaatsverpl.nvi>
      </dl22.vsub.compleet.nvi>
      <dl22.staart.compleet.nvi />
    </dl22.compleet.nvi>
  </dl2.compleet.nvi>
  <dl3.compleet>
    <dlx.koptekst>Afvalwatertransportleiding Leimuiden<br />Hoogheemraadschap van Rijnland<br />Nota van Inlichtingen bij bestek AdB222102          d.d. 09-04-2026</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>3. Bepalingen</dlx.deel.naam>
    <bpl.hoofdstuk0109 tabposities="L65;L145">
      <hoofdstuk.nr0109>01</hoofdstuk.nr0109>
      <hoofdstuk.naam>Algemeen en administratief</hoofdstuk.naam>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L65;L145">
        <paragraaf.nr2>01</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Algemene bepalingen</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Van toepassing zijnde bepalingen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Op dit werk is van toepassing de waterschapsverordening van het hoogheemraadschap van </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Rijnland, zoals laatstelijk gewijzigd in 2026, hierna te noemen "waterschapsverordening". De</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>waterschapsverordening is in te lezen via </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>https://www.rijnland.net/inwoners/vergunningen/omgevingsloket-vergunningcheck-en-waterschaps </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>verordening/</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Op dit werk is van toepassing de gedragscode Flora-en Faunawet voor waterschappen, uitgegeven door de Unie van Waterschappen. Deze is te vinden op: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-03/Gedragscode-soortenbescherming-Unie-van-Watersc </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>happen.pdf</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L65;L145">
        <paragraaf.nr2>05</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Deze paragraaf is vervallen 
</paragraaf.naam>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
    </bpl.hoofdstuk0109>
    <bpl.hoofdstuk1099 tabposities="L65;L145">
      <hoofdstuk.nr1099>24</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>Sleuf- en sleufloze technieken</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk tabposities="L65;L145">
        <deelhoofdstuk.nr>2</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>Horizontale boringen</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L70;L930">
          <paragraaf.nr1>7</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Meet- en verrekenmethoden, horizontaal gestuurde boringen
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L70;L930">
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Toleranties</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L70;L930">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Voor afwijkingen en tolleranties in het horizontale en verticale vlak wordt verwezen naar de NEN 3650-1:2020. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099 tabposities="L65;L145">
      <hoofdstuk.nr1099>25</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>Riolering</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk tabposities="L65;L145">
        <deelhoofdstuk.nr>1</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>Deel hoofdstuk 25.1
</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L65;L145">
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Eisen en uitvoering</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
            <artikel.nr>10</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Keuringen van spiegellassen
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De uitvoering van de spiegellassen zal visueel en ultrasoon over de volle laslengte worden gekeurd door Normec QS (postcode 1071 DC in Amsterdam; www.qsbv.com). De keuringskosten zijn voor rekening van de aannemer, die aan het betreffende keuringsinstituut opdracht moet verstrekken. Van de keuring dient een keuringsrapport opgesteld te worden met de resultaten en de toegepaste normen (bijvoorbeeld NEN-EN 12201 of ISO 21307) en de naam van de lasser. Ieder keuringsresultaat dient rechtstreeks aan de aannemer, alsmede aan de directie te worden verstrekt.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel tabposities="L40">
            <artikel.nr>20</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Lasverbindingen
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L40">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De lasser dient een verklaring/certificaat te hebben voor het lassen van leidingen rond 500 of groter cf. ISO 12176-1 of DVS 2207-1. De verklaring/certificaat te overleggen aan de directie</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
  </dl3.compleet>
</raw.nvi>