<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<raw.raamovereenkomst xsi:noNamespaceSchemaLocation="RAWSX.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <raw.opmaak>
    <lettertype>Segoe UI</lettertype>
    <lettergrootte>9</lettergrootte>
    <lettergrootte.dl22>9</lettergrootte.dl22>
  </raw.opmaak>
  <raw.contractinfo tabposities="L125">
    <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
    <versie.release>2024-09</versie.release>
    <raw.xml.versie>1.10 01/09/2021</raw.xml.versie>
    <raw.bestek.nr>WK 2025-14</raw.bestek.nr>
    <raw.bestek.omschrijving>Rioolinspectie 2026-2029</raw.bestek.omschrijving>
    <raw.contr.aangemaakt>2025-11-18</raw.contr.aangemaakt>
    <raw.contr.gewijzigd>2025-12-05</raw.contr.gewijzigd>
    <raw.code.licentiehouder>0123</raw.code.licentiehouder>
    <raw.reg.nr>156332</raw.reg.nr>
    <raw.reg.datum>1900-01-01</raw.reg.datum>
    <raw.overeenkomst.nr>0297</raw.overeenkomst.nr>
    <raw.ontgrendelcode>71AFE17C145F78B8D8FA94CDB0F6AA64</raw.ontgrendelcode>
  </raw.contractinfo>
  <dlx.koptekst>Rioolinspectie 2026-2029<br />Gemeente Westerkwartier<br />Raamovereenkomst WK 2025-14 5 december_Definitief</dlx.koptekst>
  <dlx.voor.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>Rioolinspectie 2026-2029<br />Gemeente Westerkwartier<br />Raamovereenkomst WK 2025-14 5 december_Definitief</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte voor overeenkomst</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">
      </dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Opdrachtgever:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE WESTERKWARTIER</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">02</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">
      </dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Raamovereenkomst:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>RAAMOVEREENKOMST REINIGEN EN INSPECTEREN 2026-2029</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">03</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">
      </dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Besteknummer:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>WK 2025-14</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">04</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">
      </dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>ROELOFS ADVIES EN ONTWERP</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>____________________________________________________________</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Postadres <tab /><tab />Postbus 12</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Postcode <tab /><tab />7683 ZG  Den Ham</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Bezoekadres <tab />Kroezenhoek 8</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Telefoon<tab /><tab />0546 - 67 88 88</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>E-mail<tab /><tab />info@roelofsgroep.nl</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Website<tab /><tab />www.roelofsgroep.nl</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>____________________________________________________________</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Projectnummer<tab />11180253</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Auteur<tab /><tab />Ing. L.A.A. van Doorn</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Gecontroleerd<tab />Ing. M.H. Bos</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Status<tab /><tab />Definitief/01</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>____________________________________________________________</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.voor.compleet>
  <dl1.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>Rioolinspectie 2026-2029<br />Gemeente Westerkwartier<br />Raamovereenkomst WK 2025-14 5 december_Definitief</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>1. Algemeen</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Opdrachtgever</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Gemeente Westerkwartier</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Namens College van Burgemeester en Wethouders</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Correspondentieadres: Postbus 100</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Postcode / Plaats: 9350 AC Leek<tab /><tab /></alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Bezoekadres: Hooiweg 9 te Zuidhorn<tab /><tab /></alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Telefoon: 0594-551 551<tab /><tab /></alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Website: www.westerkwartier.nl<tab /><tab /></alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.<br /></aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Directie</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>In de opdrachtbrief worden door de opdrachtgever een of meerdere personen aangewezen als de directie.</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Voorbeeld:<br />De directie zal worden gevoerd door  ......................<br />Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.<br /></aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">03</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Locatie</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Het uit te voeren werk is gelegen in diverse kernen van de gemeente Westerkwartier.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de situatie.</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.<br /></aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">04</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Algemene beschrijving</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Het werk bestaat in hoofdzaak uit:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>•  Het leegpompen van RWA-riolen/zinkers;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>•  Het reinigen van riolering;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>•  Het inspecteren van riolering;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>•  Het afvoeren en storten van slib;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>•  Bijkomende werkzaamheden;</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.<br />Geen hoeveelheden opnemen.<br />Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.<br />Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.<br /></aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">05</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Tijdsbepaling</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>De RAW-raamovereenkomst wordt aangegaan vanaf de gunningsdatum tot en met 31 december 2027, met een mogelijke eenzijdige verlenging van 2 x 1(één) jaar, tot uiterlijk 31 december 2029.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De opdrachtgever behoudt zicht het recht voor het jaarlijks beëindigen van het contract. De opdrachtnemer wordt uiterlijk 6 weken voor het aflopen van het contract schriftelijk op de hoogte gesteld.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Per deelopdracht bereiken aannemer en directie overeenstemming over de startdatum en opleveringsdatum van die deelopdracht. De opdrachtnemer kan er van uitgaan dat de definitieve gegevens voor de op te stellen jaarlijkse deelopdrachten uiterlijk vanaf april van het betreffende jaar in Mapkit beschikbaar zijn. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 250,- (zegge tweehonderd en vijftig Euro) per dag. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Het bepaalde in artikel 01.13.07 Flexibele uitvoeringstermijn van de Standaard is niet van toepassing. </alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">06</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Onderhoudstermijn</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing op dit werk</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Als geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.<br /></aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">07</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Kwaliteitsborging</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Voor gestelde eisen wordt verwezen naar de inschrijvingsleidraad</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. <br />Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden.        <br /></aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">08</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Deelopdrachten</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>In principe krijgt de opdrachtnemer 1 deelopdracht per jaar opgedragen en worden zoveel mogelijk geclusterd per dorp aangeleverd.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De werkzaamheden binnen 1 deelopdracht dienen in een aaneengesloten periode te worden uitgevoerd.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De hoeveelheden die in dit bestek staan zijn fictieve hoeveelheden gebaseerd op vier jaar reinigen en inspecteren.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De opdrachtnemer kan er van uitgaan dat de hoeveelheden van de jaarlijks weg te zetten deelopdrachten ca. 1/4 deel (25%) bedragen van de totale hoeveelheden zoals opgenomen in deze raamovereenkomst. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De aard van de werkzaamheden, zoals fictief omschreven in dit bestek, hebben grote gelijkenis met de werkzaamheden in de op te dragen contractperiode, maar kunnen per diameter afwijken.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">09</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Voertaal op het werk</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>De voertaal met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal. De dagelijkse leiding van de aannemer op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">10</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Mapkit</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>De informatie met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden wordt uitgewisseld via Mapkit van Rolsch</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Assetmanagement. Van de aannemer wordt verwacht dat gedurende de werkzaamheden alle activiteiten via</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Mapkit worden bijgehouden en afgehandeld. Hiervoor ontvangt de aannemer voor de start van de</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>werkzaamheden inloggegevens voor Mapkit. Daarnaast ontvangt de aannemer voor de start van de </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>werkzaamheden een instructie over de werking van Mapkit. De toegang voor Mapkit wordt verstrekt door de </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>opdrachtgever. De opdrachtnemer dient te beschikken over een tablet/telefoon met internetverbinding op </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>locatie van de werkzaamheden.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dl1.compleet>
  <dl2.compleet.ro>
    <dlx.deel.naam>2. Beschrijving</dlx.deel.naam>
    <dl21.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.koptekst>Rioolinspectie 2026-2029<br />Gemeente Westerkwartier<br />Raamovereenkomst WK 2025-14 5 december_Definitief</dlx.koptekst>
      <dlx.deel.naam>2.1. Algemene gegevens</dlx.deel.naam>
      <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Tekeningen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Zie Mapkit.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Peilen en hoofdafmetingen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Zie Mapkit.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">03</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Kwaliteitsborging</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>1.<tab />Indienen deelopdrachten</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>2. <tab />Indienen rapportage</alinea.paragraaf>
          <aanwijzings.tekst>Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.<br /></aanwijzings.tekst>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">04</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Bijlagen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>De volgende bijlagen behoren tot het bestek:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>1<tab />Veiligheids- en gezondheidsplan (V&amp;G-plan) ontwerpfase;</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>2<tab />Registratie toestandaspecten reinigen en inspectie</alinea.paragraaf>
          <aanwijzings.tekst>Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).<br /></aanwijzings.tekst>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <aanwijzings.tekst>Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.<br /><br />Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld:          <br />-<tab />grondmechanische gegevens<br />-<tab />waterstanden<br />-<tab />schouwvoerend lichaam<br />-<tab />op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten<br />-<tab />enzovoort<br /></aanwijzings.tekst>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">05</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Algemene informatie riolen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>• <tab />Op de rioolstelsels bevinden zicht injectiepunten van drukriolering, deze kunnen tijdelijk door de </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="65">opdrachtgever worden stopgezet.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>•<tab />De rioolstelsels zijn in principe zelfledigend, kleine plaatselijke verzakkingen kunnen voorkomen, het </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="65">schadebeeld waterpeil wordt geaccepteerd bij deze betreffende verzakkingen.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>• <tab />Op een aantal locaties zijn zinkers aanwezig ter plaatse van watergangen, deze dienen dus van te voren te </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="65">worden leeggepompt, hiervoor zijn in deel 2.2. van het bestek betreffende resultaatverplichtingen voor</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="65">opgenomen.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>• <tab />Onder normale omstandigheden hebben de rioolstelsels voldoende buffercapaciteit indien deze tijdens het </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="65">reinigen en inspecteren tijdelijk worden afgesloten, voor een periode van ca. 4 uur tot maximaal 8 uur</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>•<tab />De inspectieputten van het vrijvervalstelsel, die ook deel uit maken van het drukrioleringssysteem zijn veelal in de berm naast wegen en op particulier terrein gesitueerd.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">06</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Verkeersvoorzieningen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>De aannemer dient er rekening mee te houden voor riolering die onder belangrijke doorgaande wegen, kruispunten, rotondes of fietspaden liggen, benodigde verkeersafzettingen dienen te worden meegenomen op basis van de geldende CROW-publicatie 96b.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Betreffende werkzaamheden dienen aan en afgemeld te worden via MELVIN.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
    </dl21.compleet>
    <dl22.compleet.ro>
      <dlx.koptekst>Rioolinspectie 2026-2029<br />Gemeente Westerkwartier<br />Raamovereenkomst WK 2025-14 5 december_Definitief</dlx.koptekst>
      <dlx.deel.naam>2.2. Nadere beschrijving</dlx.deel.naam>
      <dl22.verkl.compleet uitbreiden="nee" tabposities="L65;L145">
        <dlx.koptekst>Rioolinspectie 2026-2029<br />Gemeente Westerkwartier<br />Raamovereenkomst WK 2025-14 5 december_Definitief</dlx.koptekst>
        <dlx.deel.naam>2.2. Verklaring</dlx.deel.naam>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Verklaring van de hierna volgende staat</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Kenmerk resultaatsverplichting</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">03</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Hoeveelheid ter inlichting</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">04</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Grenzen van de situering</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
      </dl22.verkl.compleet>
      <dl22.vsub.compleet.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>111</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Algemeen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>111010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opstellen deelopdracht</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>99</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Opstellen deelopdracht</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het opstellen van deelopdracht inclusief de aanlevering van de gewenste bijkomende documenten. Alle documenten digitaal via de mail aanleveren aan de directie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Procedure deelopdrachten: </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst> •<tab />De opdrachtgever maakt in Mapkit een project gereed waarin de gegevens staan voor de betreffende </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode inspring="125">
                <hoofdcode.vrijetekst>deelopdracht.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst> •<tab />De aannemer kan het RIBx-bestand downloaden </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode inspring="125">
                <hoofdcode.vrijetekst>vanuit Mapkit voor het bepalen van de omvang en </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode inspring="125">
                <hoofdcode.vrijetekst>hoeveelheden van de deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>•<tab />De aannemer voert een schouw uit volgens bestekspost 111050 en past eventueel de deelopdracht hierop aan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>•<tab />De deelopdracht wordt ingediend binnen 3 weken  na de ontvangen stukken.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>•<tab />De aannemer krijgt binnen 2 weken reactie terug van de directie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>111030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Instructie Mapkit</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>99</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Instructie Mapkit</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De opdrachtgever organiseert een werkinstructie Mapkit. De tijdsbesteding betreft 2 uur per persoon die met Mapkit dient te werken.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>111050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren schouw</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>99</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Uitvoeren schouw</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tijdens de schouw controleert de aannemer de volgende onderdelen:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>•<tab />Bereikbaarheid en toegankelijkheid</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>•<tab />Benodigde rijplaten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>•<tab />Snoeiwerkzaamheden voor bereikbaarheid</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>•<tab />Benodigde verkeersmaatregelen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Alle betreffende verzamelde gegevens dienen in een schouwverslag te worden vastgelegd.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De knelpunten worden vastgelegd in Mapkit en gedeeld met de opdrachtgever.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De verdekte putten welke noodzakelijk zijn om</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>de werkzaamheden te kunnen uitvoeren worden door de opdrachtgever opgespoord en toegankelijk gemaakt.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Eventueel wordt de deelopdracht op basis van de schouw aangepast.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>112</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Leegpompen zinkers</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>112010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leegpompen zinkers &lt;10 m3 200 t/m 400 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">12</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leegpompen zinkers &lt;10 m3 200 t/m 400 mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leegpompen van permanent gevulde zinkers voorafgaand aan de reiniging en inspectiewerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het plaatsen van voldoende afsluiters.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud betreffende zinker minder dan 10 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lozen op de nabijgelegen bovenstroomse inspectieput.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>112030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leegpompen zinkers &lt;10 m3 500 t/m 700 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leegpompen zinkers &lt;10 m3 500 t/m 700 mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leegpompen van permanent gevulde zinkers voorafgaand aan de reiniging en inspectiewerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het plaatsen van voldoende afsluiters.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud betreffende zinker minder dan 10 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lozen op de nabijgelegen bovenstroomse inspectieput.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>112050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leegpompen zinkers 10-20 m3 200 t/m 400 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">12</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leegpompen zinkers 10-20 m3 200 t/m 400 mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leegpompen van permanent gevulde zinkers voorafgaand aan de reiniging en inspectiewerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het plaatsen van voldoende afsluiters.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud betreffende zinker tussen de 10 m3 en 20 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lozen op de nabijgelegen bovenstroomse inspectieput.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>112070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leegpompen zinkers 10-20 m3 500 t/m 700 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leegpompen zinkers 10-20 m3 500 t/m 700 mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leegpompen van permanent gevulde zinkers voorafgaand aan de reiniging en inspectiewerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het plaatsen van voldoende afsluiters.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud betreffende zinker tussen de 10 m3 en 20 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lozen op de nabijgelegen bovenstroomse inspectieput.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>112090</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leegpompen zinkers 10-20 m3 &gt;= 800 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leegpompen zinkers 10-20 m3 &gt;= 800 mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leegpompen van permanent gevulde zinkers voorafgaand aan de reiniging en inspectiewerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het plaatsen van voldoende afsluiters.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud betreffende zinker tussen de 10 m3 en 20 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lozen op de nabijgelegen bovenstroomse inspectieput.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>113</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Leegpompen RWA riolering</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>113010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 160 t/m 400 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">24</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 160 t/m 400 mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leegpompen van permanent gevulde RWA-riolen voorafgaand aan de reiniging en inspectiewerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het plaatsen van voldoende afsluiters.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van het</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>RWA-riool minder dan 10 m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lozen op nabijgelegen oppervlaktewater of gemengd/dwa</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>riool.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bepaling lozingslocatie in overleg met de directie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>113030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 160 t/m 400 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 160 t/m 400 mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leegpompen van permanent gevulde RWA-riolen voorafgaand aan de reiniging en inspectiewerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het plaatsen van voldoende afsluiters.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van het</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>RWA-riool tussen de 10 m3 en 50 m3. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lozen op nabijgelegen oppervlaktewater of gemengd/dwa riool.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bepaling lozingslocatie in overleg met directie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>113050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leegpompen RWA-riolen 50-100 m3 160 t/m 400 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leegpompen RWA-riolen 50-100 m3 160 t/m 400 mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leegpompen van permanent gevulde RWA-riolen voorafgaand aan de reiniging en inspectiewerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het plaatsen van voldoende afsluiters.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van het</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>RWA-riool tussen de 50 m3 en 100 m3. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lozen op nabijgelegen oppervlaktewater of gemengd/dwa riool.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bepaling lozingslocatie in overleg met directie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>113070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 500 t/m 700 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 500 t/m 700 mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leegpompen van permanent gevulde RWA-riolen voorafgaand aan de reiniging en inspectiewerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het plaatsen van voldoende afsluiters.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van het RWA-riool minder dan 10 m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lozen op nabijgelegen oppervlaktewater of gemengd/dwa riool.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bepaling lozingslocatie in overleg met de directie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>113090</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 500 t/m 700 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 500 t/m 700 mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leegpompen van permanent gevulde RWA-riolen voorafgaand aan de reiniging en inspectiewerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het plaatsen van voldoende afsluiters.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van het RWA-riool tussen de 10 m3 en 50 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lozen op nabijgelegen oppervlaktewater of gemengd/dwa riool.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bepaling lozingslocatie in overleg met de directie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>113110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 500 t/m 700 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leegpompen RWA-riolen 50- 100 m3 500 t/m 700 mm</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leegpompen van permanent gevulde RWA-riolen voorafgaand aan de reiniging en inspectiewerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het plaatsen van voldoende afsluiters.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van het RWA-riool tussen de 50 m3 en 100 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lozen op nabijgelegen oppervlaktewater of gemengd/dwa riool.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bepaling lozingslocatie in overleg met de directie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>113130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 &gt;= 800 mm </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>21</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leegpompen RWA-riolen 50- 100 m3 &gt;= 800 mm </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leegpompen van permanent gevulde RWA-riolen voorafgaand aan de reiniging en inspectiewerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het plaatsen van voldoende afsluiters.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van het RWA-riool tussen de 50 m3 en 100 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Lozen op nabijgelegen oppervlaktewater of gemengd/dwa riool.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bepaling lozingslocatie in overleg met de directie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>114</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Toepassen rijplaten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>•<tab />Toe te passen rijplaten hebben betrekking op het bereikbaar maken van inspectieputten gelegen  in onverhard terrein.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>114010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen rijplatenbaan.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>12</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="14" vlgnr="12" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen rijplatenbaan.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van inspectieputten gelegen in slecht bereikbare terreinen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken als de opdrachtgever specifiek het gebruik van een rijplatenbaan wil voorschrijven. Als de keuze van de maatregelen en middelen vrij wordt gelaten aan de aannemer, gebruik maken van de resultaatsbeschrijvingen van subwerkcategorie 10.13.<br />Voor kortdurende werkzaamheden kan ook gebruik gemaakt worden van de resultaatsbeschrijvingen voor ‘Toepassen…’<br />Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingenen paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Rijplatenbaan ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>bescherming onverhard terrein.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Doel van het gebruik vermelden. Soort ondergrond vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>114030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>In stand houden rijplatenbaan.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m*d</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>22</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="14" vlgnr="22" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-03-26</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>In stand houden rijplatenbaan.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr. 114010</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.<br />Deze resultaatsbeschrijving gebruiken als de opdrachtgever de periode van in stand houden van de rijplatenbaan verrekenbaar wil stellen.<br />Zie voor verduidelijking van de eenheid resultaatsverplichting paragraaf 10.17 van de Standaard RAW Bepalingen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met de daadwerkelijk toegepaste meters en met daadwerkelijk toegepaste tijdsduur in weken</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>114050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen rijplatenbaan.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>32</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="14" vlgnr="32" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-12</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen rijplatenbaan.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr. 114010</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>REINIGEN RIOLEN</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Uitgangspunten:<br />•<tab />Het plaatsen van voldoende afsluiters dient te zijn inbegrepen in de reinigingsposten.<br />•<tab />Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2+A1:2011+CNL1:2021 en leidraad riolering RIONED rapport 2023-01 hierna benoemd als NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011<br />• <tab />het reinigen van de inspectieputten dient te zijn inbegrepen<br />• <tab />bij kleine diameters de werkdruk en type spuitkop aanpassen om de overlast ter plaatse van de percelen <br /><tab />zoveel mogelijk te voorkomen.<br /></dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>21</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Dwa+gemengd: reinigen vervuilingsgraad &lt;= 25% </romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>211</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Kunststofriolen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>211010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-kunststof) &lt;=25 %</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">53730</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst> 200 en 250  mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 160 tot 300 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>211030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 315 en 400 mm (rond-kunststof) &lt;=25 %</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25182</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>315 en 400 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 300 tot 500 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>211050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-kunststof) &lt;=25 %</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1158</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>500 en 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 500 tot 700 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>212</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Betonriolen rond</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>212010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 160, 200 en 250 mm (rond-beton) &lt;=25 %</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">9102</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>160, 200 en 250 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 160 tot 300 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>212030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton) &lt;=25 %</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">65338</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>300 en 400 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 300 tot 500 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>212050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-beton) &lt;=25 %</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">16152</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>500 en 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 500 tot 700 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>212070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 700, 800 en 900  mm (rond-beton) &lt;=25 %</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5160</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>700, 800 en 900 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 700 tot 1000 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>212090</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 1000 mm en groter (rond-beton) &lt;=25 %</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">792</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1000 mm en groter</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 1000 mm en groter]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>213</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Betonriolen eivorm</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>213010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei) &lt;=25 %</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">6294</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. <br />Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.<br />Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>250/375 en 300/450 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Eivormige buizen van 250/375 tot 400/600 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>213030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei) &lt;=25 %</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3396</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. <br />Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.<br />Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>400/600 en 500/750 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>213050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 600/900 en 700/1050 mm (ei) &lt;=25 %</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. <br />Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.<br />Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>600/900 en 700/1050 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Eivormige buizen van 660/900 tot en met 800/1200 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>22</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Dwa+gemengd: reinigen vervuilingsgraad 25-50%</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>221</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Kunststofriolen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>221010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 160, 200 en 250 mm (kunststof) 25-50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">14400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>160, 200 en 250  mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 160 tot 300 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>221030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 315 en 400 mm (kunststof) 25-50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">6720</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>315 en 400 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 300 tot 500 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>221050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 500 en 600 mm (kunststof) 25-50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">360</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>500 en 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 500 tot 700 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>222</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Betonriolen rond</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>222010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton) 25-50% </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>200 en 250 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 160 tot 300 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>222030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton) 25-50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">17280</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>300 en 400 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 300 tot 500 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>222050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-beton) 25-50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4320</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>500 en 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 500 tot 700 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>222070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 700, 800 en 900  mm (beton) 25-50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1380</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>700, 800 en 900 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 700 tot 1000 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>222090</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 1000 mm en groter (beton) 25-50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1000 mm en groter</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 1000 mm en groter]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>223</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Betonriolen eivorm</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>223010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei) 25-50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1680</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. <br />Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.<br />Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>250/375 en 300/450 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Eivormige buizen van 250/375 tot 400/600 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>223030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei) 25-50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">900</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. <br />Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.<br />Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>400/600 en 500/750 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>223050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 600/900 en 700/1050 mm (ei) 25-50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. <br />Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.<br />Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>600/900 en 700/1050 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Eivormige buizen van 660/900 tot en met 800/1200 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>23</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Dwa+gemengd: reinigen vervuilingsgraad &gt;50%</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>231</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Kunststofriolen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>231010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 160, 200 en 250 mm (kunststof) &gt;50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>160, 200 en 250  mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 160 tot 300 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad &gt;50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>231030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 315 en 400 mm (kunststof) &gt;50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1680</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>315 en 400 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 300 tot 500 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad  &gt;50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>231050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 500 en 600 mm (kunststof) &gt;50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>500 en 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 500 tot 700 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad  &gt;50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>232</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Betonriolen rond</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>232010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton) &gt;50% </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">606</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>200 en 250 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 160 tot 300 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad &gt;50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>232030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton) &gt;50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4230</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>300 en 400 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 300 tot 500 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad  &gt;50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>232050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-beton) &gt;50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1080</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>500 en 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 500 tot 700 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad &gt;50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>232070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 700, 800 en 900  mm (beton) &gt;50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>700, 800 en 900 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 700 tot 1000 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad &gt;50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>232090</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 1000 mm en groter (beton) &gt;50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1000 mm en groter</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 1000 mm en groter]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad  &gt;50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>233</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Betonriolen eivorm</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>233010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei) &gt;50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. <br />Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.<br />Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>250/375 en 300/450 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Eivormige buizen van 250/375 tot 400/600 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad &gt;50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>233030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei) &gt;50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. <br />Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.<br />Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>400/600 en 500/750 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad &gt;50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>233050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 600/900 en 700/1050 mm (ei) &gt;50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. <br />Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.<br />Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>600/900 en 700/1050 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Eivormige buizen van 660/900 tot en met 800/1200 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad &gt; 50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>24</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Rwa: reinigen vervuilingsgraad &lt;=25% </romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>241</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Kunststofriolen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>241010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-kunststof) &lt;=25%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">22794</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>200 en 250  mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 160 tot 300 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>241030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 315 en 400 mm (rond-kunststof) &lt;=25%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">19422</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>315 en 400 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 300 tot 500 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>241050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-kunststof) &lt;=25%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2520</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>500 en 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 500 tot 700 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>242</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Betonriolen rond</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>242010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton) &lt;=25%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1074</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>200 en 250 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 160 tot 300 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>242030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton) &lt;=25%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5940</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>300 en 400 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 300 tot 500 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>242050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-beton) &lt;=25%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3708</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>500 en 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 500 tot 700 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>242070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 700, 800 en 900  mm (rond-beton) &lt;=25%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1758</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>700, 800 en 900 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 700 tot 1000 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>242090</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 1000 mm en groter (rond-beton) &lt;=25%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1128</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1000 mm en groter</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 1000 mm en groter]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad t/m 25% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>25</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Rwa: reinigen vervuilingsgraad 25-50% </romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>251</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Kunststofriolen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>251010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 200 en 250 mm (kunststof) 25-50% </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">7596</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>200 en 250  mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 160 tot 300 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>251030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 315 en 400 mm (kunststof) 25-50% </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">6474</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>315 en 400 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 300 tot 500 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>251050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 500 en 600  mm (kunststof) 25-50% </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">972</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: kunststof</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>500 en 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 500 tot 700 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>252</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Betonriolen rond</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>252010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 200 en 250 mm (beton) 25-50% </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>200 en 250 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 160 tot 300 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>252030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton) 25-50%</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1884</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>300 en 400 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 300 tot 500 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>252050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 500 en 600 mm (beton) 25-50% </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1290</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">60</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>500 en 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 500 tot 700 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>252070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 700, 800 en 900  mm (beton) 25-50% </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>700, 800 en 900 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 700 tot 1000 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>252090</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Riool reinigen 1000 mm en groter (beton) 25-50% </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2021-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2020-11</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-24</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">410010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25% </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventuele bijzonderheden vermelden</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Profielafmeting(en): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1000 mm en groter</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[Ronde buizen van 1000 mm en groter]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad van 25-50% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>INSPECTIE RIOLEN </romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>•<tab />Het buiten bedrijf stellen van het riool door middel van het plaatsen van voldoende afsluiters dient te zijn inbegrepen.<br />•<tab />Het is niet toegestaan het riool te inspecteren door middel van 3D-kogelopname (panorama-inspectie)<br />•<tab />Er kan van uit worden gegaan dat alle eivormige buizen en 30% van de ronde betonbuizen uit 1-meterse buizen bestaan.<br />•<tab />Indien de camera  "vastloopt" op een obstakel dan dient het riool vanaf de andere zijde geïnspecteerd te worden, het inspecteren vanaf de andere zijde dient te zijn inbegrepen en valt onder reguliere inspectiewerkzaamheden<br />•<tab />Voor riolen die in verband met obstakels niet geheel geinspecteerd kunnen worden, dient het obstakel te worden weggefreesd door middel van een freesrobot of waterjet, de inzet hiervan kan worden verrekend op TBS uren genoemd onder hoofdstuk 8.<br />•<tab />Het geheel reinigen en inspecteren (na-reiniging en na-inspectie) van de in eerste instantie geblokkeerde rioolleiding die door bovenstaande freeswerkzaamheden is vrijgemaakt kan worden verrekend op TBS uren genoemd onder <br /><tab />hoofdstuk 8.<br />•<tab />Registeren van de toestandsaspecten conform bijlage 2.<br />•<tab />De begin- en eindput dienen volledig in beeld te worden gebracht tijdens de leidinginspectie, bijzonderheden of waargenomen putschade dient als opmerkingen bij BCD of BCE te worden vermeld.<br /></dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>31</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Kunststofriolen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>311010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren visuele inspectie, Ø160-250 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">102716</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="71" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11. <br />Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20"> ca. 80</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond riool, profielafmetingen: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>160, 200 en 250 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Diameter vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Materiaal riool: kunststof, </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>PVC en/of gerelined</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Overige kunststoffen, materiaal vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inspectiegegevens bestaande uit RibX, rapportage pdf, video's, en foto's uploaden in mapkit en aanleveren op HDD. Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>311030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren visuele inspectie, Ø315-400 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">59472</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="71" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11. <br />Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20"> ca. 80</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond riool, profielafmetingen: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>315 en 400 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Diameter vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Materiaal riool: kunststof, </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>PVC en/of gerelined</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Overige kunststoffen, materiaal vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inspectiegegevens bestaande uit RibX, rapportage pdf, video's, en foto's uploaden in mapkit en aanleveren op HDD. Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>311050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren visuele inspectie, Ø500-600 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4908</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="71" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11. <br />Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20"> ca. 80</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond riool, profielafmetingen: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>500 en 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Diameter vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Materiaal riool: kunststof, </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>PVC en/of gerelined</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Overige kunststoffen, materiaal vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inspectiegegevens bestaande uit RibX, rapportage pdf, video's, en foto's uploaden in mapkit en aanleveren op HDD. Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>32</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Betonriolen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3210</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Beton riolen rond</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>321010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren visuele inspectie, Ø200 - 250 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">13564</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="71" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11. <br />Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20"> ca. 80</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Materiaal riool: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond riool, profielafmetingen: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Ø200 en 250 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Diameter vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inspectiegegevens bestaande uit RibX, rapportage pdf, video's, en foto's uploaden in mapkit en aanleveren op HDD. Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>321030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren visuele inspectie, Ø300 - 400 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">95968</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="71" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11. <br />Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20"> ca. 80</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Materiaal riool: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond riool, profielafmetingen: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>300 en 400 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Diameter vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inspectiegegevens bestaande uit RibX, rapportage pdf, video's, en foto's uploaden in mapkit en aanleveren op HDD. Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>321050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren visuele inspectie, Ø500 - 600 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">26472</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="71" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11. <br />Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20"> ca. 80</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Materiaal riool: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond riool, profielafmetingen: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>500 en 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Diameter vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inspectiegegevens bestaande uit RibX, rapportage pdf, video's, en foto's uploaden in mapkit en aanleveren op HDD. Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>321070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren visuele inspectie, Ø700 - 800 - 900 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">9228</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="71" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11. <br />Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20"> ca. 80</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Materiaal riool: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond riool, profielafmetingen: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>700, 800 en 900 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Diameter vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inspectiegegevens bestaande uit RibX, rapportage pdf, video's, en foto's uploaden in mapkit en aanleveren op HDD. Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>321090</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren visuele inspectie, Ø1000 mm en groter</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2556</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="71" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11. <br />Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20"> ca. 80</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Materiaal riool: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Rond riool, profielafmetingen: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1000 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Diameter vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inspectiegegevens bestaande uit RibX, rapportage pdf, video's, en foto's uploaden in mapkit en aanleveren op HDD. Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3220</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Beton riolen eivorm</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>322010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren visuele inspectie, ei 250/375 en 300/450 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8388</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="71" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11. <br />Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20"> ca. 80</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Materiaal riool: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Eivormig riool, profielafmetingen: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>250/375 en 300/450 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Afmetingen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inspectiegegevens bestaande uit RibX, rapportage pdf, video's, en foto's uploaden in mapkit en aanleveren op HDD. Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>322030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren visuele inspectie, ei 400/600 en 500/750 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4528</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="71" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11. <br />Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20"> ca. 80</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Materiaal riool: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Eivormig riool, profielafmetingen: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>400/600 en 500/750 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Afmetingen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inspectiegegevens bestaande uit RibX, rapportage pdf, video's, en foto's uploaden in mapkit en aanleveren op HDD. Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>322050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren visuele inspectie, ei 600/900 en 700/1050 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="71" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-11-06</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11. <br />Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grootste putafstand:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20"> ca. 80</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Materiaal riool: beton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Eivormig riool, profielafmetingen: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>600/900 en 700/1050 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Afmetingen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inspectiegegevens bestaande uit RibX, rapportage pdf, video's, en foto's uploaden in mapkit en aanleveren op HDD. Betreffende aan te leveren gegevens dienen te voldoen aan de opgenomen eisen volgens deel 3 van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>AFVOEREN EN STORTEN SLIB</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>410010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afvoer- en stortkosten RKG slib</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Afvoer- en stortkosten RKG slib</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: laden, transporteren en acceptatiekosten ontwaterd rioolslib vrijgekomen tijdens het reinigen van de riolen en inspectieputten volgens bestekspostgroep 21 t/m 25, inclusief het ontwateren van het slib.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Het slib dient steekvast te worden gestort.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afvoeren naar een daartoe erkende ontvangst en verwerkingsinrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Voor verrekening komt alleen in aanmerking de</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>hoeveelheid waarbij een gedateerde project</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>specifieke weegbon en ontvangstbewijs van de</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>verwerkingsinrichting wordt overlegd.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>WERK ALGEMENE AARD</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>51</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verkeersmaatregelen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>511</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Toepassen afzettingen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>511010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afzetting figuur 1122b</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan riolering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1122b</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Werken op fietspad of fiets-/bromfietspad met een versmalling.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>511020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afzetting figuur 1205</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan riolering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1205</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook, zonder tijdelijke verkeerslichtenregeling</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>511030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afzetting figuur 1221</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan riolering</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1221</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling van de rijbaan met werkvoertuig met eigen bebakening</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>512</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Toepassen verkeersregelaars</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>512010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen verkeersregelaars</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">120</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>99</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Toepassen verkeersregelaars</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: inzet van één of meerdere verkeersregelaars in aanvulling op toegepaste verkeersmaatregelen voor de reinigings- en inspectiewerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De in te zetten verkeersregelaar(s) dient te zijn aangesteld als Algemeen Bevoegd Verkeersregelaar en de Nederlandse taal (minimaal niveau B1) te beheersen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Meerdere verkeersregelaars per afzetting mogelijk.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief benodigde communicatie middelen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>52</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Informeren en communicatie</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>520010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Bezorgen informatiebrief</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>99</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Bezorgen informatiebrief</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: informeren betrokken bewoners en bedrijven met betrekking tot de werkzaamheden d.m.v. een informatiebrief.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De aannemer draagt zorg voor de schriftelijke en daar waar nodig mondelinge communicatie over de werkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De informatiebrief is op te stellen door de aannemer. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tekst ter goedkeuring aan de directie voorleggen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De bewonersbrief dient opgesteld te worden volgens artikel 25 05 03 in deel 3 van dit bestek.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>53</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Rapportage</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>530010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Werkzaamheden Mapkit</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Werkzaamheden Mapkit</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het vastleggen van werkzaamheden in Mapkit per deelopdracht.  Het betreft het vastleggen van:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />De voorschouw</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Bezorgen bewonersbrief</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Reinigen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Inspecteren</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Melding van problemen/afwijkingen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>530030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Down- en uploaden gegevens Mapkit </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Down- en uploaden gegevens Mapkit </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het downloaden van een leeg RibX bestand met stelselkenmerken uit Mapkit en het uploaden van alle betreffende inspectiegegevens in Mapkit binnen 1 deelopdracht.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tijdens het uploaden dient de inspectiebus stil te staan.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>530050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren externe harddisk</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren externe harddisk</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>betreft: het leveren van een externe harddisk.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Uitgangspunt: per deelopdacht dient 1 externe schijf te worden ingediend.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De externe harddisk moet voldoen aan de eisen zoals opgenomen in deel 3 van dit bestek.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>54</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>TBS werknemers &amp; materieel</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>540010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten verkeersregelaar</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2023-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2022-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maandag t/m vrijdag 07.00-18.00 uur</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Werknemers:</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst> erkende verkeersregelaar</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: inzet van één of meerdere verkeersregelaars in aanvulling op reguliere verkeersmaatregelen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>De in te zetten verkeersregelaar(s) dient te zijn aangesteld als Algemeen Bevoegd Verkeersregelaar en de Nederlandse taal (minimaal niveau B1) te beheersen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Meerdere verkeersregelaars per afzetting mogelijk.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief benodigde communicatie middelen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.<br />Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>540030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten inspectiewagen, inclusief bediening.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">32</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten inspectiewagen, inclusief bediening.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maandag t/m vrijdag 07.00-18.00 uur</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: nader  te bepalen inzet inspectiewagen voor werkzaamheden voor zover niet ingegrepen in bestekspostgroep 2/3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Geschikt voor het inspecteren van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Grootste afstand: 80 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Materiaalsoort rioleringen: divers</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen riolering: divers</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Riolering buiten bedrijf op huis- en kolkaansluitingen na.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>540050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten spoelwagen, inclusief bediening.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">32</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten spoelwagen, inclusief bediening.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maandag t/m vrijdag 07.00-18.00 uur</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: nader te bepalen inzet spoelwagen voor werkzaamheden voor zover niet inbegrepen in bestekspostgroep 2/3. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud tank spoelwagen 15 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Minimale pompcapaciteit 300 liter/min 150 bar.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>540070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten zuigwagen, inclusief bediening.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">32</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten zuigwagen, inclusief bediening.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maandag t/m vrijdag 07.00-18.00 uur</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: nader te bepalen inzet spoelwagen voor werkzaamheden voor zover niet inbegrepen in bestekspostgroep 2/3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Ten behoeve van het afzuigen van het reinigingswater , slib en overige vaste en/of losse delen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud tank zuigwagen 15 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Minimale pompcapaciteit zuigwagen 2200 m3 luchtverplaatsing / uur.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>540090</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten spuit/vacuüm combiwagen, inclusief bediening.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">32</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten spuit/vacuüm combiwagen, inclusief bediening.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maandag t/m vrijdag 07.00-18.00 uur</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: nader te bepalen inzet combinatiewagen voor werkzaamheden voor zover niet begrepen zijn in bestekspostgroep 2/3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud spuit gedeelte minimaal 6 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inhoud vuilwater gedeelte minimaal 10 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hogedrukpomp werkdruk van 125 bar x 330 ltr./min</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Druk is traploos regelbaar en de installatie is geschikt voor het innemen van buitenwater. De vacuüm pomp capaciteit bedraagt minimaal 2300 m3 / uur.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>540110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten robotfrees, inclusief bediening.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten robotfrees, inclusief bediening</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maandag t/m vrijdag 07.00-18.00 uur</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: nader te bepalen inzet robotfrees voor zover niet inbegrepen in bestekspostgroep 2/3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>540130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten vuilwaterpomp.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten vuilwaterpomp.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maandag t/m vrijdag 07.00-18.00 uur</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van een vuilwaterpomp ten behoeve van het leegpompen van regenwater riool.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vuilwaterpomp met een minimale capaciteit van 100 m3/uur bij een opvoerhoogte van 6 meter.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Geluidsarm met dieselmotor.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tot de verplichting van de aannemer behoort tevens het ter beschikking stellen van 10 m zuigslang en 15 m afvoerslang. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het bedrijfsklaar opstellen, onderhouden, het na gebruik opbreken en de aan- en afvoer van de pomp met bijkomende voorzieningen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>540150</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten haspelwagen</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten haspelwagen</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Maandag t/m vrijdag 07.00-18.00 uur</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van een haspel t.b.v. reiniging en inspectie van putten en/of leidingen die buiten het normale bereik van de reiniging- dan wel inspectiewagen(s) liggen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief de aan- en afvoer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
      </dl22.vsub.compleet.ro>
      <dl22.staart.compleet.ro>
        <romptekst>TRANSPORT SUBTOTAAL</romptekst>
        <dl22.staart.1cijfer>
          <dl22.staart.nr1>9</dl22.staart.nr1>
          <romptekst>Staartposten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.1cijfer>
        <dl22.staart.2cijfer.krt.ro>
          <dl22.staart.nr2.krt.ro>91</dl22.staart.nr2.krt.ro>
          <romptekst>Korting</romptekst>
        </dl22.staart.2cijfer.krt.ro>
        <dl22.staart.6cijfer.krt.ro>
          <dl22.staart.nr6.krt>919990</dl22.staart.nr6.krt>
          <romptekst>Korting</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
        </dl22.staart.6cijfer.krt.ro>
        <dl22.staart.2cijfer.uk>
          <dl22.staart.nr2.uk>92</dl22.staart.nr2.uk>
          <romptekst>Uitvoeringskosten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.uk>
        <dl22.staart.6cijfer.uk.ro>
          <dl22.staart.nr6.uk>929990</dl22.staart.nr6.uk>
          <romptekst>Uitvoeringskosten</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
        </dl22.staart.6cijfer.uk.ro>
        <dl22.staart.2cijfer.ak>
          <dl22.staart.nr2.ak>93</dl22.staart.nr2.ak>
          <romptekst>Algemene kosten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.ak>
        <dl22.staart.6cijfer.ak.ro>
          <dl22.staart.nr6.ak>939990</dl22.staart.nr6.ak>
          <romptekst>Algemene kosten</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
        </dl22.staart.6cijfer.ak.ro>
        <dl22.staart.2cijfer.wr>
          <dl22.staart.nr2.wr>94</dl22.staart.nr2.wr>
          <romptekst>Winst en risico</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.wr>
        <dl22.staart.6cijfer.wr.ro>
          <dl22.staart.nr6.wr>949990</dl22.staart.nr6.wr>
          <romptekst>Winst en risico</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
        </dl22.staart.6cijfer.wr.ro>
        <dl22.staart.2cijfer.bijdrage>
          <dl22.staart.nr2.bijdrage>96</dl22.staart.nr2.bijdrage>
          <romptekst>Bijdragen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.bijdrage>
        <dl22.staart.6cijfer.bijdrage.ro>
          <dl22.staart.6cijfer.0.bijdrage.ro>
            <dl22.staart.nr6.0.bijdrage>960010</dl22.staart.nr6.0.bijdrage>
            <romptekst>Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl.ro kenmerk="">0.15</dl22.staart.hoev.res.verpl.ro>
          </dl22.staart.6cijfer.0.bijdrage.ro>
        </dl22.staart.6cijfer.bijdrage.ro>
        <dl22.staart.eindtekst />
      </dl22.staart.compleet.ro>
    </dl22.compleet.ro>
  </dl2.compleet.ro>
  <dl3.compleet>
    <dlx.koptekst>Rioolinspectie 2026-2029<br />Gemeente Westerkwartier<br />Raamovereenkomst WK 2025-14 5 december_Definitief</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>3. Bepalingen</dlx.deel.naam>
    <bpl.hoofdstuk0109 tabposities="L65;L145">
      <hoofdstuk.nr0109>01</hoofdstuk.nr0109>
      <hoofdstuk.naam>Algemeen en administratief</hoofdstuk.naam>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L65;L145">
        <paragraaf.nr2>01</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Algemene bepalingen</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-31</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2020-05-31</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Van toepassing zijnde bepalingen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>10</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Overige algemene bepalingen
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Alle correspondentie in woord en geschrift voor en na de gunning vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L65;L145">
        <paragraaf.nr2>08</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Bijdragen</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>03</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-31</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2020-05-31</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Bijdrage RAW-systematiek</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald.<br />Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost '960010 Bijdrage RAW-systematiek' opnemen.<br /></aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>04</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-31</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2020-05-31</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Opnemen als de Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving wordt verlangd.<br />Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost '960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' opnemen.<br /></aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L65;L145">
        <paragraaf.nr2>11</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Werken die in elkander grijpen
</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L43">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Werken, die in elkander grijpen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L43">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>•  <tab />Werkzaamheden ten behoeve van regulier onderhoud van de gemeente en andere overheden;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>•<tab />De normale bedrijfs- / winkel- / bevoorradingsactiviteiten van de winkels en bedrijven aan de  aangrenzende wegen</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>• <tab />Evenementen.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV 2012</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>12</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Maatregelen in het belang van verkeer
</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L50;L100;L150">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Algemeen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van de politie, directie en/of wegbeheerder.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maakt van niet-openbare wegen dient hij hiertoe schriftelijke toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende percelen, gebouwen en overige opstallen verleent de aannemer hulp om de hinder die voor hen uit het werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De aannemer zal hiertoe minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan het tijdelijk blokkeren van een toegang overleg plegen met eigenaar en/of gebruiker van het betreffende perceel/gebouw.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Tevens dienen de inritten naar particuliere terreinen zo kort mogelijk worden belemmerd, waarbij passage van het verkeer zoveel mogelijk moet kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld met behulp van schotten e.d. </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L50;L100;L150">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien ten gevolge van de werkzaamheden het huisvuil niet in de onmiddelijke nabijheid kan worden opgehaald, verleend de aannemer assistentie bij het inzamelen.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L50;L100;L150">
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>06</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie, de politie en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van EUR 500,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L43">
        <paragraaf.nr2>13</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L43">
          <artikel.nr>06</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Algemeen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L43">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer per deelopdracht een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>• <tab />kalenderdagen, feestdagen, roostervrije dagen en vakantie en inschatting van onwerkbare   </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf inspring="43">werkdagen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>•<tab />Beschrijving werkzaamheden;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>• <tab />Inzet SROI (Social Return on Investment);</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>• <tab />Kwaliteitsplan;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>•<tab />Reinigings en inspectieplan</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>•<tab />Verkeersmaatregelen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>• <tab />Plan van het omgaan met vrijgekomen materialen (vrijkomende rioolslib)</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>•<tab />Overige uitvoeringsplannen conform de technische bepalingen van dit bestek.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Lid 01 opnemen als de aannemer naast het algemeen tijdschema ook een gedetailleerd werkplan moet opstellen.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L43">
        <paragraaf.nr2>16</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Verzekeringen</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L43">
          <artikel.nr>03</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>W.A. Verzekering
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L43">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer moet in aanvulling op paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012 een W.A.-verzekering afsluiten voor de schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever en voor schade aan derden, waarbij de aansprakelijkheid tot een bedrag van ten minste één miljoen euro (EUR 1.000.000) per gebeurtenis moet zijn gedekt.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L43">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer dient een primair karakter te hebben, hetgeen moet blijken uit de verzekeringspolis(sen).</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L43">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen voor aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie worden overlegd.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L43">
        <paragraaf.nr2>17</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Vrijgekomen materialen</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L43">
          <artikel.nr>08</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Bewijs van ontvangst
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L43">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L43">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 resp. lid 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een korting van EUR 500,00 per bon toegepast worden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L43">
        <paragraaf.nr2>19</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Arbeidsomstandigheden</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L43">
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Veiligheids- en gezondheidscoördinatie</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L43">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L43">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Artikel 01.19.02 opnemen indien sprake is van een werk met een omvang zoals die is aangegeven in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, en/of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens artikel 2.28 lid van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&amp;G-plan nodig is.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L65;L145">
        <paragraaf.nr2>21</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>RAW-raamovereenkomst</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>04</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd> Contractverlenging
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf> In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' WEL van toepassing op de in de </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>10</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="21" art="10">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum.verwijzing>2017-08</versie.datum.verwijzing>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het derde contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015=100).</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Basisjaar van de reeks invullen. Raadpleeg voor het meest recente basisjaar de website opendata.cbs.nl/statline.<br />Voor de grondslagen voor de indexering zijn verschillende mogelijkheden. <br />Die mogelijkheden zijn in lid 01, lid 02, lid 03 en lid 04 van dit artikel beschreven. <br /> De berekeningsformule is beschreven in lid 05. <br /> De bestekschrijver moet een keuze maken uit lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04, maar moet daarbij altijd lid 05 opnemen.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>B01<tab />=<tab />de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>B1<tab />=<tab />de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>B0n<tab />=<tab />de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>B1<tab />=<tab />de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Het indexeringspercentage afronden op tienden.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Basisjaar van de reeks en één deelgebied invullen.<br />Raadpleeg voor het meest recente basisjaar de website opendata.cbs.nl/statline.<br />Voor de grondslagen voor de indexering zijn verschillende mogelijkheden. <br />Die mogelijkheden zijn in lid 01, lid 02, lid 03 en lid 04 van dit artikel beschreven. <br /> De berekeningsformule is beschreven in lid 05. <br />De bestekschrijver moet een keuze maken uit lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04, maar moet daarbij altijd lid 05 opnemen. </aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L43">
        <paragraaf.nr2>23</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Communicatie</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L43">
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Bouwvergaderingen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L43">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Dit artikel opnemen als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen wil houden. Eventueel de frequentie van de te houden bouwvergaderingen vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L43">
        <paragraaf.nr2>27</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Werkdagen en werktijden
</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L43">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Afwijkende werkdagen en werktijden
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L43">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Alle door de aannemer of onderaannemer(s) uit te voeren werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op normale werkdagen (maandag t/m vrijdag) op normale werktijden (tussen </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>07.00 uur en 18.00 uur).</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Afwijkende werkdagen en/of werktijden zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de directie.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier bedoelde werktijden.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Voor de bouwvakantie geldt het advies van de vereniging  "Bouwend Nederland". In deze periode mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden kan, na overleg met en goedkeuring van de directie, hiervan worden afgeweken.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L65;L145">
        <paragraaf.nr2>28</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Beperken geluidshinder
</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L43">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Beperken geluidhinder
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L43">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) op ruime afstand van bebouwing opstellen en zodanig afschermen dat het geluidsniveau niet meer bedraagt dan:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>•<tab />80 dB(A) op 7 meter afstand van de geluidsbron tussen 07.00 uur en 23.00 uur;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>•<tab />40 dB(A) gemeten aan de gevel op 1,50 meter hoogte tussen 23.00 uur en 07.00 uur.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109>
        <paragraaf.nr2>29</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2010-10-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2010-12</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2010-10-01</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Inzameling regulier huishoudelijk afval
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer draagt er zorg voor dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval geen hinder ondervinden ten gevolge van zijn werkzaamheden. Indien nodig biedt de aannemer het huishoudelijk afval aan op een voor de vuilnisophaaldienst bereikbaar centraal punt.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>T.B.S. werknemers en materieel en meer-/minder werk
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient meer- en minderwerk en het ter beschikking stellen van</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>werknemers en materieel tijdig schriftelijk te melden bij de directie.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van het meer- en minderwerk en het ter beschikking stellen van werknemers en materieel na het verkrijgen van een schriftelijke goedkeuring door de directie.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Zonder voorafgaande goedkeuring van het meer- en minderwerk en het ter beschikking stellen van werknemers en materieel vindt geen verrekening plaats.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
    </bpl.hoofdstuk0109>
    <bpl.hoofdstuk1099 tabposities="L64;L144">
      <hoofdstuk.nr1099>25</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>Riolering
</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk tabposities="L64;L144">
        <deelhoofdstuk.nr>0</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>Riolering, algemeen
</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L64;L144">
          <paragraaf.nr1>5</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Bijbehorende verplichtingen
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Voorbereidende werkzaamheden
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden voert de aannemer een schouw uit en stelt zich op de hoogte van de bereikbaarheid van de werklocatie, riolen, putten en overige objecten.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
            <artikel.nr>03</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Overlast bewoners/belanghebbenden
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer dient de overlast als gevolg van hogedruk reiniging tot het minimum te beperken. De aannemer informeert middels een bewonersbrief alle omwonenden/belanghebbenden  in een wijk minimaal 3 werkdagen en maximaal 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de uit te voeren werkzaamheden.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Voor specifieke situaties dient naast een brief (minimaal 5 werkdagen van te voren bezorgen) ook persoonlijk contact te worden opgenomen met de betreffende bewoner of belanghebbende.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De brief vermeld waar de overlast kan worden gemeld en wat er wordt gedaan met hun klacht.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De aannemer zorgt ervoor dat de opdrachtgever een afschrift hiervan ontvangt.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
      <bpl.deelhoofdstuk tabposities="L64;L144">
        <deelhoofdstuk.nr>3</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>Rioolreiniging
</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>3</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Informatie-overdracht
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-10-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2010-12</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2010-10-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Rioolreiniging: meldingsplicht
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>05</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien de verontreiningsgraad van het rioolstelsel &gt; dan 25% is, dan vermeldt de aannemer dit in Mapkit en bij een hogere verontreiniginsgraad dan 50%  dient tevens de directie hier van op de hoogte te worden gebracht.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>06</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien er gebreken aan het riool of aan voorzieningen worden geconstateerd die tot een onveilige situatie leiden, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>07</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien er schadelijke stoffen in het riool worden aangetroffen meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie. De aannemer dient de aanwijzingen van de directie op te volgen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>08</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien er door de reiniging overlast of schade in woningen of bedrijven ontstaat, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>09</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien er tijdens de reiniging foutieve aansluitingen worden ontdekt, vermeldt de aannemer dit via Mapkit en brengt hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>03</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-10-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2010-12</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2010-10-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>VOORTGANGSRAPPORTAGE
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Wanneer de aannemer tijdens de reiniging ernstige gebreken constateert aan de leiding, de put of aan een voorziening dan brengt hij de directie hiervan onmiddellijk op de hoogte. De locatie vastleggen in Mapkit.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien putdeksels niet zijn te openen, ook niet volgens artikel 25 05 02  lid 01, dan de leiding reinigen via een andere put. Wanneer dit niet mogelijk is brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. De reiniging elders op andere locaties  voortzetten.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien putten onvindbaar zijn dan reinigen via een andere put. Wanneer dit niet mogelijk is brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De reiniging elders op andere locaties voortzetten.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>05</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-10-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2010-12</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2010-10-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Water voor rioolreiniging
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De directie wijst aan waar benodigd water voor rioolreiniging kan worden gehaald. Het gebruik van drinkwater is niet toegestaan.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
            <artikel.nr>06</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Meetmethode tbv hoeveelheidsbepaling en verontreinigingsgraad
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De lengte van rioolstrengen als vermeld in het bestek is gemeten van hart rioolput tot hart rioolput.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De in de resultaatsbeschrijvingen opgenomen waarde van de verontreinigingsgraad, dient te worden gelezen als een gewogen gemiddelde, waar naar lengte van de strengen waarin in de betreffende resultaatsverplichting naar wordt verwezen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
            <artikel.nr>07</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Verrekening van stagnatie
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Verrekening door stagnatie die is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien deze op het moment van eerste optreden zijn gemeld aan de directie, afdoende beargumenteerd en indien de directie in de gelegenheid is gesteld om de oorzaak van de stagnatie zonodig zelf te constateren en/of op te heffen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Verrekening van stagnatie van de inspectieploeg als gevolg van voortgang van de reinigingsploeg, of andersom, vindt niet plaats.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie de weersomstandigheden de uitvoering naar goed werk onmogelijk maakt, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>4</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Risicoverdeling en garanties
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-10-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2010-12</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2010-10-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Aanvullende werkzaamheden
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Permanent gevulde regenafvoerleidingen dienen voorafgaand aan de reiniging en de inspectiewerkzaamheden te worden afgesloten en leeggepompt. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De directie verstrekt nadere informatie welk deel afgesloten dient te worden en waarop geloosd kan worden. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Verrekening van de hiervoor benodigde werkzaamheden vindt plaats op de daarvoor in deel 2.2 opgenomen resultaatsverplichtingen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Permanent gevulde zinkers dienen voorafgaand aan de reiniging en de inspectiewerkzaamheden te worden afgesloten en leeggepompt. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De directie verstrekt nadere informatie welk deel afgesloten dient te worden en waarop geloosd kan worden. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Verrekening van de hiervoor benodigde werkzaamheden vindt plaats op de daarvoor in deel 2.2 opgenomen resultaatsverplichtingen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>
                </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L65;L145">
          <paragraaf.nr1>5</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Bijbehorende verplichtingen reiniging
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Afvoeren RKG-slib.
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L65;L145">
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Rioolslib ontdoen van overtollige water en afvoeren naar een erkende</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>verwerkingsinrichting, inclusief transport- en acceptatiekosten.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Bij de verrekening van de tonnen worden de weegbonnen overlegt van een</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>weegbrug bij de stort of verwerkingsinrichting ter onderbouwing van de afgevoerde</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>hoeveelheden. In afwijking van het bepaalde in artikel 25.35.02 lid 01 dient het slib steekvast te worden afgeleverd. Het transport van de afvalstoffen moet voldoen aan de Wet Milieubeheer. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
      <bpl.deelhoofdstuk tabposities="L64;L144">
        <deelhoofdstuk.nr>4</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>Rioolinspectie</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L64;L144">
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Eisen en uitvoering</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="25" dlhfd="4" par="2" art="02">
                </verwijzing.bepaling>
                <versie.datum.verwijzing>2023-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-18</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de Standaard moet de rioolinspectie plaatsvinden binnen 24 uur nadat de reiniging heeft plaatsgevonden </alinea.paragraaf>
                <aanwijzings.tekst>Tijdsbepaling opnemen</aanwijzings.tekst>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>07</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten begin- en eindputten volledig in beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie. Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Bijzonderheden van de put en putschade dient als opmerking bij BCD en BCE te worden vermeld.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
            <artikel.nr>03</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="25" dlhfd="4" par="2" art="03">
                </verwijzing.bepaling>
                <versie.datum.verwijzing>2023-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-18</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Rioolinspectie: reguliere inspectie algemeen</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>05</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Tijdens de inspectiewerkzaamheden dienen ook hellingshoekmetingen te worden uitgevoerd.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L64;L144">
          <paragraaf.nr1>3</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Informatie-overdracht</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
            <artikel.nr>03</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-09-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="25" dlhfd="4" par="3" art="03">
                </verwijzing.bepaling>
                <versie.datum.verwijzing>2023-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-26</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Verstrekken van inspectiegegevens
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 moeten de inspectiegegevens worden</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>aangeboden via Mapkit.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>07</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In de rapportage worden de classificaties conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>'Classificeren van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens NEN-EN 13508-2+A1:2011+CNL1:2021 (RIONED rapport 2023-01) toegevoegd aan de meetwaarden van de inspecteur.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>08</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In de rapportage dient ook een samenvatting (foutenverslag/ classificatie-tabel)  te worden opgenomen met classificaties van de waargenomen toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02’ per riool-streng.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>09</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Voorafgaand aan de deelopdracht kan de aannemer een Rib-X met daarin de strenginformatie uit</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Mapkit halen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>10</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Rioolstrengen die niet zijn geïnspecteerd dienen uit het RibX-bestand te worden verwijderd, hierbij</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>dient verklaring te worden toegevoegd waarom deze strengen niet geïnspecteerd zijn.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>11</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer dient de tijdens de werkzaamheden gesignaleerde onvolkomenheden te</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>vermelden in Mapkit.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>12</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Daar waar de ligging van de riolering niet overeenkomt met Mapkit dan dient de situatie in kaart te</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>worden gebracht. Hierbij wordt een bandbreedte van 1.50 m aangehouden. De geconstateerde</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>afwijkingen dienen middels een schets in Mapkit te worden verwerkt.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>13</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Wanneer putten worden aangetroffen die niet op de aangeleverde gegevens zijn terug te vinden</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>(bijvoorbeeld tussenputten of verdekte putten) dan dient deze in de inspectie te worden geregistreerd</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>als verdekte put of als tussenput (BDB-D). Er dient geen nieuwe put te worden aangemaakt, maar deze</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>afwijking dient wel in Mapkit te worden aangegeven</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>14</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De rioolleidingen die in eerste instantie niet volledig geinspecteerd kunnen worden vanwege</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>voorkomende obstakels dienen te worden vermeld in Mapkit, daarbij de lengte aangegeven van het</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>ontbrekende deel.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>4</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Risicoverdeling en garanties
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-10-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2010-12</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2010-10-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Bereikbaarheid ten behoeve van rioolinspecties 
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien één of meerdere locaties voor het reinigen of inspecteren van de riolering onbereikbaar zijn voor de reiniging of de inspectie dan meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien één of meerdere locaties voor het reinigen of inspecteren van de riolering onbereikbaar zijn treft de aannemer - in overleg met de directie - maatregelen om schade aan bermen, plantsoenen en voetpaden te voorkomen. Dit dient tijdens de schouw te worden vastgelegd.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L64;L144">
          <paragraaf.nr1>5</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Bijbehorende verplichtingen</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="25" dlhfd="4" par="5" art="01">
                </verwijzing.bepaling>
                <versie.datum.verwijzing>2023-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-01-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Toepassen van tijdelijke afsluiters</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat ook het toepassen van afsluiters benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
            <artikel.nr>03</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Obstakels
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien de camera  "vastloopt" op een obstakel dan dient het riool vanaf de andere zijde geïnspecteerd te worden, het inspecteren inclusief bijkomende werkzaamheden vanaf de andere zijde dient te zijn inbegrepen en valt onder reguliere inspectiewerkzaamheden.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien de leiding niet volledig geïnspecteerd kan worden, ook niet volgens artikel 25.45.03 lid 01, dan dient het obstakel verwijderd te worden. Verrekening van de hiervoor benodigde werkzaamheden vindt plaats na goedkeuring van de directie op de daarvoor in deel 2.2 opgenomen resultaatsverplichtingen (TBS).</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L64;L144">
          <paragraaf.nr1>7</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Meet- en verrekenmethoden</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.kenmerk.nieuw>
                <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              </versie.kenmerk.nieuw>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="25" dlhfd="4" par="7" art="01">
                </verwijzing.bepaling>
                <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-01-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Rioolinspectie: visuele inspectie, omvang steekproef</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In aanvulling op artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard bedraagt de omvang 5% van de deelopdracht-productie.</alinea.paragraaf>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven hoeveel strengen moeten worden gecontroleerd of een percentage van een dagproductie, eventueel nadere bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099 tabposities="L64;L144">
      <hoofdstuk.nr1099>62</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>Tijdelijke verkeersmaatregelen</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk tabposities="L64;L144">
        <deelhoofdstuk.nr>0</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L64;L144">
          <paragraaf.nr1>5</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Bijbehorende verplichtingen</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2015-04-02</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Maatregelen in het belang van het verkeer</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Tijdelijke verkeersborden dienen retroreflecterend te zijn en geen gebreken te vertonen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
  </dl3.compleet>
  <dlx.na.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>Rioolinspectie 2026-2029<br />Gemeente Westerkwartier<br />Raamovereenkomst WK 2025-14 5 december_Definitief</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte na overeenkomst</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">.....</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>.....</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.na.compleet>
  <dlx.voor.inschrijving.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>Rioolinspectie 2026-2029<br />Gemeente Westerkwartier<br />Raamovereenkomst WK 2025-14 5 december_Definitief</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">.....</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>.....</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.voor.inschrijving.compleet>
  <dlx.inschrijvingsbiljet tabposities="L74;L374;L574;L1269;L1296;L1444">
    <dlx.koptekst>Rioolinspectie 2026-2029<br />Gemeente Westerkwartier<br />Raamovereenkomst WK 2025-14 5 december_Definitief</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Inschrijvingsbiljet</dlx.deel.naam>
    <inschrijvingsbiljet>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Behoort bij: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">WK 2025-14</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="200" invultype="toelichting">.....</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>I N S C H R I J V I N G S B I L J E T</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De hierna te noemen inschrijver(s):</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>A)<tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>KVK-nummer: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummera">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>B)<tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>KVK-nummer: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummerb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>C)<tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>KVK-nummer: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummerc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">WK 2025-14</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="500" invultype="omschrijving">Reiniging en rioolinspectie 2026-2029</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="500" invultype="omschrijvingperceel">
        </hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="aannemingssomexclusiefcijfers">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in cijfers)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="500" invultype="aannemingssomexclusiefletters">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in letters)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="omzetbelastingcijfers">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in cijfers)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="500" invultype="omzetbelastingletters">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in letters)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het</hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="reglement"> Aanbestedingsreglement Werken 2016</hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst> (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Gedaan op </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="ondertekeningdatum">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab /> (datum), te </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="ondertekeningplaats">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab /> (plaats).</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>A) <tab /><tab /><tab /><tab /><tab />(handtekening)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaama">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(naam)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctiea">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(functie)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>B) <tab /><tab /><tab /><tab /><tab />(handtekening)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaamb">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(naam)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctieb">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(functie)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>C) <tab /><tab /><tab /><tab /><tab />(handtekening)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaamc">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(naam)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctiec">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(functie)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
    </inschrijvingsbiljet>
  </dlx.inschrijvingsbiljet>
  <dlx.voorblad.inschrijvingsstaat tabposities="L74;L374;L574;L1269;L1444">
    <dlx.koptekst>Rioolinspectie 2026-2029<br />Gemeente Westerkwartier<br />Raamovereenkomst WK 2025-14 5 december_Definitief</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Inschrijvingsstaat</dlx.deel.naam>
    <inschrijvingsstaat>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Behoort bij: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">WK 2025-14</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="200" invultype="toelichting">.....</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>I N S C H R I J V I N G S S T A A T</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>A) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>B) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>C) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
    </inschrijvingsstaat>
  </dlx.voorblad.inschrijvingsstaat>
</raw.raamovereenkomst>