Bijlage 1. Technische specificaties en randvoorwaarden

Ruimtelijke en gewichtslimieten
De lampen moeten worden geïnstalleerd in een monumentaal pand met beperkte ruimte. Dit stelt de volgende eisen:
· Maximale afmetingen: De lampen mogen niet hoger zijn dan 700 mm en moeten passen in een cilinder met een breedte van maximaal 500 mm.
· Gewichtslimiet: Het maximale draaggewicht per bevestigingspunt is 23 kg.
 
Technische specificaties
Lichtbron
· Type: Single Source LED lichtbron.
· Vermogen: Tussen 600 en 1000W.
· Lichtopbrengst: ≥ 18.000 lumen bij een geluidsniveau van ≤ 30 dB* en CRI ≥ 90
· Levensduur: > 20.000 uur.
· Kleurweergave: CRI ≥ 90 bij minimaal 18.000 lumen.
· Flikkervrij: Flicker-free ≥3 kHz (geschikt voor camera-modus).

Optiek
· Zoombereik: Lineair 16-bit, ≥ 7° - 55°
· Dimmen: Lineair 16-bit, 0-100%.
 
Ergonomie en draagbaarheid
· Maximaal gewicht: Het armatuur moet te allen tijde door één persoon getild kunnen worden. Het maximaal toelaatbare gewicht is 23 kg (exclusief bracket en clamps).
 
Kleurmenging
· Lineaire kleurmenging: 16-bit lineaire dichroïde kleurmenging (Cyaan, Magenta, Yellow) en CTO.
· Kleurenwiel: Vast dichroïde kleurenwiel voor verzadigde kleuren.
 
Messenmodule
· Elk onafhankelijk mes kan in positie en hoek worden aangepast.
· Zowel de positie als de hoek van elk mes is 16-bit aanstuurbaar.
· De gehele messenmodule is minimaal ≥ +45° / -45° roteerbaar en 16-bit aanstuurbaar.
 
Soft Edge en Frost
· Twee afzonderlijke lineaire filters:
· Één filter voor lichte “soft-edging”.
· Één lineaire frost-diffuser.

Prisma en Iris
· Prisma: Minimaal één 16-bit roteerbare en indexeerbare cirkelvormige 3-voudige prisma.
· Iris: Minimaal 18 lamellen, 16-bit aanstuurbaar.

Pan en Tilt
· Pan: 16-bit, ≥ 540°.
· Tilt: 16-bit, ≥ 280°.
 


Mechanische eigenschappen
· Rigging: Twee afneembare brackets, elk voorzien van 2 camlock-sluitingen.
· Veiligheid: Vast safety-oog
· Handgrepen: Minimaal vier handgrepen:
· één links en één rechts op de base.
· één links en één rechts op de yoke-arm.
· Service en onderhoud: Modulaire opbouw voor eenvoudig en goed uitvoerbaar onderhoud.
· Kleur: Mat zwarte behuizing, RAL_9005 gitzwart.

Gobo’s
· Aantal wielen: Twee gobowielen, elk met minimaal zes verwisselbare gobo’s.
· Functies:
· Minimaal twee wielen met roteerbare, positioneerbare en verwisselbare gobo’s.
· Gobo-positionering is 16-bit aanstuurbaar. 

Meetcondities
· Omgevingstemperatuur: ≤ 25°C (+/- 5%).
· Voeding: 230V/50Hz.
· Lichtbundel: Zoom op 35° (+/- 5%).
· Geluidstest: Meetafstand 1 meter boven, voor, achter, links en rechts van het armatuur bij 100% output gedurende één uur. De hoogste waarde is leidend.
 
Aanvullende eisen m.b.t. kleurweergave
· CRI (R1-R8): ≥ 90.
· CRI R9: ≥ 54.
· CQS Qa: ≥ 85.
· TM 30-15 Rf: ≥ 86.
· TM 30-15 Rg: 100 +/- 3.
 
 


