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Bijlage E:  Gebruik betoneigen secundaire toeslagmaterialen invulblad, GC 3
Behorend bij aanbesteding Raamovereenkomst circulaire betonnen bestratingsmaterialen 
Referentienummer: 586710 

Opdrachtgever kiest er voor om het gebruik van secundaire toeslagmaterialen als beoordelingscriterium op te nemen. U dient het vervangingspercentage in te vullen.

Definitie Vervangingspercentage: het percentage waarmee een gegeven primaire grondstof in beton wordt vervangen door een andere secundaire grondstof, uitgedrukt in % v/v van het totale volume toeslagmateriaal.

Het secundair toeslagmateriaal moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN-12620.

	Product
	Formaat
	% secundaire toeslagmaterialen

	1. Betontegel grijs
	300x300mm, dikte volgens uw inschrijving (minimaal 45mm)
	

	2. Betonstraatsteen grijs
	Keiformaat 210x105x80mm
	

	3. Betonstraatsteen rood
	Keiformaat 210x105x80mm
	

	4. Trottoirband grijs
	130/150x250mm
	



Ten behoeve van de toekenning scorepunten wordt het gemiddelde van de 4 ingevoerde percentages genomen. 
Weging : alle producten hebben voor dit onderdeel een gelijke wegingsfactor. 
Dit onderdeel van uw inschrijving kunt u indienen door de tabel in te vullen en als pdf te uploaden in TenderNed.
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