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[bookmark: _Toc56511485][bookmark: _Toc157679059]1. Algemene informatie
[bookmark: _Toc56511486][bookmark: _Toc157679060]1.1 Opdrachtgever
	Naam opdrachtgever:
	TU Delft

	Adres:
	Stevinweg 1

	Postcode en plaats:
	2628 CN, Delft

	Contactpersonen:
	Jordy Rog en Rene Hoonhout


[bookmark: _Toc56511487][bookmark: _Toc157679061]1.2 Locatie
[bookmark: _Toc56511488]De locatie van de bomen is gelegen binnen de grenzen van de TU Delft. 
[bookmark: _Toc157679062]1.3 Planning
	[bookmark: _Toc56511489]Inleverdatum offerte:
	<AFSTEMMEN>

	Opdrachtverstrekking:
	<AFSTEMMEN>

	Startoverleg:
	<AFSTEMMEN>

	Start uitvoering:
	<AFSTEMMEN>

	Verificatiemoment:
	Na 1 dag snoeien

	Werkzaamheden gereed:
	<AFSTEMMEN>

	Oplevering
	<AFSTEMMEN>


[bookmark: _Toc157679063]1.4 Kwaliteitsbewaking
[bookmark: _Toc56511490]De kwaliteitsbewaking (toezicht) wordt uitgevoerd door de opdrachtgever in samenwerking met Bomenwacht Nederland. In het startoverleg zal een directe contactpersoon worden benoemd die zorgdraagt voor de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Onderdeel van de kwaliteitsbewaking is een verificatiemoment. Dit stopmoment wordt gehouden op een nader te bepalen datum en tijdstip. Voor dit verificatiemoment geldt dat de uitvoerder en de snoeier van de aannemer aanwezig dienen te zijn. Het verificatiemoment is bedoeld om de verwachtingen en het geleverde werk nauwkeurig op elkaar af te stemmen. De bevindingen van het verificatiemoment worden in een verslag vastgelegd. Het werk dat daarbij akkoord wordt bevonden, geldt tevens als referentie voor de overige werkzaamheden.
[bookmark: _Toc157679064]1.5 Informatie
De beschikbare informatie van de bomen is in de inschrijvingsstaat opgenomen. Op basis hiervan kunnen de samenstelling van het bomenbestand, de boomgrootte en het boombeeld worden bepaald. 



[bookmark: _Toc56511493][bookmark: _Toc157679065]2. Randvoorwaarden
[bookmark: _Toc56511494][bookmark: _Toc157679066]2.1 Van toepassing zijnde bepalingen
[bookmark: _Toc56511495]Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen uit het Handboek Bomen 2022. Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 225,- verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen: www.norminstituutbomen.nl.
[bookmark: _Toc157679067]2.2 Betalingsregeling
De betalingsregeling is conform de voorwaarden van de TU Delft. Alleen de daadwerkelijk uitgevoerde hoeveelheden worden afgerekend. Eventueel meerwerk wordt uitgevoerd na goedkeuring van de directie.
[bookmark: _Toc56511496][bookmark: _Toc157679068]2.3 Administratie
[bookmark: _Toc56511497]De aannemer dient dagelijks zijn werkzaamheden in GV online te registreren. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware. Apparatuur dient ten minste te zijn voorzien van een goed werkende en stabiele 4G verbinding. 
[bookmark: _Toc157679069]2.4 Verkeersmaatregelen
De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden op de transportroutes op de TU Delft.

Wegafsluiting zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever is niet toegestaan.
[bookmark: _Toc157679070]2.5 Bereikbaarheid en takval
[bookmark: _Toc56511498]De bomen staan met name in bebouwde omgevingen. De aannemer dient zelf een inschatting te doen ten aanzien van bereikbaarheid en takval en is hiervoor tijdens de uitvoering verantwoordelijk. Eventuele risico’s zijn voor rekening van de aannemer. 
[bookmark: _Toc157679071]2.6 Insporingsdiepte materieel
De maximaal toegestane insporingsdiepte bedraagt 20 mm. Indien er (een) insporingsdiepte(n) groter dan 20 mm ontstaat/ontstaan, dient de aannemer deze voor eigen rekening te (laten) herstellen. 
[bookmark: _Toc157679072]2.7 Beschadigingen
Te allen tijde dient te worden voorkomen dat er beschadigingen ontstaan aan de directe omgeving. Bij onverhoopte schade(s) is de aannemer verplicht deze direct na constatering te melden bij de opdrachtgever. Daarnaast dient de aannemer deze schade(s) voor eigen rekening te herstellen.
[bookmark: _Toc157679073]2.8 Flora en fauna
Op het werk is van toepassing de gedragscode ‘Soortenbescherming gemeenten’ van de Vereniging Stadswerk. Dit betekent onder andere dat, voorafgaand aan de werkzaamheden, de aannemer in het kader hiervan een quickscan dient uit te voeren. Bij constatering van de aanwezigheid van (onbewoonde c.q. bewoonde) nesten in één of meerdere bomen dient de aannemer direct in overleg te treden met de opdrachtgever.
[bookmark: _Toc157679074]2.9 Vrijkomende materialen
Vrijkomende materialen dienen door de aannemer te worden verzameld en vervoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Vrijgekomen materialen dienen iedere dag te worden afgevoerd.
[bookmark: _Toc157679075]2.10 Kwaliteitseisen
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerd European Tree Worker (ETW). 

Bij alle klimwerkzaamheden en werkzaamheden met een hoogwerker dient/dienen te allen tijde minimaal 1 en bij voorkeur 2 grondwerker(s) aanwezig te zijn.




[bookmark: _Toc157679076]3. Werkzaamheden
De uit te voeren werkzaamheden en bijbehorende hoeveelheden zijn opgenomen in de inschrijvingsstaat.
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