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[bookmark: _Toc232617398]1  Inleiding
[bookmark: _Toc232617399]1.1  Doel en wettelijk kader
Dit V&G-plan Ontwerpfase legt de voorzienbare veiligheids- en gezondheidsrisico's vast van werkzaamheden aan de openbare verlichting (OVL) en de keuzes en maatregelen die in de ontwerpfase zijn gemaakt om die risico's te beheersen. Het is een algemeen basisformat; per project worden de [tussen haken gemarkeerde] velden ingevuld en wordt geschrapt wat niet van toepassing is.
Het plan vloeit voort uit de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit, afdeling 5 Bouwproces. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van het V&G-plan ontwerpfase (art. 2.28), stelt daarvoor een coördinator ontwerpfase aan (art. 2.30) en vergewist zich ervan dat de werkzaamheden veilig en gezond kunnen worden uitgevoerd (art. 2.26).
[bookmark: _Toc232617400]1.2  Wanneer is een V&G-plan verplicht
Een V&G-plan is verplicht wanneer aan minimaal één van de volgende criteria wordt voldaan:
1. een geschatte duur van meer dan 500 mensdagen; of
1. een geschatte duur van meer dan 30 werkdagen waarbij op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk werken; of
1. werkzaamheden met bijzondere gevaren (richtlijn 92/57/EEG, bijlage II), ongeacht de omvang.
Bij OVL is vooral het laatste criterium relevant: werken langs of boven de weg, nabij elektrische installaties en graafwerk nabij kabels en leidingen.
[bookmark: _Toc232617401]1.3  Relatie ontwerpfase – uitvoeringsfase
Dit V&G-plan ontwerpfase is opgesteld door (of namens) de opdrachtgever en dient als basis voor het V&G-plan uitvoeringsfase. Dat laatste stelt de geselecteerde opdrachtnemer op vóór aanvang van de werkzaamheden; daarin werkt de opdrachtnemer de restrisico's, de RI&E en de uitvoeringsmaatregelen verder uit.
[bookmark: _Toc232617402]2  Bouwwerkgegevens
[bookmark: _Toc232617403]2.1  Algemene gegevens werk
Algemene projectbeschrijving:
[Korte omschrijving. Standaard voor OVL: de werkzaamheden betreffen het beheer en onderhoud, het vervangen en verplaatsen van lichtmasten en armaturen, ondergronds kabel- en grondwerk en nieuwe aanleg/reconstructie van de openbare-verlichtingsinstallatie.]
Adres/ligging van het werkgebied:
[Werkgebied benoemen, bijvoorbeeld: de gehele gemeente [naam] / het areaal binnen de aangegeven grenzen.]
[bookmark: _Toc232617404]3  Betrokken partijen
[bookmark: _Toc232617405]3.1  Opdrachtgever
	Veld
	Invulling

	Organisatie
	Gemeente [invullen]

	Adres
	[invullen]

	Contactpersoon
	[invullen]

	Telefoon
	[invullen]


[bookmark: _Toc232617406]


3.2  V&G-coördinator ontwerpfase
	Veld
	Invulling

	Naam
	[invullen]

	Organisatie / onderdeel
	[invullen]

	Telefoon / e-mail
	[invullen]


[bookmark: _Toc232617407]3.3  Uitvoerende partij en V&G-coördinator uitvoeringsfase
[Nader in te vullen na gunning. De opdrachtnemer stelt een V&G-coördinator uitvoeringsfase aan (art. 2.31).]
[bookmark: _Toc232617408]3.4  Wettelijk toezicht
	Veld
	Invulling

	Organisatie
	Nederlandse Arbeidsinspectie

	Website / telefoon
	www.nlarbeidsinspectie.nl / 0800 5151


[bookmark: _Toc232617409]3.5  Planning en uitvoeringsgegevens
1. Geplande aanvangsdatum: [datum]
1. Geplande (onderhouds)duur: [invullen]
1. Vermoedelijk maximum aantal gelijktijdig aanwezige werknemers: [aantal]
1. Aantal werkgevers/zelfstandigen: [invullen]
1. Kennisgeving Nederlandse Arbeidsinspectie vereist: [ja / nee — zie § 6.2]
[bookmark: _Toc232617410]4  Coördinatie en samenwerkingsafspraken
[bookmark: _Toc232617411]4.1  Ontwerpfase
De coördinatie van veiligheid en gezondheid in de ontwerpfase wordt verzorgd door de V&G-coördinator ontwerpfase. Deze stelt namens de opdrachtgever dit V&G-plan op (of laat dit opstellen), stelt het V&G-dossier samen en bewaakt dat het ontwerp veilig en gezond kan worden gerealiseerd, beheerd en onderhouden. Voorzienbare risico's die in het ontwerp niet konden worden weggenomen, zijn opgenomen in hoofdstuk 5.
[bookmark: _Toc232617412]4.2  Uitvoeringsfase (eisen aan de opdrachtnemer)
De opdrachtnemer stelt vóór aanvang een V&G-coördinator uitvoeringsfase aan en een V&G-plan uitvoeringsfase op, met dit plan als basis. De opdrachtnemer:
1. houdt een actuele, systematische RI&E bij als levend document (de opdrachtgever schrijft geen specifieke methodiek voor);
1. stemt met neven- en onderaannemers de wederzijdse beïnvloeding van arbeidsomstandigheden af (samenloop) en legt afspraken vast;
1. agendeert veiligheid als vast punt in het uitvoerings-/voortgangsoverleg;
1. verzorgt voorlichting en onderricht van medewerkers en houdt toezicht op naleving.
[bookmark: _Toc232617413]5  Risico's en maatregelen
[bookmark: _Toc232617414]5.1  Inventarisatie en evaluatie
Hieronder zijn de voorzienbare V&G-risico's geïnventariseerd, onderverdeeld in risico's vanuit de omgeving (§ 5.2) en risico's vanuit het ontwerp en de werkzaamheden (§ 5.3), met de bijbehorende beheersmaatregelen. De lijsten richten zich op de bijzondere risico's die de normale uitvoeringsrisico's overstijgen en zijn niet uitputtend. De opdrachtnemer werkt deze uit in de RI&E en het V&G-plan uitvoeringsfase.
[bookmark: _Toc232617415]

5.2  Risico's vanuit de omgeving
	Omgevingsfactor
	V&G-risico
	Oorzaak
	Beheersmaatregel

	Verkeer op/langs de weg (binnen én buiten bebouwde kom)
	Aanrijding
	Werken in of nabij de rijbaan
	Verkeersmaatregelen conform CROW (binnen en buiten bebouwde kom);
werkvak scheiden van verkeer;
signalerende kleding (PBM).

	Ondergrondse kabels en leidingen
	Elektrocutie, schade, uitval
	Niet/onjuist getraceerde kabels/leidingen bij graven
	KLIC-melding (WIBON);
graven conform CROW 500;
proefsleuven en handmatig graven nabij tracé.

	Gas-/(water)leidingen
	Brand/explosie, wateroverlast
	Leidingbreuk bij graven
	KLIC-melding;
voorzichtig/handmatig graven;
voldoende gronddekking.

	Bovengrondse hoogspanning (buiten bebouwde kom)
	Elektrocutie/overslag
	Hoogwerker nabij hoogspanningslijn
	Veilige afstand bepalen;
afstemming netbeheerder;
zo nodig spanningsvrij laten stellen.

	Bodemverontreiniging
	Blootstelling/besmetting
	Graven in (mogelijk) verontreinigde grond
	(Water)bodemonderzoek vooraf;
veiligheidsklasse bepalen, PBM;
niet eten/drinken/roken op locatie.

	Sleufwand/grondstabiliteit
	Inkalving, bedelving
	Instabiele sleufwand, ook bij ondiepe sleuven
	Sleuf op orde houden, afschuinen/steunen waar nodig;
verblijf in open sleuf beperken.

	Weer en onweer
	Gezondheidsklachten, elektrocutie
	Buitenwerk, blikseminslag bij werken op hoogte
	Doorwerkkleding en schuilvoorziening;
bij onweer staken, schuilen, hoogwerker neerlaten.

	Publiek/omwonenden
	Letsel bij derden
	Passanten nabij het werkvak
	Werkvak afschermen;
looproutes vrijhouden en signaleren.

	Geïsoleerde locatie / alleenwerk
	Vertraagde hulpverlening
	Alleen of afgelegen werken
	Communicatiemiddelen;
voorziening voor alleenwerk;
bereikbaarheid hulpdiensten borgen.


[bookmark: _Toc232617416]


5.3  Risico's vanuit het ontwerp en de werkzaamheden
	Activiteit
	V&G-risico
	Oorzaak
	Beheersmaatregel

	Elektrotechnisch werken aan de OVL-installatie
	Elektrocutie, vlamboog, brandwonden
	Aanraken spanningvoerende delen
	Spanningsloos werken conform NEN 3140;
werken volgens aanwijzingen (installatieverantwoordelijke, VP/VOP);
vóór aanvang spanningsloosheid controleren en borgen tegen herinschakeling;
werken onder spanning niet toegestaan.

	Werken op hoogte met hoogwerker
	Val, kantelen, beknelling
	Onjuiste opstelling, bedieningsfouten, verkeer eronder
	Gekeurde hoogwerker, opgeleide bediener;
opstelling op vlakke, draagkrachtige ondergrond;
werkvak onder hoogwerker afzetten;
niet alleen werken.

	Werken op hoogte met ladder/werkbordes
	Val van hoogte
	Onjuiste opstelling, te grote hoogte/duur
	Ladder alleen voor licht, kortdurend werk;
juiste opstelhoek en borging;
werkbordes waar mogelijk.

	(Ver)plaatsen van masten
	Beknelling, val, letsel
	Hijsen/manoeuvreren zware masten, instabiele fundatie
	Gekeurd hijsmaterieel, hijsplan;
niemand onder de last;
fundatie stabiliseren.

	Vervangen masten/armaturen na aanrijding
	Letsel, elektrocutie
	Beschadigde mast, blootliggende bedrading
	Mast borgen/stabiliseren;
installatie spanningsloos;
verkeersmaatregelen.

	Graaf- en kabelwerk (ondiepe sleuven)
	Letsel, kabel-/leidingschade
	Machinaal graven nabij K&L, vallen in sleuf
	KLIC/WIBON en CROW 500;
proefsleuven, handmatig graven nabij tracé;
sleuf afschermen en markeren.

	Opbreken/herstellen verhardingen
	Fysieke belasting, letsel
	Tillen, trillend gereedschap, houding
	Til-instructie en taakroulatie;
trillingsgedempt gereedschap;
PBM en afzetting.

	Plaatsen/verwijderen verkeersmaatregelen
	Aanrijding
	Werken nabij rijdend verkeer bij op-/afbouw
	Op-/afbouw conform CROW;
signalerende kleding;
juiste volgorde.

	Werken onder tijdsdruk (storingsdienst)
	Stress, onoplettendheid, letsel
	Spoed bij storingen/calamiteiten
	Heldere procedures;
veiligheidsregels gelden ook onder druk;
voldoende bemensing.


De risicolijsten zijn niet uitputtend.
[bookmark: _Toc232617417]

5.4  Verantwoording van BTO-keuzes
De onderstaande bouwkundige, technische en organisatorische (BTO-)keuzes zijn in de ontwerpfase gemaakt in verband met veiligheid en gezondheid (art. 2.28, tweede lid, onder f). De opdrachtnemer werkt deze nader uit en voegt waar nodig eigen keuzes toe.
	Onderwerp
	Gemaakte keuze en motivatie
	Restrisico

	Werken op/langs de weg
	Geen vaste lijn voorgeschreven; de opdrachtnemer weegt per werkvak af of afsluiten dan wel werken onder afzetting het veiligst is en past CROW toe. De opdrachtnemer bepaalt zelf methodiek en planning en kan deze afweging het beste maken.
	Als veilig werken niet kan met beschikbare middelen, treedt de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever voor een veilige oplossing.

	Dag- versus nachtwerk
	Geen vaste voorkeur; de opdrachtnemer weegt per situatie af (verkeersdruk overdag versus zicht/vermoeidheid 's nachts) en onderbouwt de keuze.
	Nachtwerk introduceert nieuwe risico's (zicht, vermoeidheid); maatregelen treffen (werkverlichting, werk-rust).

	Graaf- en kabelwerk nabij K&L
	Vóór graven KLIC-melding (WIBON) en werken conform CROW 500; proefsleuven en handmatig graven nabij tracé. In beginsel ondiepe sleuven.
	Onjuist getraceerde K&L; informatie ter plaatse toetsen, bij twijfel werk uitstellen.

	Elektrotechnisch werken
	Spanningsloos werken conform NEN 3140; werken onder spanning niet toegestaan; geldige aanwijzingen vereist.
	Onbedoeld herinschakelen/restspanning; vooraf controleren en borgen tegen herinschakeling.

	Samenloop
	De opdrachtnemer beheerst de samenloop met andere contracten en partijen in het areaal en stemt af.
	Wederzijdse beïnvloeding; afspraken vastleggen in V&G-plan uitvoeringsfase.


[bookmark: _Toc232617418]6  Toezicht en kennisgeving
[bookmark: _Toc232617419]6.1  Vergewisplicht en toezicht opdrachtgever
De opdrachtgever vergewist zich er in de uitvoeringsfase van dat de opdrachtnemer V&G-verantwoord werkt (art. 2.26). De gemeente geeft daar invulling aan door:
1. veiligheid als vast agendapunt in het bouw-/voortgangsoverleg;
1. geplande V&G-rondes over de werklocatie, samen met de opdrachtnemer;
1. het inschakelen van een V&G-deskundige (MVK/HVK) indien nodig.
[bookmark: _Toc232617420]6.2  Kennisgeving Nederlandse Arbeidsinspectie
Op grond van artikel 2.27 doet de opdrachtgever vóór aanvang een kennisgeving aan de Nederlandse Arbeidsinspectie wanneer de geschatte duur meer dan 500 mensdagen bedraagt, óf meer dan 30 werkdagen met op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk, óf wanneer bijzondere risico's worden verwacht. De kennisgeving gebeurt bij voorkeur digitaal via de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.
Let op: bij nieuwe aanleg of reconstructie kan op grond van de Omgevingswet aanvullend een bouw-/omgevingsveiligheidsplan (met VCDO) vereist zijn; dit valt buiten dit arbo-gerichte V&G-plan en wordt per project beoordeeld.
[bookmark: _Toc232617421]

Bijlage 1  RI&E-format
Onderstaand format kan per project worden gebruikt voor de risico-inventarisatie en -evaluatie. De opdrachtnemer houdt de RI&E actueel gedurende de looptijd.
	Taak/activiteit
	Risico
	Oorzaak
	Beheersmaatregel
	Actie door

	[invullen]
	[invullen]
	[invullen]
	[invullen]
	[invullen]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Algemeen format — per project aanvullen	Pagina 3 van 1
