<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<raw.inschrijvingsstaat.raamovereenkomst xsi:noNamespaceSchemaLocation="RAWSX.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <raw.opmaak>
    <lettertype>Arial</lettertype>
    <lettergrootte>9</lettergrootte>
    <lettergrootte.dl22>9</lettergrootte.dl22>
  </raw.opmaak>
  <raw.contractinfo.orig tabposities="L125">
    <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
    <versie.release>2024-09</versie.release>
    <raw.xml.versie>1.10 01/09/2021</raw.xml.versie>
    <raw.bestek.nr>607526281</raw.bestek.nr>
    <raw.bestek.omschrijving>Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen 2021-2023</raw.bestek.omschrijving>
    <raw.contr.aangemaakt>2020-04-06</raw.contr.aangemaakt>
    <raw.code.licentiehouder>0123</raw.code.licentiehouder>
    <raw.reg.nr>159627</raw.reg.nr>
    <raw.reg.datum>2026-06-16</raw.reg.datum>
    <raw.overeenkomst.nr>0369</raw.overeenkomst.nr>
  </raw.contractinfo.orig>
  <dlx.koptekst>Gemeente Eindhoven, sector Stadsbedrijf, afd. Stadsbeheer<br />Project: Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud 2026-2029<br />Besteknummer: 607526281  NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 17-08-2026</dlx.koptekst>
  <ins.stt.voorblad>
    <dlx.koptekst>Gemeente Eindhoven, sector Stadsbedrijf, afd. Stadsbeheer<br />Project: Raamovereenkomst kleinschalig asfaltonderhoud 2026-2029<br />Besteknummer: 607526281  NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 17-08-2026</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Inschrijvingsstaat</dlx.deel.naam>
    <voorblad.inschrijvingsstaat>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Behoort bij: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">607526281</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="200" invultype="toelichting">.....</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="250">
        <hoofdcode.vastetekst>I N S C H R I J V I N G S S T A A T</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>A) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="125">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="125">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>B) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="125">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="125">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>C) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="125">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="125">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
    </voorblad.inschrijvingsstaat>
  </ins.stt.voorblad>
  <ins.stt.voorsubtot.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft alle werkzaamheden inclusief aan- en      afvoer materiaal, materieel en personeel.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>11</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>ZAGEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1100</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Zagen verharding &lt; 50 meter</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Staffeling wordt toegepast op basis van de        totaal hoeveelheden per straat.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>110010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Zagen asfaltverharding d = 0-120mm &lt; 50 m</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>110020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Zagen asfaltverharding d = 120-170mm &lt; 50 m</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>110030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Zagen asfaltverharding d &gt;170mm &lt; 50 m</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>110040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Zagen elementen verharding d = 80mm &lt; 50 m</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1101</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Zagen verharding gelijk of groter dan 50 meter</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>110110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Zagen asfaltverharding d = 0-120mm &gt; 50 m</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>110120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Zagen verharding d = 120-170mm &gt; 50 m</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>110130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Zagen asfaltverharding d 170-250mm &gt; 50 m</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>12</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>FREZEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Inclusief vegen met veeg/zuig wagen na frezen en het vervoeren van vrijgekomen materialen naar verwerker. Betreft zowel teerhoudend als niet teerhoudend asfalt. Exclusief  stortkosten, stortkosten worden verrekend via de  besteksposten uit paragraaf 82.<br />De onderverdeling in de besteksposten is uitsluitend op  basis van freesvakbreedte. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in bakfrezen of rijstrookbreed frezen. </dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>121</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>FREZEN ASFALT &lt; 250 M2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Staffeling wordt toegepast op basis van de totaal hoeveelheden per werkvak.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1210</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Frezen asfalt breedte tot 1,50 m1</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>121010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt &lt; 1,50 m1, d = &lt;30 mm teervrij</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>121020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt &lt; 1,50 m1, d = 30-60 mm teervrij</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>121030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt &lt; 1,50 m1, d = 60-100mm teervrij</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>121040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt &lt; 1,50 m1, d = &lt;30 mm teerhoudend</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>121050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt &lt; 1,50 m1, d = 30-60 mm teerhoudend</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>121060</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt &lt; 1,50 m1, d = 60-100mm teerhoudend</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1211</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Frezen asfalt breedte &gt;1,50 m1.</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>121110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt breedte &gt; 1,50 m1 d= &lt;30 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>121120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt breedte &gt;1,50 m1, d=30-60 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>121130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt breedte &gt;1,50 m1, d= 60-100 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>121140</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt &gt; 1,50 m1, d = &lt;30 mm.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>121150</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt breedte &gt;1,50 m1, d=30-60 mm th</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>121160</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt breedte &gt;1,50 m1, d= 60-100 mm th</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>122</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>FREZEN ASFALT 250-2000 M2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Staffeling wordt toegepast op basis van de        totaalhoeveelheden per straat.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1220</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Frezen asfalt breedte tot 1,50 m1</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>122010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt &lt; 1,50 m1, d = &lt; 30mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>122020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt &lt; 1,50 m1, d = 30-60mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>122030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt &lt; 1,50 m1, d = 60-100mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>122040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt &lt; 1,50 m1, d = &lt; 30mm teerh.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>122050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt &lt; 1,50 m1, d = &lt; 30mm teerh.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>122060</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt &lt; 1,50 m1, d = 60-100mm teerh.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1221</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Frezen asfalt breedte &gt; 1,50 m1.</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>122110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt breedte &gt;1,50 m1, d=&lt;30 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>122120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt breedte &gt; 1,50m, d= 30-60mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>122130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van teervrij asfalt &gt; 1,50, d=60-100mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>122140</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt breedte &gt;1,50 m1, d=&lt;30 mm teerh.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>122150</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van asfalt breedte &gt; 1,50m, d= 30-60mm teerh.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>122160</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen van teerhoudend asfalt &gt; 1,50, d=60-100mm </romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>123</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>FREZEN ASFALT TBV AANSLUITING</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Staffeling wordt toegepast op basis van de        totaalhoeveelheden per straat.<br />Inclusief vegen met veeg/zuig wagen na frezen</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>123010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen asfalt d.m.v. spiefrees</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>123020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen asfalt t.b.v aansluiting bakfreesvak (diep)</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m1</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>123030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen asfalt getrapte dwarsaansluiting (2 trap)</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>123040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen asfalt getrapte dwarsaansluiting (3 trap)</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>13</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft zowel plaatselijk als rijbaanbreed opbreken. Betreft zowel teerhoudend als niet teerhoudend asfalt. Exclusief stortkosten, stortkosten worden verrekend conform besteksparagraaf 88</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>131</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>OPBREKEN ASFALTVERHARDING</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1310</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Opbreken asfalt &lt; 250 m2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Staffeling wordt toegepast op basis van de        totaalhoeveelheden per straat.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>131010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken asfaltverharding d &lt; 170 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>131020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken asfaltverharding d = 170-250 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>131030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken asfaltverharding teerhoudend  d &lt; 170 mm.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>131040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken asfaltverh. teerhoudend  d = 170-250 mm.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1311</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Opbreken asfalt 250-2000 m2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Staffeling wordt toegepast op basis van de        totaalhoeveelheden per straat.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>131110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken asfaltverharding d &lt; 150 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>131120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken asfaltverharding d = 170-250 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>131130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken asfaltverharding teerhoudend  d &lt; 170 mm.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>131140</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken asfaltverh. teerhoudend  d = 170-250 mm.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>14</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft opbreken van zowel opnieuw aan te brengen verhardingen als stort.<br />Betreft zowel plaatselijk als strookbreed opbreken.<br />Alle posten m.b.t. het opbreken van verhardingen<br />zijn inclusief het ontdoen van grond. Eventuele vervoer- en stortkosten van niet herbruikbare materialen worden verrekend op besteksposten 882010 en 882080. <br />Staffeling worden toegepast op basis van de totaalhoeveelheden per straat. </dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1401</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Opbreken straatbakstenen &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>140110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken straatbaksteen wf</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>140120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken straatbaksteen df</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>140130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken straatbaksteen kf</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1402</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Opbreken betonstraatstenen &lt;100 m2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>140210</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken betonstraatstenen wf</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>140220</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken betonstraatstenen df</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>140230</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken betonstraatstenen kf</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1403</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Opbreken betontegels &lt;100 m2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>140310</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken betontegels dikte 45 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>140330</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken betontegels dikte 80mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2000</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>140340</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken betontegels 200x200x80mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1404</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Opbreken grasbetontegels &lt;100 m2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>140410</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken grasbetontegels</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1405</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Opbreken sierbestrating (diversen) &lt;100 m2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>140510</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken natuursteen keien klein formaat</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>140520</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken natuursteen keien groot formaat</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>140530</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken natuursteenelementen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>140540</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken overige sierbestrating</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>15</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>OPBREKEN MOLGOTEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Opbreekwerkzaamheden zijn exclusief stortkosten.<br />Stortkosten zijn apart opgenomen in besteksparagraaf 88.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>151010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken molgoot kf op zand</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m1</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>151020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken molgoot kf in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m1</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>151030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken molgoot df op zand</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m1</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>151040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken molgoot df in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m1</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>151050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken gootlaag bss k.f. in specie.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>16</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>OPBREKEN OPSLUITINGEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft opbreken van zowel opnieuw aan te brengen opsluitingen als stort.<br />Alle posten m.b.t. het opbreken van verhardingen<br />zijn inclusief het ontdoen van grond. Eventuele vervoer- en stortkosten worden verrekend op bestekspost 882080. <br />Staffeling wordt toegepast op basis van de totaalhoeveelheden per straat.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1610</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Opbreken opsluitbanden</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken opsluitbanden</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1611</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Opbreken trottoirbanden</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken trottoirbanden 130/150 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1600</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbr. trottoirbanden 130/150 in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken trot.banden 180/200 x 250 in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161150</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken betonbanden diverse afmetingen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161160</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken betonbanden diverse afmetingen in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1612</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Opbreken rijwielpadband</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161210</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161220</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbr. rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1613</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Opbreken overige banden</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161310</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken inritbanden</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161320</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken inritbanden in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161330</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken stoottbanden / scheidingsbanden</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161340</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken stootbanden in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1614</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Opbreken opsluiting elementen</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161410</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken koplaag van straatbaksteen.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161420</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken koplaag van betonstraatstenen.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>161450</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken kantopsluiting van goottegels</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>GRONDWERK</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>22</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>GRONDWERK tbv verharding</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>220</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>PROFILEREN EN VERDICHTEN GROND</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>220010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Profileren en verdichten bestaande straatlagen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2400</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>220020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Profileren en verdichten onderkant cunet</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">6000</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>221</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>GROND ONTGRAVEN UIT CUNET</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2211</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Ontgraven grond uit cunet &lt; 50 m3</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>221110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond ontgraven uit cunet &lt;0,25m breed 0,3-2,0m</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>221120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond ontgraven uit cunet &lt;0,25m breed 2,0-6,0m</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>221130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond ontgraven uit cunet 0,25-0,50m breed 0,3-2,0</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>221140</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond ontgraven uit cunet 0,25-0,50m breed 2,0-6,0</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2212</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Ontgraven grond uit cunet  50-500 m3</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>221210</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond ontgraven uit cunet &lt;0,25m breed 0,3-2,0m</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>221220</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond ontgraven uit cunet &lt;0,25m breed 2,0-6,0m</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>221230</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond ontgraven uit cunet 0,25-0,50m breed 0,3-2,0</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>221240</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond ontgraven uit cunet 0,25-0,50m breed 2,0-6,0</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>222</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>VERWERKEN GROND / ZAND</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Profileren en verdichten conform de eisen beschreven in deel 3 bepaling 22.02.06.<br />vervoer herbruik volgens posten hst 28.  </dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>222010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond verwerken in cunet </romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja" />
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">0</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>222020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond verwerken in cunet  </romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>222030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond verwerken in cunet (zizb) &lt;50 m3  </romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>222040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond verwerken in cunet (zizb) &gt;50 m3  </romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>24</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>GRONDWERK T.B.V. KOLK- EN HUISAANSLUIT- LEIDINGEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>242</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>GRONDWERK KOLKAANSLUITLEIDINGEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>242210</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>242220</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanvullen sleuf.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>243</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>GRONDWERK HUISAANSLUITLEIDINGEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>243110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond ontgraven t.b.v. sleuf.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>243120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanvullen sleuf.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>27</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>CULTUURTECHNISCH GRONDWERK</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>272</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>FREZEN GROND</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>272010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen, tot 100 m2, 0,15 m diep.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">are</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>272020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen, 100-1000 m2, 0,15 m diep.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">are</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>273</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>BERMEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>273010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt -</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">km</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>273020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Ontgraven en aanvullen bermen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m1</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1000</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>273040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Verwijderen begroeiing.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">are</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>273060</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Verlagen bermen breedte tot 1,0 meter</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>273070</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Verlagen bermen breedte 1,0 tot 2,0 meter</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>273080</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Verlagen bermen breedte tot 1,0 meter, afvoeren</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>273090</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Verlagen bermen breedte 1 tot 2 meter, afvoeren</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>273110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanvullen en onder profiel brengen bermen &lt; 1,5 m</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>273120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanvullen en onder profiel brengen bermen &gt; 1,5 m</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>273130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanvullen bermen met menggranulaat</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>273140</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Profileren van oppervlakken t.b.v. bermen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>273150</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Inzaaien en afwerken bermen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">are</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>28</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>GROND VERVOEREN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>280</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>VERVOEREN GROND BINNEN WERKTERREIN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2800</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Vervoeren grond &lt; 10 m3</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>280010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Vervoeren grond tot 1 km</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2801</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Vervoeren grond 10-50 m3</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>280110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Vervoeren grond tot 1 km</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">150</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>29</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>GROND LEVERANTIES</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>290010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren zand in zandbed</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">35</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>290020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren straatzand</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">17.5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>290030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren brekerzand</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">17.5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>290040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren zand in aanvulling</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8.75</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>290050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren teelgrond</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8.75</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>290060</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren bomengrond</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">9</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>290070</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren grond</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8.75</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>290080</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren split 2/6, kleur zand</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>FUNDERINGEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>31</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>312</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>312010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbr. ongeb. fund. 150-250 mm, tot 250 m2.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>312020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbr. ongeb. fund. 150-250 mm, 250 tot 2000 m2.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>313</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>OPBREKEN LICHT GEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>313010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbr. l. geb. fund. 200-300 mm, tot 250 m2.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>313020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbr. l. geb. fund. 200-300 mm, 250-2000 m2.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>32</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>PROFILEREN FUNDERING</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>320010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Profileren van oppervlakken (puinbaan)</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>320020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Profil. en aanvullen puinbaan menggr. 0/16</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>320030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Profil. en aanvullen puinbaan menggr. 0/31,5</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>33</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>LEVEREN EN AANBRENGEN STRAATLAAG</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>330150</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren + aanbrengen straatlaag dikte 50 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>330160</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren + aanbrengen straatlaag dikte 100 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>35</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>LEVEREN EN AANBR. FUNDERING</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>351</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren en aanbrengen fundering ongebonden</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>351010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr ongeb. verhardingslaag menggran. &lt;250m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>351020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr ongeb. verhardingslaag menggran. 250-2000m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>352</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren en aanbrengen fundering  lichtgebonden</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>352010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen lichtgebonden fund.laag &lt;250 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>352020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen lichtgebonden fund.laag 250-2000 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">6000</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>36</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>360010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren menggranulaat 0/16</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>360020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren menggranulaat 0/31,5</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>360040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>BINNEN BETER MELDINGEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Zie bijlage Binnen Beter handleiding voor toelichting met betrekking tot het Binnen Beter-systeem. Hoeveelheden worden vastgesteld per straat.<br />Verkeersmaatregelen volgens hst 71. </dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>43</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>REPARATIE INBREKING ASFALT Binnen Beter 10 werkdagen</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft het repareren van schades (licht urgent) en het herstellen van de spoedreparaties.<br />Herstellen binnen 10 werkdagen na ontvangst melding Binnen Beter.<br />Verkeersmaatregelen volgens hst 71. <br /><br />N.B onderliggende posten samengestelde post blijven gelijk.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>430010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Reparatie inbreking tot 5 m2.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>430030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Reparatie inbreking 5 - 10 m2.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>45</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>KLEINSCHALIG BINNEN BETER ONDERHOUD 10 WERKDAGEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft het repareren van schades (licht urgent) en het herstellen van de spoedreparaties.<br />Herstellen binnen 10 werkdagen na ontvangst melding Binnen Beter.<br />Verkeersmaatregelen volgens hst 71. <br /><br />Betreft diverse uiteenlopende locaties in de gemeente Eindhoven. Rekening houden dat locaties verspreid zijn over de gemeente Eindhoven.<br />Werkzaamheden uit verschillende Binnen Beter opdrachten kunnen binnen deze termijn gebundeld / gecombineerd worden. <br />De aannemer dient in de kosten rekening te houden dat de uitvoerder een vooropname op locatie dient uit te voeren.<br />Asfalt warm verwerken met hotbox en verdichten met wals.<br />Inclusief afgieten naden met bitumenemulsie en afstrooien met brekerzand<br />Staffeling wordt toegepast op basis van de totaal hoeveelheden per straat.<br />Tot 20 m2 worden de schades geheel verrekend via bestekspost 450010, 451010 of 452010<br /></dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4500</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>KLEIN Binnen Beter ONDERHOUD &lt; 2 M2</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>450010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Klein Binnen Beter onderhoud &lt; 2 m2 incl starttarrief</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1000</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4510</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>KLEIN Binnen Beter ONDERHOUD 2 TOT 10 M2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>451010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Klein Binnen Beter onderhoud 2 tot 10 m2 incl starttarrief</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4520</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>KLEIN Binnen Beter ONDERHOUD 10 TOT 20 M2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>452010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Klein Binnen Beter onderhoud 10 tot 20 m2 inc starttarrief</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>VERHARDINGEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>50</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>500010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Schoonmaken verhardingsopp. dmv veeg / zuigwagen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>500020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Schoonmaken verhardingsopp. dmv wegdekreiniger</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1000</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>500030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Schoonmaken verhardingsopp d.m.v. ZOAB-cleaner</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>500040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen kleeflaag - bitumenemulsie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10000</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>500050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen kleeflaag - gemodifi. bitumenemulsie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>500060</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. kantvoorziening asfalt, densostrip, 35 mm.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>500070</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. kantvoorziening asfalt, densostrip, 25 mm.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>51</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>ASFALTWAPENING</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>510</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>LEV. EN AANBR. ASFALTWAPENING</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>510010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr kunststofinlage Glasphalt breedte &lt; 2 meter</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>510020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr kunststofinlage Glasphalt breedte &gt; 2 meter</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>52</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>KLEIN ONDERHOUD</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>520</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>REPARATIE SCHEUREN ASFALT</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5200</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Repareren scheuren</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>520010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Repareren van scheuren in asfalt, hetelans</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5201</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Repareren scheuren Frees-vulsysteem</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>520110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Repareren scheuren in asfalt d.m.v. freesvulsysteem</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5202</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Afdichten scheuren</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>520210</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Repareren scheuren in asfalt d.m.v. VBK systeem</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5203</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveranties</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>520310</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren rubberbitumen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">Kg</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">120</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>520320</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren leislag 2/6</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">kg</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">84</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>521</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>SEALEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>521010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Sealen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>522</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>GIETASFALT</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>522010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren en aanbrengen gietasfalt</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">dm3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2000</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>523</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>REPARATIE ASFALT D.M.V. VLAKSLIJPEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft: het herstellen van asfaltoneffenheden , - opdrukkingen en -hoogteverschillen.  <br />Schades in een werkgang compleet herstellen d.m.v. AWS vlakslijptechniek of gelijkwaardig.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>523010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Vlakslijpen van asfaltopdrukkingen en - oneffenheden</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">110</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>523020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Herstellen asfaltoppervlak (zwart)</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>523030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Herstellen asfaltoppervlak (rood)</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>524</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>REPARATIE INBREKING ASFALT</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>
        <br />Schades in een werkgang compleet herstellen d.m.v. een liplasaansluiting.<br />Het herstellen van inbrekingen met een afmeting tot 10m2 per straat worden verrekend via besteksparagraaf 521, inbrekingen &gt; 10 m2 per straat worden verrekend via paragraaf 14 opbreken betonstraatsteen en paragraaf 54 aanbrengen asfalt</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>524010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Reparatie inbreking tot 5 m2.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>524020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs aanbr. dekl. rood asfalt AC 11 surf, &lt;5m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>524030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Reparatie inbreking vanaf 5 m2.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>524040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs aanbr. dekl. rood asfalt AC 11 su, 5-10</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>53</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>OPPERVLAKBEHANDELING </romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden voor de oppervlaktebehandeling te adviseren over de toe te passen bitumenemulsie en steenslag. Art. 81.44.02 van De Standaard 2015 dient hierbij in acht te worden gehouden.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>531</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>LEV. EN AANBR VERJONGINGSMIDDEL</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>531010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen verjongingsmiddel &gt; 500 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2000</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>532</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>OPPERVLAKTEBEHANDELING</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>532010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Behandelen van grove of schrale plekken.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>54</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AANBRENGEN ASFALT</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft alle werkzaamheden inclusief aan- en afvoer materiaal, materieel en personeel. Inclusief afgieten freesnaden met bitumenemulsie en afstrooien freesvak met steenslag.<br />De onderverdeling in de besteksposten is uitsluitend op basis van aanlegbreedte en totaalhoeveelheid (tonnage). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld inlages, plaatselijke reparaties rijstrookbreed aanbrengen en reguliere- en profileerdeklagen</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>542</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AANBRENGEN ASFALT 0-50 TON</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Staffeling wordt toegepast op basis van de totaal hoeveelheden per werkvak.<br />Inclusief afgieten naden met bitumenemulsie</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5421</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen onderlaag van asfalt b &lt; 1,5 m1</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base OL-B d=50-80mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">75</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5422</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen onderlaag van asfalt b &gt; 1,5 m1</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542220</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. onderl. van asfalt AC 22base OL-B,d=50-80mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5423</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = &lt; 1,5 m1</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542310</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542320</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. tussenl. asfalt AC22 bind TL-B d= 70mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5424</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = &gt; 1,5 m1</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542410</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">75</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542420</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. tussenl. asfalt AC 22 bind TL-B d= 70mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">75</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5425</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen deklaag van asfalt b&lt; 1,50 m1</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542510</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. dekl.van asfalt AC 11 surf DL-A, d=30mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542520</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 11 surf DL-A, d=30mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542530</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542540</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">150</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542550</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm,  SMA-NL 11B</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542560</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm,  SMA-NL 11B</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5426</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen deklaag van asfalt b&gt;1,50 m1</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542610</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. dekl.van asfalt AC 11 surf DL-A, d=30mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542620</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 11 surf DL-A, d=30mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542630</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542640</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">150</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542650</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm,  SMA-NL 11B</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>542660</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm,  SMA-NL 11B</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>543</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AANBRENGEN ASFALT 50-200 TON</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Staffeling wordt toegepast op basis van de        totaalhoeveelheden per straat.<br />Inclusief afgieten naden met bitumenemulsie</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5431</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen onderlaag van asfalt b &lt; 1,5 m1</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. onderl. van asfalt AC 22 base OL-B d=50-80mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">75</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5432</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen onderlaag van asfalt b &gt; 1,5 m1</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543220</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. onderl. van asfalt AC 22base OL-B,d=50-80mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5433</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = &lt; 1,5 m1</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543310</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543320</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. tussenl. asfalt AC22 bind TL-B d= 70mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5434</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen tussenlaag van asfalt b = &gt; 1,5 m1</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543410</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. tussenl. asfalt AC 16 bind TL-B d= 45mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">150</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543420</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. tussenl. asfalt AC 22 bind TL-B d= 70mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">150</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5435</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen deklaag van asfalt b&lt; 1,50 m1</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543510</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. dekl.van asfalt AC 11 surf DL-A, d=30mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543520</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 11 surf DL-A, d=30mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543530</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543540</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543550</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm,  SMA-NL 11B</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543560</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm,  SMA-NL 11B</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5436</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen deklaag van asfalt b&gt;1,50 m1</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543610</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. dekl.van asfalt AC 11 surf DL-A, d=30mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543620</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. dekl.van rood asfalt AC 11 surf DL-A, d=30mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543630</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B, d=25mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543640</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B, d=35mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1000</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543650</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen dekl. van SMA, d=35mm,  SMA-NL 11B</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>543660</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen dekl. van SMA rood, d=35mm,  SMA-NL 11B</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>545</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>MEERPRIJZEN ASFALTVERWERKING SNACHTS + WEEKEND</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>De meerkosten van asfaltverwerking buiten         reguliere werktijden worden per ton verrekend     uitsluitend d.m.v. posten uit paragraaf  545.<br />In de besteksposten dient te zijn meegenomen:<br />de meerprijzen  van alle werkzaamheden inclusief  aan- en afvoer materiaal, alle benodigde materieel en personeel.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5450</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Meerprijs bij werken 's nachts</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Staffeling op basis van totale verwerkte tonnage  per straat. <br />Beslaat meerkosten tussen:<br />* 19.00 - 7.00 uur (maandag t/m vrijdag)</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>545010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs bij productie &lt; 10 ton</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">60</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>545020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs bij productie 10-50 ton</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">75</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>545030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs bij productie 50-200 ton</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5451</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Meerprijs bij werken zaterdags-overdag</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Staffeling op basis van totale verwerkte tonnage  per straat. <br />Beslaat meerkosten:<br />werken zaterdags 07.00-19.00 uur </dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>545110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs bij productie &lt; 10 ton</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>545120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs bij productie 10-50 ton</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>545130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs bij productie 50-200 ton</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5452</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Meerprijs bij werken zondags-overdag</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Staffeling op basis van totale verwerkte tonnage  per straat. <br />Beslaat meerkosten:<br />werken zondags 07.00-19.00 uur </dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>545210</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs bij productie &lt; 10 ton</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>545220</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs bij productie 10-50 ton</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>545230</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs bij productie 50-200 ton</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5453</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Meerprijs bij werken weekend-nacht</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Staffeling op basis van totale verwerkte tonnage per straat. <br />Beslaat meerkosten:<br />- werken vrijdag op zaterdag 19.00 - 7.00 uur<br />- werken zaterdag op zondag 19.00 - 7.00 uur<br />- werken zondag op maandag 19.00-  7.00 uur  </dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>545310</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs bij productie &lt; 10 ton</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>545320</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs bij productie 10-50 ton</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>545330</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs bij productie 50-200 ton</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>547</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>MEERPRIJZEN TOEVOEGEN MODIFICATIE</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>De hoeveelheid betreft het aantal ton asfalt waaraan de modificatie toegevoegd dient te worden. <br />Het betreft de meerprijs voor de modificatie. De kosten van het asfalt dienen niet inbegrepen te zijn.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>547020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs toevoegen gemod. bindmid &lt; 50 ton SFB</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>547030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs toevoegen gemod. bindmiddel 50-200 SFB</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>547050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs toevoegen gemod. bindmid &lt; 50 ton HS</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>547060</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs toevoegen gemod. bindmiddel 50-200 HS</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>548</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>MEERPRIJZEN AANBRENGEN DREMPEL</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>548010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs aanbrengen drempelconstructie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>55</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>ELEMENTENVERHARDINGEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Herstraat werkzaamheden dienen verrekend te worden op besteksparagraaf 14 (opbreken) en 551 (aanbrengen)<br /><br />Staffeling wordt toegepast op basis van de totaalhoeveelheden per straat.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>551</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>conform artikel 83.13.02 in deel 3 van dit bestek dienen bij machinaal straten alle aanvullende werkzaamheden en materieel voor het machinaal straten bij de inschrijfprijzen inbegrepen te zijn. Inclusief vooraf palleteren / in verband leggen van het bestratingsmateriaal. Inclusief vervoer bestratingsmateriaal binnen op het werk.<br />Herstraat werkzaamheden dienen verrekend te op bestekparagraaf 14 (opbreken) en 551 (aanbrengen)<br /><br />Eventueel aangevuld met leveranties uit paragraaf 58<br /><br />Aanbrengen bestrating is inclusief het profileren van de (bestaande) straatlaag +<br />leverantie van tekortkomend straatzand (per 50 m2 / 1m3) <br /><br />Betreft aanbrengen bestrating in alle verbanden.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5510</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen straatbakstenen &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Staffeling wordt toegepast op basis van de<br />totaalhoeveelheden per straat.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen straatbakstenen wf &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen straatbakstenen df &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen straatbakstenen kf &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5511</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen betonstraatstenen &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen betonstraatstenen wf &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen betonstraatstenen df &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen betonstraatstenen kf &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">125</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5512</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen betontegels &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551210</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen betontegels dikte 45 mm, &lt; 100m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551230</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen betontegels dikte 80 mm, &lt; 100m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551240</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr betontegels 200 x 200 dik 80 mm &lt; 100m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5513</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen grasbetontegels &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551310</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. grasbet. 450 x 450 x 100mm &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551320</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. grasbet. 400 x 600 x 120mm &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5514</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen natuursteen keien &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551410</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. natuursteenkeien klein formaat &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551420</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen natuursteenkeien groot formaat &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551430</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen natuursteenelementen &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>551440</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen overige sierbestrating &lt; 100 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5520</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen drempelconstructie</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>De kosten worden verrekend per m1 wegbreedte</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>552010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen bss kf tpv halve sinus / talud 30 km/h</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m1</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>552020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen bss kf tpv halve sinus / talud 50 km/h</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m1</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>552030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen bss kf tpv sinusdrempel 30 km/h</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m1</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>552040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen bss kf tpv sinusdrempel 50 km/h</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m1</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>56</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>MOLGOTEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>562</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AANBRENGEN MOLGOTEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Met vrijgekomen materialen uit paragraaf 15<br />aangevuld met leveranties uit paragraaf 58<br />Herstraat werkzaamheden t.b.v. molgoten dienen verrekend te worden op paragraaf 15 (opbreken) en 562 (aanbrengen)<br /><br />Conform standaarddetails gemeente Eindhoven</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5621</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen molgoot straatbaksteen in specie</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>562120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen molgoot straatbaksteen 3 str. in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>562130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen molgoot straatbaksteen 5 str. in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>562140</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen molgoot straatbaksteen 7 str. in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5623</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen molgoot betonstraatsteen in specie</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>562310</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen molgoot bss 3 str. in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>562320</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen molgoot bss 5 str. in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5624</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen rollaag betonstraatsteen in specie</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>562410</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>L &amp; A goot rollaag bss k.f. (grijs) in specie.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>57</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>OPSLUITINGEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>572</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>(HER)AANBRENGEN BANDEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Werkende lengte rechte banden 1 m.<br />Werkende lengte gebogen banden 0,785 m.<br />Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 16 of geleverd volgens besteksparagraaf 576<br /><br />Het aanbrengen van banden is inclusief het<br />pasmaken</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5720</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen opsluitbanden</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen opsluitbanden van beton, licht</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">210</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen opsluitbanden van beton, licht</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">70</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572060</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen opsluitbanden van beton, zwaar, op zand</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572070</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen opsluitbanden van beton, zwaar, op zand</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572080</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen opsluitbanden van beton, zwaar, in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572090</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen opsluitbanden van beton, zwaar in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5721</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen trottoirbanden</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen TB 130/150mm op zand</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">70</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen TB 130/150mm in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen TB 180/200x250 in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572140</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen TB RWS in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572310</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen geleideband 50/200 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572360</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen overige trottoirbanden banden</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5724</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen rijwielpadbanden</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572410</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen rijwielpadband 60/120mm in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5725</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen inrit- banden / elementen</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572510</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. inritbanden in specie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572520</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen prefab afritconstructie eindstuk 1000</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572550</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen prefab afritconstructie tussenstuk 1000</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5726</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen stootbanden</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>572650</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen stootbanden op zand</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>573</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AANBRENGEN GRASBETONTEGELS</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>573010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Lev + aanbr. grasbet 400x600x120mm incl grondwerk</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m1</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>573020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Lev + aanbr. grasbet 400x400x120mm incl grondwerk</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m1</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>575</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>OVERIGEN KANTOPSLUITINGEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>575040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen koplaag van straatbaksteen.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>575050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen koplaag van betonstraatstenen.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>575070</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen kantopsluiting van goottegels (1 str)</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>576</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>TOESLAG OPSLUITING IN SPECIE IPV OP ZANDBED</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>576110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen van kantopsluiting in cementspecie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>577</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>LEVEREN BANDEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>
        <br />Werkende lengte rechte banden 1 m.<br />Werkende lengte gebogen banden 0,785 m.<br />Kleur grijs<br />Afleveren op plaats van verwerking.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5770</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren opsluitbanden</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren rechte opsluitband 60 x 200</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren rechte opsluitband 80 x 200</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren gebogen opsluitband 80 x 200</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren rechte opsluitband 100 x 200</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren gebogen opsluitband 100 x 200</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577060</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren rechte opsluitband 120 x 250</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577070</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren gebogen opsluitband 120 x 250</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577080</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren rechte opsluitband 150 x 250</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577090</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren gebogen opsluitband 150 x 250</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5771</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren trottoirbanden</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577100</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren rechte trottoirband 130/150x200</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren gebogen trottoirband 130/150x200</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren rechte trottoirband 130/150x250</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren gebogen trottoirband 130/150x250</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577160</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren rechte trottoirband 180/200x250</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577170</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren gebogen trottoirband 180/200x250</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577180</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren rechte trottoirband 115/225x240</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577190</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren gebogen trottoirband 115/225x240</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577200</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren rechte trottoirband 110/220 x 200 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577210</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren gebogen trottoirband 110/220 x 200 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5773</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren RWS / geleidebanden</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577310</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren geleideband 50/200 x 250 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577320</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren gebogen geleideband 50/200 x 250 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577350</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren RWS-band 115/225 x 240 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577360</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren gebogen RWS-band 115/225 x 240 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5774</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren rijwielpadbanden</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577410</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren rijwielpadband 60/120 x 200mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577420</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren gebogen rijwielpadband 60/120 x 200 mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5775</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren inrit- banden / elementen</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577510</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren inritband 130/150x250</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577520</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren inritband 115/225x250</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577530</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren inritband 180/250x250</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5776</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren stootbanden</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577610</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren stootband</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5777</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren boomrandplanken</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577710</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren  boomrandplanken</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>577720</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren  boomrandplanken</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>58</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>LEVERANTIES STRAATWERK</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft bijleveren t.b.v.  herstraten of tbv geheel nieuw werk<br /><br />Leverantie in machinale pakketten (alle verbanden)</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>580</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>LEVEREN STRAATBAKSTENEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5800</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren straatbaksteen nieuw</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>580010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren straatbakstenen waalformaat, kw. A4-12.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>580020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren straatbakstenen dikformaat, kw. A4-12.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>580030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren straatbakstenen keiformaat, kw. A4-12.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5801</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren straatbaksteen hergebruik</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>580110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren straatbakstenen waalformaat, hergebruik</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>580120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren straatbakstenen dikformaat, hergebruik</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>580130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren straatbakstenen keiformaat, hergebruik</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>581</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>LEVEREN BETONSTRAATSTENEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5810</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren betonstraatstenen grijs</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>581010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betonstraatstenen waalformaat</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>581020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betonstraatstenen dikformaat</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>581030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betonstraatstenen keiformaat</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>581040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren bisschopsmutsen grijs</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5811</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren betonstraatstenen heidepaars</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>581110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betonstraatstenen waalformaat heidepaars</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>581120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betonstraatstenen dikformaat heidepaars</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>581130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betonstraatstenen keiformaat heidepaars</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>581140</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren bisschopsmutsen heidepaars</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5812</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren betonstraatstenen wit</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>581210</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betonstraatstenen keiformaat wit</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5814</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren betonstraatstenen antraciet</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>581410</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betonstraatstenen dikformaat antraciet</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>581420</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betonstraatstenen keiformaat antraciet</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>582</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>LEVEREN BETONTEGELS</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5820</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Betontegels</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>582010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm grijs</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>582020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm grijs</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>582070</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm grijs</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">15</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>582080</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm grijs</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>582090</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm rood</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>582100</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm rood</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>59</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>BETONVERHARDINGEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>591</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>VERWIJDEREN BETONVERHARDING</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>591020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken ongewapende betonverharding BUSBAAN</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>591030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken gewapende betonverharding PRINTBETON.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>591040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken gewapende betonverharding.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>592</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AANBRENGEN BETONVERHARDING GELEIDERS</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5921</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Printbeton (g ewapend)</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft gewapende betonverharding in midden-<br />geleiders conform standaarddetails J-10 en J-11.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>592110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr gew. verhardingslaag van beton (0-1m)</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>592120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr gew. verhardingslaag van beton (1-3m)</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5922</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Bochtbescherming</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>592210</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen verhardingslaag van schraal beton.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>592220</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen bochtbescherming.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5924</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Schilderen printbeton</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>592410</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Meerprijs schilderen printbeton zwart / wit</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>593</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AANBRENGEN BETONVERHARDING</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Busbanen en bushavens<br />Conform standaarddetails J-15, J-23 en K-04</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5930</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Voorbereidenden wzh betonverharding</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>593010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen onderlegmateriaal.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2000</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5931</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen betonverharding</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>593110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen betonverharding.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2000</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5932</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen gewapende betonverharding</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>593210</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen gewapende betonverharding.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5933</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen voegen</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>593310</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen dwarsvoegen.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>593320</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen langsvoeg.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">450</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>593330</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen uitzetvoeg 25mm verdeuveld beton-beton.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">6.6</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>593340</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen afdichtingsvoeg 10mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">6.6</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>593350</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen vellingkanten voegen.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>594</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>REPARATIE BETONVERHARDING</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>594010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen overgang betonplaten (tot 0,50m)</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>594020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Frezen overgang betonplaten (0,50 - 1,00m)</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>6</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>61</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>MEUBILAIR</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>6100</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Opbreken meubilair</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>610020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken verkeerszuil</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>610030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken anti-parkeerpalen hout/kunststof.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>610040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken varkensruggen.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>610050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opbreken schampblokken.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>6110</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Opnieuw stellen meubilair</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>611020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opnieuw stellen verkeerszuil</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>611030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opnieuw stellen anti-parkeerpalen hout/kunststof.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>611040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opnieuw stellen varkensruggen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>611050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opnieuw stellen schampblok</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>6120</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Aanbrengen meubilair</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>612020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen verkeerszuil</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>612030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen anti-parkeerpalen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>612040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen varkensruggen.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>612050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen schampblokken</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>6130</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Leveren en aanbrengen meubilair</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>613010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren en aanbrengen verkeerszuil.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>613020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren en aanbrengen anti-autopalen flexibel</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>613030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Lev. en aanbrengen anti-parkeerpaal kunststof</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>613040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren en aanbrengen varkensruggen.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>613050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren en aanbrengen schampblokken</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>67</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>MARKERINGEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>670</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AANBRENGEN SEALING</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>670070</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Sealen.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>671</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>VOORBER. WERKZAAMHEDEN MARKERING</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>671010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Uitzetten belijning.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">km</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>671020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Uitzetten figuratie</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>671030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen hechtingsprimer</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>672</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AANBRENGEN BELIJNING THERMOPLAST</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>672010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. belijning thermoplast 0,10m,ononderbroken</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">km</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>672020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 1-3 streep.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">km</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">0.25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>672030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 3-9 streep.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">km</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">0.25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>672040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 1-1  streep.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">km</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">3</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>672050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 0,5-0,5 streep.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">km</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">0.1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>672060</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 0,3-2,7 streep</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">km</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>672070</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 3-1 streep</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">km</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">0.1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>672080</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbr. belijning thermoplast 0,10m, 9-3 streep</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">km</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">0.1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>672090</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen figuratie thermoplast</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>679</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>DEMARKEREN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>679010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Demarkeren van een markering.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>69</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>BOOMWORTELS</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Staffeling op basis van totaal hoeveelheden per straat</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>690010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Verwijderen boomwortels 0 tot 5 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>690020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Verwijderen boomwortels 5 tot 25m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>690030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Verwijderen boomwortels &gt; 25 m2</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>690040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Machinaal verwijderen boomwortels, snijden</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1000</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>690050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen wortelscherm.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>690060</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Leveren rol wortelwerings-scherm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>71</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>VERKEERSVOORZIENINGEN</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>Verkeersmaatregelen op basis van CROW Publicatie 96b, Handboek wegafzettingen.</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>710</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Algemeen</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen vooraankondiging tekstbord </romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">75</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen vooraankondiging tekstwagen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen actiewagen/pijlkar</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen samengesteld verkeersbord</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710060</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen verkeersbordpalen.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710070</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen verkeersborden.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710080</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen losse pijlborden</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710090</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen afzethek</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710100</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Inzet montageploeg verkeersmaatregelen.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen werk in uitvoeringbord.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">dag</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">75</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen verkeersbord.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">dag</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen waarschuwingshek.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">dag</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710140</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen geleidebaak.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">dag</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2500</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710150</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen verkeerskegel</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">dag</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710160</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen aktiewagen met verlichte pijl.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">dag</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710170</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Aanbrengen geleidebarrier.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710180</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Instandhouden geleidebarrier.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">week</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>710190</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Verwijderen geleidebarrier.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>711</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Standaard afzettingen</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7110</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Werken op fietspad of fiets-/bromfietspad met een versmalling</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>711010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">125</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7111</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling van de rijbaan</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>711110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">175</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7112</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot een rijstrook</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>711210</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7113</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Dynamische werken op of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>711310</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>712</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>OMLEIDINGEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7120</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Omleidingsroute op fiets/voetpaden</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>712010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen omleidingsroutes -tot 10 stuks borden-</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>712020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen omleidingsroutes -10-20 stuks borden-</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>712030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen omleidingsroutes -20-30 stuks borden-</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7121</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Omleidingsroute op enkelbaansweg</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>712110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen omleidingsroutes -tot 10 stuks borden-</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>712120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen omleidingsroutes -10-20 stuks borden-</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>712130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen omleidingsroutes -20-30 stuks borden-</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7122</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Omleidingsroute op dubbelbaans (niet-autosnel)weg</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>712210</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen omleidingsroutes -tot 10 stuks borden-</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>712220</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen omleidingsroutes -10-20 stuks borden-</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>712230</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen omleidingsroutes -20-30 stuks borden-</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>74</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>VOORZIENING T.B.V.  BESCHERMING VEGETATIE</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>740010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen stamommanteling &lt; 300mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>740020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen stamommanteling &gt;300&lt;500mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>740030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen stamommanteling &gt;500&lt;800mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>740040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Toepassen stamommanteling &gt;800mm</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>WERK ALGEMENE AARD</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>83</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AANVULLEND ASFALTONDERZOEK</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>830020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Maken en beoordelen constructieboring</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>830040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>830050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Uitvoeren DLC analyse op asfaltkern.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">15</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>86</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>WERKTERREIN &amp; DEPOT</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>861</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>WERKTERREIN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>861010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Inrichten werkterrein.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>861020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>instandhouden werkterrein.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">week</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>861030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opruimen werkterrein.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">50</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>862</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>DEPOT</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>862040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Inrichten van depot.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>862050</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Instandhouden van depot.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">week</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">110</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>862060</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Opruimen van depot.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">25</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>863010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Privaatrechtelijke vergoeding</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>88</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>881</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AFVOEREN GROND</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>881010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond vervoeren naar depot Nieuwe Achtse Heide</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">576</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>881020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond vervoeren naar depot Nieuwe Achtse Heide</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">108</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>881030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond vervoeren naar Grondbank De Kempen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">900</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>881060</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Grond vervoeren naar plaats van verwerking</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">450</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>882</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8820</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>882010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Afvoeren en storten gemengde puin</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>882020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Afvoeren en storten asbesthoudend puin</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>882030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Afvoeren hydraulisch menggranulaat</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">175</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>882080</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Afvoeren en verwerken betonpuin</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>882090</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Afvoeren vrijgekomen gewapende beton producten</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8862</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AFVOEREN ASFALT</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>886220</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Afvoeren teervrij asfalt-freesmateriaal</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">110</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>886230</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Afvoeren teerhoudend asfalt-freesmateriaal</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">110</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>886250</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Afvoeren teervrije asfalt-schollen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">37</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>886260</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Afvoeren teerhoudende asfalt-schollen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">150</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8870</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AFVOEREN OVERIG</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>887010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Afvoeren en en storten vrijgekomen hout</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>887020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Vervoeren en storten groenafval</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8880</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AFVOEREN METAALACHTIGE MATERIALEN</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>888020</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Afvoeren vrijgekomen metalen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8890</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>AFVOEREN WEGMEUBILAIR</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>889010</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Afvoeren vrijgekomen wegmeubilair</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">5</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>89</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>WERK ALGEMENE AARD</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>892</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL EN MATERIEEL</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8921</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Ter beschikking stellen werknemers</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>892110</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>T.b.s. grondwerker</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>892120</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>T.b.s. stratenmaker</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">14</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>892130</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>T.b.s. asfaltwerker</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>892140</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>T.b.s verkeersregelaar binnen reguliere werktijd.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">250</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>892150</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>T.b.s verkeersregelaar buiten reguliere werktijd.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>892160</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>T.b.s. tekenaar t.b.v. werk- en revisietekeningen</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>892170</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>T.b.s. landmeter</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>892180</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>T.b.s. werkvoorbereider</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8922</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>Ter beschikking stellen materieel</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>892210</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>T.b.s. hydraulische graafmachine.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">6</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>892230</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>T.b.s. vrachtauto.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">6</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>892240</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>T.b.s. wiellader.</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">6</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <dl22.bpost.tussenhoofd>
      <dl22.bpost.tussenhoofdnr>893</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
      <romptekst>INFORMATIE VOORZIENING</romptekst>
    </dl22.bpost.tussenhoofd>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>893030</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Bezorgen brieven 0-100 st</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">15</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
    <ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
      <dl22.bpost.nr6.0>893040</dl22.bpost.nr6.0>
      <romptekst>Bezorgen brieven 100-250 st</romptekst>
      <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
      <ins.stt.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">15</ins.stt.hoev.res.verpl.ro>
      <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
    </ins.stt.bpost.6cijfer.0.ro>
  </ins.stt.voorsubtot.ro>
  <ins.stt.staart.ro>
    <dl22.staart.1cijfer>
      <dl22.staart.nr1>9</dl22.staart.nr1>
      <romptekst>Staartposten</romptekst>
    </dl22.staart.1cijfer>
    <dl22.staart.2cijfer.krt.ro>
      <dl22.staart.nr2.krt.ro>91</dl22.staart.nr2.krt.ro>
      <romptekst>Korting</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.staart.2cijfer.krt.ro>
    <ins.stt.staart.6cijfer.0.krt.ro>
      <dl22.staart.nr6.krt>919990</dl22.staart.nr6.krt>
      <romptekst>Korting</romptekst>
      <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
      <ins.stt.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
    </ins.stt.staart.6cijfer.0.krt.ro>
    <dl22.staart.2cijfer.uk>
      <dl22.staart.nr2.uk>92</dl22.staart.nr2.uk>
      <romptekst>Uitvoeringskosten</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.staart.2cijfer.uk>
    <ins.stt.staart.6cijfer.0.uk.ro>
      <dl22.staart.nr6.uk>929990</dl22.staart.nr6.uk>
      <romptekst>Uitvoeringskosten</romptekst>
      <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
      <ins.stt.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
    </ins.stt.staart.6cijfer.0.uk.ro>
    <dl22.staart.2cijfer.ak>
      <dl22.staart.nr2.ak>93</dl22.staart.nr2.ak>
      <romptekst>Algemene kosten</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.staart.2cijfer.ak>
    <ins.stt.staart.6cijfer.0.ak.ro>
      <dl22.staart.nr6.ak>939990</dl22.staart.nr6.ak>
      <romptekst>Algemene kosten</romptekst>
      <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
      <ins.stt.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
    </ins.stt.staart.6cijfer.0.ak.ro>
    <dl22.staart.2cijfer.wr>
      <dl22.staart.nr2.wr>94</dl22.staart.nr2.wr>
      <romptekst>Winst en risico</romptekst>
      <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
    </dl22.staart.2cijfer.wr>
    <ins.stt.staart.6cijfer.0.wr.ro>
      <dl22.staart.nr6.wr>949990</dl22.staart.nr6.wr>
      <romptekst>Winst en risico</romptekst>
      <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
      <ins.stt.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
    </ins.stt.staart.6cijfer.0.wr.ro>
  </ins.stt.staart.ro>
</raw.inschrijvingsstaat.raamovereenkomst>