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Om volledig emissievrij te bouwen in 2035 gaat het convenant uit van een ingroeimodel met een logische opbouw. Het lichte materieel is relatief eenvoudig te verschonen, de uitdaging zit hem vooral in zwaardere en specialistische werktuigen. Het uitgangspunt is de komende tien jaar zo'n 95% van de opgave te bereiken. Dit vraagt om een meerjarig perspectief voor aannemers, technologische ontwikkeling van bouwmaterieel en een progressief overheidsbeleid met een positieve feedbackloop. De afspraken in het convenant zijn beschreven in twee tabellen (zie onder), zijn uitvoeringseisen van de gemeente Tilburg.
Dat betekent dat opdrachtnemers vanaf de start van het contract/opdracht verplicht zijn om alle gereedschappen en mobiele werktuigen tot en met 56 kW volledig zero-emissie in te zetten. Gedurende de looptijd dient het aandeel zero-emissiematerieel verder te worden uitgebreid, in lijn met het gemeentelijke uitvoeringsplan SEB, zie onderstaande tabellen voor mobiele werktuigen en bouwtransport.
Tabel 1	Mobiele werktuigen [image: ]
In de bovenstaande tabel zijn machines in Stage-klassen ingedeeld. Dit is een systematiek om de emissieklasse te duiden, vergelijkbaar met EURO-normering van vrachtwagens. Het schoonste materieel met brandstofmotor is Stage V. In enkele stappen wordt toegewerkt naar Zero Emissie (2028). Waar een minimale eis staat, mag natuurlijk altijd een machine worden ingezet met minder uitstoot. 


Tabel 2	Bouwtransport (bevoorrading en werkverkeer naar de bouwplaats)
[image: ]
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