Situatieschets logistieke automatisering LOC Zuid (optionele scope) 
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Vooraanzicht optionele scope LOC Zuid
vrije hoogte tot onderzijde dakspant: 7,6 m.
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