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Alle rechten voorbehouden. Deze aanbestedingsleidraad is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de Inschrijver. De verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet worden verveelvoudigd, elektronisch opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. 


[bookmark: _Ref343768091][bookmark: _Toc15370168]Programma van eisen
Het programma van eisen is opgesteld en gebaseerd op de minimale eisen die door de Opdrachtgever worden gesteld. De Inschrijver dient onderstaande eisen onverkort in acht te nemen bij zowel de Inschrijving als de eventuele uitvoering van de opdracht.

1 Algemene eisen

1.1 De opdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met:
· Wegenverkeerswet;
· alle publiekrechtelijke wet- en regelgeving, tenzij nadrukkelijk uitgesloten in de raamovereenkomst;
· de vigerende Algemene plaatselijke verordening van gemeente Amersfoort;
· de uitvoeringsvoorschriften van de Opdrachtgever of ander bevoegd gezag.

1.2 De opdracht wordt uitgevoerd op een wijze die:
· Verkeerstechnisch verantwoord is en overeenkomstig is met de CROW-publicatie ‘Aanbevelingen voor verkeervoorzieningen binnen de bebouwde kom’, de ASVV;
· Overeenkomstig is met CROW-publicatie (96b) (o.a. afzetting wegen, loopverlichting auto’s, etc.);
· Conform is met de richtlijn uit de CROW-publicatie 233 ‘Handboek Halteplaatsen’ ISBN: 90 6628 480 3.
· Conform is met Handboek inrichting openbare ruimte HIOR:
handboek-inrichting-openbare-ruimte-2024-revisie-1-juli-2026.pdf
· Conform is met welstandsnota 2017: https://amersfoort.notubiz.nl/document/5305290/1/Welstandsnota_2017_Gemeente_Amersfoort_inclusief_bijlagen

1.3 De Opdrachtnemer draagt (bij verplaatsingen of nieuwe plaatsingen) –indien noodzakelijk- zorg voor de benodigde publiekrechtelijke toestemming, zoals wettelijke voorschriften, verordeningen, richtlijnen en ontheffingen van de gemeente Amersfoort waar de Abri’s geplaatst worden. 

2 Algemene uitgangspunten en vormgevingseisen

Abri’s hebben een grote invloed op het straatbeeld en de openbare ruimte en bevinden zich voor een lange periode in het straatbeeld. Daarnaast wordt de kwaliteit van het Openbaar Vervoer mede afgemeten aan de beleving van de halte door de reiziger: is het beschut en comfortabel, voelt het er veilig, is de verlichting in orde, is de halte schoon en goed onderhouden, et cetera. Om de ruimtelijke inpassing en de kwaliteit van de Abri’s zeker te stellen worden in dit hoofdstuk eisen gesteld aan de te plaatsen Abri’s.

2.1 Algemene vormgevingseisen, van toepassing op alle Abri’s
2.1.1 De Abri’s hebben een functionele, eenvoudige en tijdloze vormgeving, zonder elementen die losstaan van de hoofdvorm.
· Functionele vormgeving: vormgeving waarbij de gebruikseisen op de eerste plaats komen. Een functioneel ontwerp moet in de eerste plaats goed functioneren.
· Eenvoudige vormgeving: Vormgeving die rustig en sober is en zonder verfraaiingselementen. Afgestemde vormgeving en afgestemde proporties/volumes van onderlinge elementen dragen bij aan een eenvoudige vormgeving van het geheel. 
· Tijdloze vormgeving: niet gekenmerkt of niet beperkt door de normen, waarden, stijl of gebruiken van een specifieke tijd. De eenvoudige en functionele vormgeving wordt gezien als tijdloos.
2.1.2 De vormgeving van de Abri’s (ontwerp, materialisering, kleur) sluit aan bij de huidige abri’s geplaatst in de gemeente Amersfoort. Dit betekent:
· Glaspanelen in de achterwand zijn tussen of achter rechthoekige/vierkante midden- en hoekstaanders geplaatst. Glas geïntegreerd in de staanders is toegestaan.
· De Abri heeft een schuin dak onder een hoek van 4 graden met een tolerantie van +0,5/-0,5 graden.
· Eventuele glasrubbers zijn opgenomen in sponningen, zodat deze niet tussen het glas en de staanders uit kunnen kruipen.
· De Abri heeft een dakrand rondom. 
· De Abri’s moeten geleverd worden met een sedum dak.
· De Abri is voorzien van een zitbankje tussen de staanders met een houten materiaal als zitting.
2.1.3 De Abri’s bestaan uit elementen die een logische maatverhouding en rangschikking ten opzichte van elkaar hebben.
2.1.4 Er dient een consequente vormtaal te worden toegepast, waarbij de volumes van de verschillende bouwelementen met elkaar in evenwicht zijn.
2.1.5 De toegepaste vormtaal dient eenvoudig te zijn zonder (te-) veel details.
2.1.6 Naden en randen zijn alleen toegestaan indien deze functioneel nodig zijn. De aansluiting van naden moeten vlak of gelijk liggen (‘flush’).
2.1.7 Functies zoals glasopnames dienen zo veel mogelijk geïntegreerd te zijn. Zichtbare bevestigingsmiddelen dienen zo veel mogelijk te worden vermeden.
2.1.8 De Abri’s dienen grotendeels transparant te zijn en geven de wachtende reiziger een comfortabel (wind en regen) en een sociaal veilig (doorzicht en verlichting) gevoel.
2.1.9 De Abri’s dienen uitgevoerd te worden in antracietgrijs (RAL 7016).
· Indien de Abri één of meerdere voorstaanders heeft dan dienen deze in een lichtere kleur aangebracht te worden. Deze tweede kleur is RAL 9006 of geanodiseerd zilverkleurig aluminium en worden in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer afgestemd. 
· Materialen die niet gecoat kunnen worden, worden uitgevoerd in een kleur die zoveel mogelijk aansluit bij RAL7016, met uitzondering van de zitting en rugleuning, glas, haltenaam en markering.
· Het onderdak is wit.
· Glaswanden zijn transparant voorzien van een witte contrastmarkering.

2.2 Algemene duurzaamheidseisen

2.2.1 De in de Abri’s gebruikte materialen en componenten dienen aantoonbaar recyclebaar te zijn. Opdrachtnemer dient bij inschrijving gedetailleerd aan te geven hoe de aangeboden producten hieraan tegemoetkomen. Dit overzicht bestaat tenminste uit een opgave van de gebruikte componenten en bouwdelen, de gebruikte materialen en de wijze waarop en de mate waarin (percentage-) deze herbruikbaar en/of recyclebaar zijn.
2.2.2 De Abri’s dienen in al zijn onderdelen losmaakbaar te zijn voor maximaal hergebruik en vervanging
2.2.3 Het losmaken, vervangen en hergebruiken van onderdelen van de abri door de leverancier dient eenvoudig te zijn.
2.2.4 Waar mogelijk dienen materialen een milieukeurmerk te hebben. Als er voor een toegepast materiaal een milieukenmerk bestaat dient het hieraan te voldoen. 
2.2.5 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de ‘Dutch Procurement Criteria for Timber’ ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode.
Hout dat onder een certificeringsysteem wordt geleverd, moet vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon van de inschrijver. Facturen moeten zijn voorzien van:
· naam en adresgegevens van de opdrachtgever en de inschrijver;
· datum uitgifte;
· houtsoort en/of productbeschrijving;
· volume of aantal van het geleverd product;
· naam van het certificeringssysteem en de claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);
· Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier.
2.2.6 Het gebruik van toxische en uitlogende materialen is niet toegestaan.
2.2.7 Verschillende materialen die gecombineerd worden toegepast dienen, bij verwijdering, eenvoudig te scheiden te zijn.
2.2.8 De MKI van het beton (exclusief de wapening) moet conform zijn met betonakkoord (https://www.betonakkoord.nl/wp-content/uploads/sites/43/2023/12/20231218-Plafondwaarden-MKI-Betonakkoord-september-2023-DEF.pdf) .
2.2.9 Bij gebruik van aluminium moet 70% van het aluminium bestaan uit gerecycled aluminium.
2.2.10 Alle voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen voldoen minimaal aan de Euro-6 norm.
2.2.11 Het is toegestaan om gereviseerde (en/ of onderdelen) Abri’s te plaatsen, mits deze voldoen aan de eisen gesteld in dit document. 

2.3 [bookmark: _Ref304461739]Algemene technische en functionele eisen

2.3.1 Het gebruik van vergankelijke materialen en producten die intensief onderhoud vergen is niet toegestaan.
2.3.2 Als verschillenden metalen gecombineerd worden, dan mag dit niet leiden tot zichtbare corrosie en of verzwakking van de constructie tot onder de gestelde stijfheid en sterkte normen.
2.3.3 Regenwater en vocht mag niet in direct contact komen met gecombineerde metalen.
2.3.4 Bevestigingsmiddelen zoals schroeven en bouten dienen van kwaliteit RVS A4 te zijn.
2.3.5 Materialen die zijn gepoedercoat voldoen minimaal aan het volgende:
· In het geval van aluminium: voorbehandeling volgens Qualicoat Seaside (minimaal 2 gram/m2 af te beitsen), daarna minimaal chromateren, toplaag Qualicoat klasse 2 poeder.
· In het geval van staal: voorbehandeling door middel van thermisch verzinken, minimaal tweelaags poedersysteem voldoend aan kwaliteitseisen volgens Qualisteelcoat label.
· Corrosieweerstand: Zoutsproeitest volgens ISO 9227 1000 uur 1mm
· Hechting: volgens NEN-EN-ISO 2409 (ruitjesproef) klasse 0
· Hardheid: volgens NEN-EN-ISO 2815 (Buchholzmeting) niet lager dan 80
· Stootvastheid: volgens NEN 5335 (moervalproef) tot ondergrond < 10 mm2
· Slagvastheid: volgens NEN-EN-ISO 6272 geen onthechting bij 2,5 Nm (direct)
· ELASTICITEIT* volgens NEN-ISO 1520 (Erichsen) geen scheuren bij 5mm
· Kesternichtest: volgens DIN 50018 (20 cycli)
· Poriëndichtheid: volgens NEN-EN-ISO 8289 geen stroomdoorgang bij 100 μm
· Krasvastheid: volgens ISO 15184, pencil hardness Scratch 4H, Gouge >6H
2.3.6 Overige materialen (dus zonder poedercoating) zijn gedurende de contractduur voldoende beschermd tegen corrosie en verweren niet visueel. Verwering volgens CROW norm klasse A is toegestaan. Daarnaast zijn ze bestand tegen gebruiksslijtage en hebben ze een krasbestendigheid van 5 op de schaal van Mohs.
2.3.7 De componenten van de Abri’s zijn zodanig opgebouwd dat alle grensvlakken en bewerkingsvlakken beschermd zijn door dezelfde coating als die van de zichtvlakken.
2.3.8 Bevestigingsmiddelen zoals schroeven, bouten, blindklinknagels et cetera zijn voor zover mogelijk aan het zicht van de reiziger onttrokken. Een glasklem is op zich geen bevestigingsmiddel, eventuele schroeven of bouten in deze glasklemmen wel. Deze worden bij uitzondering wél zichtbaar toegestaan, mits deze zijn uitgevoerd in een anti-diefstal uitvoering. 
2.3.9 De Abri’s hebben geen scherpe randen of punten waaraan gebruikers zich kunnen verwonden.
2.3.10 Openingen, naden en details die makkelijk vervuilen worden zoveel mogelijk vermeden. Eventuele naden en overgangen zijn zorgvuldig uitgevoerd, ter beoordeling van Opdrachtgever.
2.3.11 De Abri’s zijn redelijkerwijze bestand tegen vandalisme en graffiti. Tevens zijn de Abri’s niet of nauwelijks brandbaar.
2.3.12 Graffiti is eenvoudig te verwijderen, zonder dat de Abri daarbij beschadigt.
2.3.13 Materialen die diefstalgevoelig zijn, worden niet toegepast, tenzij is aangetoond dat deze redelijkerwijs voldoende beschermd zijn tegen diefstal.
2.3.14 De gebruikte onderdelen zijn zoveel mogelijk standaard en gaan uit van internationaal gebruikte standaarden.
2.3.15 De onderdelen zijn gedurende de technische levensduur van de Abri’s redelijkerwijs vrij te verkrijgen.

2.4 Varianten van de Abri

2.4.1 [bookmark: _Ref334017068]De Abri’s zijn samengesteld uit een modulair systeem waarmee Abri’s met verschillende breedte- en dieptematen kunnen worden samengesteld. 
2.4.2 De Abri’s (kunnen-) worden uitgevoerd in een aantal varianten, gebaseerd op een module met een maat tussen 1200mm en 1600mm (hiermee wordt de breedte van één compartiment van de Abri bedoeld, ook wel ‘stramien’ genoemd).
2.4.3 De diepte van het dak kan in een aantal stappen (minimaal twee) worden uitgevoerd. Dit betekent dat er minimaal een ondiepe en een diepe variant geleverd moeten kunnen worden en dat deze voorgestelde dakdieptes ook passen op de perrons.
2.4.4 Het dak van de ondiepe Abri is minimaal 1100mm diep, maximaal 1300 diep, gemeten vanaf de voorzijde van de achterwand tot aan de voorzijde van de dakrand.
2.4.5 Het diepste dak is minimaal 1600mm diep, gemeten vanaf de voorzijde van de achterwand tot aan de voorzijde van de dakrand.
2.4.6 Er wordt rekening gehouden met het profiel van de vrije ruimte van bus, ten behoeve van het veilig in en uitstappen. 
2.4.7 De volgende typen Abri’s (altijd 3 modules) dienen geleverd te (kunnen) worden:
· Standaard zijpaneel (met of zonder Reclamevitrine)
· Smal zijpaneel (met of zonder Reclamevitrine)

2.5 Specifieke eisen aan de Abri’s
2.5.1 De Abri’s zijn aan de voorzijde (de zijde waar het OV voertuig halteert) open. De achterwand is gesloten met transparante panelen. Waar mogelijk in verband met de eisen aan toegankelijkheid van de Abri en het openbaar vervoer zijn ook de zijwanden gesloten.
2.5.2 Als materiaal voor de wanden wordt gehard glas toegepast.
2.5.3 In gevallen waarbij redelijkerwijs het gevaar bestaat dat een reiziger zich verwondt aan de transparante wanden van de Abri wordt tussen 1,40 en 1,60 meter hoogte een witte, niet lichtdoorlatende, contrastmarkering aangebracht. Bij achterwanden die niet te benaderen zijn vanaf de achterzijde of waar een horizontale ligger aanwezig is, is dit niet verplicht.
Deze contrastmarkering bestaat uit een embleem/logo in een door Opdrachtgever vastgelegd ontwerp (zie bijlage). Deze contrastmarkering wordt op het glas aangebracht door middel van een zeefdruk, welke wordt ingebrand gedurende het hardingsproces.
2.5.4 Aan de onderzijde van de wanden heeft de Abri een spleet tussen de onderrand van glas en maaiveld om zwerfvuil tegen te gaan. De afstand tussen onderrand glas en maaiveld (bij een vlakke ondergrond) is een vaste maat tussen 50 en 80mm. Bij een verlopende ondergrond mag hiervan afgeweken worden.
2.5.5 Aan de bovenzijde van de achterwand heeft de Abri een maximale spleet van 60 mm.
2.5.6 De Reclamevitrine kan óf in de zijwand óf in de achterwand geplaatst worden. Plaatsing in een zijwand vindt plaats in de niet-aanrijzijde. Opdrachtgever bepaalt na gunning op welke locatie in de Abri een Reclamevitrine geplaatst gaat worden.
2.5.7 Zowel de Reclamevitrine als het Informatiepaneel blokkeren het zicht van de weggebruikers op het aankomende openbaar vervoer niet.
2.5.8 De bevestiging van de dakpanelen is zodanig dat deze na een eventuele breuk niet kunnen vallen, met het risico op letselschade.
2.5.9 De vrije hoogte (binnenkant Abri) bedraagt, op plaatsen in de Abri waar zich reizigers kunnen bevinden, ten minste 2,20 meter, inclusief alle voorzieningen die in het dak worden aangebracht.
2.5.10 De Abri is toegankelijk voor rolstoelen met minimaal 1,20 m vrije ruimte tot aan de halteperronband. Ten opzichte van het halteperron treden geen hoogteverschillen op.
2.5.11 Regenwater wordt vanaf het dak van de Abri’s afgevoerd. Voor de Abri's zal een afvoervoorziening aanwezig moeten zijn, echter mag deze niet zichtbaar zijn. Een regengoot zal geïntegreerd moeten zijn in de dakrand en het verticale verloop van de afvoer zal geïntegreerd moeten zijn in de staanders.
Het af te voeren hemelwater geeft geen overlast voor reizigers en op aanpalende gronden en watert niet af binnen de Abri. De regenafvoer heeft voldoende capaciteit en is berekend op het klimaat in Nederland. 
2.5.12 Het is de Opdrachtnemer toegestaan om op een passende en niet opvallende plek objectcodes of barcodes te plaatsen.
2.5.13 Een telefoonnummer, email- en/of webadres van de Opdrachtnemer mag opgenomen worden bij de informatie in het Informatiepaneel of door middel van een transparante sticker op de Abri, mits deze van goede technische en visuele kwaliteit is en geen afbreuk doet aan de uitstraling van de Abri’s. 
2.5.14 De Abri’s worden geleverd inclusief fundering en worden in één geheel (prefab) geplaatst, tenzij dit niet mogelijk is in verband met bijvoorbeeld plaatsing op constructieve vloeren, zoals bruggen of viaducten.
2.5.15 De bevestiging van de constructie op de fundering is niet zichtbaar onder de bestrating weggewerkt.
2.5.16 De fundering is onder het maaiveld weggewerkt. Er is geen vloerplaat aanwezig, de bestrating loopt in de Abri door. Enkel staanders en mogelijke plint van de reclamevitrine steken door de bestrating heen.
2.5.17 Voor het bestraten en herbestraten wordt het materiaal van het direct aansluitende straatoppervlak gebruikt. Mocht er door de werkzaamheden materiaalverlies optreden dan wordt dit in samenspraak met de Opdrachtgever aangevuld. Kosten voor nieuw materiaal zijn voor rekening van Opdrachtnemer. 
2.5.18 De maximale funderingsdiepte van de Abri’s is 320mm onder maaiveld mits dit niet leidt tot problemen met kabels en leidingen.
2.5.19 De constructie is, bij plaatsing van de Abri op een verhoogd perron, zo dicht mogelijk geplaatst tegen de achterste rand van het perron. De afstand tussen de achterste perronrand en de achterrand van het dak is hierbij minimaal, rekening houdend met de voor verkeer benodigde vrije ruimte (minimaal 300mm vanaf de achterste rand perron (tegelmaat)). De constructie mag, waar noodzakelijk, ook óp de rand geplaatst worden, waarbij de montage van de constructie onzichtbaar weggewerkt wordt. Een eventuele hulpconstructie is in dit soort situaties bespreekbaar, mits zichtbare bevestigingsmiddelen en vervuilende details voorkomen worden. 
2.5.20 [bookmark: _Ref334010299]De constructie van de Abri voldoet aan de norm Eurocode NEN-EN 1990, 1991-1-1, 1991-1-3 en 1991-1-4, waarbij wordt uitgegaan van een windbelasting die geldt voor onbebouwde omgeving op 3 meter hoogte in windgebied 2. Als vormfactor wordt 1,3 aangehouden. Hierbij mag geen blijvende vervorming optreden en mag de doorbuiging op het hoogste punt niet groter zijn dan 1/125ste van de maximale hoogte.
Als hoogste punt wordt het hoogste punt van het verticale gedeelte van de staander genomen. De doorbuiging ten gevolge van de wind, dus in horizontale richting, wordt hier bedoeld.
Standaard wordt gerekend met een hoogte van 3 meter. In geval van bijzondere afwijkende omstandigheden (bijvoorbeeld hoger geplaatst dan 3 meter of in buurt van bebouwing die turbulentie opwekt) worden speciale maatregelen genomen om ook in die gevallen te voldoen aan de sterkte- en stijfheids-eisen. 
2.5.21 De constructie is bestand tegen een verticale lokale belasting op het dak van 1500N en voorkomt blijvende vervorming of afgeleide beschadiging. De belasting heeft betrekking op een vlak vergelijkbaar met het staan door een volwassen persoon op het dak.
2.5.22 Onder invloed van het eigen gewicht is de maximale doorbuiging van de dakconstructie niet groter dan 1/250ste van de overspanning van het dak.
2.5.23 De constructie voldoet aan EN 62262, IK rating IK10.
2.5.24 De constructie is bestand tegen een horizontale puntbelasting van 1500N, uitgeoefend op een hoogte van 1000mm vanaf de vloer en voorkomt blijvende vervorming of afgeleide beschadiging.
2.5.25 [bookmark: _Ref374788996]Na voorlopige gunning kan beoogd Opdrachtnemer gevraagd worden berekeningen te overleggen waaruit blijkt dat de Abri’s aan de per Abri gestelde sterkte- en stijfheidseisen voldoen. 

2.6 Groene daken

2.6.1 Het groene dak dient uitgerust te worden met sedum (plantjes) van biologische oorsprong.
2.6.2 Sedum dient maximaal gevuld te zijn op het dak, grenzend tot aan de regengoot en/of dakrand Abri.
2.6.3 De constructie ten behoeve van de groene daken dient te voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van sterkte en stijfheid.
2.6.4 De constructie ten behoeve van de groene daken dient waterdicht te zijn.
2.6.5 Zichtbare delen van de constructie ten behoeve van sedum dienen aangebracht te worden in de kleur van de abri. Kunststof onderdelen en overige onderdelen binnen de constructie ten behoeve van het sedum mogen niet zichtbaar zijn vanuit oogpunt van de reiziger.
2.6.6 Bij verzadiging van het sedum dient het water door middel van een geïntegreerde afvoer tot aan het maaiveld gebracht te worden.

2.7 Verlichting en elektra

2.7.1 De Abri dient te zijn voorzien van een lichtpunt dat zorgt voor een minimale verlichtingssterkte van 80 Lux, gemeten op het midden van het Informatiepaneel. Tevens dient hiermee een egale verlichting bereikt te worden, dit ter beoordeling van Opdrachtgever.
2.7.2 Er dient minimaal één lichtpunt per informatiepaneel te worden toegepast.
2.7.3 [bookmark: _Ref374789025]Deze verlichting maakt gebruik van LED. 
2.7.4 Het is niet toegestaan om niet-functionele verlichtingselementen toe te passen.
2.7.5 De elektrische installatie van de aansluiting van de Abri dient te voldoen aan NEN 1010. Voor de onderdelen die in de open lucht zijn gelegen dient de uitvoering waterdicht volgens IP55 te zijn.
2.7.6 Het armatuur moet vandaalbestendig zijn volgens classificatie IK 08.
2.7.7 De Abri dient een in de constructie geïntegreerd aansluitpunt te hebben dat voldoet aan de vigerende normen en aan de eisen van de netbeheerder.
2.7.8 De verlichting dient geïntegreerd te zijn in de constructie, door middel van inbouw of opbouw en dient alleen voor bevoegden te benaderen en/of demonteren te zijn.
2.7.9 De elektrische aansluitingen van het lichtpunt dienen niet zichtbaar te zijn weggewerkt in de constructie.
2.7.10 De verlichting in de Abri en de Reclamevitrine moet automatisch uit kunnen schakelen als er geen bussen meer rijden. De schakeling moet via een tijdklok werken.
2.7.11 De Abri dient qua bedrading en doorvoer voor bedrading voorbereid te zijn op eventueel in de toekomst te plaatsen functionaliteiten zoals Wi-Fi, dynamische reizigersinformatie en lcd/led Informatiepaneel. Met voorbereid wordt in ieder geval bedoeld kabeldoorvoeren en dergelijke, zodat eenvoudiger een stroomaansluiting kan worden gerealiseerd voor een naderhand te plaatsen voorziening.
2.7.12 Stroomvoorziening van de Abri dient te geschieden door aansluiting op 230 Volt. 
2.7.13 De elektriciteitsaansluiting van de Abri’s inclusief de aarding laat de Opdrachtnemer keuren door het energiebedrijf.
2.7.14 Een geïntegreerde CAM modules is vereist https://www.liander.nl/voor-overheid-en-gemeenten/compacte-aansluit-module-onbemande-aansluitingen-openbare-ruimte 

2.8 Informatiepaneel

2.8.1 Aan de binnenzijde achterwand van elke Abri dient een Informatiepaneel te zijn bevestigd, op een hoogte die voor personen met een gemiddelde lengte goed afleesbaar is.
2.8.2 Het Informatiepaneel moet demontabel bevestigd zijn: eenvoudig te verwijderen/ herstellen, op een zodanige manier dat onbevoegden dit niet kunnen uitvoeren.
2.8.3 De zichtmaat van het Informatiepaneel is minimaal 1015 x 815mm (breedte x hoogte).
2.8.4 Het Informatiepaneel dient voorzien te zijn van mogelijkheden om informatie eenvoudig op te hangen, uitgaande van een magnetische plaat over het gehele oppervlak.
2.8.5 Het informatiepaneel dient links of rechts scharnierend te zijn op een manier dat er geen beschadiging kan plaatsvinden.
2.8.6 De informatie in het Informatiepaneel wordt beschermd door een transparant venster, welke beveiligd is voor opening door onbevoegden. Dit Informatiepaneel dient eenvoudig te openen te zijn door bevoegden, die daartoe door de Opdrachtnemer sleutels of speciaal gereedschap aangereikt krijgen. Er dienen tien sleutels aangereikt te worden aan de vervoerder. Bij voorkeur is sluiting 3-kants of een bajonet-sluiting.
2.8.7 Het informatiepaneel mag zich niet boven het zitelement bevinden.
2.8.8 De zichtbare achterzijde van het informatiepaneel dient ook de kleur RAL 7016 te hebben

2.9 [bookmark: _Ref381363890]Zitelement

2.9.1 Elke Abri van 3 modules is minimaal voorzien van een bankje of een leunsteun bij smalle Abri’s.
2.9.2 Elke ondiepe Abri is minimaal voorzien van een leunsteun.
2.9.3 De leunsteun dient geplaatst te worden op een comfortabele hoogte voor het gemiddelde van de Nederlandse bevolking. De leunsteun mag nooit geplaatst worden onder het Informatiepaneel.
2.9.4 De bovenzijde van het zitelement bevindt zich op minimaal 450mm en maximaal 520mm boven de vloer van de Abri.
2.9.5 De vrije zitdiepte van het zitelement is circa 400mm.
2.9.6 Het zitelement biedt plaats aan ten minste twee personen en dient bij voorkeur aan te sluiten bij de gekozen modulemaat.
2.9.7 Een leunsteun moet toegevoegd kunnen worden, met dezelfde vormtaal en materiaalgebruik als het bankje. De leunsteun wordt toegepast (in plaats van het bankje) in Abri’s met een geringe diepte en slechts in situaties waarbij de doorgang teveel zou worden gehinderd door gebruik van een bankje. Opdrachtgever zal voor productie aangeven op hoeveel locaties een leunsteun aangebracht moeten worden. Deze moet echter na plaatsing ook nog kunnen worden aangebracht.
2.9.8 De zitting en andere onderdelen van het zitelement die in direct contact komen met de reiziger worden uitgevoerd in hout.
2.9.9 De zitting bestaat uit drie delen, licht ergonomisch bollend.
2.9.10 De rugleuning bestaat uit twee delen.

2.10 Haltenaam
2.10.1 De gemeente wil na gunning in overleg over het toepassen van de haltenaam.
Opties waaruit de gemeente uit wil kunnen kiezen zijn:
Optie 1: Haltenaam op bord aan aanrijzijde
Optie 2: Haltenaam zowel op aanrij- als voorzijde
Optie 3: Haltenaam aan binnenzijde Abri
2.10.2 Haltenaamborden dienen onderdeel van het ontwerp te zijn en tevens demontabel te zijn, zodat de Abri in de toekomst eventueel verplaatst kan worden.
2.10.3 De haltenaam dient d.m.v. een blijvende print of druk aangebracht te worden. 

3 Reclamevitrine in Abri

3.1.1 Algemene eisen
· De Reclamevitrine kan, bij plaatsing in de achterwand, enkelzijdig zijn, waarbij de “dichte” kant van de vitrine is afgewerkt met een paneel in de kleur RAL7016 en voorzien van een anti-graffiti coating.
· Het circuit van de functionele verlichting ten behoeve van de reiziger is gescheiden ten opzichte van de verlichting voor de reclamevitrine. De bedoeling is dat de bedrading en afzekering zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat de basisverlichting van de Abri ten behoeve van de reiziger een ander schakelregime kan krijgen dan de brandtijden van de reclame verlichting en daarnaast bij storing in een van beide elektrische circuits niet beide onderdelen uitgeschakeld hoeven worden.
3.1.2 Eisen analoge en/of roterende reclamevitrines
· In de Reclamevitrine wordt een reclameposter geplaatst van het formaat 2m2.
· De Reclamevitrine heeft in een analoge uitvoering een maximale diepte van 250mm.
· De Reclamevitrine is aan de zichtzijde voorzien van een ‘venster’, uitgevoerd in gehard glas.
· De Reclamevitrine dient geschikt te zijn om uitgevoerd te worden met een roterend systeem. Deze ombouw zal de verantwoordelijkheid worden van de reclame exploitant.
· De reclamevlakken zijn inwendig verlicht.
· De verlichting vindt plaats door middel van LED, waarbij het licht egaal verdeeld wordt over het reclamevlak.
· De toegepaste lichtbronnen zijn van een fabricaat en type dat vrijelijk verkrijgbaar is en dat, eventueel in verbeterde versies, gedurende vijf jaar na de eerste toepassing verkrijgbaar blijft. Dit om te borgen dat bij vervanging of uitbreiding van reclamevitrines of componenten hiervan het beeld in openbare ruimte homogeen blijft.
· De lichtverdeling van de frontplaat is zo egaal mogelijk met een gelijkmatigheid van minimaal 0,75 (gelijkmatigheid is de minimale helderheid gedeeld door de gemiddelde helderheid).
· De luminantie moet minimaal 300 cd/m2 kunnen opbrengen.
· De kleurtemperatuur, gemeten op de ruit, zonder reclameposter, is 5500 K +/- 500K.
3.1.3 Digitaal Scherm
· De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de Reclamevitrine op eenvoudige wijze vervangen kan worden door een Digitaal Scherm.

4 Energiekosten- en aansluiting

4.1.1 Alle Abri’s worden aangesloten op een Stedin aansluiting.
4.1.2 Opdrachtnemer verzorgt de aansluiting. Opdrachtnemer draagt de kosten van de aanleg van eventueel benodigde voedingspunten. De kosten voor aansluiting (te betalen aan het energiebedrijf) kunnen doorberekend worden aan de Opdrachtgever (zonder opslag).

5 Plaatsing van de Abri’s

5.1.1 De Opdrachtnemer draagt zorg voor de levering, de fundering, de plaatsing inclusief stelling van de Abri’s, het bouwrijp maken van de grond, herbestrating, herstel ondergrond en afvoer afval en/of resterend bouwmateriaal. Dit conform de geldende wet- en regelgeving. 
5.1.2 Na definitieve gunning toont Opdrachtnemer het te plaatsen type Abri in een andere gemeente waar reeds een verwant type geplaatst is. Mogelijk is dat deze Abri niet met Sedum is uitgevoerd, of wellicht met een andere bank. De Opdrachtnemer dient deze elementen en mogelijk andere wijzigingen die niet in de referentie Abri zichtbaar zijn met tekeningen aan te tonen. Pas nadat Opdrachtgever haar akkoord hierop gegeven heeft, kan Opdrachtnemer starten met de productie van de Abri’s.
5.1.3 Na oplevering van de eerste abri’s vindt er een SAT (Site Acceptance Test) plaats uitgevoerd georganiseerd door de Opdrachtgever. Bij de SAT wordt gecontroleerd of alles is opgeleverd, zoals afgesproken. Opdrachtgever is vrij om alle abri’s te controleren of steekproefsgewijs. Eventuele gebreken zullen aan Opdrachtnemer gemeld worden en dienen vervolgens door Opdrachtnemer hersteld te worden.
5.1.4 [bookmark: _Toc14949503][bookmark: _Toc14949504][bookmark: _Toc14949505][bookmark: _Toc14949506][bookmark: _Toc14949509][bookmark: _Toc14949510]De werkzaamheden omvatten de bouwkundige werkzaamheden, het aansluiten van de energieaansluiting en alle verdere benodigde werkzaamheden en voorzieningen voor de realisatie en plaatsing van de Abri. De kosten van het af- en aansluiten van energie worden rechtstreeks door de Opdrachtnemer voldaan.
5.1.5 Opdrachtnemer dient er bij haar Inschrijving uit te gaan van het feit dat het bestaande halteperron ongewijzigd blijft.
5.1.6 Opdrachtnemer zal zorgen voor een permanent direct aanspreekpunt voor Opdrachtgever.
5.1.7 In te zetten voertuigen voldoen ten minste aan emissieklasse 6.

6 Controleren en keuren

6.1 De Opdrachtgever controleert de werkzaamheden van de Opdrachtnemer, en de door hem ingeschakelde onderaannemers, ten einde zich waarborgen te verschaffen dat aan de gestelde eisen is voldaan, of zal worden voldaan. Dit zal gebeuren door middel van een aantal steekproeven, gedurende de plaatsingsperiode. Deze controle door de Opdrachtgever ontslaat de Opdrachtnemer niet van de verplichting om een compleet werkende Abri op te leveren, die in alle opzichten voldoet aan de eisen gesteld in dit Programma van Eisen en de vigerende voorschriften.

6.2 Garantie en nalevering

[bookmark: _Ref381361950]De Opdrachtgever eist de volgende garantietermijnen (hiermee garandeert Opdrachtnemer dat de geleverde producten gedurende de gestelde termijn blijven voldoen aan de gestelde eisen):

Garantie op constructie: 20 jaar
Garantie op coatings: 10 jaar
Garantie op voorschakelapparatuur: 2 jaar
Garantie op overige elektrische componenten 50.000 uur



6.3 Beheer en onderhoud

De Opdrachtnemer dient bij inschrijving een onderhoudsvoorschrift in te dienen voor de Reclame Exploitant. Opdrachtnemer dient minimaal aan te geven op welke wijze de Abri's (& toebehoren zoals sedum daken) onderhouden moeten worden.

6.4 Nalevering van materialen

De Opdrachtnemer moet garanderen dat alle benodigde materialen voor onderhoud en herstel van de Abri’s aan Opdrachtgever geleverd kunnen worden gedurende de duur van de Raamovereenkomst voor zover deze ziet op de onderhoudsverplichting van opdrachtnemer.

7 Implementatieplan

7.1.1 De Opdrachtnemer beschrijft zowel inhoudelijk als procesmatig haar dienstverlening in het kader van de implementatie van de opdracht. Het implementatieplan geeft een volledige beschrijving van de aangeboden dienstverlening en hoe de te verrichten werkzaamheden binnen de opgegeven uitvoeringstermijn gerealiseerd worden.

De Opdrachtnemer geeft concreet de planning aan voor: 

· Voorbereiding van het project
· Levertijd
· Plaatsing van de Abri’s (maatvoering passend op de haltelocatie)
· Aansluiting op het elektranet

Het implementatieplan dient uiterlijk een week na definitieve gunning aangeleverd te worden.
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