[bookmark: _Ref227667172]Artikel 04, Bepalingen betreffende milieukosten
1) [bookmark: _Ref227757584][bookmark: _Ref227758203]De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:
a. Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, versie 1.2 van januari 2025 dient gehanteerd te worden. Dit document is een toepassing van de internationale norm EN15804 voor de uitvoering van LCA’s, uitgewerkt voor de Nederlandse context en beheerd door Stichting NMD;
b. Indicatorset: In afwijking van de standaard rekenregels in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.2, dient de berekening van de MKI-waarde te worden uitgevoerd op basis van de set van 11 milieu-indicatoren conform de EN 15804+A1 (de zogenaamde 'A1-set'). 
c. Product Category Rules (PCR): Voor alle asfalt is de NL-PCR Asfalt 2.0 van toepassing die op 1 april 2022 in werking is getreden en in januari 2022 gepubliceerd is.
d. Peildatum: Voor berekeningen van de MKI-waarde waarbij gebruik wordt gemaakt van data uit de Nationale Milieudatabase dient als peildatum 15 april 2026 te worden gehanteerd;
e. [bookmark: _Ref227761884]Softwareversie: Voor berekeningen van de MKI-waarde dient DuboCalc softwareversie 6.0 (of de op de peildatum vigerende stabiele sub-versie binnen de 6.0-lijn) te worden gebruikt;
f. [bookmark: _Ref227747076]MKI berekening: Voor het berekenen van de MKI-waarde van modules A tot en met D dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd:
i. Voor modules A1 t/m A3 dient de MKI-waarde aangetoond te zijn volgens een door een erkende LCA-verificateur geverifieerde EPD; 
ii. Voor modules A4 t/m C4 dienen de vaste waarden (de forfaitaire MKI-waarden) te worden gehanteerd zoals opgenomen in Bijlage MKI waarden A4 – C4 uit het NPDW-rapport 'Uniforme MKI Plafondwaarden Asfalt' van 24 oktober 2025; 
iii. Voor module D dient de MKI-waarde aangetoond te zijn volgens een door een erkende LCA-verificateur geverifieerde berekening welke is opgesteld conform de uitgangspunten en rekenregels die zijn beschreven in de PCR Asfalt 2.0.
g. Modules: In onderstaand figuur zijn alle modules weergegeven conform de NEN-EN 15804, met aan de bovenzijde de weergave van de uitgangspunten van het lid 1)f.
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2) [bookmark: _Ref227672015]In dit artikel wordt verstaan onder:
a. MKI (Milieukosten Indicator): een eenduidige maat, uitgedrukt in euro's, waarmee de totale milieubelasting van een product of proces wordt uitgedrukt op basis van een LCA;
b. LCA (Levenscyclusanalyse): een analyse van de milieu-impact van een product of proces over de gehele levenscyclus, conform de in lid 0 van dit artikel genoemde normen;
c. EPD (Environmental Product Declaration): een milieuverklaring van een product conform EN 15804, waarin de milieu-impact over de levenscyclus is gekwantificeerd;
d. [bookmark: _Ref227668999]Met MKI-waarde wordt bedoeld: de waarde van de MKI conform de uitgangspunten zoals opgenomen in lid 1) voor de LCA-modules [A-D], tenzij anders aangegeven. 
e. Met MKI-plafondwaarde wordt in dit bestek bedoeld: de maximaal toelaatbare MKI-waarde van de resultaatsverplichting;
f. Bepalingsmethode: Daar waar wordt verwezen naar de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.2, geldt dat voor de weging van de milieueffecten uitsluitend de set van 11 milieu-indicatoren conform EN 15804+A1 wordt gehanteerd;
g. [bookmark: _Ref227672454]Erkende LCA-verificateur: een onafhankelijke deskundige die door Stichting NMD is geautoriseerd voor het toetsen van milieuverklaringen (EPD’s) en de onderliggende LCA-dossiers aan de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en de vigerende norm EN 15804. Een actuele lijst van erkende verificateurs is te vinden op de website van Stichting NMD.
h. NMD (Nationale Milieudatabase): de centrale database, beheerd door Stichting NMD, die de gevalideerde milieu-impactgegevens van bouwproducten en bouwprocessen bevat ten behoeve van het berekenen van de milieuprestatie van bouwwerken in de Nederlandse context;
3) Indien gedurende de looptijd van het contract de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, de Nationale Milieudatabase, de NL-PCR Asfalt of de norm EN 15804 wordt gewijzigd, blijven voor dit contract de versies, peildatum en rekenregels van toepassing zoals vastgelegd in lid 1) van dit artikel. Een overgang naar nieuwere versies vindt uitsluitend plaats indien beide partijen hierover schriftelijk overeenstemming bereiken.

Environmental Product Declarations
4) [bookmark: _Ref227672798]Daar waar het bestek een MKI-plafondwaarde stelt, dient de aannemer een EPD van die betreffende resultaatsverplichting te kunnen overleggen aan de directievoerder, conform de normen en definities uit lid 1) en 2) van dit artikel. De EPD dient aan de directievoerder te worden overlegd binnen acht weken vanaf het moment dat de directievoerder er om verzoekt.  
5) EPD’s dienen opgesteld te zijn op basis van Categorie 1-data conform het vigerende toetsingsprotocol van de Stichting Nationale Milieudatabase (NMD).
6) De producteenheid van een EPD dient overeen te komen met de eenheid van de resultaatsverplichting in het bestek.
7) Aannemer mag gedurende de looptijd van het contract nieuwe EPD's indienen voor een type asfalt, mits de MKI-waarde gelijk aan of lager is dan de MKI-plafondwaarde uit het bestek en tevens aan alle overige eisen van dit artikel voldoet.
8) De EPD’s die de directievoerder van de aannemer ontvangt worden als bedrijfsvertrouwelijke informatie behandeld en uitsluitend gebruikt om de MKI-waarde van de eenheid resultaatsverplichting te toetsen aan de MKI-plafondwaarde die het bestek vermeldt.
Resultaatsverplichting (NOK)
9) Ten tijde van het overeenkomen van een resultaatsverplichting middels een Nadere Overeenkomst (NOK) dient aannemer een overzicht te leveren van alle toe te passen asfaltmengsel(s)code(s). In dit overzicht dient per asfaltmengsel minimaal opgenomen te zijn: Code, Naam, MKI-plafondwaarde, MKI-waarde van toe te passen asfalt, EPD-verwijzing, geldigheidsdatum van de EPD en de hoeveelheden van het toe te passen asfalt. 
10) Voor elke NOK dient een MKI-berekening te worden opgesteld die voldoet aan de uitgangspunten van lid 1)f. 
11) De hoeveelheid en alle kenmerken van geleverde goederen dienen overeen te komen met de hoeveelheid en kenmerken zoals opgenomen in de begeleidingsbrief/vrachtbon. In de begeleidingsbrief/vrachtbon dient de unieke mengselcode benoemd te zijn. Mengselcodes op begeleidingsbrieven/ vrachtbonnen dienen overeen te komen met de van toepassing verklaarde EPD's.
12) Op het moment van realisatie van de werkzaamheden dient voor elk toegepast asfaltmengsel een geldig EPD beschikbaar te zijn. De geldigheidsdatum van het EPD dient ten minste de geplande opleverdatum van de betreffende resultaatsverplichting te overschrijden. Indien een EPD dreigt te verlopen vóór oplevering, dient de aannemer tijdig, oftewel uiterlijk acht weken vóór de verloopdatum, een vernieuwd EPD aan de directievoerder te overleggen dat voldoet aan alle eisen van dit artikel. Werkzaamheden die worden uitgevoerd met een verlopen EPD worden beschouwd als werkzaamheden zonder geldig EPD in de zin van de kortingsbepaling van dit artikel.
13) [bookmark: _Ref227676012]Indien de directievoerder gerede twijfel heeft over de juistheid, volledigheid of geldigheid van een voorgelegd EPD, kan hij de aannemer verzoeken aanvullende onderbouwing te verstrekken. Dit kan omvatten: het verificatierapport, een toelichting van de erkende LCA-verificateur, of andere bewijsstukken die de geldigheid van het EPD onderbouwen. De aannemer verstrekt deze onderbouwing binnen vier weken na verzoek.
14) Indien na toepassing van lid 13) de twijfel bij de directievoerder blijft bestaan, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de LCA-berekening door een onafhankelijk gecertificeerd deskundige te laten toetsen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uit de toets blijkt dat het EPD onjuist is; in dat geval zijn de kosten voor rekening van de aannemer, onverminderd het bepaalde in lid17).
[bookmark: _Ref227667345]Boetes en kortingen
15) [bookmark: _Ref227675237]Indien uit een EPD van daadwerkelijk geleverd asfalt blijkt dat de MKI-waarde hoger is dan de in het bestek vermelde MKI-plafondwaarde, is de aannemer aan de opdrachtgever een korting verschuldigd. De korting wordt berekend als volgt: (MKI-Overschrijding in euro per ton) × (geleverde tonnage van het betreffende mengsel) × factor 10. Rekenvoorbeeld: bij een overschrijding van 1,50 euro per ton en een geleverde hoeveelheid van 800 ton bedraagt de korting 1,50 × 800 × 10 = 12.000 euro. Dit bedrag wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.
16) [bookmark: _Ref227667306][bookmark: _Ref227675272]Indien de aannemer voor een geleverd asfaltmengsel niet, niet tijdig of niet volledig een geldig EPD kan overleggen dat voldoet aan de eisen van dit artikel, is de aannemer aan de opdrachtgever een korting verschuldigd van 5.000 euro per geval. Onder "per geval" wordt verstaan: per uniek mengsel per nadere overeenkomst waarvoor geen geldig EPD beschikbaar is. Van "niet tijdig" is sprake indien het EPD niet binnen acht weken na verzoek van de directievoerder is overgelegd. Dit bedrag wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn. Deze korting laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om het geleverde mengsel af te keuren of aanvullende maatregelen te nemen.
17) [bookmark: _Ref227677333][bookmark: _Ref227676052]Indien een erkende LCA verificateur vaststelt dat het aangebrachte asfalt niet gelijk is aan asfalt dat is beschreven in de geleverde EPD, dan volgt niet alleen de korting conform lid 15) en 16), maar zullen tevens alle kosten rondom deze bewijsvoering voor rekening van de aannemer zijn. 
Ontbinding
18) De opdrachtgever heeft het recht om het contract schriftelijk ontbinden vanaf het moment dat de aannemer voor de tweede keer in gebreke is gebleven op grond van dit artikel. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om twee keer hetzelfde type tekortkoming of om een combinatie: zowel een onjuist EPD (vastgesteld door een erkende LCA-verificateur) als het niet, niet tijdig of niet volledig overleggen van een geldig EPD telt mee. De gevallen hoeven niet op hetzelfde mengsel of dezelfde nadere overeenkomst betrekking te hebben. Ontbinding laat de aanspraak van de opdrachtgever op de kortingen uit de leden 15), 16) en 17) en op vergoeding van aanvullende schade onverlet.
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