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Besteknummer: 2026-036733
Besteksomschrijving: Raamovereenkomst asfaltonderhoud 2026-2029
Naam inschrijver:

Ondergetekende verklaart hierbij, namens bovengenoemde inschrijver, dat:
1. alle door inschrijver aangeboden asfaltmengsels voldoen aan de MKI-plafondwaarden zoals vastgelegd in de productbladen behorende bij Bijlage H van het bestek;
2. de bij deze inschrijving overgelegde EPD’s zijn opgesteld conform de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.2 en gebaseerd op Categorie 1-data conform het toetsingsprotocol van Stichting NMD;
3. de inschrijver zich verplicht de eventueel ontbrekende EPD’s of gevalideerde LCA-berekeningen uiterlijk binnen 8 weken na gunning aan de opdrachtgever te overleggen;
4. de inschrijver ermee instemt dat het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden kan leiden tot ongeldigverklaring van de inschrijving dan wel ontbinding van de overeenkomst.
Als bewijsvoering is door de inschrijver onderstaand overzicht ingevuld (kolomnummers 1 t/m 4) en zijn van minimaal 7 van de 11 typen asfalt een geldige en geverifieerde EPD aangeleverd.  
In kolom 1 is de waarde ingevuld van module A1 tm D.  Als de MKI-waarde van kolom 1 hoger is dan de MKI-plafondwaarde is de inschrijving ongeldig. In kolom 2 is een duidelijke verwijzing naar de bijbehorende EPD ingevuld. In kolom 3 zijn de MKI waarde van de som van modules A1 tm A3 ingevuld. In kolom 4 is de datum ingevuld tot wanneer de EPD geldig is. De EPD dient op moment van indiening van de inschrijving geldig te zijn. Als de EPD niet meer geldig is, is de inschrijving ongeldig.
Voor asfalttypen waar tijdens de inschrijving geen EPD bijgeleverd is, vult de inschrijver wel de MKI waarde in de velden EPD verwijzing en geldigheidsdatum in met de woorden: “volgen later”. De betreffende EPD’s dienen binnen 8 weken na gunning te worden aangeleverd.
	In te vullen kolomnummers:
	1
	2
	3
	4

	
	
	MKI-Plafond-waarde 
A t/ m D (per ton Asfalt)
	Forfaitaire MKI-waarden 
A4 t/m C4 (per ton asfalt)
	MKI-waarde van inschrijver voor modules A t/m D
	EPD verwijzing (bijv. filenaam)
	MKI-waarde van modules A1 t/m A3 volgens EPD
	Geldigheids-datum EPD (dd-mm-yyyy

	1
	AC surf 
	8,20 
	1,34 
	
	
	
	

	2
	AC surf, minimaal 30% PR 
	6,20
	1,34 
	
	
	
	

	3
	AC surf met gemodificeerd bitumen 
	9,50
	1,34 
	
	
	
	

	4
	AC surf, minimaal 30% PR met gemodificeerd bitumen 
	7,10
	1,34 
	
	
	
	

	5
	AC surf rood (met penbitumen) 
	17,00
	1,38 
	
	
	
	

	6
	AC bin/base, minimaal 50% PR 
	4,10
	1,32 
	
	
	
	

	7
	AC bin/base, minimaal 50% PR met gemodificeerd bitumen 
	4,60
	1,32 
	
	
	
	

	8
	AC bin/base minimaal 60% PR 
	3,50
	1,32 
	
	
	
	

	9
	SMA 8-11 
	7,90
	1,38 
	
	
	
	

	10
	SMA 8-11 met gemodificeerd bitumen 
	10,70
	1,38 
	
	
	
	

	11
	SMA 8-11 minimaal 30% PR 
	6,50
	1,38 
	
	
	
	

	12
	SMA 5 
	11,70
	1,4 
	
	
	
	

	13
	SMA geluidsreducerende deklaag (op basis van 8G+) 
	12,90
	1,4 
	
	
	
	

	14
	SMA rood 
	18,20
	1,38 
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