V&G plan Infra inclusief de RI&E, zie deel A en B

Omschrijving werkzaamheden (geef duidelijk aan wat de scope is)	*

		Deze RI&E is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan welke documenten van toepassing zijn geweest):	
Projectnaam	*			
Projectnummer	*			
Naam interne adviseur V&G/VGCO-er betrokken bij dit project	*			
Geplande datum aanvang bouw en oplevering	(door aannemer)			
Vermoedelijk maximum werkdagen	(door aannemer)			
Vermoedelijk maximum aantal mensdagen	(door aannemer)			
Vermoedelijk aantal (onder)aannemers	(door aannemer)			
Meldplicht bouwwerk, conform artikel 2.27	: 
	*			
* =  verplicht in te vullen alvorens in te dienen bij Projectenberaad

Definitiefase	Ontwerpfase	Restrisico’s	Maatregelen in de uitvoering	
Opgesteld door (naam):		Opgesteld door (naam):		Opgesteld door (naam):		Opgesteld door de veiligheidskundige (HVK) van de aannemer:		
Functie	Projectmanager/-leider van RVB of VGCO van contractant	Functie	VGCO	Functie	VGCO	Naam:		
Datum		Datum		Datum		Datum: 		
Review door
(naam):				
Functie				

Vergewissen in het ontwerp	Vergewissen in de uitvoeringsfase
	
Risico’s en aanpak
	
Definitiefase/Initiatieffase 

Inventariseer de situatie. 	Welke risico’s zijn op dit project van toepassing?

Geef in deze kolom aan welke risico’s op dit project van toepassing zijn. In de kolom is de opsomming niet limitatief.
	Ontwerpfase

Binnen het kader van de vergewisplicht moet te allen tijde door het ontwerpteam aangegeven worden welke BTO* keuzes op basis van de AH**-strategie in deze fase zijn gemaakt, onder andere door raadpleging van genoemde bronnen, om de in de vorige kolom aangeven van toepassing zijnde risico’s ‘weg te ontwerpen’. Lukt ‘wegontwerpen’ niet dan moet hier de onderbouwing staan voor de gemaakte keuzes en in de volgende kolom eventueel het restrisico.
	Restrisico’s 

In deze kolom worden de restrisico’s aangegeven.
	V&G maatregelen in de uitvoering

Hier vult de aannemer de V&G maatregelen in op het restrisico/de restrisico’s.	
1	1. De werkzaamheden veroorzaken onveiligheid voor de gebruikers van de publieke ruimte en directe omgeving. Overleg in deze fase met de commandant van het Defensieterrein en indien van toepassing het bevoegd gezag. 
2	
Voetgangers en fietsers/overig verkeer worden bijvoorbeeeld gehinderd door: (in- en uit) rijdend bouwverkeer (aanrijdgevaar); laden/lossen; lawaai; stof; wegketsende materialen in de directe omgeving.

Vul de 5 vragen van de risicomatrix in. 
	Hierdoor ontstaat:
-	Aanrijdgevaar
-	Vallende lasten
-	Wegketsende materialen
-	Vallen in sleuven
-	..
-	..

Niet van toepassing omdat:	
Bronnen te raadplegen:
-	Besluit Bouwwerken Leefomgeving Hoofdstuk 7, risicomatrix.
-	Eventueel aanstellen Veiligheidscoördinator (per 01-01-2023).
-	Bouwveiligheidsplan op verzoek van bevoegd gezag.
-	Richtlijn bouw- en sloopveiligheid.
-	Reductie aanrijdgevaar.

3	2. De werkzaamheden veroorzaken onveiligheid voor de aangrenzende gebouwen en terreinen door:
1.	Ontgravingen
2.	Fundatie
3.	Sloop
4.	Verlaging waterstand
5.	..
 
	Hierdoor ontstaat:
-	Verzakking fundering
-	Instabiliteit fundering 
-	Verzakking wegen/rioleringen/K&L
-	..
-	..

Niet van toepassing omdat:	
Bronnen te raadplegen:
-	Situatietekening omgeving.
-	Situatietekening bodem.
-	Overzicht van gebouwen met een verhoogde risicofactor (munitiedepots/hangars). 			
3. Het terrein/gebouw/de locatie blijft in gebruik tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Gespreksverslag met gebruiker over beperking, moet mee worden gestuurd met deze RI&E tijdens indiening PID.
	Hierdoor ontstaat:
-	Blootstelling aan stof, lawaai
-	Onveiligheid door uitval beveiligingen zoals bewaking, brandalarmering
-	..
-	..

Niet van toepassing omdat:
-		
Bronnen te raadplegen:
-	Gespreksverslag waarin met gebruiker de noodzakelijke reden is aangegeven van aanwezigheid van gebruiker tijdens de werkzaamheden ofwel dat de aannemer buiten de kantooruren, ’s avonds en in het weekend, de werkzaamheden moet verrichten.
-	..				
4. De uitvoeringstijd is niet realistisch.
	Hierdoor ontstaat:
-	Fouten in het ontwerp door werkdruk bij ontwerpteam
-	Onveiligheid in uitvoering door werkdruk
-	..
-	..

Niet van toepassing omdat:

					
5. De toegang en bereikbaarheid van de projectlocatie voor de aannemer en hulpdiensten tijdens de uitvoering maar ook ingeval van vluchten vanwege een calamiteit worden belemmerd.   
	Hierdoor ontstaat:
-	Onveilige werkhoudingen
-	Geen/niet op tijd hulp kunnen bieden 
-	

Niet van toepassing omdat:

Bronnen te raadplegen:
-	Plattegrond tekeningen terreinen/gebouw.
-	Gespreksverslag met de interne BHV-organisatie.
-	..
				
6. Er is niet voldoende ruimte voor de inrichting van een bouwplaats en dus ruimte voor opslag van materialen en opstelling van materieel. 

	Hierdoor ontstaat:
-	Aanrijdgevaar op en buiten de bouwplaats/locatie
-	Publiek en gebruiker komen in aanraking met materialen
-	Inklimrisico bij opstelling tegen gevel gebouw
-	..
-	..

Niet van toepassing omdat:
	
Bronnen te raadplegen:
-	Situatietekeningen ruimtes in en om het gebouw. 
-	..
				
7. Er zijn gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen.  

	Hierdoor ontstaat:
-	Bedwelming door dampvorming en chemische reacties met andere stoffen
-	Huidaandoening door aanraking van bijvoorbeeld grondverontreiniging/as-best in puinverharding
-	Vergiftiging
-	Oxidatie
-	Brand 
-	Schade op korte en lange termijn aan organen door inademen DME, houtstof, kwartsstof
-	.
-	..
Niet van toepassing omdat:

	
Bronnen te raadplegen:
-	Inventarisatie van bodemonderzoek (mbt graafwerkzaamheden)
-	Aanwezigheid Chroom 6
-	Inventarisatie aanwezigheid teerhoudend asfalt bijvoorbeeld op daken
-	Raadpleeg www.bodemloket.nl en voer een omgevingsanalyse uit.
-					
8. Er is wel asbest in funderingspuin, verharding, leidingen/riolering aanwezig. Inventarisatie door een adviseur Asbest, zie voorblad.

	Hierdoor ontstaat:
-	Ongewild in aanraking komen met asbest/-stof
-	..

Niet van toepassing omdat:	
Bronnen te raadplegen:
-	Adviseur Asbest verplicht te consulteren indien van toepassing. Naam adviseur moet op voorblad worden vermeld.
-	AsbestInventarisatieRapport.
-	..
				
9. Er zijn meerdere aannemers gelijke tijd aanwezig en werkzaam die samenlooprisico’s veroorzaken.  

	Hierdoor ontstaat:
-	Onveilige situaties
-	Storing planning
-	..
Niet van toepassing omdat:
	
Bronnen te raadplegen:
-	Informatie van de objectmanager.
-	..				
11. Er worden werkzaamheden verricht aan de constructie van het kunstwerk.   	Hierdoor kan het volgende ontstaan:  
-	Instabiliteit en gevaar voor bezwijken
-	

Niet van toepassing omdat: 
	
Bronnen te raadplegen:
-	Werktekeningen die aangeven welke sloopwerkzaamheden moeten worden verricht
-	Berekeningen van draagkracht vloeren.
-	Betrek op tijd een constructeur
-	..
				
12. In de nabijheid van de hijs- en graafwerkzaamheden zijn K&L aanwezig die geraakt kunnen worden. 	Hierdoor kan het volgende ontstaan:
-	Elektrocutie
-	Brand
-	

Niet van toepassing omdat: 
	
Bronnen te raadplegen:
-	Revisietekeningen van grondgebied waar moet worden gegraven.
-	Inventarisatie aanwezigheid van hoogspannings-/lichtmasten.
				
13. De technische ruimtes en/of kruipruimtes van de kunstwerken/pompputten/waterkel-ders zijn niet veilig te bereiken en er kan niet veilig in gewerkt worden.	Hierdoor ontstaat gevaar voor:
-	Beknelling
-	Bedwelming
-	Verdrinking
-	Vallen 
-	..
-	.. 

Niet van toepassing omdat: 
	
Bronnen te raadplegen:
-	V&G Dossier (indien aanwezig).
-	Indien geen V&G Dossier dan inventarisatie van de V&G-situatie van de ruimtes zoals op het gebied van bereikbaarheid, ventilatie, verlichting.
-	..
				
14. In de onderhoudsfase kunnen aan installaties, verlichting e.d. niet veilig worden gewerkt.   

	Hierdoor ontstaat gevaar voor:
-	Vallen
-	Beknellen
-	

Niet van toepassing omdat: 

	
Bronnen te raadplegen:
-	V&G Dossier (indien aanwezig aan te passen).
-	Indien niet aanwezig dan indien van toepassing aangeven welke voorzieningen zijn aangebracht ten behoeve van veilige uitvoering in de fase onderhoud. 
-	

15. Het kunstwerk kan niet veilig worden gesloopt. 
	Van toepassing omdat: 
-	Er niet genoeg werkruimte is
-	Geen constructietekeningen aanwezig zijn
-	Het kunstwerk niet asbest-vrij is
-	

Niet van toepassing omdat: 
	
Bronnen te raadplegen:
-	Inventarisatie van materialisatie in relatie tot bouwtechnieken.
-	..
				
16. Zijn er bijzondere risico’s? 
	Van toepassing omdat: 

Niet van toepassing omdat: 
	
Bronnen te raadplegen:
-	Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen).

V&G projectorganisatie en -informatie van de aannemer op basis van artikel 2.28 van het Arbobesluit.

A.	Betrokken partijen

1.Projectfase Ontwerp (in te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB)
Opdrachtgever 
Bedrijfsnaam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

2.V&G-coördinator ontwerpfase (in te vullen door ontwerpende partij, niet zijnde het RVB)
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

3.Ingeschakelde V&G-deskundige (in te vullen door de aannemer)
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

4.Projectfase Uitvoering (in te vullen door de aannemer)
Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

V&G-coördinator uitvoeringsfase (in te vullen door de aannemer)
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

B.	Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit,Artikel 2.28

	
Artikel 2.28, lid	Inhoud lid	Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert	
2e	De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend.
		
2f	De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen
		
2g	De wijze waarop voorlichting en instructie (V&I) aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. 

	De aannemer moet hier aangeven welke vorm van V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].

Te allen tijde worden alle bouwplaatsmedewerkers geïnstrueerd over de projectspecifieke risico’s op de volgende manier: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].