Bijlage 3A: Programma van Eisen (gewijzigd n.a.v. 2de NvI)
Perceel 1: Levering diverse bovengrondse containers 

Duur contract: 2 jaar met 3 maal een verlenging van 2 jaar tot maximaal 8 jaar, contract kan eenzijdig worden verlengd door opdrachtgever. Aan de aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Aantallen (globale verwachting in periode van 4 jaar): 
· 50 Textielcontainer
· 25 Glascontainer
· 3 Papiercontainer
· 5 Restcontainers

1. Eisen container

	Nummer
	Omschrijving eis
	Ja/nee

	1.01
	De bovengrondse container is onderlossend, wat wil zeggen dat deze wordt opgepakt en geleegd met een autolaadkraan.
	

	1.02
	Onderstaande afvalfracties moeten kunnen worden geleverd:
       Fractie                                                      Opnamesysteem
1. OPK                                                    3-haak
2. Glas   (3 comp).                            3-haak
3. Textiel                                               3-haak
4. Rest                                                   1-haak

	

	1.03
	De container heeft een maximale afmeting van 1850x2050 mm ongeacht de fractie en hebben een bruto inhoud van minimaal 3 m3 en/of maximaal 3,5m3. De container dient passend te zijn op ons wagenpark. 
	

	1.04
	Nieuw geleverde containers worden na levering op basis van TUV criteria gecontroleerd en geaccepteerd door opdrachtgever.
	

	1.05
	De containers dienen bestand te zijn tegen seizoensinvloeden en invloeden van regen- en pekelwater (strooizout).
	

	1.06
	De containers dienen geleverd te worden met fractie aanduiding in de vorm van een RVS tekstplaat die wordt voorzien door opdrachtnemer. Het formaat van de plaat is ca  80x80cm en het ontwerp (zie bijlage) wordt aangeleverd door de opdrachtgever. 
	

	1.07
	De inworp openingen dienen aan de kopse kanten van de container te zitten.
	

	1.08
	De container dient zodanig geconstrueerd en afgewerkt te zijn dat deze geen scherpe randen of uitstekende delen bevat die verwondingen of schade kunnen veroorzaken.
	

	1.09
	De restcontainer wordt uitgevoerd in de kleur Antractiet (RAL 7016) met aan de inworpzijde een RVS fractieplaat. De overige 3 zijkanten worden voorzien  een fractieaanduiding in sticker in de kleur wit. 

Verder willen we een optie uitgewerkt hebben van een gespoten fractieaanduiding in plaats van de stickervorm. Zie prijslijst.  
De RVS fractieplaat aan de inworpzijde blijft gehandhaafd.
	

	1.10
	Voor de overige fracties (glas, papier, textiel) geldt het volgende. 
Containers worden gespoten in antraciet en aan 4 zijdes voorzien van een grote gekleurde (paars, geel of blauw) fractiesticker van 1250x900mm. Aan de inwerpzijde(s) de sticker zonder fractieaanduiding, alleen in de fractiekleur. Deze wordt daarna in zijn geheel overgespoten met een antigraffiti coating.  Het ontwerp van de sticker wordt aangeleverd door opdrachtgever. De container wordt aan de inwerpzijde voorzien van een RVS fractieplaat, alleen bij de glascontainer dus aan 2 zijdes. 

Verder willen we onderstaande optie uitgewerkt hebben. Zie prijslijst
De containers worden aan 4 zijdes gespoten in de fractiekleur (paars, geel of blauw), het dak wordt gespoten in antraciet (Ral 7016). De containers worden aan de inwerpzijde(s) voorzien van een RVS fractieplaat, alleen bij de glascontainer aan de 2 inworpzijdes. De overige 3 zijdes worden voorzien van een gespoten fractieaanduiding, de fractieaanduiding is gelijkwaardig qua ontwerp als de sticker maar deze is nu gespoten in antraciet (ral 7016).  Het geheel dient ook voorzien te zijn van een antigraffiti coating. Het definitieve ontwerp van de plaat en kleurcode van de lak wordt aangeleverd door opdrachtgever.


	

	1.11
	De buitenzijde van de container is afgewerkt met een antigraffiti coating en heeft een gladde structuur.
	

	1.12
	De zijwanden en het dak van de bovengrondse container dienen een volledig aan elkaar gelast geheel te vormen. 
	

	1.13
	Het dak van de container dient zo te zijn geconstrueerd het water aflatend is en er dus geen neerslag op of in blijft staan. 
	

	1.14
	Het is voor neerslag niet mogelijk is om van bovenaf de container binnen te dringen. Uitgangspunt is dat de inhoud van de container niet nat kan worden. 
	

	1.15
	De dubbelschalige trommels zijn voorzien van een stootrubber om slijtage en geluidsproductie te minimaliseren.
	

	1.16
	De trommel heeft een handgreep die minimaal 200 mm breed is en heeft in gesloten positie geen kieren waardoor afval gestoken kan worden en sluit automatisch. 
	

	1.17
	De container blijft in zowel lege als gevulde toestand horizontaal hangen wanneer deze wordt gehesen. 
	

	1.18
	De toe te passen bevestigingsmaterialen zijn afgestemd op de geëiste garantieperiode van 10 jaar en zijn zelfborgend. Popnagels zijn niet toegestaan. 
	

	1.19
	Opdrachtnemer dient bij inschrijving tekeningen aan te leveren van de bovengrondse container waaruit blijkt dat deze voldoet aan het programma van eisen.
	

	1.20
	De CE certificering van de complete systemen dient te worden verzorgd door de opdrachtnemer, inclusief alle achterliggende tekeningen en berekeningen welke ook ter beschikking zijn / blijven van opdrachtgever. 
	

	1.21
	De CE markering/typeplaatje dient op elke container aanwezig te zijn en dient van RVS/aluminium te zijn en gegraveerd. 
	

	1.22
	Alle te leveren complete containers dienen te voldoen aan de in Nederland geldende wetten, normen en richtlijnen betreffende veiligheid, milieu, bouwvoorschriften en arbeidsomstandigheden, geldend voor opdrachtnemer, beheerder en gebruiker. Hieronder valt onder andere: NEN-EN 12574-1:2017 en NEN-EN 12574-3:2017
	

	1.23
	Van Opdrachtnemer wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent onder meer dat:
1. Tekortkomingen of tegenstrijdigheden binnen de aanbestedingsprocedure aan de Aanbestedende Dienst kenbaar worden maakt. 
2. Opdrachtnemer zich inspant teneinde een, gedurende de gehele beoogde gebruiksduur, goed functionerend container systeem, eventueel in combinatie met het toegangscontrolesysteem, te leveren aan Opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer een leidende rol neemt wanneer afstemming benodigd is met leveranciers, bijvoorbeeld die van de toegangscontrole. 
4. De planning van Opdrachtgever wordt gerespecteerd.
Hindernissen aangaande fabricage, transport en plaatsing tijdig worden gemeld en adequaat verholpen.
	

	1.24
	Via de inwerpopening mag geen regenwater kunnen binnenstromen.
	

	1.25
	De inwerpmogelijkheid dient van een zodanige constructie te zijn dat geen grof vuil in de ondergrondse container geworpen kan worden.
	

	1.26
	Aan de bovengrondse containers zijn géén reclame-uitingen van de opdrachtnemer zichtbaar.
	

	1.27
	De container bevat een verstevigingsplaat voor en achter het 3-haak opnamesysteem aan de bovenzijde van de container ter voorkoming van indeuken/beschadigen.
	

	1.28
	De leverancier garandeert dat er geen conflicten zijn met eventuele patenten. 
	

	1.29
	Opdrachtnemer garandeert gedurende de technische levensduur onderdelen of complete systemen te kunnen leveren in gelijkwaardige uitvoering en kwaliteit. Opdrachtnemer biedt alle losse onderdelen voor reparatie, onderhoud en revisie van de container aan voor verkoop. M.a.w. de opdrachtgever kan altijd losse onderdelen bestellen bij de leverancier.

	



Bodemkleppen
	1.30
	De bodemklep(pen) zijn afneembaar met behulp van gebruikelijke handgereedschappen.
	

	1.31
	De bodemklep(pen) zijn volledig thermisch volbad verzinkt
	

	1.32
	De bodemkleppen dienen vloeistofdicht te zijn afgelast. 
	

	1.33
	De textiel- en papiercontainers zijn voorzien van twee even grote bodemkleppen die ieder op minimaal drie punten over de gehele breedte scharnieren en nauwgezet op de rompconstructie aansluiten of vergelijkbaar maar dit mag niet ten koste van de kwaliteit en garantie gaan (in geval van 3-haak muv van glas), 
	

	1.34
	De materiaaldikte van de bodemklep(pen)  is tenminste 3 mm of meer, staalkwaliteit S235JR. Het geheel thermisch verzinkt volgens DIN-EN-ISO 1461 met een minimale laagdikte van 70 μm en bestand tegen minimaal 10 jaar zwaar belast groot stedelijk gebruik.
	

	1.35
	De onderzijde is voorzien van een verstevigd frame welke volledig thermisch is verzinkt
	

	1.36
	De openingshoek van de bodemklep(pen) is gelijk aan of groter dan 90 graden ten opzichte van de sluitstand zodat zonder extra handelingen een volledige lediging kan worden gedaan. Het afval moet ongehinderd uit de container kunnen vallen en mag niet blijven hangen. 
	

	1.37
	De stortopening dient afgestemd te zijn op een trechter afgestemd op het wagenpark van de opdrachtgever. De inschrijver kan een afspraak maken om het wagenpark van opdrachtgever te komen bekijken.   
	


2.0	Eisen specifiek per fractie
Glas 3-haak
	Nummer
	Eis omschrijving
	Ja/nee

	2.01
	Container dient verdeeld te zijn in 3 compartimenten voor 3 kleuren glas (bruin, Groen en wit) Verdeling in 40% wit, 20% bruin en 40% groen
	

	2.03
	Containers moeten voorzien zijn van een rozet met klepje in de kleuren groen, bruin en wit en voorzien worden van de tekst (zwart) groen, bruin en wit. 
	

	2.04
	De 2 inwerpzijdes zijn voorzien van drie inwerpopeningen met een diameter van 160 mm met een tolerantie van plus of minus 2%.. Glas mag bij het inwerpen niet in contact komen met metalen delen. De inworpopeningen zijn dusdanig ontworpen dat deze niet kunnen verstoppen bij normaal gebruik. 
	

	2.05
	De kettingen en bodemklep dienen bestand te zijn tegen langdurige blootstelling aan percolaat residu voor minimaal de volledige duur van de garantieperiode. Doel hiervan is geen corrosie- en scheurvorming. 
	



Textiel 3-haak
	2.06
	De container is voorzien van een anti-diefstal klep en deze dient automatisch te sluiten. 
	

	2.07
	De stortklep is voorzien van een stootrubber om slijtage en geluidsproductie te minimaliseren. 
	

	2.08
	Als de stortklep geopend is, dient een voorziening de opening naar de binnenzijde van de bovengrondse container volledig af te sluiten met als doel om doorstorten en inklimmen te voorkomen.
	

	2.09
	De 3-haak bedient de twee bodemkleppen via de middelste haak.
	


Papier 3-haak
	2.10
	De inwerpmogelijkheid voor de fractie papier moet worden uitgevoerd als een brievenbus welke naar binnen opent. De opening moet minimaal 40 cm en maximaal 50 cm breed zijn en 20 cm hoog.
	

	2.11
	De 3-haak bedient de twee bodemkleppen via de middelste haak.
	



Rest 1-haak
	2.12
	De trommel dient zelfsluitend te zijn en is veilig en zonder grote krachtinspanning met één hand bedienbaar (dit wordt beoordeeld tijdens de praktijktest).
	

	2.13
	De inwerpvoorziening wordt geleverd met een RVS trommel van 60L
	

	2.14
	De trommels zijn voorzien van een stootrubber om slijtage en geluidsproductie te minimaliseren.
	

	2.15
	Er dient een toegangscontrole systeem van wastevision waterdicht ingebouwd te worden door de inschrijver. De opdrachtgever zal deze 4 weken voor productie opsturen naar de opdrachtnemer. 
	




3.0	Opnamesysteem 

	Nummer
	Eis omschrijving
	Ja/nee

	3.01
	Het opnamesysteem waarmee de container bediend en getild wordt dient aan te sluiten bij het thans in gebruik zijnde opnamesystemen bij opdrachtgevers. Inschrijver kan desgewenst op afspraak met de individuele opdrachtgevers de opnamesystemen schouwen en/of opmeten. 
	

	3.02
	De textiel-, glas- en papiercontainers dienen opgenomen te worden dmv een 3-haak opname systeem. Er wordt op dit moment zowel gebruik gemaakt van een AW-opnameblok als een GEJO-opnameblok. De leverancier is verantwoordelijk om de container af te stemmen op de systemen die bij de opdrachtgever in gebruik zijn.
	

	3.03
	Haakafstand 250 mm, hijshoogte (slaglengte van de haken) cilinders 600-550-600 mm. Er moet te allen tijde een vrije ruimte zijn van 200 mm tussen opnameblok en de bovenzijde van de container.
	

	3.04
	Het 3-haaks systeem is voorzien van een aanslagbeveiling op de hijsbuizen.
	

	3.05
	De opname ogen zijn: a) vast gefixeerd op de hijsstangen; b) niet weggewerkt; c) langwerpig en afgerond om het aanhaken te vereenvoudigen; d) niet omklapbaar; e) niet verbuigbaar bij normaal gebruik.
	

	3.07
	Het is op geen enkele manier mogelijk dat de kleppen opengaan bij het oppakken anders dan de middelste stang te bedienen.
	

	3.08
	De kleppen hebben tijdens het ledigen dezelfde uitslagen en openen en sluiten gelijktijdig (m.u.v. glas)
	

	3.09
	De bovenzijde van de hijsstangen dient dichtgelast te zijn en niet afgesloten met (kunststof) dop
	

	3.10
	De restcontainer wordt opgenomen met een 1-haak systeem
	

	3.11

	De restcontainer is onderlossend, voorzien van een opnamesysteem welke
aansluit op het inzamelvoertuig van de opdrachtgever. De aanslaglengte is
minimaal 600 mm vanaf het scharnierpunt gemeten welke zo dicht mogelijk bij
 het midden van de container zit. Bij een 1 haak aanslagsysteem vindt de
 ontgrendeling plaats door het ontgrendelpunt van het inzamelvoertuig zonder
 extra handelingen. De vergrendeling van de bodemklep is dusdanig uitgevoerd
 dat de bodemklep buiten het ontgrendelpunt om niet onverwacht kan
 losraken. Inschrijvers kunnen desgewenst op afspraak met individuele
Opdrachtgevers een voorbeeld van het huidige voertuigpark en betonputten in het
bestaande areaal schouwen en inmeten. 
	






4.0 Levering en transport
	Nummer
	Eis omschrijving
	Ja/Nee

	4.01

	De containers dienen door inschrijver te worden afgeleverd op een door opdrachtgever aangewezen locatie in het werkgebied van opdrachtgever. Dit zal op een locatie van opdrachtgever zijn. Plaats en tijdstip van levering geschieden altijd in overleg met opdrachtgever.
	

	4.02
	De containers dienen als één geheel, volledig afgemonteerd, te worden geleverd, de restcontainers inclusief elektronica. Indien eventueel afmontage noodzakelijk is na plaatsing komt dit voor rekening van de inschrijver. De container dient geheel te functioneren vóór oplevering.
	

	4.03
	Opdrachtnemer dient zelfstandig de containers te lossen op de afgesproken locatie
	

	4.04
	Containers dienen standaard binnen minimaal 8 weken na bestelling/opdracht door inschrijver op locatie van opdrachtgever geleverd te worden. 
	

	4.05
	Losse onderdelen dienen met een standaard van uiterlijk 3 weken na bestelling door inschrijver op locatie van opdrachtgever geleverd te kunnen worden. 
	

	4.06
	Indien na bestelling, tot maximaal één week voor de datum voor aflevering, blijkt dat het niet mogelijk is om de container op de afgesproken afleverlocatie of een alternatieve locatie binnen het werkgebied van opdrachtgever af te leveren, dient deze door inschrijver opgeslagen te worden. 
	

	4.07
	Opdrachtgever kan een spoedbestelling bij inschrijver plaatsen. In dat geval dienen de bestelde containers (2 per fractie) binnen twee weken op locatie van opdrachtgever geleverd te kunnen worden. 
	



5.0 Garantiebepalingen
	Nummer
	Eis omschrijving
	Ja/Nee

	5.01
	De containers hebben een garantieperiode van minimaal 10 jaar exclusief slijtageonderdelen.
	

	5.02
	In gevallen (achteraf blijkt) dat containers niet conform PVE geleverd zijn, zonder aantoonbare schade door derden, dienen de containers vervangen te worden door nieuwe exemplaren. Kosten hiervoor kunnen niet in rekening worden gebracht bij  opdrachtgever en zijn dus voor opdrachtnemer. Bij veelvuldig aantreffen van ondeugdelijke kwaliteit van de geleverde containers behoudt de Opdrachtgever het recht om het contract te ontbinden.
	

	5.02
	Voor het bepalen van de levensduur is het uitgangspunt: gemiddeld twee ledigingen per week.
	

	5.04
	De bewijslast dat claims buiten garantie vallen ligt bij de opdrachtnemer
	

	5.05
	Er wordt een garantie van 10 jaar afgegeven op de container (metaal, verzinking en coating) en alle bewegende onderdelen (exclusief slijtageonderdelen), zowel op deugdelijke werking als tegen corrosie. Uitgaande van 2 ledigingen per week.
	

	5.06
	De opdrachtgever voert zelf onderhoud uit aan de containers volgens voorschriften van de opdrachtnemer. Deze dient als bijlage toegevoegd te worden door de opdrachtnemer. Dit heeft geen consequenties voor de garantietermijn. 
	



Bedrijf:

Naam:

Functie:

Datum en handtekening:

