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Bijlage 1: ergergerg



 

E1 Buitensportaccommodaties

E11 Algemeen

Het onderhoud van de buitensportaccommodaties is onderverdeeld in verschillende kwaliteitsniveaus. Deze verschillende kwaliteitsniveaus zijn weergegeven in E100.01. De kwaliteitseisen per kwaliteitsniveau zijn omschreven in E100.01a, pagina 5. 
E11 Algemene onderhoudseisen
	Eisnummer
	Omschrijving

	E010.01
	Het onderhoud dient te worden uitgevoerd volgens de “Barometer Duurzaam Terreinbeheer” niveau “goud” van het SMK (http://www.smk.nl), wat inhoudt dat:

 milieuvriendelijke onkruidbestrijding dient te worden toegepast op verhardingen;
 geen gebruik van bestrijdingsmiddelen op groene terreinen mag worden gemaakt.

De eisen uit “Barometer Duurzaam Terreinbeheer” zijn te vinden op www.smk.nl.


	E010.02
	Na uitgevoerde onderhoudsmaatregelen dient de verharding schoon gemaakt te worden.


	E010.03
	Vrijkomende materialen dienen dezelfde dag te worden afgevoerd.


	E010.04
	Niet bruikbare vrijkomende materialen dienen te worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.



	E010.05
	Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.



E1 Sportvelden
	Eisnummer
	Omschrijving

	E100.01
	De sportvelden dienen gedurende de contractperiode aan het kwaliteitsniveau per veld te voldoen zoals is weergegeven in onderstaande tabel:
Plaats

Sportcomplex

Sport

Soort veld

nr.
1. Vlakheid

2. Ontwateringstoestand

3. Samenstelling toplaag

4. Samenstelling grasbestand

PERCEEL 1

Oss

Rusheuvel

Voetbal

Hoofdveld

1

II

B

8

8

 

 

Voetbal

Hoofdveld

5

II

B

6

8

 

 

Voetbal

Bijveld

6

II

B
6

8

 

 

Honkbal

 Honkbalveld
7

II

B

6

8

Oss

Bergsche Hoeve

Als intensief grasveld

Oss

Amstelhoef

Voetbal

Bijveld

4
II
B

8

8

 

 

Break-out
Break-out
5
II
B

8
8

 

 

Cricket
Bijveld
6
II
C

8
8

Oss

De Neervelden

Voetbal

Hoofdveld

1

I

A
8
8

 

 

Voetbal

Bijveld

2

II

B

6

8

Voetbal
Trainingsveld
3
II
A
6
8
Oss

De Rooyen

Als intensief grasveld

Berghem

Koppelsteeg

Voetbal

Bijveld

5
I

A
8

8

Overlangel

‘t Honk
Voetbal

Hoofdveld

1
I

A
8
8

Demen

Vijf Stromen

Voetbal

Hoofdveld

1

I

A
8
8

Herpen

Wilgendaal

Voetbal

Hoofdveld

1

II

B

6

8

 

 

Voetbal

Bijveld

2

II

B

6

8

Haren

Elzenbos

Als intensief grasveld
Megen

Den Heuvel

Voetbal

Hoofdveld

1

I

A
8

8

 

 

Voetbal

Trainingsveld

2

III

B
6

8

 

 

Voetbal

Trainingsveld

3

III

C

6

8

Geffen

De Biescamp

Voetbal

Hoofdveld

1

II
B
6
8
Voetbal

Bijveld

3

II

B

6

8

Voetbal

Trainingsveld

4

II
B
6
8
Voetbal

Trainingsveld

5

II
B
8
8
 

 

 

ten minste te handhaven (permanent) kwaliteitsniveau

 

ten minste te behalen (permanent) kwaliteitsniveau

 

ten minste te handhaven (permanent) kwaliteitsniveau, afwijkend t.o.v. de eisen



	E100.01a
	Het kwaliteitsniveau wordt bepaald aan de hand van vier kwaliteitsfactoren:

 Vlakheid (klasse I t/m IV);
 Ontwateringstoestand (klasse A t/m D);
 Samenstelling toplaag (klasse 8, 6 en 4);
 Grasbestand (klasse 8 en 4).
Beoordelingsfactor 1: Vlakheid

De vlakheid van een veld wordt als de belangrijkste sporttechnische factor beschouwd. Bij de beoordeling worden 4 klassen onderscheiden, namelijk I, II, III en IV. In onderstaande tabel is de eis aan de vlakheid per klasse weergegeven.
Klasse I

Omschrijving:

De velden die in deze klasse worden gerangschikt hebben voor de daarop uit te oefenen sport een ideale profilering.

EIS:
Weinig tot geen oneffenheden. De oneffenheden die voorkomen zijn binnen een 
afstand van 3,0 m kleiner dan 10 mm.

Klasse II

Omschrijving:

Velden met een speeloppervlak waarvan de vlakteligging weliswaar niet perfect is, maar waarop de uit te oefenen sport speltechnisch gezien goed mogelijk is.

EIS:
Plaatselijk iets kort effect. De oneffenheden die voorkomen zijn binnen een afstand 
van 3,0 m kleiner dan 20 mm. 

Klasse III

Omschrijving:

In deze klasse vallen de velden waarop de vlakteligging voor de daarop uit te oefenen sport te wensen overlaat.

EIS:
Vrij veel kort effect en/of ingesloten laagten. De oneffenheden die voorkomen zijn 
binnen een afstand van 3,0 kleiner dan 30 mm.

Klasse IV

Omschrijving:

Deze velden hebben een zodanig slechte vlakteligging dat sportbeoefening zeer sterk bemoeilijkt wordt. 

EIS:
Veel oneffenheden en/of ingesloten laagten. De oneffenheden die voorkomen zijn 
binnen een afstand van 3,0 m groter dan 30 mm.

Beoordelingsfactor 2: Ontwateringstoestand

De ontwateringstoestand van een sportveld is tevens een zeer belangrijke sporttechnische factor. Bij deze beoordelingsfactor worden de klassen A, B, C en D onderscheiden. In onderstaande tabel zijn de eisen aan de ontwateringstoestand per klasse weergegeven.
Klasse A

Omschrijving:

Velden met een optimale ontwateringtoestand. Wateroverlast komt bijna niet voor. De drooglegging is voldoende. In het bodemprofiel zijn geen storende lagen aanwezig waardoor neerslagafvoer naar de drainage stagneert.

EIS:

 Waterdoorlatendheid bodemprofiel: > 0,50 m / etmaal. 
 De grondwaterstand bevindt zich te allen tijde beneden 0,45 m –mv.

Klasse B

Omschrijving:

Sportvelden met een vrij goede ontwateringtoestand. Alleen bij langdurige neerslag verweekt de toplaag enigszins.

EIS:

 Waterdoorlatendheid bodemprofiel: 0,25 – 0,50 m / etmaal. 
 De grondwaterstand bevindt zich vrijwel altijd beneden 0,45 m –mv. (Er mag ten hoogste vijf maal een overschrijding van 1 dag plaatsvinden).
Klasse C

Omschrijving:

Velden met beperkingen ten aanzien van de ontwateringtoestand, zodat extra afkeuringen noodzakelijk zijn. De beperkingen zijn hoofdzakelijk van bodemkundige aard (bijvoorbeeld slechte doorlatendheid toplagen), waardoor plasvorming optreedt. Tevens zijn er aanwijzingen dat de drooglegging (grondwaterstand) niet optimaal is.

EIS:
Waterdoorlatendheid bodemprofiel: 0,05 – 0,50 m / etmaal of de grondwaterstand 
bevindt zich regelmatig boven de 0,45 m –mv.

Klasse D

Omschrijving:

Velden met een zodanig gebrekkige ontwateringtoestand dat ze vrij regelmatig als gevolg van regenval moeten worden afgekeurd. 

EIS:
Waterdoorlatendheid bodemprofiel < 0,05 m / etmaal of de grondwaterstand bevindt 
zich vaak boven de 0,45 m –mv.

Beoordelingsfactor 3: samenstelling toplaag

Bij de beoordeling van de toplaag wordt onder meer gelet op de stevigheid van de zode, het gedrag onder natte omstandigheden, de granulaire samenstelling, het organische stofgehalte en de waterdoorlatendheid. Bij de indeling in klassen (waarderingscijfers 8, 6 en 4) wordt, indien beschikbaar, gebruik gemaakt van grondanalyses. Per veld wordt aan de hand van het lutum-, slib- of leemgehalte enerzijds en het organische stofgehalte anderzijds een waardering gegeven, waarbij tevens de aard van de ondergrond wordt betrokken.
In onderstaande tabel zijn de eisen aan de samenstelling van de toplaag per klasse weergegeven.
Klasse 8

Omschrijving:

In deze klasse vallen de velden met een voldoende laag lutum-, slib- of leem- en organisch stofgehalte. De zode is voldoende stroef, de toplaag altijd stabiel en goed waterdoorlatend.

EIS:
Granulaire samenstelling toplaag:


- Lutumgehalte: 0 – 2%;


- Leemgehalte: 3,5 – 7,5%;


- M50-cijfer: 180 – 230 µm;


- Organische stofgehalte: 2 – 4%.

Klasse 6

Omschrijving:

Het organische stofgehalte en of het lutum-, slib- of leemgehalte zijn niet optimaal; bij te hoge gehalten wordt de toplaag te glad, bij te lage gehalten en grof zand wordt de toplaag instabiel. Met extra bezanding of dressing kan de kwaliteit worden opgevoerd.

EIS:
Granulaire samenstelling toplaag:


- Lutumgehalte: 2 - 4%;


- Leemgehalte: 2 - 3,5 % of 7,5 - 10%;


- M50-cijfer: 160-180 µm of 230 – 280 µm;


- Organische stofgehalte: 1 – 2% of 4 – 6%.

Klasse 4

Omschrijving:

De vervetting van de toplaag is zodanig dat alleen met zware bezandingen gedurende een aantal jaren of met renovatie van de toplaag met een bezanding de bespeelbaarheid kan worden verbeterd.

EIS:
Granulaire samenstelling toplaag:


- Lutumgehalte: > 4%;


- Leemgehalte: < 2% of >  10%;


- M50-cijfer: < 160 µm of > 280 µm;


- Organische stofgehalte: < 1% of  > 6%.

Beoordelingsfactor 4: grasbestand

De waardering van het grasbestand is gebaseerd op een aantal waarnemingen. Vastgelegd worden onder meer de bedekkinggraad van het middenveld en de zijstroken en de samenstelling van de grasmat. Voor dit laatste aspect wordt het aandeel sportveldgrassen, minder gewenste grassen (bijvoorbeeld straatgras) en onkruiden ten opzichte van de totale begroeiing geschat.

Het grasbestand is in verhouding tot de andere factoren van het beoordelingssysteem het sterkst variabel op korte termijn. De bespelingintensiteit, seizoensinvloeden en maatregelen als doorzaaien, onkruidbestrijding en dergelijke hebben grote invloed op de dichtheid en de samenstelling van de grasmat. De volgende klasse indeling is hiervoor van toepassing.

Klasse 8

Omschrijving:

Een grasmat dient bijna volledig te bestaan uit sportveldgrassen met hooguit enkele open plekjes.

EIS:
 De grasmat van een wedstrijdveld dient een bedekkingsgraad te hebben met sportveldgrassen van ten minste: ·

Na uitvoeren groot onderhoud (inspectie augustus):
100%


Na winterstop (inspectie medio maart):

80 %

 De grasmat van een trainingsveld dient een bedekkingsgraad te hebben met sportveldgrassen van ten minste:


Na uitvoeren groot onderhoud (inspectie augustus):
100%


Na winterstop (inspectie medio maart):

20 %

Het veld  mag ten hoogste 0,5% onkruiden (zijnde niet grassen) bevatten.

Klasse 4

Omschrijving:

Velden met een goed grasmengsel maar met veel onkruiden en velden met veel open plekken, straatgras en/of onkruid. Bij deze velden is doorzaaien of vervanging van de grasmat nodig.

EIS:


 De grasmat van een wedstrijdveld dient een bedekkingsgraad te hebben met sportveldgrassen van ten minste:



Na uitvoeren groot onderhoud (inspectie augustus):
100%


Na winterstop (inspectie medio maart):

60 %

 De grasmat van een trainingsveld dient een bedekkingsgraad te hebben met sportveldgrassen van ten minste:



Na uitvoeren groot onderhoud (inspectie augustus):
100%


Na winterstop (inspectie medio maart):

0 %

Het veld  mag ten hoogste 1% onkruiden (zijnde niet grassen) bevatten.



	E100.02
	Het groot onderhoud aan de wedstrijdvelden dient (in overleg met de verenigingen) te geschieden in de periode tussen 1 juni en 31 augustus.



	E100.04
	De wedstrijdvelden dienen voor vrijdag 15:00 uur gemaaid te zijn in verband met voorbereidende werkzaamheden door vereniging(en).



	E100.04a
	-
Eén uur voorafgaand aan een sportwedstrijd mag de graslengte op het speelveld 
niet meer dan 4 cm bedragen.


	E100.04b
	-
De wedstrijden van de verschillende verenigingen vinden plaats op zater- en zon
dagen. De Opdrachtnemer dient rekening te houden met 5 wedstrijddagen per 
jaar die op een doordeweekse dag vallen. De vereniging(en) dienen dit één 
week voorafgaand aan de wedstrijddag bekend te maken aan de Opdrachtnemer.



	E100.05
	Het groot onderhoud aan de trainingsvelden dient (in overleg met de verenigingen) te geschieden in de periode tussen 1 mei en 31 juli.



	E100.06
	De trainingsvelden dienen voor 16:00 uur gemaaid te zijn in verband met voorbereidende werkzaamheden voor vereniging(en) en trainingen jeugdteams.



	E100.07
	De graslengte op trainingsvelden mag niet meer bedragen dan 5 cm.



	E100.08
	De sportvelden mogen niet glad zijn.



	E100.08a
	-
De bovenkant van de toplaag van de sportvelden dienen vrij te zijn van een algen
laagje of (halfverteerd) maaisel.



	E100.09
	Er mag geen vuil, waaronder blad en/of grasresten aanwezig zijn op de sportvelden.


E1 Intensief gras
	Eisnummer
	Omschrijving

	E200.01
	Het gras dient een gelijkmatige lengte te hebben ≥ 30 mm en ≤ 50 mm.

	E200.02
	Rond obstakels dient het gras ten hoogste 80 mm. hoog te zijn.

	E200.03
	Graskanten zijn straks en recht

	E200.03a
	-
de gemiddelde overgroei is ≤ 50 mm.

	E200.04
	Samengeklonterde maaiselresten dienen niet voor te komen

	E200.05
	Molshopen mogen niet voorkomen.

	E200.06
	Het veld mag een oneffenheid hebben van maximaal 50 mm over een lengte van 3,00 meter.


	E200.07
	De oppervlakte intensief gras dient per sportpark per 100 m2 een grasbestand te hebben van ten minste 98%


E1 Verhardingen
	Eisnummer
	Omschrijving

	E400.01
	De verharding op de buitensportaccommodaties dient te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:


	E400.01a
	-
Per 100 m2 verharding mag de verharding waarop of waartussen zich onkruid 
bevindt niet meer dan 5% bedragen.

-
De kruidhoogte mag niet meer dan 10 cm. bedragen.
-             Per 100 m2 verharding mag de verharding waarop zich bladafval bevindt niet
              meer dan 10% bedragen.



	 
	Afvalproducten van de onderhoudswerkzaamheden welke op de verharding terecht komen, dienen direct verwijderd te worden.




E1 Watergangen
	Eisnummer
	Omschrijving

	E400.01
	De watergangen op de buitensportaccommodaties dienen te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:



	E400.01a
	-
De bedekking van het oppervlaktewater door waterplanten mag ten hoogste 20% 
van de totale oppervlakte bedragen.

-
Bedekking van het oppervlaktewater door algen en kroos mag ten hoogste 10% 
van de totale wateroppervlakte bedragen.
-
Drijfvuil in het water mag niet meer dan 3 zichtbare eenheden per 100 m2 


bedragen.



	E400.02
	Oppervlaktewaterbeheer inclusief taluds dient te voldoen aan de gestelde eisen uit de Keur van Waterschap Aa en Maas.


	E400.03
	Het vrijgekomen maaisel uit het nat en droog profiel van de watergangen dient direct te worden verwijderd en afgevoerd.
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