Bijlage F
Rapportage Nulmeting
Meerjarig onderhoud buitensportaccommodaties gemeente Oss








Contractnummer: IBOR-2027.1

1.1
Beschrijving beoordeling grassportvelden

Voor de actuele beoordeling van de sportvelden is een systeem ontwikkeld waarmee grassportvelden op onderdelen (factoren worden beoordeeld. De rangschikking van de factoren naar belangrijkheid is afhankelijk van:

· De invloed die de betreffende factor heeft op de bespeelbaarheid

· De kosten die moeten worden gemaakt om een bepaald onderdeel te verbeteren

Aan elke beoordelingsfactor wordt een waardering toegekend. Deze waardering komt tot stand na interpretatie van de verzamelde veldgegevens en bestaande gegevens. De toegekende waardering wordt per beoordelingsfactor met een code bestaande uit een cijfer of letter aangegeven.

De vijf beoordelingsfactoren met de waarderingsklassen zijn in volgorde van belangrijkheid;

Beoordelingsaspect

Waarderingscode (van goed naar slecht)

Vlakheid


I, II, III, IV

Ontwateringtoestand

A, B, C, D

Samenstelling toplaag

8, 6, 4

Verdichtingen


8, 6, 4
Samenstelling grasbestand
8, 4                                                                       .

In de als bijlage toegevoegde beschrijving van het classificatiesysteem wordt de gebruikte cijfer- en lettercode verklaard.

De waarderingscijfers of –letters worden op de opnameformulieren (bijlage) ingevuld en tot één waarderingscode samengevoegd. Omdat in deze code de vijf beoordelingsfactoren afzonderlijk herkenbaar blijven, kan snel worden afgelezen op welke onderdelen de kwaliteit van de velden onvoldoende is.
Om de velden onderling met elkaar te kunnen vergelijken is een combinatietabel of matrix ontworpen, waarin ieder veld volgens de gegeven eindwaardering in het betreffende coderingsvak is geplaatst.

Uit de beschrijving in het classificatiesysteem over de waardering voor de vlakteligging en de ontwateringtoestand blijkt dat de hoogste waardering voor deze onderdelen (IA888) in de praktijk alleen haalbaar is voor sportvelden op goed ontwaterde zandgronden. Deze zijn niet zettingsgevoelig en kunnen ook op langere termijn goed waterdoorlatend zijn.

2.2
Beoordeling grassportvelden

Om tot een waardering van de beoordelingsfactoren te komen zijn in de loop van 2012 de genoemde velden bezocht.

Beoordeling vlakheid

De vlakheid 9maaiveldligging0 van de velden is visueel beoordeeld. Bij de visuele beoordeling wordt onderscheidt gemaakt tussen hoogteverschillen op grote afstand (lang effect) en op korte afstand (kort effect of kuiligheid). Bij deze beoordeling wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de eisen die uitgeoefende veldsporten aan de vlakheid stellen.

Beoordeling ontwateringtoestand

Bij de beoordeling van de ontwateringtoestand is gebruik gemaakt van de bij de veldopname uit de boringen verkregen gegevens, de ervaring bij het onderhoud en de beschikbare informatie.
Bodemkundige beoordeling

De bodemkundige opname wordt gedaan door verrichten van een aantal (steek)boringen per veld. Bij de beoordeling van het profiel is gekeken naar de textuur, structuur en waterdoorlatendheid. Verder is de laagopbouw beoordeeld en naar de beworteling gekeken. Met behulp van de steekboor is verder inzicht verkregen naar het al dan niet voorkomen van verdichtingen in het profiel. Naar de bemestingstoestand is geen onderzoek gedaan omdat deze gegevens voorhanden zijn bij de FVGL.

Beoordeling grasbestand

Het grasbestand is beoordeeld door op verschillende plaatsen, onderscheiden naar bespelingintensiteit schattingen te verrichten van de bedekkinggraad en de bezetting met goede sportveldgrassen, slechte grassen en onkruiden.
Opname Oss, complex Rusheuvel, Hoofdveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Oss

Rusheuvel

1 

Hoofdveld

Voetbal

2002
105 x 69
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	Lichte speelschade
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Samengesteld

Ja

0,80

6,00 m.

2002

	B

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 40
2
10
5,2
86
Fijn zand
	8

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	weinig
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Oss, complex Rusheuvel, Hoofdveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Oss

Rusheuvel

5 

Hoofdveld

Voetbal

2003

100 x 64
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	Lichte speelschade
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Samengesteld

Ja

0,80

6,00 m.

2003


	B

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 40
40-100

2
Vaag

grond

8
14

5,0
4

86
175

Fijn zand
lava
	6

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Oss, complex Rusheuvel, Bijveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Oss

Rusheuvel

6 

Bijveld

Voetbal

1990

100 x 64
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	Lichte speelschade
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Samengesteld

Ja

0,80

6,00 m.

1990


	B

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 40

60-80

>80

3
12
14

16

4,36
89
175

195

roest

Fijn zand

lava
	6

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Oss, complex Rusheuvel, Honkbalveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Oss

Rusheuvel

7 

Honkbalveld

Honkbal
2003


	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	Lichte speelschade
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Samengesteld

Ja

0,80

5,00 m.

2003

	B

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 40
3
10
5,1
Fijn zand
	6

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Oss, complex Amstelhoef, Bijveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Oss

Amstelhoef

4
Bijveld

Voetbal

2014
100 x 64
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	Lichte speelschade
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

enkelvoudig
Ja

0,80

5,00 m.

2014

	B

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 90
1
8
3,4
89
Fijn zand
	8

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Oss, complex Amstelhoef, Bijveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Oss

Amstelhoef

5
Break-out terrein
Breakout
2023
100 x 34
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	Lichte speelschade
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Samengesteld

Ja

0,80

5,00 m.

2014

	B

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

1
11
4,1
93
Fijn zand
	8

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Oss, complex Amstelhoef, Bijveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Oss

Amstelhoef

6
Bijveld

Cricket
1978

100 x 64
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	Lichte speelschade
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Samengesteld

Ja

0,80

6,00 m.

1975

	C

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 60
<1
9
4,4
87
Fijn zand
	8

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Oss, complex De Neervelden, Hoofdveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Oss

De Neervelden

1

Hoofdveld

Voetbal

2010

100 x 64
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	Lichte speelschade
	I

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Nee

	A

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 40
2
11
4,6
88
Fijn zand
	8

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Oss, complex De Neervelden, Bijveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Oss

De Neervelden

2

Bijveld

Voetbal

1993

100 x 64
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	Lichte speelschade
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Nee


	A

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 50
1
7
5,1
87
Fijn zand
	6

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Berghem, complex De Koppelsteeg, Bijveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Berghem

De Koppelsteeg

4
Bijveld

Voetbal

2017

100 x 64
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	speelschade
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Samengesteld

Ja

0,70

6.00

2017


	A

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

1
9
3,5
87
zand
Fijn zand

	8

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Overlangel, complex ‘t Honk, Hoofdveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Overlangel

‘t Honk
1
Speel- trainingsveld
Voetbal
2025
100 x 64
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	
	I

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja
Rechtstreeks
Ja
0,70
6.00
2024


	A

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 30
4
19
2,4
87
Fijn zand
	8

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Demen, complex De 5 Stromen, Hoofdveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Demen

De 5 Stromen

1

Hoofdveld

Voetbal

2011

105 x 69
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	lichte speelschade
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Samengesteld

Ja

0.60

3.00

2011

	B

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 25
2
9
4,3
87
Toplaag op drainerend zandpakket
Fijn zand
	8

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Herpen, complex Wilgendaal, Hoofdveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Herpen

Wilgendaal

1

Hoofdveld

Voetbal

1999
105 x 69
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	lichte speelschade
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Enkelvoudig

Ja

0.80

5.00

1999

	B

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 30
3
6
3,7
88
Fijn zand
	6

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Herpen, complex Wilgendaal, Bijveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Herpen

Wilgendaal

2

Bijveld

Voetbal

1999

100 x 64
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	lichte speelschade
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Enkelvoudig

Ja

0.80

5.00

1999

	B

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 30
2
10
3,9
86
Fijn zand
	6

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Megen, complex Den Heuvel, Hoofdveld
	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Megen

Den Heuvel

1

Hoofdveld

Voetbal

2016

105 x 69
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	Weinig speelschade
	I

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Samengesteld

Ja

0.80

4.00

2016

	A

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 40
2
15
4,0
83
zavel
	8

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Megen, complex Den Heuvel, Trainingsveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Megen

Den Heuvel

2

Speel- trainingsveld

Voetbal

2026
96 x 58
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja
Samengesteld
Ja

0,70

6,00

2026
	A

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 50
1
6
3,3
90
Zavel 
	8

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Megen, complex Den Heuvel, Trainingsveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Megen

Den Heuvel

3

Trainingsveld

Voetbal

1994


	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	
	III

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Nee


	C

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 40
2
12
3,5
86
Zavel 
	6

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Geffen, complex De Biescamp, Hoofdveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Geffen

De Biescamp

1

Hoofdveld

Voetbal

2008

105 x 69
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Samengesteld
Ja
0,65

4,00

2008


	B

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 30
2
11
4,0
89
fijn zand
	6

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Geffen, complex De Biescamp, Bijveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Geffen

De Biescamp

3

Bijveld

Voetbal

2019
100 x 64
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Samengesteld

Ja
0,65

6,00

2019

	B

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 10
2
12
3,5
86
fijn zand
	8



	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	0 – 0,50
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Geffen, complex De Biescamp, Trainingsveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Geffen

De Biescamp

4

Trainingsveld

Voetbal

2017

	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Samengesteld

Ja
0,65

6,00

2017

	B

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 15
1
7
2,8
86
fijn zand
	8

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	0 – 0,50
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opname Geffen, complex De Biescamp, Trainingsveld

	OPNAMEFORMULIER KWALITEITSBEOORDELING SPORTVELDEN

	Plaats

Complex

Veldnummer

Veldomschrijving

Soort sport

Aanleg/ renovatie

Oppervlakte: (L X B)
	Geffen

De Biescamp

5

Trainingsveld

Voetbal

2015

100 x 64
	Datum opname:

Verlichting:

Veldafscheiding/ toestand

Ballenvangers / toestand

Dug-outs/ toestand

Overig:
	04-03-2026
-

-

-

-



	BEOORDELINGSPUNT
	OPMERKINGEN/ TOEVOEGINGEN
	                           CODE

	1. VLAKHEID:

	I  Ideaal vlak

II   Iets effect

III  Veel effect

IV Te veel oneffenheden
	
	
	II

	2. ONTWATERINGSTOESTAND:

	Drainage: ja/ nee

Rechtstreeks/ samengesteld

Sleufopvulling ja/ nee

Diepte (m –mv)

Afstand

Aanleg

Beoordeling

A – Goed

B – Voldoende

C – Onvoldoende

D - Slecht
	Ja

Samengesteld

Ja
0,65

6,00

2015
	B

	3. SAMENSTELLING TOPLAAG:

	Toplaag:

Rul/ stevig/ hard/ zacht

Lutum %

Afslibbaar %

Leem %

Org. Stof %

BEOORDELING

8  Goed

6  Voldoende

4  Slecht
	
	Profielopbouw

Diepte

(cm)

Lutum

(%)

Leem

(%)

O.S.

(%)

M50

cijfer

Opm.

0 - 15
1
10
2,7
90
fijn zand
	8

	4. VERDICHTING OF STORENDE LAGEN:

	8  Niet of > 0.50 m – mv

6  Tot 0,50 m –mv

4  Tot 0,35 m -mv
	
	
	

	5. GRASBESTAND:

	Bedekkingsgraad

Midden

Zijkanten

Open plekken

Sportveldengrassen %

Onkruiden %

Overige grassen %

Schaduwwerking

Maaikwaliteit

BOORDELING:

8  Voldoende

4  Onvoldoende
	
	
	8

	
	EINDWAARDERINGSCODE


	


Opbouw classificatiesysteem (gras)sportvelden
In deze tekst worden de vijf beoordelingsfactoren nader toegelicht en omschreven.

4.1
Beoordelingsfactor 1: vlakheid

De vlakheid van een veld wordt als de belangrijkste factor beschouwt. Bij de beoordeling worden 4 klassen onderscheiden, namelijk I, II, III en IV. Dit cijfer heeft de eerste positie in de samenvattende code.

· Hoofdklasse I

De velden die in deze klasse worden gerangschikt hebben voor de daarop uit te oefenen sport een ideale profilering. Deze vlakteligging kan met relatief lage onderhoudskosten op korte en langere termijn in stand worden gehouden. In de praktijk kan het bovenstaande alleen op niet zettingsgevoelige gronden gerealiseerd worden.

· Hoofdklasse II

Velden met een speeloppervlak waarvan de vlakteligging weliswaar niet perfect is, maar waarop de uit te oefenen sport speltechnisch gezien mogelijk is. Door tijdens het jaarlijks groot onderhoud in de vorm van bijvoorbeeld bezanden of dressen en rollen hieraan aandacht te besteden is een goede vlakteligging eenvoudig te realiseren.

· Hoofdklasse III

In deze klasse vallen de velden waarop de vlakteligging voor de daarop uit te oefenen sport te wensen overlaat. De hoogteverschillen kunnen alleen worden verkleind met vrij ingrijpende onderhoudsmaatregelen zoals extra bezanden of dressen, uitvullen van laagtes, slepen en rollen. Dit verzwaarde onderhoud kan een aantal jaren nodig zijn.
Voor een snelle optimalisering van de vlakteligging is renovatie nodig.

· Hoofdklasse IV

Deze velden hebben een zodanig slechte vlakteligging dat sportbeoefening zeer sterk bemoeilijkt wordt. Voor verbetering van dergelijke velden komst alleen renovatie in aanmerking.

4.2
Beoordelingsfactor 2: ontwateringtoestand
Bij deze factor worden de klassen A, B, C en D onderscheiden.
· Klasse A

Velden met een optimale ontwateringtoestand. Wateroverlast komt bijna niet voor. De drooglegging is voldoende. In het bodemprofiel zijn geen storende lagen aanwezig waardoor neerslagafvoer naar de drainage stagneert.

· Klasse B

Sportvelden met een vrij goede ontwateringtoestand. Alleen bij langdurige neerslag verweekt de toplaag enigszins.

· Klasse C

Velden met beperkingen ten aanzien van de ontwateringtoestand, zodat extra afkeuringen noodzakelijk zijn. De beperkingen zijn hoofdzakelijk van bodemkundige aard (bijvoorbeeld slechte doorlatendheid toplagen), waardoor plasvorming optreedt. Tevens zijn er aanwijzingen dat de drooglegging (grondwaterstand) niet optimaal is.

· Klasse D

Velden met een zodanig gebrekkige ontwateringtoestand dat ze vrij regelmatig als gevolg van regenval moeten worden afgekeurd.

Behalve beperkingen van bodemkundige aard zijn er ook duidelijk aanwijzingen dat de drooglegging onvoldoende is als gevolg van het niet goed functioneren van het ontwateringsysteem.
4.3
Beoordelingsfactor 3: samenstelling toplaag

Bij de veldbeoordeling van de toplaag wordt ondermeer gelet op de stevigheid van de zode, het gedrag onder natte omstandigheden, de granulaire samenstelling, het organische stofgehalte en de waterdoorlatendheid. Bij de indeling in klassen (waarderingscijfers 8, 6 en 4) wordt, indien beschikbaar, gebruik gemaakt van grondanalyses. Per veld wordt aan de hand van het lutum-, slib- of leemgehalte enerzijds en het organische stofgehalte anderzijds een waardering gegeven, waarbij tevens de aard van de ondergrond wordt betrokken.

· Klasse 8

In deze klasse vallen de velden met een voldoende laag lutum-, slib- of leem- en organische stofgehalte. De zode is voldoende stroef, de toplaag altijd stabiel en goed waterdoorlatend.

· Klasse 6

Het organische stofgehalte en/ of het lutum-, slib- of leemgehalte zijn niet optimaal; bij te hoge gehalten wordt de toplaag te glad, bij te lage gehalten en grof zand wordt de toplaag instabiel. Met extra bezanding of dressing kan de kwaliteit worden opgevoerd.

· Klasse 4

De vervetting van de toplaag is zodanig dat alleen met zware bezandingen gedurende een aantal jaren of met renovatie de toplaag met een bezanding de bespeelbaarheid kan worden verbeterd.
4.4
Beoordelingsfactor 4: verdichting van het bodemprofiel
Het vierde cijfer in de code geeft aan of en op welke diepte binnen 0,50 m beneden maaiveld er zodanig verdichte lagen in het bodemprofiel zijn aangetroffen dat de beworteling, de doorluchting en de waterdoorlatendheid te sterk worden beperkt. Bij deze factor blijft de laag tot 0,05 á 0,10 m beneden maaiveld buiten beschouwing; deze is bij de beoordeling van de toplaag al meegenomen.

Er wordt een indeling in de waardering 8, 6 en 4 aangehouden. Hierbij is de diepte waarop de verdichtingen voorkomen bepalend voor de waardering, omdat kosten die voor het opheffen van verdichtingen moeten worden gemaakt, toenemen met de diepte beneden maaiveld. In veel gevallen kan een goede indruk van de aanwezigheid van verdichtingen worden verkregen met een penetrometer. Tevens is een visuele beoordeling van het profiel noodzakelijk.

· Klasse 8

Verdichtingen of storende lagen komen niet of niet dieper dan 0,50 m beneden maaiveld voor.
· Klasse 6

Er komen binnen 0,35 m benden maaiveld storende lagen voor. Dergelijke verdichtingen kunnen met bijvoorbeeld relatief goedkope behandelingen als met een vertidrain worden opgeheven. Bij renovatie kan met een woelmachine of vaste tandcultivator worden gewerkt.

· Klasse 4

Verdichtingen of storende lagen worden dieper dan 0,35 m beneden maaiveld aangetroffen. Verbetering kan worden bereikt met bijvoorbeeld een diepbeluchtingsschudfrees als de grasmat intact moet blijven. Bij renovatie wordt gewoeld.

4.5
Beoordelingsfactor 5; grasbestand

De waardering van het grasbestand is gebaseerd op een aantal waarnemingen. Vastgelegd worden onder meer de bedekkingsgraad van het middenveld en de zijstroken en de samenstelling van de grasmat. Voor dit laatste aspect wordt het aandeel sportveldgrassen, minder gewenste grassen (bijvoorbeeld straatgras) en onkruiden ten opzichte van de totale begroeieng geschat.

Het grasbestand is in verhouding tot de andere factoren van het beoordelingssysteem het sterkst variabel op korte termijn. De bespelingsintensiteit, seizoensinvloeden en maatregelen als doorzaaien, onkruidbestrijding en dergelijke hebben grote invloed op de dichtheid en de samenstelling van de grasmat. De volgende klasse indeling is gemaakt.

· Klasse 8

Een grasmat die bijna volledig bestaat uit sportveldgrassen en met hooguit enkele open plekken.
· Klasse 4

Velden met een goed gasmengsel maar met veel onkruiden en velden met veel open plekken, straatgras en/of onkruid. Bij deze velden is doorzaaien of vervanging van de grasmat nodig.
