	[image: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: H:\docs\Word2000\docBase\images\logo-assen.jpg]
	

	
	Team Ruimte

	
	



	Memo



	Van
	:
	Peter Veldman

	Aan
	:
	...

	Datum
	:
	Woensdag 2 augustus 2023

	Onderwerp
	:
	Functionele specificatie VRI17 Vaart zz – Witterstraat - Troelstralaan




VRI17 Vaart zz – Witterstraat - Troelstralaan 
KAR-adres 2017
iVRI met ITS en TLS
In gebruikname 2024

CCol-regeling, geschikt voor iVRI
Contact leggen met programmeur over de functionele specificatie
Graag vooraf simulatieregeling op computer tbv testen

Regeling
Fietsers alle richtingen gelijk groen
Rechtsaf voor fietsers vrij richting 24
Versneld groen (kortere maximum groentijden autoverkeer (-20%) of extra groen (2 realisaties per cyclus) voor fietsers en/of voetgangers bij regen
Voor motoren koplussen extra gevoelig instellen (geen 35, maar 25 of 30, zonder overspraak)
Voor speedpedelecs en bromfietsen op de rijbaan, koplussen extra gevoelig instellen, geen 35 maar 15. (signaalgroepen, 2, 3, 5, 8, 9 en 11).

Voetgangers richting 32 extra lang groen geven met radar, bij groepen voetgangers (basisschool)

	Signaalgroep
	Wegvak
	richting
	

	2
	Vaart zz (oost)
	Rechtdoor/rechtsaf
	

	3
	Vaart zz (oost)
	Linksaf
	

	5
	Witterstraat
	Alle richtingen
	

	8
	Vaart zz (west)
	Rechtdoor/rechtsaf
	

	9
	Vaart zz (west)
	Linksaf
	

	11
	Troelstralaan
	Alle richtingen
	

	22
	Vanaf Witterstraat
	Fietsers alle richtingen groen
	

	23
	Vanaf Vaart zz (oost)
	Fietsers alle richtingen groen
	

	24
	Vanaf Vaart zz (west)
	Fietsers alle richtingen groen, rechtsaf vrij langs rood
	

	26
	Vanaf Troelstralaan
	
	

	32
	Kruisend Vaart zz (oost)
	
	



Blokindeling
	Blok
	Signaalgroepen

	1
	2 en 8

	2
	3 en 9

	3
	5

	4
	11

	5
	22, 23, 24, 26 en 32




Signaalgroeptijden
Voorstel doen vanuit programmeur

Maximumgroenduur
	Signaalgroep
	VAG1
	MGOC
	MGAV
	MGKA
	MGRE
	MGDA
	VAG4

	2
	
	250
	250
	250
	250
	200
	

	3
	
	150
	150
	150
	150
	150
	

	5
	
	150
	150
	150
	150
	150
	

	8
	
	250
	250
	250
	250
	200
	

	9
	
	150
	150
	150
	150
	150
	

	11
	
	200
	200
	200
	200
	200
	

	22
	
	150
	150
	150
	150
	150
	

	23
	
	150
	150
	150
	150
	150
	

	24
	
	150
	150
	150
	150
	150
	

	26
	
	150
	150
	150
	150
	150
	





Wachtstand en meeverlengen
	Signaalgroep
	MV
	WG

	2
	2
	2

	3
	2
	0

	5
	0
	0

	8
	1
	2

	9
	1
	0

	11
	0
	0

	22
	FARG
	0

	23
	FARG
	0

	24
	FARG
	0

	26
	FARG
	0

	27
	FARG
	0


FARG: Fietsers Alle Richtingen Groen

MV: Meeverlengen PRM [ 0 .. 2 ]
0 = nee; 1 = ja, als eigen detectieveld bezet; 2 = altijd.
WG: Wachtstand groen PRM [ 0 .. 2 ]
0 = nee; 1 = ja, als groen door eigen detectie; 2 = altijd.

Meeaanvragen
FC1: Fasecyclus “van”
FC2: Fasecyclus “met”
MA12: Meeaanvraag van FC1 met FC2 SCH [ 0 .. 1 ]
MV12: Meeverlengen van FC1 met FC2 SCH [ 0 .. 1 ]

	FC1
	FC2
	MA12
	MV12
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Alternatieve realisaties
Voorstel doen vanuit programmeur

Ontruimingstijden
Voorstel doen vanuit programmeur

Voetgangerskoppelingen
Nvt

FC1: Fasecyclus “voedend”
FC2: Fasecyclus “volg”
KT fc1 fc2: Koppeltijd fc1 -> fc2 T * 0,1 sec.
INLOOP fc1: Maximale inlooptijd fc1 T * 0,1 sec.

Detectorinstellingen
Voorstel vanuit programmeur

Wens om aanvragen via detectielussen ook terug te melden op de wachttijdvoorspeller én op het rode lampje van de capacitieve drukknop (bevestiging dat de aanmelding is gelukt)

Koppelingen
Nvt

KAR
Wens om aanvragen via KAR voor bussen én hulpdiensten afzonderlijk naar signaalgroep te verklikken op het handbedieningsscherm.
KAR instellen voor alle buslijnen, er rijden geen bussen, wel hulpdiensten

Klokperioden
Bedrijfstijden continu (maar wel graag alsnog instelbaar)
ochtendspits 6 – 9
avondspits 15 – 18
koopavond vrijdagavond

rateltikkers in bedrijf van 7 – 22, met de optie om ze continu in bedrijf te kunnen nemen

Logging
Conform standaard iVRI, we hebben account op Verkeer.nu als beheerscentrale
Configuratie file met simulatieprogramma te produceren.

Geelknipperen
· Lantaarns 2.2, 3.1, 5.1, 8.2, 9.1 en 11.1
· Alle fietslantaarns


Brugingreep
[image: ]
(tekening ondersteboven, noordzijde is onder, westen is rechts)

bij brug inmelding
signaal (brug ontruimen) van brug naar vri

richtingen 2, 3, 5, 8 en 9 worden naar rood gestuurd na het verlopen van de garantiegroentijd. Na geel en ontruimingstijd gaan bruglichten op Vaart zz aan en slagboom (brug oprijdend) gaat dicht. Na  ontruimingstijd van brug gaat ook slagboom aan noordoostzijde dicht.
als er verkeer op richting 11 is, mag deze de brug leeg maken (obv lus op de brug), zowel bij groen van 11, als bij rood. Bruglicht op Troelstralaan en Vaart nz gaat aan en houdt verkeer tegen. Slagboom gaat neer. Brugdek wordt vrijgemaakt van auto’s. Zonder verkeer op 11 gaat deze ook gelijk naar rood, direct na brugmelding (of is dit riskant bij defecte lus van 11 op brug?).

na brugmelding (en evt na groen van 11) krijgt ri 26 alleen kort groen om ook fietsers van brugdek af te krijgen. Fietsers 22, 23 en 24 en auto’s 2 en voetgangers 32 worden tijdelijk naar rood gestuurd, om te voorkomen dat er verkeer tussen de slagboom en de rijbaan komt te staan. Bij gesloten brug, met alle slagbomen dicht, kunnen richtingen 2, 22, 23, 24 en 32 wel weer groen krijgen. Fietsers 22 blijft rood tijdens brugmelding. Ook voetgangers op 32 kunnen groen krijgen (ook bij brugmelding). Na groen van 11 en 26 gaat ook slagboom neer van zuidwestzijde. Na groentijd en geel van 23 en 24 en tijdens brugopening, heeft richting 8 groen. Afhankelijk van aanvraag 3, 8, 23 en 24 kunnen deze groen realiseren (met behoud van conflictmatrix).

signaal brugdek vrij van auto’s wordt door VRI (evt aan brug) afgegeven na groentijd van 11 en onder voorwaarde dat de detectielus van 11 (op de brug) vrij is. Signaal van brugdek vrij wordt door VRI (evt aan brug) afgegeven na groentijd van 26 en onder voorwaarde dat de detectielus van 26 vrij is.

Wanneer signaal “brug bomen gesloten” moet worden afgegeven is me even onduidelijk.

Tijdens brugopening kunnen de richtingen 5, 9, 11, 22, 26 en 32 geen groen krijgen. 2, 3, 8, 23 en 24 kunnen wel groen worden.

Graag voor richting 2 een schakelaar toevoegen, dat deze richting bij een brugaanvraag/opening ook op rood gehouden kan worden.

Zodra de brug weer neer is, de slagbomen open en de bruglichten uit, moeten eigenlijk eerst de fietsers van 22 en 26 groen krijgen (samen met die van 23 en 24). Deze hebben mogelijk enkele minuten in de kou gestaan en zouden de rijstroken geblokkeerd kunnen hebben van de Vaart nz en zz. Ook de voetgangers van 32 kunnen op aanvraag dan tegelijk groen krijgen. Na dit langzaam verkeer blok moet eerst het verkeer op 2 en 3 groen krijgen, met een extra lange maximumgroentijd voor richting 2 (op basis van informatie van de detectielussen). Dit om de wachtrij weg te werken. Hierna wordt richting 11 groen (bij verkeersaanbod) met een normale maximumgroentijd en daarna richting 5 (bij verkeersaanbod) ook met een normale maximumgroentijd. Daarna volgt weer de normale fasenafhandeling.

Na de afronding van de brugopening dienen er tenminste 5 minuten verstreken te zijn voor een tweede brugopening.

Bij een storing van de brug, dient de VRI te blijven regelen, bij een storing aan de VRI, dient de brug bediend te kunnen worden.
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