	Toetsing volgens TerraIndex, module T.116-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (emissie)

	(Toetsversie  1.0.0, regelgeving Bijlage A, tabel 1 Rbk 2022, aanroep SIKB versie 14.8.0, lookup versie 14.8.0a , toetskeuze niet-vormgegeven - algemeen, toetsingsdatum: 25-10-2024 - 12:38)

	LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Samenstellingswaarde) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T117.



	Projectcode
	UTUT20240948

	Projectnaam
	SH, Locatie 2 Rooseveltlaan-Veld 2

	Monsteromschrijving
	Infill

	Monstersoort
	Grond (AS3000)

	Monster conclusie
	

	
	

	Analyse
	Eenheid
	 SR
	 BT
	 TC

	
	
	
	
	

	monster voorbehandeling
	
	Ja
	
	-

	droge stof
	gew.-%
	92.6
	
	

	gewicht artefacten
	g
	<1
	
	

	aard van de artefacten
	-
	Geen
	
	

	organische stof (gloeiverlies)
	% vd DS
	5.5
	
	

	
	
	
	
	

	KORRELGROOTTEVERDELING

	lutum (bodem)
	% vd DS
	3.3
	3.3
	

	
	
	
	
	

	METALEN

	barium+
	
	<20
	
	-

	cadmium
	
	<0.2
	
	-

	kobalt
	
	<3
	
	-

	koper
	
	<5
	
	-

	kwik
	
	<0.05
	
	-

	lood
	
	<10
	
	-

	molybdeen
	
	<1.5
	
	-

	nikkel
	
	<4
	
	-

	zink
	
	43
	
	-

	
	
	
	
	

	POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

	naftaleen
	
	<0.01
	
	-

	pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)
	
	0.106
	
	-

	
	
	
	
	

	CHLOORBENZENEN

	hexachloorbenzeen
	µg/kgds
	<1
	
	-

	
	
	
	
	

	POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

	som PCB (7) (0.7 factor)
	µg/kgds
	4.9
	
	-

	
	
	
	
	

	CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

	som DDT (0.7 factor)
	µg/kgds
	1.4
	
	-

	som DDD (0.7 factor)
	µg/kgds
	1.4
	
	-

	som DDE (0.7 factor)
	µg/kgds
	1.4
	
	-

	som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)
	µg/kgds
	4.2
	
	-

	som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)
	µg/kgds
	2.1
	
	-

	isodrin
	µg/kgds
	<1
	
	-

	som aldrin/dieldrin (0.7 factor)
	µg/kgds
	1.4
	
	-

	telodrin
	µg/kgds
	<1
	
	-

	som a-b-c-d HCH (0.7 factor)
	µg/kgds
	2.8
	
	-

	heptachloor
	µg/kgds
	<1
	
	-

	som heptachloorepoxide (0.7 factor)
	µg/kgds
	1.4
	
	-

	alpha-endosulfan
	µg/kgds
	<1
	
	-

	hexachloorbutadieen
	µg/kgds
	<1
	
	-

	endosulfansulfaat
	µg/kgds
	<1
	
	-

	som chloordaan (0.7 factor)
	µg/kgds
	1.4
	
	-

	Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem
	µg/kgds
	16.1
	
	-

	som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem
	µg/kgds
	14.7
	
	-

	
	
	
	
	

	MINERALE OLIE

	totaal olie C10 - C40
	
	8800
	
	-



	Monstercode
	Monsteromschrijving

	14158863-001
	Infill

	

	SGS Nederland B.V. heeft deze output met zorg samengesteld met behulp van de toetsingstool van Terraindex. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. SGS Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of toepasbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze informatie is volledig op eigen risico. SGS Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of adviezen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van de informatie te verifiëren.





	

	
	
	

	Verklaring kolommen
	
	

	SR
	
	Resultaat op het analyserapport

	BT
	
	Berekend toetsresultaat

	TC
	
	Toetsoordeel toetsingsmodule

	
	
	

	Verklaring toetsingsoordelen
	
	

	-
	
	Geen toetsoordeel mogelijk

	--
	
	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

	#
	
	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

	+
	
	De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte bij invulling van de zorgplicht worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).

	T<EW
	
	Toepasbaar (<=Emissewaarde)

	NT>EW
	
	Niet toepasbaar (> EW)

	
	
	

	Kleur informatie
	
	

	Rood
	
	Niet toepasbaar (> EW)

	
	
	



	Normenblad

	Toetskeuze: T.116: Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (emissie)



	Analyse
	Eenheid
	EW

	
	
	



	
	
	
	
	

	*
	Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

	Legenda normenblad
	
	

	EW
	= Emissieswaarde



